직 인 생 략

선결			지시
접수	일자 시간		결재․공람
	번호
처 리 과
담 당 자

서 울 특 별 시 회

우:135-701 주소: 서울 강남구 논현동 71-2 건설회관6층  전화: 3218-9118 전송: 545-1761

부서명:조사부       부장:윤종원         담당자:서명덕         (E-Mail):mdsuh@scak.or.kr

문서번호 : 건협서울3013-684

시행일자 : 2006. 1.12

공개여부 : 공개

수  신 : 대표이사

참  조 : 업무부장

제  목 : 「오염물질방출건축자재의 다중이용시설 실내사용제한 고시」알림

1. 건협안전환경1130-341호(‘06.1.9)와 관련입니다.

2. 환경부는 포름알데히드, 휘발성유기화합물을 다량 방출하는 건축자재의 사용을 제한하기 위하여 「다중이용시설등의 실내공기질관리법」제 11조 및 동법 시행규칙 제10조에 의거 다중이용시설에서의 실내사용이 제한되는 오염물질방출건축자재를 ‘05.12.29일 추가로 고시하였습니다.

3. 이에 따라 ‘05.12.29일부터 다중이용시설을 설치하는 자 또는 기존 다중이용시설을 개수 및 보수하는 자는 고시된 오염물질방출건축자재(바닥재1종,페인트2종,접착제1종등 총4종)를 실내에서 사용할수 없으며, 사용시에는 동법 제16조에 따라 1천만원이하의 과태료가 부과됨을 알려드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

4. 아울러 동 고시 내용은 우리시회 홈페이지(www.scak.or.kr⇒사이버민원실⇒시행공문)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다. 끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

환경부고시 제2005-184호

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제11조 및 동법 시행규칙 제10조 규정에 의하여 다중이용시설에서 실내 사용을 제한하는 오염물질방출건축자재를 다음과 같이 고시합니다.

2005년 12월 29일

환 경 부 장 관

오염물질방출 건축자재의 다중이용시설 실내사용제한 고시

1. 건축자재 생산업체․건축자재명 및 오염물질 방출량

구 분	건축자재 생산업체	건축자재명	휘발성유기화합물방출량(㎎/㎡․hr)
바닥재	한화종합화학	HC-901	7.897
페인트	삼일페인트	프리톤	8.811
	삼일페인트	우레탄-A(KSM 6050 2종)	5.296
접착제	한국 다우코닝	뉴트럴플러스실리콘실란트(투명)	15.559

2. 시험․검사기관 : 국립환경과학원

3. 시험․검사방법 :「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」제4조의   규정에 의한 「실내공기질 공정시험방법」

4. 측정기간 : 2005. 5월 ～ 2005. 9월

부   칙

①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

②(설치중인 다중이용시설에 대한 경과조치) 이 고시 시행전에 설치(개수 및 보수를 포함한다)중인 다중이용시설에 대해서는 적용하지 아니한다.

오염물질 방출기준 초과 건축자재 목록(통합)

구 분	건축자재 생산업체	건축자재명	휘발성유기화합물 방출량 (㎎/㎡․hr)	고시일
바닥재	1. 한화종합화학	HC-901(카펫타일)	7.897	'05.12.29
페인트	1. (주)금강고려화학	센스멜 MT3370	8.225	'05.5.6
	2. (주)디피아이	슈퍼에나멜 백색	5.372	〃
	3. (주)디피아이	크린폭시300	6.597	〃
	4. 건설화학공업(주)	글로리텍스	5.905	〃
	5. 건설화학공업(주)	KCI워터락	7.182	〃
	6. 삼화페인트공업(주)	수성아크론	8.292	〃
	7. 삼화페인트공업(주)	수용성우레탄락카	7.279	〃
	8. 벽산페인트(주)	아쿠아 락	11.822	〃
	9. 벽산페인트(주)	E. Floor Single Top	5.732	〃
	10. 벽산페인트(주)	E. Floor Top	14.687	〃
	11. 삼일페인트	프리톤	8.811	'05.12.29
	12. 삼일페인트	우레탄-A(KSM 6050 2종)	5.296	〃
접착제	1. (주)오공	825	16.000	'05.5.6
	2. (주)오공	SB1100	28.045	〃
	3. (주)대흥화학	SR-325	17.009	〃
	4. (주)동부정밀	YS-303	13.044	〃
	5. 한국다우코닝	뉴트럴플러스실리콘실란트(투명)	15.559	'05.12.29