투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	도시기반시설본부(건축부) 건축공사장 현장대리인 귀중
(경유)
제목	미세먼지 비상저감조치 발령 기준 변경 알림

1. 귀 현장의 안전시공을 기원하오며, 서울시 대기정책과-14459(2018.11.12.)호와 관련입니다.

2. 기 시행하고 있는 “서울형 미세먼지 비상저감조치” 와 관련, 2018.11.16.일 부터는 “수도권 미세먼지 비상저감조치”으로 변경되며 아래와 같이 발령 기준이 변경됨을 알려드리오니,

3. 각 공사현장에서는 비상저감조치 발령시, 조치사항 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	< 발령 요건 및 조치 사항>
■ 발령요건 - 아래 어느 하나 조건에 해당될 경우 1. (당일농도) 당일 0∼16시 평균 농도가 50㎍/㎥ 초과 (다음 날 예보) 다음 날 24시간 평균 농도가 50㎍/㎥ 초과 예측 2. (당일농도) 당일 0∼16시 사이 경보권역 중 한 곳 이상 주의보 또는 경보 발령 (다음 날 예보) 다음 날 24시간 평균 농도 50㎍/㎥ 초과 예측 3. (다음 날 예보) 다음 날 24시간 평균 농도 75㎍/㎥ 초과 예측 - 예비저감조치 신설 1. 발령 이틀 전(D-2일) 17시 예보 기준으로 모레(D일) “매우나쁨” 예보 2. 내일(D-1일)·모레(D일) 모두 50㎍/㎥ 초과 예상시 - 수도권형 발령 기준 강화 * 수도권 2개 시‧도 이상 발령기준을 충족시 3개 시‧도에서 모두 비상저감조치 발령

	< 발령 요건 및 조치 사항>
■ 현장 조치 사항 - 비산먼지 유발 공종은 공사 중지 또는 내부작업으로 전환 ※ 비산먼지 유발 공종(작업) : 외부 토공 굴착, 철거, 되메움 등 미세먼지 발생 작업 - 실내 작업·터널 내 공사 등 기타 공종은 비산먼지 발생을 최소화 하여 공사 진행 · 차량덮개 설치 운행, 세륜시설 설치 및 살수 실시 등 - 실외 작업자에게는 방진 마스크 지급, 휴게실 내 공기청정기 상시 가동 등 근로자 보호대책 함께 실시

붙임 : 수도권 고농도 미세먼지 비상저감조치 매뉴얼 개정안(요약) 1부.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							장진우			건축총괄과장					代김찬유					건축부장					전결 11/14 임인구
협조자
시행			건축부-16287									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2606						/전송			02)3708-2659					/													/	대시민공개