직 인 생 략

대한건설협회 서울특별시회

우:135-701 강남구 논현동 71-2 (건설회관6층)     전화:02-3218-9119           전송:545-1761

부서명 : 조 사 부         부  장 : 박 근 교          담당자 : 김 영 훈 (E-mail) : kyh@scak.or.kr

문서번호 : 건협서울3013- 721

시행일자 : 2007. 2. 9

공개여부 :

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부장

선결			지시
접수	일자 시간		결재․공람
	번호
처 리 과
담 당 자

제    목 : 건설자재 수요예측시스템 개발·보급 안내

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 귀사의 무궁한 번영을 기원합니다.

2. 대한건설협회는 건설자재의 수급안정을 위해 건산연과 공동으

로 건설자재의 공종·품목별 소요량을 예측할 수 있는 “건설자재 수요예측 시

스템”을 개발하였습니다.

3. 이에 건설업체가 자재별 수급동향을 예측하여 사전에 대비할      수 있도록 동 예측시스템을 첨부와 같이 보급하오니, 자재수급 업무에 활용     하시기 바랍니다.

4. 다만, 동 예측시스템은 건설현장의 자재사용량에 대한 자료 제     출이 없어 구체적인 예측모형을 제시하는 데는 한계가 있고, 자재소요량은 현     장조건, 공법선택, 공사규모, 원자재시세 등에 따라 변동이 많이 있으므로 이     를 감안하여 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

5. 아울러, 동 예측시스템의 활용과정에서 보완사항이 있을 경우

관련자료를 제출하여 주시면 앞으로도 지속적으로 보완하여 안내토록 하겠

습니다.

※ 기타 자세한 내용은 우리시회 홈페이지(www.scak.or.kr 사이버민원실

시행공문을 참고하세요

첨   부 :	1. 연간 자재수요 예측시스템  1부.

2. 공종별 자재수요 예측시스템  1부.  끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

【첨부1】

연간 자재수요 예측시스템

ㅇ 본 예측시스템은 건설현장에서 자재사용량에 대한 구체적인

자료지원이 없어 세부적인 예측모형을 제시하는 데는 한계가 있음

ㅇ 동 시스템은 자재실적 평균치를 기준으로 예측모형을 제시한

것으로 현장조건, 공법선택, 공사규모, 원재료 시세 등에 따라

사용량 변화가 많이 발생할 수 있으므로 이를 감안하여 자재수급

업무에 기초자료로 활용한다.

□ 기본식 :  y = (ax + b) × s

- y : 연간 자재 수요량

- a : 기울기(증감율)

- x : 연도계수

- b : 자재기준량 (1995년 기준)

- s : 연간 기성액 (일반건설업자․주택건설업자 등 전체기성액, 억)

※ 통계청 발표자료 활용

▷ 주요자재 수요량 산출관련 계수

자 재 명	단 위	a (기울기)	b (자재기준량)	x (연도계수)
레미콘	㎥/억	-3.2	125.9	1995년: 0 ∫ 2003년: 8 2004년: 9 2005년: 10 2006년: 11 2007년: 12 매1년증가시 1씩 증가
철 근	톤/억	-0.3	10.3
시멘트	톤/억	-2.7	62.7
골 재	㎥/억	-6.2	227.0
아스콘	톤/억	-0.8	29.7
타 일	평/억	0.5	14.1
판유리	c/s/억	-0.4	22.6
합 판	㎥/억	-0.04	0.79
콘크리트파일	톤/억	-0.003	2.7

＜산출예시＞

ㅇ 2007년도 레미콘 연간 수요량 산출 (2007년기성액 : 1,607,380억)

y = (-3.2×12+125.9)×1,607,380 = 140,645,750㎥

□ 건설공사 기성액 대비 단위당(1억) 자재소요량

자재	단위	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
레미콘	㎥/억원	90.7	87.5	84.3	81.1	77.9
철근	톤/억원	6.99	6.69	6.40	6.10	5.80
시멘트	톤/억원	33.3	30.7	28.0	25.3	22.6
골재	㎥/억원	158.8	152.6	146.4	140.2	134.0
아스콘	톤/억원	20.5	19.6	18.8	17.9	17.1

【첨부2】

공종별 자재수요 예측시스템

ㅇ 본 예측시스템은 건설현장에서 자재사용량에 대한 구체적인

자료지원이 없어 세부적인 예측모형을 제시하는 데는 한계가 있음

ㅇ 동 시스템은 자재실적 평균치를 기준으로 예측모형을 제시한

것으로 현장조건, 공법선택, 공사규모, 원재료 시세 등에 따라

사용량 변화가 많이 발생할 수 있으므로 이를 감안하여 자재수급

업무에 기초자료로 활용한다.

□ 기본식 :  y = (ax + b) × c × s

- y : 연간 자재 수요량

- a : 기울기(증감율)

- x : 연도계수

- b : 자재기준량 (1995년 기준)

- c : 공종․품목별 환산계수

- s : 공사금액 (억)

▷ 주요자재 수요량 산출관련 계수

자 재 명	단 위	a (기울기)	b (자재기준량)	c (공종․품목별 환산계수)		x (연도계수)
				도 로	공동주택
레미콘	㎥/억	-3.2	125.9	0.47	0.99	1995년: 0 ≀ 2003년: 8 2004년: 9 2005년: 10 2006년: 11 2007년: 12 매1년증가시 1씩 증가
철 근	톤/억	-0.3	10.3	0.80	0.99
시멘트	톤/억	-2.7	62.7	1.50	0.87
아스콘	톤/억	-0.8	29.7	4.25	0.15
판유리	c/s/억	-0.4	22.6	0.09	1.22
합 판	㎥/억	-0.04	0.79	0.54	1.44

주) 시멘트는 레미콘 및 아스콘 등에 들어가는 사용량이 포함된 것으로 소요량을 예측할 때는 이를 감안하여야 함

＜산출예시＞

ㅇ 2007년도 도로공사의 레미콘 수요량 산출 (공사금액 : 100억)

y = (-3.2×12+125.9)×0.47×100 = 4,112㎥

□ 건설공사금액 대비 단위(1억원)당 자재소요량

〈 도로공사(아스콘 포장) 〉

자재	단위	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
레미콘	㎥/억원	42.6	41.1	39.6	38.1	36.6
철 근	톤/억원	5.60	5.36	5.12	4.88	4.64
시멘트	톤/억원	49.50	45.45	41.4	37.35	33.3
아스콘	톤/억원	88.8	85.4	82.0	78.6	75.2
판유리	c/s/억원	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
합 판	㎥/억원	0.189	0.167	0.146	0.124	0.103

〈 공동주택 〉

자재	단위	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
레미콘	㎥/억원	89.793	86.625	83.457	80.289	77.121
철 근	톤/억원	6.93	6.63	6.34	6.04	5.74
시멘트	톤/억원	28.71	26.36	24.01	21.66	19.31
아스콘	톤/억원	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7
판유리	c/s/억원	22.20	21.72	21.23	20.74	20.25
합 판	㎥/억원	0.504	0.446	0.389	0.331	0.274