마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업

특정기술(차수그라우팅 공법) 선정

제안요청서

2021. 07. 21.

1		과업개요

과  업  명 : 『마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업』차수그라우팅 설치 공사

위        치 : 서울특별시 강서구 마곡도시개발사업구역 내 DS13, D15

사업  규모 : 공동주택,R&D센터,기숙사(47호) / 지하4층~지상14층

추정공사비(예정) :1,545,144,948원(추정 순공사비)

공사 기간(예정) :‘21. 12 ~‘24. 04

위 치 도

2		선정대상 특정기술 개요

선정 사유 : 경제성, 시공성, 안전성 및 친환경성 등을 고려하여 적정 차수그라우팅 공법 선정

선정 대상공법 : 차수그라우팅공법

공사참여방법 : 직접참여(하도급) / 간접참여(기술사용료 지급) 등

추정 금액 : 1,545,144,948원(직접비)

차수그라우팅 적용구간

형 식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
평면도

형 식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규 모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
단면도 A-A

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
단면도 B-B

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
단면도 C-C

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
단면도 D-D

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
단면도 E-E

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
전개도 (1)

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
전개도 (2)

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
전개도 (3)

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
전개도 (4)

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
전개도 (5)

형식	흙막이 설치 중 차수 그라우팅 계획
규모	연장 길이 L=457m	Φ700 C.T.C 500 굴착깊이 (–)3.5~7.0m, 풍화암 상단 (–)1~2m까지 시공
전개도 (6)

3		참가자격 및 제출서류

참가자격

❍ 지방계약법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률) 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격요건을 구비하고, 건설산업기본법 시행령 제7조에 따라 관련 면허를 보유하여야 함

❍ 해당 특허(실용신안) 또는 신기술 등 권리행사에 제한이 없는 업체

필수제출서류 (원본제출을 원칙으로 하되, 사본 제출시 원본대조필 날인)

❍ 사업자등록증

❍ 건설업등록증

❍ 사용인감계, 법인인감증명서, 위임장, 재직증명서

※ 위임장, 재직증명서는 서류 제출자 및 발표자 모두 제출

❍ 기업 신용등급 확인서류

※ 공고일 기준 최근 1년 이내 평가한 등급으로 유효기간 안에 있는 신용평가 등급으로 제출 및 공공기관 제출용으로 발급

※ 기업신용등급 CCC-미만(회사채에 대한 신용평가등급 기준)은 심사대상 제외

❍ 시공실적(실적집계표 양식 포함)

❍ 설계내역서 출력물 1부(설계가로 견적 제출)

❍ 기술제안서 요약본(발표자료 PPT, 15page 이내-표지,간지, 목차제외) 출력물 10부, 파일 1부

- 출력물중 10부 중 1부를 제외한 9부는 공법명 및 업체명 삭제 제출

※ 삽입되는 그림(도표 및 실험자료 등)에 표시된 공법명 및 업체명도 삭제

- 파일은 이동식저장매체로 제출(USB)

❍ 기술제안서 원본(30page 이내-표지,간지,목차제외) 출력물 10부, 파일 1부(USB)

- 제출방법 : 위 요약본 제출방법과 같음

- 내   용 : 시설물개요, 각종도면, 구조계산서, 시방서 등은 별책구성하여 제출

※기술제안서 요약본 및 원본 작성은 첨부3을 참조하시기 바랍니다.

❍ 기술제안서 및 발표자료 작성지침 위반 시 아래와 같이 조치하니 작성 시 반드시 상기 지침을 준수하여 제출하시가 바람

- 규격 및 재질 위반 시 : 보완요청일로부터 2일 이내 제안서 수정제출

※ 단, 30페이지를 초과하는 경우 초과하는 페이지는 삭제하여 위원회 상정

- 작성파일 양식 위반 시 : 보완요청일로부터 2일 이내 요청양식으로 수정제출

- 익명성(업체명, 공법명) 및 기타 작성지침 위반 시 : 보완요청일로부터 2일이내 해당 부위 삭제하여 제안서 제출

- 보완요구방법은 기술제안사 담당자의 E-mail, 공문, 문자 등의 양사인지가능한 방법으로 통보예정

❍ 지적 사항에 대하여 보완요청을 받은 경우 지적사항 외 기 제출된 제안서 및 발표내용을 절대 수정할 수 없음

❍ 제출서류 목록표, 청렴서약서, 확약서

선택제출서류

❍ 해당 공법 관련 신기술 인증서류 (가산점 부여)

※ 정부부처에서 지정한 신기술 인증서

※ 신기술사용협약서 및 증명서(해당 시, 건설기술진흥법 시행규칙 서식)

※ 관련 정부기관의 신기술 인증 당시 규격, 재료, 성능 등이 제안서의 내용과 다른 경우 가산점을 부여하지 않음. 단, 해당 기관에서 인정한 경우는 가산점 부여

※ 신기술은 공고일 기준 유효기간이 1년 이상 남은 신기술에 한해 인정

❍ 해당 공법 특허증, 특허등록원부, 등록특허공보

❍ 해당 공법에 대한 특허 및 신기술이 다수일 경우 모두 제출

❍ 사용협약 체결이 가능한 권리자 범위

※ 신기술 : 기술제안자 또는 신기술사용협약자

※ 특허 : 특허권자 또는 전용실시권자

·통상 실시권자는 특허권자와 연명으로 가능(위임장 제출)

제출안내

❍ 제출일시 : 2021.08.09(월) 15:00시 까지

❍ 제출장소 : 서울주택도시공사 2층(1층 안내문 참조)

❍ 접 수 자 : 김성재 대리 (02-3410-8943)

※ 제출서류는 우리공사에 내방하여 직접 제출하여야 하며, 제출된 서류는 수정 불가하고, 제출시간을 지나서는 절대 접수 불가하므로 문의사항은 사전 확인 후 최종 제출

4		유의사항

일반사항

❍ 참여업체(이하 참여자)의 특정기술(이하 공법) 특성상 우리공사에서 부담하는 설계조건 변경(추가 공사 등)이 수반되는 경우 우리공사에서 산정한 금액기준으로 참여자가 제시한 금액을 가감·보정하여 경제성을 평가할 수 있습니다.

❍ 공법 선정에 채택된 참여자는 제안한 공법 적용과 관련하여 우리공사가 지정한 설계사의 전반적인 터파기(흙막이) 및 차수 설계에 대해 적극 협조하여야 합니다.

❍ 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없습니다.

❍ 기술제안으로 선정된 공법에 대하여 관련기관 협의 및 설계심의 또는 자문회의(필요시)등을 통해 위치 및 공법 등 계획이 확정되므로 세부사항이 변동될 수 있음을 다시 한 번 유의하시기 바랍니다.

❍ 공법 선정 후 우리공사의「특정기술 선정위원회 운영기준」에 따라 사용협약을 체결하여야 하며, 이때 물품공급 또는 기술지원 확약서를 제출하여야 합니다.

❍ 공법선정 후 물품공급 또는 하도급 공사 시행 시 성능보증에 대한 세부계획(방법, 기간 등을 명시)을 제시하여야 합니다.

❍ 참여업체(이하 참여자)는 「마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업」 실시설계 중 적정 차수그라우팅 공법을 제안함에 있어, 발주기관이 제공하는 공법참여 안내서, 계획도면, 지반조사 보고서, 설계기준 등에 의하여  합리적이고 경제적인 차수그라우팅 설계가 될 수 있도록 계획하여야 합니다.

❍ 현장 제반여건을 반영한 공사계획을 수립하고 구체적인 시공방안을 제시하여야 합니다.

❍ 현장 여건을 고려하여 공사 시 필요한 장비, 자재 이동을 위한 가설 통로 및 작업 공간 조성 등을 고려하여 계획하여야 합니다.

(가설통로, 작업공간 조성 등의 시공주체는 선정된 공법의 특성 및 공사의 효율성 등을 감안하여 원도급사와 협의 후 결정)

❍ 참여자는 관련법규, 각종 시방서 및 설계기준은 공고일을 기준하여 검토해야 합니다.

❍ 참여자는 발주기관이 제공하는 각종 자료를 검토하여 설계에 반영하여야 합니다.

❍ 참여자는 공법검토시 관련법규, 정부제정 각종 시방서 및 우리공사 설계기준을 준수해야 합니다.

❍ 특허(실용신안) 및 신기술의 인정기간은 공고일 기준 유효기간내에 있는 특허(실용신안) 및 신기술로 한정합니다.

❍ 제출된 자료가 허위로 밝혀지거나 제안내용과 현격한 차이가 있을시, 특정기술 선정심의대상 업체에서 제외하고 선정이후에도 취소될 수 있습니다.

❍ 직접시공 참여의 범위 및 공사비는 공법 선정 후에도 관련 절차 및 우리공사 내부규정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

❍ 참여자 설계안이 참여자 귀책으로 우리공사에서 제시한 기준, 적용법규 미충족으로 추가 소요되는 공사비는 참여자가 부담하며, 우선협상대상 참여자가 위 조건 미 동의시 차순위 우선협상대상 참여자 공법을 채택할 수 있습니다.

❍ 우리공사 홈페이지에 제안요청서를 게재함으로써 제안참여자에 대한 제안요청서 교부를 갈음한다.

❍ 서면질의기간(2021.07.26~07.27.)동안 담당자 메일(ica1034@i-sh.co.kr)을 통하여 질의 가능하며, 양식은 첨부의 양식을 따릅니다.[첨부5]

❍ 질의사항에 대한 답변은 2021.08.03.(화) 우리공사 홈페이지에 일괄    게시할 예정이며, 제안요청서와 동일한 효력을 가집니다.

❍ 참여안내와 관련 수정 및 보완사항이 생길 경우 서면질의 답변일시(2021.08.03.) 홈페이지에 추가 게시할 예정이며, 제안요청서와 동일한 효력을 가짐을 알려드리오니 추가내용 게시여부에 대하여 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

❍ 제안된 공법이 해당 계약에 적용하는 것이 타당하지 않다고 공법선정위원회가 판단한 경우에는 해당 공법을 선정하지 않을 수 있습니다.【지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 예규】

❍ 기술제안자가 제안한 특정공사비가 상기 추정금액을 초과하는 경우 평가에서 제외할 수 있습니다.

❍ 특정기술 선정위원회 평가결과는 [첨부8]양식에 따라 위원회 개최 후 위원별 평가점수를 첨부의 양식에 따라 우리공사 홈페이지를 통해 공개합니다.

❍ 제안된 공법이 특정기술에 선정될 시 기술제안자가 다음 각 호에 해당하는 경우 “대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법”에서 정한 “성과공유제”절차에 협력하며 성실히 이행하여야 한다.

1.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업

2.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업

❍ 기술제안사가 5개 초과일 경우 정량평가 결과 상위 5개 공법까지만 공법선정위원회에서 평가합니다.

❍ 정량평가 결과 5순위 업체의 평가점수가 동일한 경우 다음 순서에 따라 선정합니다.

1. 경영상태 점수가 높은 업체

2. 공사비 금액이 낮은 업체

❍ 정량평가 결과(순위 포함)는 공법선정위원회 개최전 별도 통보할 예정이며, 통보 후 이의신청 접수를 하여 순위에 변동이 있을 시 해당 기술제안자에게 별도 통보할 예정입니다.

비용부담 및 선정취소사항

❍ 신청 서류의 위조, 변조 등 불법적인 행위가 발견된 경우 또는 평가위원과 사전접촉이 확인된 경우에 선정이 취소됩니다.

❍ 현장에 적용된 특정기술의 규격, 성능, 단가 등이 선정 당시 규격, 성능, 단가와 다른 경우(적용 변경이 사전 승인된 경우 제외) 특정기술 선정이 취소될 수 있습니다.

❍ 선정된 공법의 실제 공사비가 기술제안서 제출 시 제시된 공법(특허)부분의 건설비를 초과할 경우 초과금액에 대해서는 공법제안사가 부담하여야 합니다.

❍ 공법선정 후 제안 내용에 중대한 허위가 발견될 경우 공법선정을 취소하며 설계지연에 따른 비용을 우리공사에 변상하여야 하며,  추후 입찰참여가 제한될 수 있습니다.

❍ 공법의 특성으로 인하여 제공된 설계도서의 범위를 벗어나 추가 필요한 공사비(토공, 구조물공 등)는 금번 제출되는 제안서의 공사비에 포함하여야 합니다.

5		기술제안서(발표자료)

작성유의사항

❍ 심사위원이 검토 및 평가할 자료로서 평가표(심사위원평가부문)를 참고하여 작성

❍ 발표자료 작성지침(A4용지 기준으로 15쪽 이내로 작성)

- 15쪽에는 표지, 간지, 목차는 제외

- 자료는 PPT(파워포인트)로 작성하되 이해하기 쉽게 작성할 것

- 장․단점, 특징 기술시 타 공법과의 비교내용은 작성 불가

- A4 용지 크기이상 사용시 A4로 환산하여 쪽수 산정

- 출력물 10부 중 1부를 제외한 9부는 공법명 및 업체명(특정업체를 알 수 있는 내용포함)을 삭제하여 제출

발표시 유의사항

❍ 발표시 입장인원은 2인(발표자1, 보조자1)으로 제한

❍ 발표시간은 10분이며 종료 2분전 경고알림, 시간초과시 중지

❍ 질의응답시간은 5～10분으로 제한

❍ 발표자는 지정된 장소(추후통보)에서 대기하고, 발표순서에 따라 평가장에 입장

❍ 발표 시간내 미참석자는 평가제외

❍ 발표에 필요한 전산장비는 우리공사에서 제공

❍ 동 사항들은 변동될 수 있으며, 변동시 별도 통보 예정

❍ 발표순서는 제안서평가위원 추첨 시 별도 추첨하여 선정

❍ 코로나19(COVID-19) 바이러스로 인한 사회적 거리두기 시행에 따라 본 특정기술 선정심사위원회는 비대면 및 온라인으로 진행될 수 있으며, 변동사항 발생시 별도 통보 예정

6		설계내역서

설계조건

❍ 대상지를 직접 방문하여 현장조사 후 현장여건을 감안한 계획을 수립하여 합니다.

❍ 신뢰성, 내구성이 있는 활성실리카재 계열 및 자가치유재 계열의 친환경 차수그라우팅으로 계획하여야 합니다.

❍ 활성실리카재 계열 및 자가치유재 계열의 적정성, 내구성 등은 위원회에서 평가합니다.

❍ 부지현황은 인접건물 및 지하매설물이 위치하고 있어 벽체 강성이 우수한 C.I.P 공법, 흙막이 배면에 위치한 도로 및 녹지구간은 제거식 앵커 공법을 적용하였고, 인접건물(보타닉프라자) 간섭 발생구간은 지반의 변형이 최소화 될수 있는 버팀보 공법이 적용되었으며, 차수그라우팅 공사 시 차수의 연속성을 위하여 전체구간 차수그라우팅을 폐합하여 주시기 바랍니다.

❍ 본 사업은 굴착깊이가 10M이상으로 「지하안전관리에 관한 특별법」에 의거 “소규모 지하안전영향평가”를 완료하였으며, 지하안전관리 업무지침(국토교통부 고시 제2021-14호) 50조에 따른 재협의 대상에 해당치 않도록 설계하여야 합니다.

❍ 지하수의 유입을 방지하기 위하여 차수그라우팅을 적용한 현장임을 고려하여 보강 후 지반의 투수계수는 k≤1×10-5cm/sec를 확보하여야 합니다.

❍ 기존에 조성되어 있는 도로 및 선시공 되는 구조물에 균열 및 침하, 융기현상 등의 영향을 주지 않도록 면밀히 검토하고 계획하여 주시기 바랍니다.

❍ 제공자료 : ①차수그라우팅 설치계획도 ②지반조사 보고서 등

설계내역서 작성 시 유의사항

❍ 설계내역서는 재료비, 노무비, 경비로 구분하여 직접공사금액으로 작성하고, 일위대가표를 함께 제출 (1식 견적단가 제출 불가하며,  1식 견적단가 제출시 평가 제외) 하며 2021년도 하반기 노임 적용 하고,

❍ 지급자재 항목은 서울주택도시공사와 지급자재 (납품도)로 직접 계약하고, RC잔여 자재 및 시공비는 원도급사와 하도급 계약 체결조건으로 작성합니다.

❍ 선정된 공법은 우리공사의 「특정기술 선정위원회 운영기준」에 따라 사용협약을 체결합니다.

❍ 기술제안자가 공사에 직접 참여시 설계내역서 금액과 제잡비 합계금액에 원도급 낙찰율(최저 80%) 및 하도급 비율(최저 82%)이 적용된 공사비로 적용되며, 기술제안자가 공사에 간접 참여시 설계내역 금액에서 원도급 낙찰율 (최저 80%)이 적용된 공사비에 기술요율이 적용된 기술사용료를 지급합니다.

❍ 설계내역서 작성 시 노무비 단가는 건설업 시중노임단가 또는 엔지니어링 노임단가를 적용하여야 하며, 노무비 단가를 임의로 작성한 경우 서류의 위조 또는 변조로 간주하여 평가에서 제외합니다.

❍ 견적조건(규격, 수량 등)을 견적서에 반드시 상세히 명기 하여야 합니다.

❍ 첨부의 양식을 고려하여 작성하되 일식단가 사용을 지양하고 단가는 풀어서 작성하여야 합니다.

❍ 제출된 견적금액은 실시설계과정에서 누락, 오기 등의 사유로 증액은 불가하고,

❍ 제출된 견적금액은 절차진행 과정에서 관련규정 등에 따라 감액될 수 있으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 선정된 후 설계 포기 시 향후 공법선정심사에서 제외하고, 선정된 업체가 포기서 제출 시에는 차순위 업체로 변경합니다.

❍ 특정기술 심사는 우리공사 특정기술 선정위원회 운영기준에 의거 평가합니다.

❍ 민원발생 및 불가항력의 사태, 심의 및 인허가 등으로 수량 또는 해당 공종이 변경, 삭제 될 수 있습니다.

❍ 내역서는 붙임 양식에 따라 작성 후 봉인상태로 제출하여야 합니다.

❍ 제시된 공사비 산정기준에 의하여 작성하며 설계내역 검토결과, 산정  근거 없이 허위 작성된 항목이 있을 경우 감점 처리할 예정입니다.

❍ 공사비는 직접공사비로 산정하며 모든 수량 및 단가(품 포함)는 산출근거가 제시되어야 하고, 1식 단가의 경우 공사비 비교가 불가능하므로 평가상 불이익이 발생할 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

공사비 산정기준

❍ 첨부 양식 공사비 내역서 공종을 기준으로 작성합니다.

❍ 고분자 또는 실리카졸 계열의 차수라우팅 공법을 적용하여, 천공 및 그라우팅주입(자재 일괄포함), 장비류 설치・해체까지의 공사비, 유지관리비 등 일체를 포함하여 산정합니다.

❍ 흙막이 설치계획도에 의거한 천공 길이, 그라우팅 주입비, 주입재료비 일체, 장비류 설치・이동・해체(회)에 대한 정보를 아래와 같이 제공(공내역서)하며, 수량에 대한 이견이 있을시 서면질의기간에 의견을 제기 할 수 있다.

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재료비		노무비		경 비		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
■ 차수그라우팅 공법 (∅700, CTC500)
천공	매립층	1863	M
천공	퇴적층	3106	M
천공	풍화토	14266	M
천공	풍화암	350	M
주입		1,726	M3
주입재료비		1,726	M3
기계기구 설치 및 해체	20M/회	23	회
플랜트 설치 및 해체	100M/회	5	회

❍ 제경비 및 부가가치세를 제외한 직접공사비를 산출하여야 합니다.

※ 일반관리비 등 간접공사비는 실시설계시 작성(반영) 예정

❍ 기획재정부 원가계산에 의한 예정가격작성기준에 의거 작성합니다.

❍ 환율은 2021년 7월 22일자로 고시된 한국은행 기준환율인 1달러

(미국)당 1,151.50원을 적용합니다.

❍ 단가는 표준시장단가와 SH 단가(2021. 3분기) 중 낮은 단가를 적용한다.

- 표준시장단가는 2021년도 하반기 표준시장단가 사용하며,

- 표준시장단가를 적용하되 재료비, 노무비, 경비는 분리하여 작성 하고

- SH단가집에 없는 항목의 경우

․ 노임은 대한건설협회 발표 2021년 하반기 시중노임단가 적용

․ 시공품은 품셈을 준용

․ 자재단가는 2021.07월호 가격정보, 물가자료, 유통물가 ,거래가격 등을 비교하여 내역을 작성 합니다.

❍ 자재비는 아래와 같은 조건으로 산정한다.

․ 재료비 일체를 포함하며, 지급자재 없음

(단, 용전 및 용수는“원도급사”에서 제공)

․ 가이드 빔(지입자재) 반입 및 작업을 위한 이동운반 포함

․ 현장도착 및 대상지 내 운반 포함

․ 디지털 자동유량계 부착된 장비 반입(기록지 자동 작성, 인쇄)

❍ 작업구간 및 이동동선에 대한 정지작업을 포함한다.

❍ 작업성과 제출을 포함한다.

․ 준공 도면

․ 시험시공 및 확인시공 횟수는 원도급사와 협의 후 결정

․ 각종 시험 및 천공・그라우팅에에 대한 보고서

․ 1일 작업일보 및 기록지 당일 제출(그라우팅 및 천공)

❍ 이외의 기준은 서울주택도시공사 내부 기준을 따릅니다.

6		시공실적

작성유의사항

❍ 발주부서에서 검토 및 평가할 자료이며, 아래 작성양식을 참고하여 작성 및 제출합니다.

❍ (시공실적) 공고일 기준 최근 5년간 준공된 실적으로 아래 규모 이상인 실적을 인정 하며 발주청 또는 원도급사 확인을 득한 준공실적만 인정할  예정입니다.

- 최근 5년간 시공 완료(흙막이 공사)된 해당 차수그라우팅 공법 천공길이의 실적 합계가 13,710m 이상인 경우 하나의 실적건수로 인정

※ 시공실적 확인 양식(예시)

공사명	발주처	규모	공사기간
토목공사 (차수그라우팅) 공사	000	천공 00,000 M (∅500, CTC400)	‘20.03.01~ ’20.05.01
소 계

상기 사항에 대한 실적이 사실임을 증명합니다.

발주처 기관명 :            (인)

- 공사명, 발주처, 차수그라우팅 공법 적용 규모, 공사기간은 필히 기재

- 최근 5년간 실적만 작성(대한전문건설협회 실적 또는 발주처 직인확인 등)

- 위 양식외에도 공식적인 확인서류로 제출 가능

※ 실적자료는 발주청 또는 원도급사의 확인(직인 또는 인감)을 받아야      유효합니다.

8		평가기준

공법선정 평가방법

❍ 공법제안서 및 발표내용을 평가하여 최상위 득점(감점포함)한 공법을 마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수공법으로 선정합니다.

❍ 기술제안사가 5개 초과일 경우 정량평가 결과 상위 5개 공법까지만 공법선정위원회에서 평가합니다.

❍ 정량평가결과 5순위 업체의 평가점수가 동일한 경우 다음 순서에 따라 선정합니다.

1. 경영상태 점수가 높은 업체

2. 공사비 금액이 낮은 업체

❍ 정량평가 결과(순위 포함)는 공법선정위원회 개최전 별도 통보할 예정이며, 통보 후 이의신청 접수를 하여 순위에 변동이 있을 시 해당 기술제안자에게 별도 통보할 예정입니다.

❍ 정량평가와 정성평가분야의 평가점수를 합산하여 최고점수를 받은 특정기술을 1순위로 선정합니다.

❍ 최고점수가 동일한 특정기술이 2건 이상일 경우 정성평가 점수가 높은 특정기술을 1순위로 하고 정성평가 점수도 동일한 경우에는 추첨을 통해 결정합니다.

❍ 추첨을 통해 결정할 때는 추첨대상이 되는 기술제안자가 입회하여야 합니다.

❍ 최초 공법선정 공고에 따른 제안 참여자가 없거나 1인일 경우에는 재공고를 합니다

❍ 기술제안자가 제안한 특정기술이 상기 공사에 적합하지 않다고 위원회에서 판단한 경우 특정기술을 선정하지 않을 수 있습니다.

❍ 추정금액(1,545,144,948\)을 초과하여 제안된 특정기술은 평가에서 제외합니다.

❍ 공법선정 평가점수에서 소수점이 발생한 경우에는 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장 시설공사 적격심사 세부기준 제10절 “2.소수점 처리방법”을 준용합니다.

공법선정 평가기준

❍ 공법선정 평가표

분야

항목설명

평가방법

배점

정량

평가

경제성

평가

- 평균공사비 대비 해당 제안공사비

비율	90% 미만	95% 미만	100% 미만	105% 미만	105% 이상
점수	15	13.5	12	10.5	9

사업

부서

평가

15

실적평가

- 특정기술 적용실적 평가

실적	3건 이상	2건	1건	0건
점수	10	9	8	7

10

경영평가

- 경영상태 평가

상태	B+이상	B0이상	B-이상	B-이하
점수	5	4.8	4.6	3

5

정성

평가

공법의

안정성

- 구조의 안정성

·차수 주입가능 지반 및 당현장 지반과의 적합성

·차수 성능(투수계수 및 압축강도, 용탈현상 등)

·지반의 안정성(도로, 인접시설물, 배면변위 등)

·흙막이 배면 및 오픈컷 법면부의 지반보강(강화) 및 내구성

위원회

평가

30

시공성

및

현장적용성

- 공정계획의 적정성

- 시공계획의 적정성

- 인력·장비투입 및 배치계획의 적정성

- 자재 주입량, 시간, 심도, 압력 등 검수 적정성

(디지털 자동유량계 시스템 적용 등)

- 차수그라우팅 공사 소요기간

- 현장변화의 대응성(Gel-Time 조절 용이성 등)

20

친환경성

- 지하수에 의한 용탈현상이 적은 친환경적인 공법

- 친환경적인 제조방법 및 주입자재의 여부

(친환경 관련 특허증 여부 : 장치, 제조방법, 주입자재 등)

- 비시멘트 계열, 고분자 계열, 실리카졸 계열 등 기타 친환경적인 계열의 여부

20

가점

신기술

- 관련정부기관이 인정한 신기술 : 1점

1

1

감점

사후평가

(해당 사항 없음)

합  계

100

100

❍ 세부 평가기준

- 심사위원평가 : 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여   산술평균한 점수로 한다. 단, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

- 시공실적     : 최근 5년간 시공완료(흙막이 공사)된 해당 차수그라우팅  공법 천공길이의 실적 합계가 13,710m 이상인 경우 하나의 실적건수로 인정

▪ 배점기준 : 차수그라우팅 공법 천공길이의 실적합계가 13,710m 이상인 경우 하나의 실적건수로 인정하며, 아래의 점수표와 같이 차등 배점.

실적	3건 이상	2건	1건	0건
점수	10	9	8	7

- 경제성 평가

1) 평가비율 = 제안공사비/평균공사비

2) 제안공사비 : 기술제안자가 제안한 공사비

3) 평균공사비 : 평가에 참가한 기술제안자의 제안공사비 평균금액

① 제안업체가 5개 이상인 경우

- 최고, 최저 가격 배제 후 업체 평균가 적용.

단, 최고, 최저가격이 2개이상인 경우 1개만 제외

② 제안업체가 5개 미만인 경우

- 업체 전체 평균가 적용

③ 평균공사비 산정 시 추정금액을 초과한 제안공사비는 제외하고 산정.

(추정금액을 초과하여 제안된 특정기술을 평가에서 제외한다고 공고한 경우에 한함)

- 가산점

① 신기술 지정 당시 공법의 규격, 성능, 재료 등이 기술제안자가 제안한 기술과 동일한 경우에 한해 가점 적용함.

② 신기술 가점은 공고일 기준 인증기간이 1년이상 남은 신기술에 적용함

9		절 차

서울주택도시공사 홈페이지 공고			07.23.(금)~08.09.(월)		기술제안서 및 관련서류
서면질의기간			07.26.(월) 09:00 ~ 07.27.(화) 18:00		첨부 양식에 작성하여 메일접수
서면질의답변 게시			08.03.(화)		홈페이지 일괄게시
제출서류접수/ 심사위원 추첨			08.09.(월) 15:00(접수)/ 15:30(추첨) 서울주택도시공사 2층		기술제안서 및 관련서류 접수/ 업체별 위원 번호 추첨
위원회 개최 통보			08.17.(화)		위원별 공문 송부
특정공법 선정 심사위원회 개최			08.24.(화) 개최시간‧장소 추후 결정		심의위원 : 기술제안서 심의

※ 향후일정(시간, 장소, 서면심의 여부)은 변경될 수 있으며, 변경시 개별연락 예정

첨부1		상대평가시 등급별 업체수 배분표

업체수	등 급					업체수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			17	2	3	7	3	2
4	1	1	1	1		18	2	4	7	3	2
5	1	1	2	1		19	2	4	7	4	2
6	1	1	2	1	1	20	2	4	8	4	2
7	1	1	3	1	1	21	2	4	9	4	2
8	1	2	3	1	1	22	2	5	9	4	2
9	1	2	3	2	1	23	2	5	9	5	2
10	1	2	4	2	1	24	2	5	10	5	2
11	1	2	5	2	1	25	3	5	10	5	2
12	1	3	5	2	1	26	3	5	10	5	3
13	1	3	5	3	1	27	3	5	11	5	3
14	1	3	6	3	1	28	3	6	11	5	3
15	2	3	6	3	1	29	3	6	11	6	3
16	2	3	6	3	2	30	3	6	12	6	3

첨부2		신용평가 등급 기준

①회사채에 대한 신용평가등급	②기업어음에 대한 신용평가등급	③기업신용평가 등급	배점
AAA	-	①의 AAA에 준하는 등급	5
AA+, AA0, AA-	A1	①의 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급
A+,A0,A-	A2+,A20,A2-	①의 A+,A0,A-에 준하는 등급
BBB+,BBB+,BBB-	A3+,A30,A3-	①의 BBB+,BBB+,BBB-에 준하는 등급
BB+, BB0	B+	①의 BB+, BB0에 준하는 등급
BB-	B0	①의 BB-에 준하는 등급	4.8
B+, B0, B-	B-	①의 B+, B0, B-에 준하는 등급	4.6
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급	3

첨부3		표지 및 내역서 양식

기술제안서 요약본 표지(공법명 및 회사명 표기, 상편철 링제본)

마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 (신명조 20, 보통)

차수 그라우팅 공법

기술제안서(신명조 30, 보통)

공법명 : O O O (신명조 28, 보통)

회사명 : (주) O O O (신명조 24, 보통)

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

기술제안서 요약본 표지(공법명 및 회사명 삭제, 상편철 링제본)

마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 (신명조 20, 보통)

차수그라우팅 공법

기술제안서(신명조 30, 보통)

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

기술제안서 원본 표지(공법명 및 회사명 표기)

					3cm
3cm	3cm

기 술 제 안 서 (38Point)

[마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수그라우팅 공법]

(18Point)

2021.  .   .

업  체  명

기술제안서 원본 표지(공법명 및 회사명 삭제)

					3cm
3cm	3cm

기 술 제 안 서

(38Point)

[마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수그라우팅 공법]

(18Point)

2021  .   .

3. 기술제안서 원본 작성시 유의사항

3.1 작성 시 유의사항과 감점사항을 숙지하여 회사에 불이익을 당하지 않도록 작성

3.2 작성요령

1) 표 지 : 코팅불가

2) 표지 좌측상단에 접수번호 등을 표기할 수 있도록 위 양식의 같은 크기의 칸을 반드시 표시할 것.

3.3 제안서 규격 및 지질

1) 크 기 : A4(210mm×297mm), A3(420mm×297mm)

2) 지 질 : 백상지 80g/㎡ (복사용지) 단, 표지는 200g/㎡

3.4 제안서 제본방법 : 세로좌철(무선철)

3.5 제안서 형식

1) 제안서는 흑백으로 작성하여야 함(칼라 사용 금지)

2) 제안서의 규격은 A4로 작성하되 불가피하게 A4 규격을 초과하여 작성․제출한 경우 A4크기로 환산한 쪽 수량으로 평가함.

(예 : A3 1쪽은 A4 2쪽으로 간주함. 단, 설계도면 제외)

3) 쪽수표기는 총 매수 중 현재쪽수를 표시(예: 30-1, 30-2... 30-30)

4) 글씨크기 : 11 Point를 원칙으로 작성하되 제한을 두지 않음

설계내역서 표지

공  사  명 : 마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수그라우팅 설치공사(휴먼명조20,보통)

공  법   명 : 차수그라우팅 공법

(휴먼명조20,보통)

견적가격 : 일금 OOOOOOOOOO원(\00,000,000,000)(휴먼명조20,보통)

※세부내역서 필히 첨부할것

2021년 00월 00일(휴먼명조20,보통)

회사명 : (주) O O O 대표이사 O O O(인)(휴먼명조20,보통)

※사용인감 직인요

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

설계내역서 양식

공사비 내역서(휴먼명조20,보통)

공사명 : 마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수그라우팅 설치공사 (휴먼명조12,보통)

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금액	단 가	금액	단 가	금액	단 가	금액

※ 1. 각공종의 세부내역 필히작성, 1식단가를 풀어서 작성

2. 공종명은 공법특성 및 현장여건에 따라 조정 가능.

3. 일위대가는 업체 현황에 맞추어 작성

첨부5		서면질의서 양식

특정기술 선정 심의 서면질의서

질의 접수번호

(SH담당자용)

(서울주택도시공사 보관용)

참여 공법명	마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수그라우팅 공법
업체명		전 화
		E-Mail주소
질의사항 : 2021. . . 질의자 : (인) 대리인 : (인) 서울주택도시공사 사장 귀하

첨부6		청렴 서약서 양식

청 렴 서 약 서

ㅇ 공사명 : 마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 차수그라우팅 설치 공사

본인은 위 공사의 공법선정위원회 평가와 관련하여 평가위원 및 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품ㆍ향응 등을 제공하지 않고 공정하게 평가 및 입찰에 참여할 것을 서약합니다.

2021.   .   .

서약자 : ㈜

서울주택도시공사 사장  귀 하

첨부7		확약서 양식

확 약 서

ㅇ 사업명 : 0000 사업 0000 공법

※ 2인 이상의 실질 권리자가 존재하는 경우 ① 각 권리자의 동의서를 첨부하여 대표권리자가 서명하거나, ② 모든 권리자가 협약서에 서명하여야 합니다. 협약 이후 2인 이상의 실질 권리자 상호간에 권리 관련된 분쟁이 발생할 경우 실질 권리자들은 “서울주택도시공사”에게 어떠한 책임과 이의를 제기할 수 없으며 권리자 명단 누락으로 발생되는 모든 책임은 전적으로 “대표권리자”에게 있습니다.

1. 위 사업의 제안요청서에서 정한 내용과 기준을 조건 없이 따를 것을 인정한 상태에서 서울주택도시공사 특정기술 선정위원회에 신청하였고, 귀 사에 제출한 각종 자료가 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

2. 위 사업의 특정기술 선정위원회의 평가와 관련하여 평가위원 및 이해 관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공하지 않고 공정하게 평가에 참여할 것을 확인합니다.

3. 제안한 특정기술이 해당 사업에 적합하지 않다고 위원회에서 판단하는 경우 특정기술이 선정되지 않을 수 있음을 확인합니다.

4. 선정 공고시 추정금액을 초과하여 제안한 특정기술은 평가에 제외될 수 있음을 확인합니다.

5. 특정기술의 선정 이후 아래와 같은 사항발생 시 서울주택도시공사 관련기준에 의거 인증에 대한 적용이 취소되어도 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

- 아       래 -

가. 신청 서류의 위조,변조 등 불법적인 행위가 발견된 경우 또는 평가위원과 사전접촉이 확인된 경우

나. 현장에 적용된 특정기술의 규격, 성능, 단가 등이 선정 당시 제안한 규격, 성능, 단가와 다른 경우 (단, 서울주택도시공사에 적용변경을 신청하여 승인을 받은 경우는 제외함)

다. 기술제안자의 귀책으로 다음 각 목의 사유가 발생하여 건설공사의 안전,품질,공정관리에 심각한 지장을 초래한 경우

가. 특정기술과 관련한 안전사고 발생으로 인명피해가 발생된 경우

나. 현장시공 결과 시방서, KS 등 관련 기준에 미달하여 품질저하가 발생된 경우

다. 납품지연, 공사지연 등으로 인하여 공사기간이 지연된 경우

년     월    일

기술제안자(권리권자) :

첨부8		평가결과

공법선정위원회 평가결과

ㅇ 제 안 자 :

ㅇ 평가점수

평가항목	심사위원						비고
	가	나	다	라	마	····
공법의 안정성
시공성 및 현장적용성
친환경성

2021.  .   .

작성자 :            (인)

확인자 :            (인)