강우, 저온 등 콘크리트 기준 개선 사항 설명회 계획

◈  건설사업관리자 및 시공사 직원을 대상으로 콘크리트 표준시방서 개정사항*에 대한 교육을 실시하여 실무에서의 이해를 돕고자 함

* 한중콘크리트, 강우시 타설기준(가이드라인 포함), 현장양생공시체 제작 등

□ 설명회 개요

ㅇ (일시) 수도권(강원 포함, 2.6.), 영남권(2.13.), 호남권(제주 포함, 2.20.), 충청권(2.27.)으로 현장을 나눠 총 4회 시행 예정

ㅇ (장소) 수도권(스페이스쉐어 서울중부센터*), 지방(지방청 대회의실) 등

* 주소 : 서울시 중구 소재(4호선 동대문역사문화공원역 인근)

□ 개정 배경

ㅇ 저온환경에서 콘크리트 강도 미확보가 광주 화정 APT 붕괴사고(’22.1)의 사고 원인 중 하나로 지적, 일부 아파트 현장의 폭우 속 콘크리트 타설 강행(’23.7)으로 인한 언론·국회 지적 등 국민 우려 제기

ㅇ 사전설명회(’23.11, 지자체‧업계 등), TF 회의(’23.9~’24.11), 정책과제  점검회의(‘24.6) 등 의견수렴*을 토대로 현장 적용 가능성 제고

* 소규모 현장 혼란 우려 등 구체적인 강우량 기준(mm/hr) 필요성 제기되어 실검증 연구 추진

ㅇ 실검증 연구, TF 논의(시공‧감리‧시멘트사, 학회 등) 등을 거쳐 표준시방서 개정안 및 가이드라인안을 도출, 개정 고시(’24.12)

□ 주요 내용 : 콘크리트 표준시방서 개정 사항 안내 및 질의 응답

ㅇ (한중콘크리트) 저온환경 콘크리트 품질관리를 위한 기온보정강도 및 혼화재 최대 사용비율 제한 관련 현장 적용방법, 예외 조건 설명

ㅇ  (강우 시 타설기준) 강우 시 원칙적 타설금지 안내, 부득이 타설이 필요한 경우 조치 필요사항 등 ‘강우 시 타설 가이드라인’ 설명

※ ’25.1.1일부터 적용중인 개정사항에 대한 계도기간(~’25.3.1.) 운영 안내

ㅇ (현장양생공시체) 제작 시기·시험 횟수 등 안내, 표준양생공시체  제작 필요 여부, 현장양생공시체 제작 개수 등 주요 질의내용 설명