《일반(신종) 건설재해사례  ‘06 -1호》

지붕 패널 운반 적재중 추락

공 사 명	개인창고 신축공사	발생일시	2006. 1. 5 14:30분경
재해형태	추 락	재해정도	사 망 1명
소 재 지	경남 창원시 북면 월촌리	공사규모	창고 1개동
재해개요	개인이 시공하는 창고 신축공사 현장에서 피재자가 동료작업자와 철골 지붕에서 샌드위치패널을 해체하여 인력으로 운반 적재 하던 중 밟고 있던 턴버클이 파단되면서 몸의 중심을 잃고 패널이 설치되지 않은 개구부로 추락하여(7m) 사망한 재해임.
재해상황도
안전대책	- 지붕의 철골 및 패널 설치작업시 추락방지조치로써 지붕전면에 걸쳐 안전대 부착설비를 설치하고 부착설비에 안전대를 걸고 작업. - 철골지붕 하부에는 추락재해 발생시 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조의 추락 방지망 설치.

※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.