< 붙 임 2 >

안전검사 고시 일부개정안

1. 개정이유

「산업안전보건법」전부개정(’20.1.16. 시행)에 따라 후속조치로 인용조문 등을 수정하는 한편, 안전검사 대상에서 제외되는 화학설비 및 그 부속설비, 건조설비 및 그 부속설비의 기준 등을 삭제하고,「승강기 안전관리법」에 승강기로 편입되지 못하는 리프트에 대한 안전검사 기준을 포함하기 위함

2. 주요내용

가.「산업안전보건법」개정 조문 및 용어를 반영하여 수정(안 제1조)

나. 안전검사 대상에서 삭제된 화학설비 및 그 부속설비, 건조설비 및 그 부속설비 정의 및 기준 삭제(안 제17조, 제18조, 제19조, 제20조, 별표 8, 별표 9)

다. 이동식 크레인 및 고소작업대 선회부 볼트·너트의 풀림 위험방지를 위한 선회부 확인기준 명확화(안 별표 2 및 별표 12)

라. 승강기로 편입되지 못하는 리프트에 대한 용어 및 기준 마련(안 별표 3)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 별첨

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

고용노동부고시  제        호

안전검사 고시 일부개정고시안

안전검사 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「산업안전보건법」 제36조제1항 및 「산업안전보건법 시행령」 제28조의6”을 “「산업안전보건법」 제93조제1항 및 「산업안전보건법 시행령」 제78조”로 한다.

제5조제8호 중 “설비로서 「건설기계관리법 시행령」 제2조 별표 1에 따른 기중기 또는”을 “설비로서”로 한다.

제6조 각 호 외의 부분 단서 중 “다음 각 호의 어느 하나에 해당되는”을 “제조사가 폐업하거나, 방호장치가 개발되지 않는 등 방호장치 설치가 기술적으로 불가능한 이동식 크레인의”로 하고, 같은 조 제1호부터 제3호까지를 각각 삭제한다.

제7조제1호 각 목 외의 부분 본문 중 “매달아 사람이나 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로서 건설현장에서 사용하는”을 “사용하는”으로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분 단서를 삭제하며, 같은 호 각 목을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2호를 삭제하며, 같은 조 제3호부터 제15호까지를 각각 제2호부터 제14호까지로 하고, 같은 조 제16호를 제15호로 하며, 같은 조 제14호(종전의 제15호)가목 중 “와이어로프식 건설작업용”을 “와이어로프식”으로 하고, 같은 호 나목 중 “피니언식 건설작업용”을 “피니언식”으로 하며, 같은 호 다목 중 “일반작업용 리프트: 권상장치,”를 “유압식 리프트:”로, “랙 및 피니언, 제어반”을 “제어반”으로 한다.

가. 건설용: 사람이나 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로서 건설현장에서 사용하는 것을 말하여, 다음과 같이 구분한다. 다만, 액화천연가스(LNG) 등의 탱크, 사일로(silo), 교량, 철탑, 굴뚝, 선박, 타워, 관제탑, 발전소 및 시멘트공장 등 관련 구조물의 수리ㆍ조정 및 점검 등에 설치되어 사용되는 랙 및 피니언식 리프트도 건설용으로 본다.

1) 형식에 따른 구분: 와이어로프식 건설작업용 리프트, 랙 및 피니언식 건설작업용 리프트

2) 용도에 따른 구분: 화물용 리프트, 인화공용 리프트(건물외벽에서의 작업 등에 적합하도록 근로자가 타거나 화물, 작업자재 등을 실을 수 있는 작업대 등을 구비한 작업대 겸용 운반구를 포함한다)

나. 산업용 : 사람이 탑승하지 않고 화물을 운반하기 위한 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로 건설현장 외의 장소에서 사용하는 것을 말하며, 형식에 따라 다음과 같이 구분한다.

1) 랙 및 피니언식: 승강로에 랙을 만들고 운반구에 랙과 맞물리는 피니언을 설치하여 운반구를 승강시키는 것

2) 유압식: 유체의 압력에 의하여 운반구를 승강시키는 구조로서, 직접 운반구를 지탱해주는 것 또는 와이어로프나 체인을 이용하여 운반구를 승강시키는 것

제8조 단서 중 “선박건조용 등의”를 “선박, 타워, 관제탑, 발전소 및 시멘트공장 등 관련 구조물의 수리ㆍ조정 및 점검 등에 설치되어 사용되는”으로, “건설작업용”을 “건설용”으로 한다.

제9장의 제목 “화학설비 및 그 부속설비”를 “롤러기”로 한다.

제17조, 제18조, 제19조 및 제20조를 각각 삭제하고, 제21조 및 제22조를 각각 제17조 및 제18조로 한다.

제12장제23조 및 제24조를 각각 제10장제19조 및 제20조로 한다.

제13장제25조 및 제26조를 각각 제11장제21조 및 제22조로 한다.

제14장제27조 및 제28조를 각각 제12장제23조 및 제24조로 한다.

제15장제29조 및 제30조를 각각 제25조 및 제26조로 한다.

제31조 및 제32조를 각각 제27조 및 제28조로 한다.

제33조를 제29조로 한다.

제10장의 제목 “건조설비 및 그 부속설비”를 “사출 성형기”로 한다.

제11장의 제목 “롤러기”를 “고소작업대”로 한다.

제12장의 제목 “사출 성형기”를 “컨베이어”로 한다.

제13장의 제목 “고소작업대”를 “산업용 로봇”으로 한다.

제21조(종전의 제25조)제8호 중 “하물을 싣고”를 “사람이 탑승하여”로 하고, 같은 조 제12호 중 “전복선을 기준으로 고소작업대의 전복모멘트를 감지하는”을 “작업대의 하중, 붐의 길이 및 각도, 안정기의 확장 길이 등과 연동하여 고소작업대의 넘어짐을 예방하는”으로 한다.

제14장의 제목 “컨베이어”를 “보칙”으로 한다.

제29조 앞에 “제15장 산업용 로봇”을 삭제한다.

제31조 앞에 “제16장 보칙”을 삭제한다.

별표 8 및 별표 9를 삭제한다.

별표 2, 별표 3, 별표 12를 별지와 같이 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다. 다만, 제7조 및 별표 3의 개정규정은 2020년 7월 17일부터 시행한다.

제2조(이동식 크레인 및 고소작업대의 안전검사에 관한 적용례) 별표 2, 별표 12의 개정규정에도 불구하고 이동식 크레인 및 고소작업대 선회부의 교체내역 확인은 이 고시 시행일 이후 차기 검사일 부터 적용한다.

제3조(산업용 리프트 안전검사에 관한 적용례) 제7조 및 별표 3의 개정규정은 2020년 7월 17일부터 제조·수입되어 설치하는 산업용 리프트에 적용한다.

제4조(일반작업용 리프트 안전검사에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 안전검사 받은 일반작업용 리프트에 대해서는 제7조 및 별표 3 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는「산업안전보건법」제36조제1항 및「산업안전보건법 시행령」제28조의6에 따른 유해하거나 위험한 기계ㆍ기구ㆍ설비 등의 안전검사기준을 정함에 그 목적이 있다.	제1조(목적) -------「산업안전보건법」제93조제1항 및「산업안전보건법 시행령」제78조--------------------------------------------------------------------------.
제5조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제5조(정의) -----------------------------------.
1. ∼ 7. (생 략)	1. ∼ 7. (현행과 같음)
8. “이동식 크레인(mobile crane)”이란 원동기를 내장하고 있고, 불특정 장소로 이동할 수 있는 크레인으로 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 설비로서「건설기계관리법 시행령」제2조 별표 1에 따른 기중기 또는「자동차관리법」제3조에 따른 화물ㆍ특수자동차의 작업부에 탑재하여 화물운반 등에 사용하는 기계 또는 기계장치를 말한다.	8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 설비로서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
9. ∼ 18. (생 략)	9. ∼ 18. (현행과 같음)
제6조(검사기준) 크레인의 검사기준은 별표 2에 따른다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 별표 2의 제74호 나목, 제95호, 제96호, 제98호에 해당하는 검사기준을 제외한다.	제6조(검사기준) -----------------------------. ---- 제조사가 폐업하거나, 방호장치가 개발되지 않는 등 방호장치 설치가 기술적으로 불가능한 이동식 크레인의 ---------.
1. 차량 견인 및 구난을 목적으로 제작된 차량	<삭 제>
2. 달기구를 집게로 사용하여 와이어 로프에 의해 권상ㆍ권하되지 않고 집게가 붐에 직접 부착된 차량	<삭 제>
3. 제조사 폐업, 방호장치 미개발 등 방호장치 설치가 기술적으로 불가능한 차량	<삭 제>
제7조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제7조(정의) -----------------------------------.
1. “건설작업용 리프트”란 동력을 사용하여 가이드레일을 따라 상하로 움직이는 운반구를 매달아 사람이나 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로서 건설현장에서 사용하는 것을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다. 다만, 액화천연가스(LNG) 등의 탱크, 사일로(silo), 교량, 철탑, 굴뚝, 선박건조용 등에 설치되어 사용되는 랙 및 피니언식 리프트도 건설작업용 리프트로 본다.	1. -------------------------------------------------------------------- 사용하는 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <단서 삭제>
가. 형식에 따른 구분: 와이어로프식 건설작업용 리프트, 랙 및 피니언식 건설작업용 리프트	가. 건설용: 사람이나 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로서 건설현장에서 사용하는 것을 말하여, 다음과 같이 구분한다. 다만, 액화천연가스(LNG) 등의 탱크, 사일로(silo), 교량, 철탑, 굴뚝, 선박, 타워, 관제탑, 발전소 및 시멘트공장 등 관련 구조물의 수리ㆍ조정 및 점검 등에 설치되어 사용되는 랙 및 피니언식 리프트도 건설용으로 본다. 1) 형식에 따른 구분: 와이어로프식 건설작업용 리프트, 랙 및 피니언식 건설작업용 리프트 2) 용도에 따른 구분: 화물용 리프트, 인화공용 리프트(건물외벽에서의 작업 등에 적합하도록 근로자가 타거나 화물, 작업자재 등을 실을 수 있는 작업대 등을 구비한 작업대 겸용 운반구를 포함한다)
나. 용도에 따른 구분: 화물용 리프트, 인화공용 리프트(건물외벽에서의 작업 등에 적합하도록 근로자가 타거나 화물, 작업자재 등을 실을 수 있는 작업대 등을 구비한 작업대 겸용 운반구를 포함한다)	나. 산업용 : 사람이 탑승하지 않고 화물을 운반하기 위한 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로 건설현장 외의 장소에서 사용하는 것을 말하며, 형식에 따라 다음과 같이 구분한다. 1) 랙 및 피니언식: 승강로에 랙을 만들고 운반구에 랙과 맞물리는 피니언을 설치하여 운반구를 승강시키는 것 2) 유압식: 유체의 압력에 의하여 운반구를 승강시키는 구조로서, 직접 운반구를 지탱해주는 것 또는 와이어로프나 체인을 이용하여 운반구를 승강시키는 것
2. “일반작업용 리프트”란 동력에 의하여 가이드레일을 따라 움직이는 운반구를 사용하여 사람이 탑승하지 않고 화물을 운반하기 위한 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로 건설현장 외의 장소에서 사용하는 것을 말하며, 형식에 따라 다음 각 목과 같이 구분한다. 가. 권동식: 승강로의 상부에 설치된 호이스트를 이용하여 와이어로프 또는 체인을 감거나 풀어서 운반구를 승강시키는 것을 말한다. 나. 랙 및 피니언식: 승강로에 랙을 만들고 운반구에 랙과 맞물리는 피니언을 설치하여 운반구를 승강시키는 것을 말한다. 다. 유압식: 유체의 압력에 의하여 운반구를 승강시키는 구조를 말하며, 직접 운반구를 지탱해주는 것과 와이어로프나 체인을 이용하여 운반구를 승강시키는 것을 있다. 라. 윈치식: 승강로의 상부에 호이스트 이외의 권상장치를 설치하고 이를 이용하여 와이어로프 또는 체인을 감거나 풀어서 운반구를 승강시키는 것을 말한다.	<삭 제>
3. ∼ 14. (생 략)	2. ∼ 13. (현행 제3호부터 제14호까지와 같음)
15. 리프트의 “주요 구조부”란 다음 각 목과 같다.	14. -----------------------------------.
가. 와이어로프식 건설작업용 리프트: 가이드레일, 운반구, 설치기초, 전동기, 감속기, 와이어로프, 제어반, 방호장치	가. 와이어로프식 -------------------------------------------------------------------------
나. 랙 및 피니언식 건설작업용 리프트: 마스트, 운반구, 설치기초, 전동기, 감속기, 랙 및 피니언, 제어반, 방호장치	나. --- 피니언식 ------------------------------------------------------------------------
다. 일반작업용 리프트: 권상장치, 가이드레일 또는 마스트, 운반구, 설치기초, 전동기, 감속기, 와이어로프 또는 체인, 랙 및 피니언, 제어반, 유압장치 및 설비, 방호장치	다. 유압식 리프트: --------------------------------------------------------------------------- 제어반--------------------------------
라. (생 략)	라. (현행과 같음)
16. (생 략)	15. (현행 제16호와 같음)
제8조(검사기준) 리프트의 검사기준은 별표 3에 따른다. 다만, 액화천연가스(LNG) 등의 탱크, 저장탑(silo), 교량, 철탑, 굴뚝, 선박건조용 등의 랙 및 피니언식 리프트는 건설작업용 리프트의 검사기준을 적용한다.	제8조(검사기준) -----------------------------. -------------------------------------------------------선박, 타워, 관제탑, 발전소 및 시멘트공장 등 관련 구조물의 수리ㆍ조정 및 점검 등에 설치되어 사용되는 랙 -- 건설용 --------------.
제9장 화학설비 및 그 부속설비	<삭 제>
제17조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “화학물질(chemical substance)”이란 특정 동질성을 가지는 유기 또는 무기 물질을 말하며 법적으로는 모든 원소와 이들의 반응에 의한 화합물을 말한다. 2. “화학설비(chemical equipment)”란 화합물을 물리적ㆍ화학적으로 처리하는 반응, 혼합, 분리, 저장, 계량, 열교환, 성형, 가공, 분체취급, 이송, 압축 등에 필요한 장치, 기계기구 및 설비를 말한다. 3. “반응기(chemical reactor)”란 원료물질을 화학적 반응을 통하여 성질이 다른 물질로 전환하는 설비로서 이와 관련된 계측, 제어 등 일련의 부속장치를 포함하는 장치를 말한다. 4. “혼합기(mixer)”란 액체, 고체 및 고점도 물질 등 각종 물질을 혼합하여 혼합물의 균질성을 도모하는 기계를 말한다. 5. “응축기(condenser)”란 증기를 냉각하여 응축시키는 장치로서 화학공정에서는 증류탑 등에 부착되어 있다. 6. “증류탑(distillation tower)”이란 용액의 성분을 증발시켜서 끓는점 차이를 이용하여 증발분을 응축하여 원하는 성분별로 분류하는 기기를 말한다. 7. “열교환기(heat exchanger)”란 온도가 높은 유체로부터 전열벽을 통하여 온도가 낮은 유체에 열을 전달하는 장치로 가열기, 냉각기, 증발기, 응축기 등에 사용된 것을 말한다. 8. “파열판(rupture disc)”이란 “안전밸브”에 대체할 수 있는 방호장치로서 판 입구측의 압력이 설정압력에 도달하면 판이 파열하면서 유체가 분출하도록 용기 등에 설치된 얇은 판을 말한다. 9. “안전밸브(safety valve)”란 밸브 입구쪽의 압력이 설정압력에 도달하면 자동적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정 압력 이하가 되면 정상 상태로 복원되는 밸브를 말한다. 10. “화염방지기(frame arrest)”란 화염의 흐름을 차단하는 장치를 말하며 통기관, 소염소자 등으로 구성된다. 11. “긴급차단밸브”란 배관상에 설치되어 주위의 화재 또는 배관에서 위험물질 누출 시 원격조작스위치에 의하여 유체의 흐름을 차단할 수 있는 밸브 또는 긴급 차단 기능을 갖는 조절밸브 (control valve)를 말한다. 12. “열팽창 안전밸브(liquid thermal relief valve)”란 2개 이상의 밸브 또는 맹판(blind flange)등으로 차단된 배관 내의 액체가 외부 열원에 의한 열팽창으로 인하여 배관이 파열되는 것을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브를 말한다.	<삭 제>
제18조(검사기준) 화학설비 및 그 부속설비의 검사기준은 별표 8에 따른다.	<삭 제>
제10장 건조설비 및 그 부속설비	<삭 제>
제19조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “건조”란 물질 중에 포함되어 있는 비교적 소량의 액체 또는 수분을 기화 분별하는 조작을 말한다. 2. “건조설비”란 건조에 사용되는 설비를 말한다. 3. “폭발압력방산구”(이하 “방산구”라 한다)란 건조설비 내부에서 폭발에 의하여 이상압력이 생성될 때 건조설비에 약한 부분을 의도적으로 만들어 이상압력을 반응시킬 수 있는 문, 창문, 패널 등을 말한다. 4. “열매체(heat transfer medium)”란 수증기나 물 이외의 유체를 사용하여 열교환기 등을 통하여 공정상의 물질을 간접적으로 가열 또는 냉각시키기 위하여 사용하는 물질을 말한다.	<삭 제>
제20조(검사기준) 건조설비 및 그 부속설비의 검사기준은 별표 9에 따른다.	<삭 제>
제11장 롤러기	제9장 롤러기
제21조ㆍ제22조 (생 략)	제17조ㆍ제18조 (현행 제21조 및 제22조와 같음)
제12장 사출 성형기	제10장 사출 성형기
제23조ㆍ제24조 (생 략)	제19조ㆍ제20조 (현행 제23조 및 제24조와 같음)
제13장 고소작업대	제11장 고소작업대
제25조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제21조(정의) ----------------------------------.
1. ∼ 7. (생 략)	1. ∼ 7. (현행과 같음)
8. “작업대(work platform)”란 안전난간대의 플랫폼 또는 케이지로 하물을 싣고 필요한 작업위치로 이동이 가능하며 그곳에서 작업이 수행될 수 있는 곳을 말한다.	8. ------------------------------------------------- 사람이 탑승하여 ----------------------------------------------------------------.
9. ∼ 11. (생 략)	9. ∼ 11. (현행과 같음)
12. “모멘트 감지장치(moment-sensing system)”란 전복선을 기준으로 고소작업대의 전복모멘트를 감지하는 장치를 말한다.	12. ------------------------------------ 작업대의 하중, 붐의 길이 및 각도, 안정기의 확장 길이 등과 연동하여 고소작업대의 넘어짐을 예방하는 --.
13. ∼ 27. (생 략)	13. ∼ 27. (현행과 같음)
제26조 (생 략)	제22조 (현행 제26조와 같음)
제14장 컨베이어	제12장 컨베이어
제27조ㆍ제28조 (생 략)	제23조ㆍ제24조 (현행 제27조 및 제28조와 같음)
제15장 산업용 로봇	제13장 산업용 로봇
제29조ㆍ제30조 (생 략)	제25조ㆍ제26조 (현행 제29조 및 제30조와 같음)
제16장 보칙	제14장 보칙
제31조ㆍ제32조 (생 략)	제27조ㆍ제28조 (현행 제31조 및 제32조와 같음)
제33조 (생 략)	제29조 (현행 제33조와 같음)

[별표 2] 크레인의 검사기준(제6조 관련)

현        행

개   정   안

번호	구 분	내 용
76	연장구조물 등	연장구조물 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가.∼라. (생 략) <신 설>

번호	구 분	내 용
76	연장구조물 등	연장구조물 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가.∼라. (현행과 같음) 마. 선회부 체결 볼트·너트의 점검 및 교체 내역을 이동식 크레인의 신규 등록일(구조변경일)로부터 10년마다 확인할 것

[별표 3] 리프트의 검사기준(제8조 관련)

현        행

개   정   안

번호	구 분	내 용
일반작업용 리프트
18	승강로	가. ～ 라. (생 략) 마. 운반구는 하물 투입구를 제외한 부분에 설치된 울은 변형이 없어야 하며, 승강로의 하물 투입구의 바닥 끝단과 운반구 출입문 바닥 끝단과의 간격은 60밀리미터 이하일 것 바. ～ 사. (생 략) <신 설> <신 설> <신 설> <신 설>
19	운반구	가. (생 략) 나. 운반구 외부에 부착된 리미트스위치는 변형 등이 없이 견고하게 설치되어 있을 것 다. 운반구의 전면 등 쉽게 볼 수 있는 곳에 적재하중 및 탑승금지 표시 등과 이름판이 적정하게 부착되어 있을 것 라. ～ 마. (생 략) <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설>
23	전기장치	제15호에 따름(인화공용 부분은 제외)
29	낙하 방지장치 등	제10호에 따름(직접식 유압리프트 및 운행거리가 10미터 이하로써 「위험기계ㆍ기구 의무안전인증고시」[별표 3] 제36호가목4)에 따른 충격완화장치와 권상용 와이어로프 또는 체인이 느슨해지거나 끊어지는 경우 동력을 자동적으로 차단하는 장치(로프이완감지장치)를 설치한 와이어로프나 체인을 이용하여 운반구를 승강시키는 리프트는 제외한다)

번호	구 분	내 용
산업용 리프트
18	승강로	가. ～ 라. (현행과 같음) 마. 운반구는 하물 투입구를 제외한 부분에 설치된 울은 변형이 없어야 하며, 승강로의 하물 투입구의 바닥 끝단과 운반구 출입문 바닥 끝단과의 간격은 35밀리미터 이하일 것 바. ～ 사. (현행과 같음) 아. 승강로 상부에는 긴급 시 점검자가 피할 수 있도록 상부 구조물과 0.3m 거리에서 운반구를 정지시키는 기구(기계식 및 전기식)가 설치되어 있을 것 자. 운반구 상부에는 긴급 시 점검자가 리프트를 정지 시킬 수 있는 장치가 설치되어 있을 것 차. 작업 및 점검 시 승강로 및 운반구 내·외부에는 75럭스(lux)이상의 조도가 확보되어 있을 것 카. 출입문은 임의해제가 되지 않는 구조로 설치되어 있을 것
19	운반구	가. (현행과 같음) 나. 운반구 외부에 부착된 연동장치는 변형 등이 없이 견고하게 설치되어 있을 것 다. 각 층 조작반 등 쉽게 볼 수 있는 곳에 위험기계기구 안전인증 고시 [별표3] 제78호에 따른 표시내용이 부착되어 있을 것 라. ～ 마. (현행과 같음) 바. 운반구 또는 화물반입구에는 발빠짐을 예방하도록 에이프론(Apron) 등이 설치되어 있을 것 사. 화물운반구 출입문 상단에 적색의 경광등이 설치되어 있을 것 아. 출입문이 열린 상태의에서 운반구 바닥면과 화물 반입구 바닥면은이 수평을 유지하고 있을 것 자. 운반구의 하중을 견딜 수 있는 완충장치 및 안전블록 등이 설치되어 있을 것 차. 운반구 및 화물반입구의 출입문은 수동으로 작동되도록 하여야 하며, 동력을 이용할 경우에는 반자동(스위치를 누르는 동안 작동하는 방식)으로 되어 있을 것
23	전기장치	제15호에 따르며(인화공용 부분은 제외), 역상을 방지하는 조치가 되어 있을 것
29	낙하 방지장치 등	다음 각 목의 장치는 작동상태 및 조종이 양호하고, 이물질의 부착이 없을 것 가. 위험기계·기구 안전인증 고시 [별표3] 제36호가목4)에 따른 충격완화장치 나. 로프 이완 감지장치(권상용 와이어로프 또는 체인이 느슨해지거나 끊어지는 경우 동력을 자동으로 차단하는 장치. 다만, 랙 및 피니언식은 제외한다.)

[별표 12] 고소작업대 검사기준(제26조 관련)

현        행

개   정   안

번호	구 분	내 용
1	연장구조물 등	연장구조물 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가.∼다. (생 략) <신 설>

번호	구 분	내 용
1	연장구조물 등	연장구조물 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가.∼다. (현행과 같음) 라. 선회부 체결 볼트·너트의 점검 및 교체 내역을 고소작업대의 신규 등록일(구조변경일)로부터 10년마다 확인할 것