□ 타워크레인의 성능유지․관리

구분	번호	점 검 내 용	점검 결과 및 대책
안전인증	1	안전인증(KC S)을 받았는지 여부 - 동력으로 구동되는 정격하중 0.5톤 이상 크레인(호이스트포함)을 제조․설치․이전하거나 주요 구조부분을 변경하려는 자는, 법 제34조에 따른 안전인증을 받아야 하고, 사용자는 법 제34조의2에 따라 안전인증을 받은 제품을 사용해야 함.(다만, 「건설기계관리법」의 적용을 받는 기중기는 비대상임.) <산업안전보건법 제34조, 제34조의4, 위험기계․기구 안전인증 고시 제2016-29호>
안전검사	2	안전검사를 받았는지 여부 - 동력으로 구동되는 정격하중 2톤 이상 크레인(호이스트 포함)을 사용하는 사업주는, 법 제36조에 따른 안전검사를 받아야 함. - 안전검사 주기는 크레인 설치가 끝난 날부터 3년이내 최초 안전검사 실시, 이후 매2년마다 정기적으로 실시(건설현장에 사용되는 것은 최초 설치한 날부터 6개월마다) <산업안전보건법 제36조, 안전검사 고시(고용노동부) 제2016-43호>
와이어로프 또는 체인 상태	3	와이어로프 또는 체인 손상 여부 - 이음매가 있는 와이어로프, 지름의 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 와이어로프 등은 사용해서는 아니 됨 - 제조된 때의 길이의 5퍼센트를 초과하는 체인은 사용해서는 아니 됨 <안전보건규칙 제166조, 167조>
줄걸이 용구	4	줄걸이 용구 손상 여부 - 훅·샤클·클램프 및 링 등의 철구로서 변형되어 있는 것 또는 균열이 있는 것을 사용해서는 아니 됨 - 꼬임이 끊어진 것, 심하게 손상되거나 부식된 섬유로프 또는 섬유벨트를 사용해서는 아니 됨 <안전보건규칙 제168조, 제169조>
훅 해지 장치	5	훅 해지장치 부착 여부 - 훅 걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 해지장치를 구비한 크레인을 사용하여야 함 <안전보건규칙 제137조>
방호장치 부착 및 정상작동	6	방호장치 정상작동 여부 - 과부하방지장치, 권과방지장치[0.25미터 이상(직동식은 0.05미터 이상)], 비상정지장치 및 제동장치가 정상적으로 작동될 수 있도록 미리 조정해 두어야 함 <안전보건규칙 제134조>
지지방법 검토내용 및 적용여부 확인	7	자립고 이상에서 벽체 지지방법 준수 여부 - 서면심사(형식승인) 서류 또는 제조사의 설치작업 설명서 등에 따라 설치 - 서면심사(형식승인) 서류 등이 없거나 명확하지 않은 경우 건축구조․건설기계기술사 등의 확인을 받아 설치하거나 기종별․모델별 공인된 표준방법에 따라 설치 - 콘크리트 구조물 고정시 매립, 관통 등 방법으로 충분히 지지 - 건축물인 시설물에 지지하는 경우 시설물의 구조적 안정성에 영향이 없도록 할 것 <안전보건규칙 제142조>

□ 작업관리상태

구분	번호	점 검 내 용	점검 결과 및 대책
관리감독자 업무	1	관리감독자의 안전보건상의 업무 수행 - 작업방법, 근로자 배치결정, 작업지휘, 재료의 결함유무․기구․공구의 기능 점검 - 작업계획서 작성 유무 확인, 작업지휘자 지정 및 신호 등 준수여부 <산업안전보건법 제14조,안전보건규칙 제35조, 38조>
취업제한에 관한 규칙	2	타워크레인 조종사의 타워크레인 운전기능사 자격증 취득 - 크레인 조종작업(조종석이 설치되어 있는 것에 한정) 시 필요 자격 등 · 타워크레인운전기능사(조종석이 설치되지 않은 정격하중 5톤이상 무인타워크레인 포함) 등 타워크레인 설치(상승)․해체작업자의 자격 - 제관기능사 또는 비계기능사 자격 - 해당 교육기관에서 교육을 이수하고 수료시험에 합격한 사람 <산업안전보건법 제47조, 취업제한에 관한 규칙 제3조, 안전보건규칙 제141조>
추락 등의 방지 시설	3	수리·설치·해체 작업시 추락방지조치 여부 - 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 안전난간․울 또는 덮개를 설치하거나 안전대를 착용하게 하는 등 추락위험 방지 - 보호구 지급 · 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모 · 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대 · 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임 : 안전화 <안전보건규칙 제32조, 42조>
정격하중 및 신호방법	4	정격하중 등의 표시 유무 - 운전자 또는 작업자가 보기 쉬운 곳에 정격하중, 경고 표시 부착 여부 확인 신호방법 선정 및 주지 - 신호방법을 정하고 작업종사 근로자에게 신호를 준수토록 주지 <안전보건규칙 제40조, 133조>
타워크레인 설치․조립․해체 작업시 조치사항	5	타워크레인 조립 등의 작업 시 조치사항 준수 여부 - 작업순서를 정하고 순서에 따라 실시 - 작업구역내 관계근로자외 출입금지 및 그 취지를 보기 쉬운 곳에 표시 - 비․눈 등 기상상태 불안정시 작업중지 - 충분한 공간확보, 장애물이 없도록 조치 - 들어올리거나 내리는 기자재 균형 유지 - 충분한 응력을 갖는 구조로 기초설치 및 침하방지조치 - 규격품 볼트사용, 대칭되는 것을 순차적으로 조립․해체 <안전보건규칙 제141조>

구분	번호	점 검 내 용	점검 결과 및 대책
작업계획서 작성 등	6	타워크레인 설치․조립․해체작업 시 작업계획서에 포함된 내용 확인 및 준수 여부 - 종류 및 형식, 설치․조립 및 해체순서 - 작업도구․장비․가설설비 및 방호설비 - 작업인원 구성 및 역할범위, 지지방법 작업계획서 내용에 대한 근로자 교육 여부 <안전보건규칙 제38조> 작업계획서에 따른 작업지휘자 지정 여부 - 중량물 취급 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자 지정 및 지휘 <안전보건규칙 제39조>
강풍 시 작업중지	7	악천후 시 작업절차 확인 - 순간풍속 10m/s 초과 시 설치․수리․점검․해체작업 중지 - 순간풍속 15m/s 초과 시 운전작업 중지 <안전보건규칙 제37조>
크레인 작업기준 준수	8	크레인 작업 시의 조치 준수 여부 및 근로자 교육 실시 여부 확인 - 인양물을 바닥에서 끌거나 미는 작업금지 - 유류드럼 또는 가스통 등 폭발, 누출 위험이 있는 위험물용기의 보관함에 담아 안전하게 운반 - 고정된 물체를 직접 분리․제거 작업금지 - 인양중인 하물의 작업자 머리위 통과금지 - 인양할 화물이 보이지 않는 경우 작업금지(신호수 배치하여 작업하는 경우 예외) - 규격품 볼트사용, 대칭되는 것을 순차적으로 조립․해체 <안전보건규칙 제146조>
특별안전보건교육	9	크레인 작업 특별안전보건교육 실시 - 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장 · 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 · 걸고리와이어로프 및 비상정지장치 등의 기례기구 점검에 관한 사항 · 화물의 취급 및 작업방법에 관한 사항 · 신호방법 및 공동작업에 관한 사항 등 <산업안전보건법 제31조>
기타	10	기타 안전보건상의 조치 미실시