2016년 상반기 적용 표준품셈 주요 개정내용

【 토 목 】

ㅇ 강관동바리 : 암거, 교량 등 유형별 → 설치높이, 간격별로 표시

ㅇ 강 관 비 계 : 단일규격 → 설치 높이․간격별로 표시

ㅇ Post Tension(PSC Beam, PSC Box) : 시공절차, 적용범위 명확화

ㅇ 도로안내표지판/차선도색 : 보통인부 → 특별인부+보통인부로 직종조정 등

【 건 축 】

ㅇ 지붕 및 홈통공사

- 금속기와, 금속판 지붕설치 품 신설

- 지붕공사 일반경사/급경사(3/4이상) 할증 제시

ㅇ 수장공사

- 단열재 규격 추가 : 두께 100mm, 150mm 등

【 기 계 】

ㅇ 가스보일러 규격 추가 : 25,000, 30,000Kcal/hr

ㅇ 레인지후드 규격 추가 : 700㎜이하, 900㎜이하등

【 적용시기 】

ㅇ 2016. 1. 1일 부터