(붙임 1)

비숙련 외국인 근로자(E-9, H-2 등) 공종별 시공기능 부족부분 및 필요교육 의견 설문조사 서식

◇ 서울시 및 국토교통부가 검토하는 비숙련 외국인 근로자(E-9, H-2 등)의 시공기능 부족부분 사례 및 필요교육 의견을 조사하오니 바쁘시더라도 아래서식을 작성하시어 sik619@naver.com으로 회신하여 주시면 감사하겠습니다.

- 교육할 공종 : 구조물 공종 중심(철근, 콘크리트, 형틀목공(거푸집 포함))

□ 시공기능 부족부분 및 필요교육

공 종	시공기능 부족부분	필요교육
철근
콘크리트
형틀목공 (거푸집 포함)

※ 작성예시

공 종	시공기능 부족부분	필요교육
철근	ㅇ 철근 배근을 불규칙하게 배열 설계도상 5m간격 배근하여야 하나, 10m∼50m로 불규칙하게 시공하였음	ㅇ 철근 배근시 설계도 간격에 따라 균일하게 배치토록 교육 필요
	ㅇ 철근과 철근을 가는철사로 고정시 단단하게 고정하여야 하나, 느슨하게 엮어서 고정이 되지 않음	ㅇ 철근과 철근을 가는철사로 고정시 단단하게 고정토록 교육 필요

□ 담당자 연락처

구 분	성명 및 연락처
성함/직위
연락처

대한건설협회장 지식경영센터

※ 문의 및 회신 : 지식경영센터 유승식 부장

(TEL (02) 3485-8302, 010-5047-7934, sik619@naver.com)