<한국산업안전공단 서울북부지도원 건설안전지원팀 제공>

건설사망재해사례

외줄비계 위에서 단열재 부착 작업중 추락
■ 발생월일 : 2005. 4. 21 12:00경 ■ 소 재 지 : 경기도 시흥시 ■ 시 공 사 : ○○종합건설(주) ■ 공 사 명 : 근린생활시설 신축공사 ■ 피 재 자 : 드라이비트공, 46세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망	■ 근린생활시설 신축공사 현장에서 외줄비계 작업발판 위에서 단열재를 부착하던 중 작업발판 끝 부분에서 추락하여(13m) 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 지상 4층 [공사금액 : 320백만원]
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 지상 4층 근린생활시설 신축공사 현장으로 8:00경부터 3층 높이의 건물 외부 외줄비계 작업 발판에서 외벽에 단열재를 4층까지 부착하는 작업을 실시함. o 12:00경 외줄비계 작업발판에서 옥상층 외벽에 단열재를 부착하던 중 작업발판 끝 부분에서 추락하여(13m) 사망한 재해임. ※ 작업발판 : 외줄비계의 외측으로 비계용 강관을 장선재로 사용하여 고정한 후 장선재 위에 작업발판(P.S.P, 일명 아나방 : 300㎝×42㎝)을 미고정한 상태로 설치.	【원 인】 o 추락방지조치 미실시 - 높이 2m 이상인 작업발판의 끝에서 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 안전난간을 설치하여야 하나 외줄비계의 외측으로 작업발판이 설치되어 안전난간 설치가 불가능 함. 【대 책】 o 개구부 추락 방지조치 철저 - 높이 2m 이상인 작업발판의 끝에서 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 안전난간을 설치할 수 있도록 가능한 쌍줄비계를 설치하여 작업발판 끝 부분에 안전난간을 설치하거나, - 외줄비계에도 작업발판 설치 후 끝단에도 안전난간을 설치할 수 있는 구조로 개선.
재해상황 단면도

건설사망재해사례

먹줄 작업중 추락
■ 발생월일 : 2005. 4. 25 10:50분경 ■ 소 재 지 : 경남 합천군 ■ 시 공 사 : ○○종합건설(주) ■ 공 사 명 : 사회복지회관 신축공사 ■ 피 재 자 : 타일공, 52세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망	■ 사회복지회관 신축현장에서 피재자가 옥탑지붕 바닥콘크리트 균열방지를 위해 줄눈 먹메김 작업과정에서 먹줄을 잡고 뒤로 이동중 방수턱에 걸리면서 몸의 중심을 잃고 추락하여(13m) 사망한 재해임 ■ 공사규모 : 지하 1층, 지상 5층 [공사금액 : 5,248백만원]
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 사회복지회관 신축현장으로 옥탑층 콘크리트 균열방지를 위한 줄눈 먹메김 작업을 실시함. o 7:30분경 피재자 등 2명이 옥상 바닥 콘크리트 균열방지를 위한 줄눈작업을 시작하여, o 10:50분경 본 구조물 난간이나 가설난간이 미설치된 옥탑층 옥상에서 먹메김을 위해 먹줄을 잡고 뒤로 이동중 방수턱(높이 17㎝)에 걸려 뒤로 넘어지면서 추락하여(13m) 사망한 재해임.	【원 인】 o 추락방지조치 미실시 - 옥탑 슬래브 단부의 방수턱에 브라켓을 설치하고, 브라켓에 안전난간을 설치한 후 작업토록 하여야 하나 옥탑지붕 단부의 개방된 상태에서 작업. 【대 책】 o 추락방지조치 철저 - 옥탑층과 같이 협소한 장소에서 작업시 추락재해 예방을 위하여 안전난간 설치 ※ 옥탑층 parapet(방수턱)이 17㎝로 향후 지붕(옥상) 보수작업 등의 경우 추락위험이 항시 존재하므로 영구난간(가드레일 등) 설치.
재해상황 단면도

건설사망재해사례

작업발판 위에서 작업중 작업발판 붕괴
■ 발생월일 : 2005. 3. 30 17:00경 ■ 소 재 지 : 전남 구례군 ■ 시 공 사 : 개인 ■ 공 사 명 : ○○주택신축공사 ■ 피 재 자 : 도장공 ■ 사고유형 : 붕 괴 ■ 피해정도 : 부상자 3명	■ 틀비계와 틀비계 사이에 각재와 합판을 이용하여 만든 작업발판 위에서 한옥 처마 하부 서까래에 칠해 놓은 칠을 사포 등으로 벗겨내는 작업 중 작업발판이 븡괴되어 지상으로 추락하여(2.3m) 3명이 부상한 재해임. ■ 공사규모 : [공사금액 : 500백만원]
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 한옥 단독주택신축공사 현장으로 도장 및 해랑채 마루 설치작업 등을 실시함. o 8:00경부터 한옥지붕의 처마 하부 목구조물 부위에 도장된 아마유 칠벗김 작업을 시작함. o 칠벗김 작업은 한옥 전면의 마루(H=54㎝)와 토방(H=60㎝)위에 틀비계 주틀을 설치하고 틀비계와 틀비계 사이에 각재(산승각, 80×80㎜, L=3m)를 2본 올리고 그 위에 합판을 설치하여 만든 작업발판 위에서 사포, 걸레 수세미 등으로 작업을 함. o 17:00경 피재자 3명이 한옥 좌측의 작업발판위에서 처마 하부 서까래의 칠벗김 작업을 하던 중 상부 작업자의 하중을 지지하지 못한 각재가 부러지면서 작업발판이 붕괴되어 추락하여(2.3m) 3명이 부상한 재해임.	【원 인】 o 작업발판 설치 불량 - 작업발판을 설치할 때에는 견고하게 설치하여야 하나 틀비계와 틀비계 사이에 부러지기 쉬운 목재와 합판을 이용하여 작업발판을 설치하여 작업하중을 충분히 지지하지 못하는 구조로 설치. 【대 책】 o 작업발판 설치 철저 - 2m이상 고소에서 작업을 하는 때에는 작업발판을 설치하여야 하며, 작업발판 설치시 사용하는 자재로 부러지기 쉬운 목재 사용은 금하며, 상부 작업하중에 충분히 지지가 되는 강재와 가설기자재 성능검정품인 작업발판 등을 사용하여 견고하게 설치.
재해상황 단면도

건설사망재해사례

발코니 난간에서 창호틀 인양작업 중 난간 탈락
■ 발생월일 : 2005. 3. 26 13:10분경 ■ 소 재 지 : 경기도 남양주시 ■ 시 공 사 : ○○창호 ■ 공 사 명 : ○○아파트발코니 창호설치공사 ■ 피 재 자 : 창호시공기사, 25세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망	■ 피재자가 아파트 발코니 난간에 거치시킨 인양기구(윈치)를 사용하여 지상에 있던 발코니 창호틀을 인양하던 중 난간이 탈락하여 함께 추락하여(52m) 사망한 재해임. ■ 공사금액 : 5백만원
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 아파트 발코니 창호설치공사 현장으로 12:40분경 피재자는 동료작업자와 함께 창호틀 등 자재를 아파트 전면 지상바닥으로 옮겨놓고 인양작업 준비를 함. o 13:10분경 지상에서 동료작업 근로자가 로프를 사용하여 창호틀 3개(규격 : 2,990㎜×2,350㎜, 총중량 95㎏)를 묶은 이후, o 피재자가 아파트 발코니 난간에 직접 거치시킨 인양기구(윈치)를 사용하여 인양(아파트 2～3층 위치)하던 중 하중을 지지하지 못하고 탈락한 난간과 함께 추락하여(52m) 사망한 재해임.	【원 인】 o 작업방법 불량 - 아파트 발코니 난간은 중량물 인양기구의 고정․설치 장소로 부적합함에도 불구하고 당해 인양기구를 발코니 난간(높이 1.2m, 길이 4.8m)에 직접 지지함으로써 인양과정에서 발생한 하중이 난간에 전달되어 하중을 지지 못하고 탈락. o 중량물 취급시 작업계획 미작성 - 창호틀 인양작업 등 중량물 취급 작업시에는 사전에 중량물 취급방법 및 순서 등 작업계획을 작성하고 당해 근로자에게 충분히 주지시켜야 하나 미실시. 【대 책】 o 작업방법 개선 - 중량물을 인양 작업하는 경우에는 중량물의 형상 및 하중 등을 충분히 고려하여 안전한 작업방법을 선정. - 아파트 세대 발코니 창호틀 인양작업시에는 아파트 옥상층에 설치되어 있는 앙카를 사용하여 도르레 설치 후 지상에서의 윈치작동 등 탁락의 위험이 없는 견고한 장소에 고정하여 작업할 수 있도록 작업방법 개선. o 중량물 취급시 작업계획 작성 철저 - 중량물을 취급하는 작업을 하는 때에는 중량물의 종류 및 형상, 취급방법 및 순서, 작업장소의 넓이 및 지형 등에 대한 작업계획을 작성하고 당해 근로자에게 주지.
재해상황 단면도

건설사망재해사례

천정 합판 부착작업중 작업발판이 부러져 추락
■ 발생월일 : 2005. 4. 20 10:15분경 ■ 소 재 지 : 경기도 수원시 ■ 시 공 사 : 개인 ■ 공 사 명 : 성당 내부 리모델링 공사 ■ 피 재 자 : 보통인부, 48세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망	■ 성당내부 리모델링공사 현장에서 피재자가 에어타카(일명 타카총)를 이용하여 천정에 합판을 부착하던 중 강관비계상에서 설치된 작업발판이 부러져 추락하여(7.8m) 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 리모델링공사 [공사금액 : 2,300백만원]
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 성당내부 리모델링공사 현장으로서 천정마감은 3㎜합판 2장을 겹쳐 부착한후 수정페인트로 마감하는 공정으로 천정에 2번째 합판을 부착하는 작업을 실시함. o 8:00경부터 피재자를 포함한 3명은 천정하부 작업발판상에서 천정합판(122×245㎜, t=3㎜)을 부착하는 작업을 수행하였고, 나머지 1명은 천정하부 작업발판 위에서 목재 탁자를 제작하였음. o 10:15분경 피재자는 동료작업자 2명과 함께 성당내부 천정 합판 부착작업을 위해 동일한 방법으로 천정에 합판을 부착하던 중 비계 위에 설치된 작업발판(합판 : 910×1,820㎜, t=12㎜, 발판하부 장선간격 : 820㎜)이 하중을 견디지 못하고 부러져 피재자가 추락하여(7.8m) 사망한 재해임.	【원 인】 o 작업발판 재질 및 설치 불량 - 작업발판은 근로자의 체중, 작업시 충격하중, 자재하중 등에 충분히 견딜 수 있는 견고한 재질 및 구조로 설치하여야 하나, 합판을 (12㎜) 고정하지 않은 상태로 설치. o 추락방지망 미설치 - 추락위험이 있는 장소에는 추락재해를 방지하기 위하여 하부에 추락방지망을 설치하여 야 하나 미설치. 【대 책】 o 견고한 재질 및 구조의 작업발판 설치 - 작업발판 설치시 상부하중(근로자 체중, 작업시 충격하중, 자재하중 등)에 견딜 수 있는 견고한 재료로 설치하여야 하며, - 기성제품 사용시는 검정품을 사용하도록 하고, 목재를 사용하는 경우에는 두께 35㎜이상의 재료를 사용하고, 장선재는 발판에 작용하는 상부하중에 대하여 휨응력, 전단응력, 처짐에 충분히 견딜 수 있는 구조로 설치. o 추락방지망 설치 - 추락에 의한 재해를 방지하기 위하여 하부에 견고한 추락방지망을 설치.
재해상황 단면도

건설사망재해사례

이동식 크레인으로 맨홀 인양중 붐 낙하
■ 발생월일 : 2005. 5. 3 14:15분경 ■ 소 재 지 : 전주시 완산구 ■ 시 공 사 : (주)○○ 외 3개사 ■ 공 사 명 : ○○신시가지 배전관로 설치공사 ■ 피 재 자 : 배선전공, 58세 ■ 사고유형 : 낙 하 ■ 피해정도 : 사 망	■ 지중화 맨홀 부설 작업중 배전관로 맨홀을 인양하던 이동식 크레인의 차체와 크레인 붐을 연결하는 크레인 선회부가 파단되면서 붐이 낙하하여 하부에서 작업지휘 및 신호를 하던 피재자가 낙하하는 붐에 맞아 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 전력선 지중화 공사 [공사금액 : 449백만원]
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 전력선 지중화 공사 현장으로 배전관로 맨홀 부설작업을 실시함. o 현장내 도로 인도측에 굴착 작업후 지중화 배전관로 맨홀 매설작업을 위해 13:00경 이동식 크레인(25ton)을 현장에 반입하였음. o 도로상에 있는 배전관로 맨홀(7.7Ton)을 인양하여 매설하기 위해 터파기 장소 전면 도로부에 크레인을 거치함. o 14:15분경 크레인을 이용하여 맨홀(7.7Ton)을 인양(붐길이 :16.9m, 작업반경 11.0m, 인양하중 5ton) 하던중 과부하방지장치의 경보음이 울리자 운전석에 있는 과부하 방지장치 스위치를 해제하였음. o 과부하 방지장치의 작동을 해제한 상태에서 맨홀을 지면에서 1～2m 정도 들어 올렸으나 맨홀의 균형이 맞지 않아 맨홀이 한쪽으로 기울자 피재자의 지시로 맨홀을 다시 지면으로 내리던 중, o 크레인 선회부 연결볼트가 파단되어 상부 크레인 부위가 하부 차체부에서 탈락되면서 붐이 낙하하여 하부에서 작업지휘 및 신호를 하던 피재자를 강타하여 사망한 재해임.	【원 인】 o 이동식 크레인 자체 결함 - 크레인 선회부(Turn Table)를 고정시켜주는 고정볼트 36개중 11개의 볼트가 절단 또는 크랙(Crack)등의 결함이 있는 상태에서 중량물을 인양함. o 작업방법 불량 - 이동식 크레인 인양 작업시 크레인의 위치 및 붐(boom) 길이에 따른 작업반경, 인양하중을 고려하지 않고 정격하중을 초과하여 무리하게 작업 ․ 콘크리트 맨홀중량(7.7ton) > 이동식크레인 최대 인양하중(5ton) o 불안전한 행동 - 맨홀 인양도중 크레인 와이어로프에 어느정도 장력이 걸린 상태에서 과부하 방지장치의 경보음이 울리자 이를 운전자가 과부하 방치장치를 해제. 【대 책】 o 점검 및 보수 철저 - 설비의 점검을 철저히 하고 결함이 발생된 경우는 즉시 보수. o 작업방법 개선 - 인양작업이 용이한 위치선정 - 작업반경 범위 및 인양능력, 붐의 규정된 경사각 내 인양작업실시 - 현장여건에 적합한 크레인 기종을 선정하여 작업 o 과부하방지장치 등 안전장치의 임의조작 금지 - 과부하방지장치는 크레인 명세서에 따른 정격하중의 1.1배 권상시 경보와 함께 작동이 정지되는 것을 사용하여야 하며, 또한 임의적으로 해제금지.
재해상황 단면도

건설사망재해사례

지붕에서 이동 중 슬레이트 파손
■ 발생월일 : 2005. 5. 13 13:20분경 ■ 소 재 지 : 서울시 노원구 ■ 시 공 사 : (주)○○ ■ 공 사 명 : 학교체육관 지붕 보수공사 ■ 피 재 자 : 지붕보수공, 42세 ■ 사고유형 : 추 락 ■ 피해정도 : 사 망	■ 체육관 지붕 해체작업을 하던 피재자가 해체된 스티로폼을 지붕위에서 운반하던 중 슬레이트가 파손되면서 추락하여(5m) 사망한 재해임. ■ 공사규모 : 체육관지붕 보수공사 [공사금액 : 134백만원]
재 해 상 황 도

재 해 발 생 상 황	원 인․대 책
o 당 현장은 학교 체육관 지붕보수 공사현장으로 지붕 슬레이트 해체작업을 실시함. o 피재자 등 지붕 보수공 5명이 8:00경부터 .기 설치된 체육관 슬레이트 지붕을 해체하여 운반하는 작업을 시작함. o 13:20분경 피재자가 해체된 자재(스티로폼 : 약 1.5×0.9m)를 들고 기존 슬레이트 지붕 위로 이동하던 중 채광용 투명슬레이트가 설치된 부분 (1겹 : 약 2×2.5m)을 밟아 파손되면서 추락하여(15m) 사망한 재해임.	【원 인】 o 추락방지조치 미실시 - 지붕 슬레이트 해체작업을 할 때에는 안전한 이동통로를 확보하고 파손의 위험이 있는 부위는 접근을 금지하거나 발판을 설치하는 등 추락방지조치를 하여야 하나 미실시 - 슬레이트 지붕 설치․해체작업에서 추락의 위험이 있는 부위는 안전대 걸이시설을 설치하고 하부에는 안전방망을 치는 등의 조치를 .하여야 하나 미실시. 【대 책】 o 추락방지조치 철저 - 지붕 슬레이트 해체작업을 할 때에는 안전한 이동통로를 확보하고 파손의 위험이 있는 부위는 접근을 금지하거나 발판을 설치하는 등 추락방지조치 철저. - 슬레이트 지붕 설치․해체작업에서 추락의 위험이 있는 부위는 안전대 걸이시설을 설치하고 하부에는 안전방망을 치는 등의 추락방지조치 철저 o 안전교육 실시 - 작업 전 근로자에게 작업공정의 유해․위험한 사항에 대하여 교육 실시.
재해상황 단면도