우기 대비 건설현장 건설공사 안전점검표

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦우기 대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태
◦안전관리 조직의 적정성
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부
◦침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등
◦수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태
◦비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부
◦양수기 예비량 확보 및 기능 정비여부 - 양수기의 작동여부(수위자동조절 기능) - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 매일 작동여부 확인)
◦교통안전시설 관리 - 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태 - 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 - 노면단차 발생부에 대한 조치 및 차선도색상태 점검

□ 기초 지반 및 절토부, 비탈면

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 기초지반
◦맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부
◦주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부
◦세굴, 활동 발생 유무
◦침하 발생 유무
2) 절토부
◦인장균열 발생 여부
◦침하 발생 여부
◦급격한 지하수 용출 여부
◦지속적인 낙석 발생 여부
3) 굴착 사면
◦붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부
◦사면보호 조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)
◦굴착 단부의 출입금지 조치 여부
◦산마루 측구 설치 여부
◦굴착면 적정 구배 준수 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부
◦굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부
◦높이 5m마다 최소 2m 이상의 소단 설치 여부

□ 축대, 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 콘크리트 옹벽
◦옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부
◦누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦철근 노출 발생 여부
◦옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부
2) 보강토 옹벽 및 석축
◦파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부
◦수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
◦변형(배부름 등) 발생 여부
◦배면토의 침하, 침수 여부
◦배수구 설치 및 청소 여부
◦옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
3) 게비온 옹벽
◦채움재 유실 여부
◦와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
4) 주변시설
◦주변시설(배수로,측구)의 설치 여부
◦주변 배수시설의 관리 상태
◦배수시설의 배수기능 적합 여부
◦도로융기 발생 여부(도로시설)
◦인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부
◦침하의 발생 여부(상부지반)
◦주변 시설 변형 여부
◦인접 지중 매설관의 누수 여부
◦상·하수시설물 파손 여부

□ 건설 공사장

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 일반사항
◦현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획 수립 여부
◦수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보
◦현장내 비상대기반 편성, 운영 여부
◦공사용 가설도로에 대한 안전 확보
◦지하매설물 관련기관과 우기대비 협의 및 비상연락망 구축 여부 - 비상사태 발생시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
◦양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보
◦공사용 도로상태 점검 - 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시
◦가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하매설물 점검
3) 배수공
◦측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
◦배수암거 및 집수정 필요시 조기시공
◦가배수로 및 침사지 설치 여부 - 기존수로 연결 - 지하 구조물 주변 - 법면 상단 및 단지 외각
◦기 시공된 배수관로 청소 여부
◦토사유실 및 붕괴보호 조치 여부 (옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기 - 비닐 천막 덮기
◦강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부
◦유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부
4) 흙막이 지보공
◦시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부
◦용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상, 변형, 부식, 변위, 탈락 등의 이상 유무
◦흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무 확인
◦수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener)설치
◦계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
◦토류판 설치후 적정간격으로 흘러내림 방지용 stopper 설치여부
◦토류판 설치지역 우수 유입으로 부식, 이탈 및 배면공동 발생 여부
◦배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
◦집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
◦지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정 여부
◦지하매설물 상태 일일점검 실시 여부
5) 거푸집 설치 상태 점검
◦기 설치된 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 적합 여부
◦거푸집 내부, 오물 등의 제거 유무
◦긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 방청 유무
◦거푸집 변형 발생 유무
6) 동바리 설치 상태 점검
◦구조검토에 따른 조립도의 적정성 - 가설공사 표준시방서 유효본 적용 여부 - 고정하중, 활하중 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 동바리ㆍ멍에 부재의 재질ㆍ단면규격ㆍ설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 2m마다 양방향으로 수평연결재 설치
◦거푸집 동바리의 재료의 변형, 부식 및 손상 여부 - 불량재료의 사용 여부 - 이음의 상태(전용철물 사용)
◦상부 U-Head의 편심 유무 확인
◦수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
◦단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
◦경계부위 쇄기설치 여부 및 적정성
◦가새 필요성 검토 및 설치상태
◦하단부의 침하 등 변형 발생 여부
7) 비계 설치 상태 점검
◦비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
◦비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
◦공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
◦비계 기둥간 적재하중의 적정성
◦구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
◦비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
◦비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
◦비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태
8) 비탈면 상태 점검
◦깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
◦지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태
◦비닐 Sheet씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
◦산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
◦굴착단부의 출입금지 조치
9) 장비․자재 등 기타관리
◦장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동
◦강풍시 크레인 이용한 자재 운반작업 금지
◦강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지
◦각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태
◦도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태

※ 노후주택

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
- 보에 결함 발생 여부 (단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
나. 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐등 발생 여부
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소 상태
다. 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 창틀, 창유리의 고정상태
- 각부의 균열, 누수, 백화나 결로 등의 발생 여부
- 철재 부식 발생 여부
3) 기타 결함 사항
- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
- 담장의 전도 징후 여부
- 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무
- 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
- 배수펌프 작동상태 불량 여부

※ 지반침하

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 공사 계획
- 공사전 지반의 형상, 지질 등 조사 여부
- 지반의 함수, 누수, 갈라짐 등 조사 여부
- 절취면의 높이 및 구배 결정시 토사의 형상, 지질 등 조사결과 반영 여부
- 토사의 함수, 누수, 갈라짐 등의 근거로 시공중 배수계획 수립 여부
2) 착공전 준비
- 가설공사 및 토공사의 전체 공사내용 파악 여부
- 설계도서 검토 및 시공계획 반영 여부
- 현장 입지조건의 가설공사 반영 여부
- 주변에서 수행되고 있는 공사 또는 앞으로 수행될 공사와의 관련성 검토 여부
- 착수전 실시한 조사내용의 시공계획서 반영 여부
- 소음, 진동, 지반 변화 등에 대한 영향조사 여부
- 지하매설물의 사전 조사 및 관계 기관과의 충분한 협의 진행 여부
3) 가설공사
가. 일반
- 가설재 사용시 재질, 규격 등의 이상 유무
나. 가설흙막이공
- 토류․지보공 설계조건의 충분한 이해 및 시공관리 여부
- 굴착작업시 굴착개소 및 그 주위 상황 고려 여부
- 굴착깊이, 토질, 지하수, 작용토압 검토 여부
- 토압계 등 계측기기 설치를 포함한 토류․지보공의 안전관리계획 수립 여부
- 토류․지보공의 변형 및 충분한 강성 확보 여부

- 시공계획에 따른 부재설치 이후 다음단계 굴착시행 여부
- 굴착면과 토류판 사이 공극채움 및 쐐기 등 고정 여부
- 지표수의 토류벽 배면 침투방지 조치상태 확인
- 지하수위, 지반변화 등의 정기적 관측․기록 여부
- 지반융기․침하 등 이상현상 발생 여부
- 계측기 정상 작동 여부
- 흙막이부근의 용수 발생시 토사유실 방지조치 여부
- 연약지반 시공시 보일링, 히빙 등 안전검토 여부
- 급격한 수위상승, 세굴, 히빙, 보일링 등에 의한 흙막이 파괴방지 검토 여부
- 편토압 작용시 가설흙막이 전체에 대한 안전성 검토 여부
- 버팀대로 흙막이를 지지하는 경우 부착부의 견고한 구조 적용 여부
- 유수의 이동이나 세굴에 의한 수심변화 고려 여부
- 월류시 영향 검토 및 대책 수립 여부
- 굴착도중 흙의 함몰 발견 및 조치 여부
- 흙막이 구조 및 주변지반 변위계측 등 시공관리 여부
4) 관로공사
- 관의 재질 및 규격의 적합 여부
- 관의 부등침하 방지 대책 적정 여부
- 관로 및 맨홀 이음부 방수처리 적정 여부
- 관로 터파기 구간의 적정 다짐시공 여부
- 다짐 시공에 따른 관로 변위 및 손상 여부
- 맨홀 및 피트 내측까지 관체 인입시공 여부
- 되메우기시 측면 및 하부에 공극이 발생하지 않도록 충분한 다짐시공 여부

점검반 CHECK LIST

점 검 내 용	비 고
1. 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인 - 구조물에 대한 검토․확인 소홀로 보완시공이 필요하거나 공정에 차질이 발생되었는지 여부와 기타 확인검측 누락 또는 지연 여부 2. 주요구조부에 대한 시공상세도면 검토 실시 여부 3. 시공자의 안전관리계획서, 정기안전점검실시 등 건설안전관리 이행 여부 4. 설계변경 검토․확인 및 반영에 관한 사항 5. 시공계획 및 공정표 검토 잘못으로 보완시공이 필요하거나 공정에 차질이 발생되었는지 여부와 변경요인에 대한 적기에 승인 이행 여부 6. 품질관리계획(품질시험계획)의 수립과 시험성과에 관한 검토․확인이행 여부 7. 사용자재(레미콘, 철근, H형강 등)의 적합성 검토 및 시험성적서, 품질확인 실시 여부 8. 시공자 제출서류의 검토 적정 여부 9. 공사수행과 관련한 각종 민원발생 대응 여부 10. 기타 건진법 및 시특법에 규정된 사항 준수 여부 등

책임건설사업관리 실태조사 CHECK LIST

점 검 내 용	비 고
1. 현장배치 건설사업관리기술자의 자격적정여부 - 건설사업관리기술자 자격이 적합한지 여부 - 건설사업관리기술자 교체시 발주청 승인 여부 2. 현장배치 건설사업관리기술자의 근무실태 - 건설사업관리기술자의 현장 무단이탈 여부 - 교육등 회의참석시 직무대행자 지정여부 - 건설사업관리기술자의 현장이탈시 발주청의 승인 여부 - 기술지원건설사업관리기술자의 월1회이상 점검 여부 3. 시공계획서의 검토․확인 적정여부 - 시공계획서의 적정 관리 여부 - 시공계획서 승인 처리기간 준수 여부 4. 공정관리의 검토․확인 적정 여부 - 공정관리계획서의 적정 관리 여부 - 공정관리계획서 승인 처리기간 준수여부 - 공정부진시 공정관리지도 사항 5. 품질관리계획(품질시험계획)의 검토․확인의 적정여부 - 품질관리계획서의 적정 관리 여부 - 품질관리계획서 승인 처리기간 준수여부 - 품질시험의 입회 및 검사 성과 적정성 확인 - 콘크리트 타설시 건설사업관리기술자 입회 여부 6. 안전관리계획수립 및 이행에 대한 적정여부 - 안전관리계획서의 적정성검토 - 안전점검 및 안전교육계획의 적정성 검토 - 건설사업관리기술자 중 안전관리담당자 지정 여부 7. 설계도서 및 시공상세도 검토의 적정 여부 - 시공상세도면 검토․확인 및 승인 후 시공여부 - 시공상세도 승인 처리기간 준수 여부 - 설계도서 및 시공상세도의 검토 소홀로 보완시공 또는 공정에 지장초래 여부 8 발주청에 현장실정보고의 적정 여부 - 공사현장의 문제점 발생 시 보고 여부 - 시공 관련하여 중요한 사항의 보고여부 - 예산에 관련된 사항 등의 보고 여부 9 사용자재에 대한 검토․확인의 적정성 - 레미콘, 철근, H형강 등의 주요자재에 대한 품질시험 실시 및 시험성적서 원본 확인 - 주요자재에 대한 공급원승인 적정 여부 - 공급원승인 처리기간 준수 여부 10. 공사의 시공단계별 검측․확인상태 - 시공단계별 검측․확인 실시 여부 - 검측․확인의 소홀 또는 지연과 그로 인한 시공상 문제 발생여부 11. 건설사업관리보고서 작성 및 제출의 적정여부 - 보고서를 온라인건설사업관리 업무보고시스템에 의한 업로드 여부 - 건설사업관리기술자 업무일지 작성의 적정여부 - 보고서 제출기간 적정여부 12. 설계변경사항에 대한 검토․확인의 적정 여부 - 설계변경사항의 검토기간 지연 여부 - 설계변경사항 검토의 적정여부 - 설계변경사항의 설계반영 여부 13. 공사가 설계도서 및 제규정대로 시공되었는지 시공상태의 적정성 확인여부 - 시공상태의 품질 또는 규격등 확인 적정 여부 - 부실 또는 조잡시공에 대한 적정 조치여부 14. 시공자 제출서류 검토의 적정여부 - 제출서류의 검토지연 여부 - 제출서류에 대한 검토의 적정 여부 15. 하도급 관련사항 적정검토․확인 여부 - 하도급자 자격 검토의 적정여부 - 하도급 통지기간 준수 여부 - 하도급 검토기간 준수 여부 16. 건설사업관리업무 관련 제반서류의 작성․보고 및 보관상태의 적정 여부 - 제반서류의 작성․보고 적정 여부 17. 발주기관 등의 지시사항에 대한 불이행 또는 처리 지연여부 18. 각 점검기관의 지적사항에 대한 시정조치 또는 이행확인 여부 19. 시공관리 등의 소홀에 따른 민원 관리 적정성 여부 - 협의내용을 기재한 관리대장 비치 여부등 20. 현장실명제 이행 여부 - 단속․점검 방문일지 비치 여부 - 방문자 기록관리 적정 여부 21. 가시설공사의 구조․안전검토 여부 - 비계, 동바리, 거푸집 등의 설계, 구조, 시공의 적정성 검토 여부 22. 건설공사의 과적방지 대책의 적정 여부 - 축중기 설치여부 - 축중기 운영․관리의 확인 여부 23. 기타 건설사업관리업무 수행의 적정여부 - 토석정보 시스템 입력․관리 적정 여부 - 암판정 위원회 구성․운영의 적정 여부 - 건설현장식당 선정계획서 검토 적정 여부 - 건설사업관리 착수신고서의 발주청 승인 여부 - 검측업무지침 작성․수립 및 승인 여부 - 콘크리트 송장에 건설사업관리기술자 확인서명 여부 24. 설계도서대로 시공여부 확인 - 사용자재(재료)의 적합성 여부 - 구조물 규격의 적합성 여부 25. 기성 및 준공검사의 적정 여부 - 기성(준공)내용과 실제시공과의 일치여부 - 부실 또는 조잡시공에 대한 조치 여부 - 기성(준공) 검사계획서 승인 여부 - 검사처리기간 준수 여부 26. 건설기계 안전․규격 검토 여부 - 타워크레인, 항타기 등 건설중장비 설치 및 운전의 적정성

주요 공사별 점검 체크리스트

1. 공통사항

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
서류 점검 사항	1. 설계도서 검토 및 시공상세도(Shop Drawing) 작성 여부
	2. 설계도면, 시방규정과 상이하게 시공여부
	3. 고정관리, 폐자재관리, 현장대리인 근무상황부 기록비치 여부
	4. 건진법 제62조에 의한 안전관리계획의 수립, 정기안전점검 이행 및 안전관리비 설계반영 여부
	5. 품질관리계획의 적정 여부
	6. 각종 품질시험의 적기 실시 여부
	7. 각종 반입자재의 사전 품질관리시험 실시 및 보관상태 적정 여부
	8. 각종 관리도의 작성비치 여부(토공, 보조기층, 기층, 표층, 콘크리트 등)
	9. 콘크리트 양생의 적정 여부
	10. 사용자재의 사용전 공급원 승인을 득하였는지 여부
	11. 시험실설치, 시험기구의 확보 및 품질관리자 자격의 적정 여부
가설 공사	1. 거푸집, 동바리, 비계등 가설물 설치 구조계산 및 시공상세도면 작성 여부
	2. 변형, 부식, 손상된 가설물 재료 사용여부
	3. 허용 적재하중 초과여부(구조계산서 및 시방서등 참조)
	4. 받침기둥, 거푸집등 가설물의 단면치수(구조계산서 및 시방서 참조) 및 설치간격(1.5m이내) 그리고 연결상태 긴결여부 검토
	5. 거푸집 존치기간 준수 및 해체시 압축강도 측정 여부
	6. 층높이 3.5m 초과시 높이 2m마다 수평연결재를 2방향으로 설치 여부
	7. 동바리를 지반에 설치시 두께 5㎝이상 깔목 또는 콘크리트 바닥 설치 여부
	8. 동바리, 멍에 등 연결부 못으로 고정 여부
	9. 받침기둥이 수직으로 세워져 있는지 확인
	10. 동바리와 수평연결재 교차부마다 클램프 등으로 연결여부
	11. 틀비계 받침기둥 사이에 교차가새 설치 여부
	12. 착공전 가설물 시공계획 및 안전관리계획 작성후 승인을 득하였는지 여부
	13. 가설물의 이완, 침하, 파손 등 경고성의 이상 여부
	14. 흙막이 시설의 변형 및 지표수의 현장내 유입방지 여부
	15. 기타 의심스러운 곳이 있으면 시공근거를 제시토록 요구하여 확인함.
구조물 공사	1. 콘크리트 구조물의 균열, 누수 및 재료분리 발생여부
	2. 각종 콘크리트 구조물의 조잡시공 여부
	3. 공사장 주변 석축, 옹벽의 균열 및 배수시설 안전성 여부
포장 공사	1. 아스콘 포설시 혼합물의 적정 온도관리 및 다짐장비 조합의 적정 여부
	2. 포장공의 각층별 두께 적정 여부(동상방지층, 보조기층, 기층, 표층 등)

2. 건축공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통 사항	1. 시공상세도면의 작성 여부
	2. 건설공사 품질관리(시험) 적정여부
	3. 건설공사 안전관리 적정여부
2. 가설 공사	1. 가설구조물의 재료 및 설치상태
	2. 비계 안전성
	3. 가설물 및 기계설비등 배치의 적정 여부
3. 굴착 및 발파 공사	1. 굴착, 흙막이, 발파공사 등의 공법의 적정성
	2. 안전관리계획서 작성 여부
	3. 지하매설물 보호조치
	4. 배수계획 및 계측관리실태
	5. 기계, 설비 등 배치의 적정 여부
	6. 인접구조물 보호조치
	7. 시공 적정성
4. 지정 및 기초 공사	1. 지내력 시험방법
	2. 지정공법
	3. 파일항타 계획
5. 철근 콘크 리트 공사	거푸집 공사	1. 동바리 안전성
		2. 거푸집 안전성
	철근가공 조립 공사	1. 가공제작도
		2. 철근 이음 및 정착
		3. 철근 배근의 적정성
	콘크리트 공사	1. 콘크리트 치기방법, 순서, 속도, 높이 등
		2. 콘크리트의 양생방법 및 기간
		3. 품질 및 시공관리상태
		4. 시공이음의 방수
		5. 공사용 장비등 배치계획
		6. PS 도입장치의 적정성
		7. PS 도입작업의 안전성
6. 철골 공사	1. 사용부재, 장비 등의 적정 여부
	2. 이음․접합부위 시공의 적정성
	3. 안전시공절차 및 주의사항
7. PC 공사	1. 부재․장비 등의 적정 여부
	2. 조립용 크레인 주행로 지반상태
	3. 조립순서의 적정성 및 가조립 상태
	4. 접합부의 시공 및 마감상태
8. 조적 공사	1. 벽체배치 계획의 적정성
	2. 쌓기모르터의 충진상태
	3. 쌓기방법의 적정성

3. 교량공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 기초 공사	1. 지내력 확인(지내력시험등) 여부 점검
	2. 최종 굴착 종료 판정 여부 점검
	3. “주변에 미치는 영향” 여부 점검1) 지내력 판정 시행 여부 점검
2. 하부 공사	기초공	1. 기초와의 일체성 여부 점검
		2. 세굴에 대한 안전 여부 점검
	콘크리트공	1. 동바리의 안전 여부 점검
		2. 비계의 안전 여부 점검
		3. 1회 콘크리트 치기높이 안전 여부 점검
		4. 두부 콘크리트 치기시 안전 여부 점검
3. 상부 공사	콘크리트공	1. 거푸집의 안전 여부 점검
		2. 동바리 안전 여부 점검
		3. 비계의 안전 여부 점검
		4. 콘크리트 치기순서
		5. 전도나 낙교에 대한 안전 여부 점검
		6. 철재 가설물의 안전 여부
		7. 각종 인양장치의 안전 여부
		8. PS도입 장치의 적정 여부
		9. PS도입 작업의 적정성
	강구조공	1. 교각부 조립상태의 안전 여부
		2. 이음부 조립상태의 안전 여부
		3. 케이블의 안정성 검토 여부
		1. 교량 교좌장치 및 신축이음장치 등 주요구조부의 시공상태 적정 및 안정성 여부
		2. 교량의 PC빔 설치시 전도방지시설 설치 적정여부
		3. 교량, 배수BOX등 구조물공사 완료후 뒷채움재료 및 시공상태 적정여부
4. 부대 공사	방수, 배수 등의 안정 및 적정 여부

4. 상하수도 공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 터파 기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 비탈면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	흙막이공	1. 흙막이공의 주변여건
		2. 가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태
		3. 계측관리 상태
	흙막이공 및 연약지반 처리공	1. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
2. 관부 설공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	3. 관 및 변류의 규격과 재질
	4. 터파기 바닥 상태
	5. 연약지반의 처리상태
	6. 타 시설물과의 이격거리
	7. 되메움 토양
	8. 배수시설 등 수방대책
	9. 상부지반의 침하방지대책(관추진공)
	10. 하천통수단면 감소에 대한 대책(하천횡단공)
	11. 홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단공)
	12. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
3. 관접 합공	1. 설계도서 준수여부
	2. 접합방법 및 시공상태
	3. 현장시험방법 및 결과
	4. 정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공)
	5. 절연부의 Bonding 상태(전기방식공)
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태

5. 터널공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통 사항	안전 관리	1. 안전관리 조직의 운영상태
		2. 교통 및 통행안전시설 관리 상태
		3. 화약관리 자격소지자 확인
		4. 전기관련 설비 상태(플랜트 포함)
		5. 주민 홍보시설 상태점검
	환경 관리	1. 환기상태
		2. 조명상태
		3. 폐수 및 폐기물 처리상태
		4. 통로상태
2. 공사장 주변 안전공	1. 근접구조물 보호공 상태
	양육,가축시설보호공	2. 소음저감대책
		3. 진동저감대책
		4. 발파공법의 적정성
	5. 지하매설물 보호공 상태
	6. 지하굴착공사에 따른 갈수 및 용수 보호 상태
	7. 기타 공사장 주변 보호공 상태
3. 가시 설공	토류 구조 물공	1. 토류구조물의 설치상태 및 변위 여부
		2. 계측관리 상태
		3. 갱구보강 상태 및 변위 여부
		4. H-pile 수직도 상태
		5. H-pile 근입 상태
		6. 띠장 및 버팀보 상태
		7. 갱구 보강 상태
4. 굴착공	굴착공	1. 발파 굴착
		2. 여굴발생 조치 상태
		3. 뜬돌등 제거 상태
		4. 용출수 및 배수처리 상태

6. 항만공사 (1) 계류시설(중력식안벽, 잔교식 안벽, 돌핀)

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
1. 기초공 (기초 준설, 치환공)	1. 지질, 토질조사 여부 및 적정성
	2. 매설물, 위험물 조사 여부
	3. 배송관의 점검
	4. 주변영향 조사 및 보호조치 여부
	5. 해양오염 대책
	6. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	7. 시공의 허용오차
2. 사석공	1. 단계별 시공조건에 따른 안정성
	2. 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무
	3. 세굴발생 여부
	4. 침하계측관리 여부
	5. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	6. 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1. 제작장의 상태
	2. 해상운반계획 및 거치방법의 적정성
	3. 거치간격의 적정성
	4. 시공의 허용오차
4. 항타 공	1. 말뚝(파일)의 적치상태
	2. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	3. 항타계획
	4. 말뚝선단 및 두부보강
	5. 말뚝의 이음
	6. 소음 및 진동측정과 대책
	7. 말뚝의 항타 기록
	8. 시공의 허용오차
5. 동바 리공	1. 조위 및 파랑 적응대책
	2. 말뚝손상 방지대책
	3. 구조검토의 적정성
	4. 콘크리트 치기전의 점검여부
6. 콘크 리트 공	1. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
	2. 철근 가공 및 조립 상태
	3. 콘크리트 치기방법, 순서, 속도
	4. 콘크리트의 양생방법 및 기간
	5. 시공이음의 방수
	6. 품질 및 시공관리 상태
	7. 시공의 허용오차
7. 속채움 및뒷채움공	1. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	2. 사석투하공 및 토사 유출방지 대책
	3. 시공의 허용오차
8. 매립공	1. 매립방법의 타당성
	2. 펌프준설토 이용시 점검사항
	3. 해양오염 방지대책
	4. 침하계측관리
	5. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	6. 시공의 허용오차

(2) 외곽시설(방파제, 갑문, 호안)

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
1. 기초공 (기초준설, 치환공)	1) 지질, 토질조사 여부 및 적정성
	2) 매설물, 위험물 조사 여부
	3) 배송관의 점검
	4) 주변영향 조사 및 보호조치 여부
	5) 해양오염 대책
	6) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	7) 시공의 허용오차
2. 사석공	1) 단계별 시공조건에 따른 안정성
	2) 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무
	3) 세굴발생 여부
	4) 침하계측관리 여부
	5) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	6) 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1) 제작장의 상태
	2) 해상운반계획 및 거치방법의 적정성
	3) 거치간격의 적정성
	4) 시공의 허용오차
4. 콘크리 트공	1) 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
	2) 철근 가공 및 조립 상태
	3) 콘크리트 치기방법, 순서, 속도
	4) 콘크리트의 양생방법 및 기간
	5) 시공이음의 방수
	6) 품질 및 시공관리 상태
	7) 시공의 허용오차
5. 속채움 및 뒷채움	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	2) 사석투하공 및 토사 유출방지 대책
	3) 시공의 허용오차
6. 가물막 이공	1) 시공계획
	2) 구조적 안전성
	3) 파이핑 발생 유무
7. 부대공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	2) 시공의 허용오차

6. 댐공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통 사항	안전 및 품질관리	1. 안전관리계획서 및 품질관리계획서의 적정성
	유수전환시설	1. 홍수기시 비상방류대책
		2. 상․하류지역 비상연락체계
		3. 월류시 피해저감 및 복구대책
		4. 가물막이 및 가배수 터널
	기초굴착 및 기초처리	1. 석산, 공사용 도로 및 이설도로
		2. 기초굴착상태
		3. 기초처리상태
		4. 파쇄대․용출수 등의 처리
		5. 양안부 굴착사면
2. 필댐	댐 축조 (초기단계)	1. 재료선정의 적정성
		2. 다짐관리의 적정성
		3. 품질관리의 적정성
		4. 취수구, 방수로의 접합상태
		5. 계측기 매설
	댐 축조 (중간단계)	1. 수평시공과 품질관리
		2. 계측계기 설치
	여수로	1. 대절토 사면
		2. 기초굴착
		3. 콘크리트 구조물
		4. 수문설치의 적정성
		5. 공사장 주변의 안전조치 적정성
	담수직후	1. 유수전환시설의 폐쇄
		2. 누수 상태
		3. 여수로 수문작동 상태
		4. 계측기 작동 상태
3. 콘크 리트 댐	댐 축조 (하상기초 완료후)	1. 배수처리와 우천시 대책
		2. 비계의 안전성
		3. 거푸집의 안전성
		4. 동바리의 안전성
		5. 치기순서, 치기높이 및 치기구획의 적합성
		6. 콘크리트의 품질관리
		7. 양생
		8. 지수설계에 대한 적정성 및 시공상태
	댐 축조 (중간단계)	1. 콘크리트 치기과정의 적합성
		2. 품질관리
		3. 공사용 시설 안전관리
		4. 콘크리트 치기용 장비운영 및 관리
	여수로	1. 콘크리트 구조물 치기상태
		2. 수문설치공사의 적정성
	담수직전	1. 유수전환시설 폐쇄
		2. 댐체 시공 상태
		3. 여수로 수문작동 상태
		4. 매설계기 관리 상태

7. 하천공사

(1) 수로

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 가시 설공	흙막이공	1. 설계도서 준수여부
		2. 막이공의 주변여건
		3. 가설재의 설치상태
		4. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		5. 배수시설 등 수방대책
		6. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	가물막이공	1. 설계도서 준수여부
		2. 가물막이공의 주변여건
		3. 가설재의 설치상태
		4. 지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치
		5. 하천의 통수단면 감소에 대한 대책
		6. 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크 리트 공	기초공	1. 설계도서 준수여부
		2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
		4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	4. 설계도서 준수여부
		5. 철근가공 및 조립상태
		6. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 치기방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 되메 우기 및 호안공		1. 설계도서 준수여부
		2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수여부
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태

(2) 제방

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 하천 바닥파기, 누수방지, 연약지반보강, 기초처리공	1. 설계도서 준수여부
	2. 사면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	5. 계측관리상태
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2.기초 및 콘크리트공	기초공	1. 설계도서 준수여부
		2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
		4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	1. 설계도서 준수여부
		2. 철근가공 및 조립상태
		3. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 타설방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3.본체 및 비탈면 흙쌓기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수 여부
	3. 성토두께의 준수여부
	4. 때붙임 시공상태
	5. 호안공 시공상태
	6. 계측관리상태
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	8. 파이핑 여부 점검

(3) 하구둑

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1.배수갑문 가물막이공	1. 설계도서 준수여부
	2. 가물막이공의 주변여건
	3. 가설재의 설치상태
	4. 지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치
	5. 하천의 통수단면 감소에 대한 대책
	6. 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2.배수갑문 기초공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인근 구조물의 조사 및 보호조치
	3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
	4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
	5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3.배수갑문 콘크리트공	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	4. 설계도서 준수여부
		5. 철근가공 및 조립상태
		6. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 치기방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
4.제체연약지반 보강공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
	3. 계측관리상태
	4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
5.제체사석공	1. 설계도서 준수여부
	2. 체절방법, 순서의 준수여부
	3. 계측관리상태
	4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
6.제체성토공	1. 설계도서 준수여부
	2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수여부
	3. 성토두께의 준수여부
	4. 필터공 시공상태
	5. 피복공 시공상태
	6. 계측관리 상태
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태