붙임 1		실내건축 구조·시공방법 등에 관한 기준 개정안 주요 내용

□  주요내용

ㅇ 내부구획 칸막이 구조 및 시공기준 적용대상 구분 (안 제2조)

- 실내건축의 종류가 다양하여 그 구조 및 시공 등에 관한 기준을 종류·특성별로 차등 적용할 필요가 있어, 일부 건축물의 거실 내부를 가로·세로 구획하는 경우 달리 적용하도록 구분

ㅇ 내부구획 칸막이의 시공기준·구조안전기준·피난안전기준 마련 (안 제9조제3항 제1~6호 신설)

- 휴게음식점 등 시설에 칸막이로 거실의 일부를 구획하는 경우 기둥·보 등의 주요구조부와 분리·해체 등이 가능한 구조로 시공기준 마련

- 사용자의 안전에 문제가 없도록 건축사 또는 건축구조기술사의 구조 안전에 관한 확인을 받아 설치

- 화재 등으로부터 피난이 용이하도록 내부 마감재료는 불연재료, 준불연재료 또는 난연재료로 하고, 구획하는 공간은 열린공간구조로 함

ㅇ 기타 안전시설 구체화 및 내부구획 칸막이의 도면표시 허용 (안 제9조제3항 제7~10호 신설)

- 내부구획 칸막이 구조시 안전사고 방지 위해 계단, 경사로 등에 미끄럼 방지시설 등을 설치하고, 돌출부 등에는 완충재료 사용

- 내부구획한 부분에 대해 경계선 또는 음영표시 등으로 건축물대장의 표시 변경을 할 수 있도록 허용