동절기 대비 건설공사 등 안전점검표

2023. 11

동절기대비 건설공사 등 안전점검표

공사(시설)명		관리주체
점 검 자		점 검 일

□ 일반 사항 (공통)

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O / X	내용(위치,상태)
◦동절기 대비 안전관리계획의 작성 및 관리상태
◦안전관리 조직의 적정성
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부
◦노후 건축물, 비닐하우스, 임시가건물 등 폭설에 대비한 시설물 안전상태
◦절개지 등 눈사태 발생예상지역 안전여부
◦개량기, 상하수도배관, 화장실, 옥상물탱크 등 동파우려 시설 및 설비 안전상태
◦제설장비 및 물자확보 여부
◦급경사 지역 모래 또는 염화칼슘함 설치 여부
◦차량 스노우체인, 부동액보충 등 월동준비 여부
◦산간지역 등 폭설시 고립지역 비상유류, 식량, 통신시설 점검
◦결빙부위 염화칼슘, 모래, 부직포 등 이용한 미끄럼 방지조치 여부

□ 기초 지반 및 비탈면

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O / X	내용(위치,상태)
1) 기초지반
◦맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기 구간 경사면의 지반연약화로 인한 붕괴위험 여부
◦주변 구조물의 균열 등 변형(배부름 등)발생 여부
◦세굴, 활동 발생 유무
◦침하 발생 유무
2) 비탈면
◦인장균열 발생 여부
◦침하 발생 여부
◦급격한 지하수 용출 여부
◦낙석 및 붕괴 발생 여부
◦붕괴 또는 낙하위험이 있는 부위의 뜬돌 및 이완암, 전도위험 수목 제거 여부
◦깎기부의 출입금지 조치 여부
◦산마루 측구 배수시설(소단배수구, 수평배수공, 산마루배수구 등) 설치 여부
◦굴착면의 적정구배 준수 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부
◦굴착 단부 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부
◦적정기준의 소단 설치 여부
◦보호․보강시설의 관리 상태
◦결빙 이력 관리
◦세굴 및 유실 발생 여부

□ 건설 공사장

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O / X	내용(위치,상태)
1) 일반사항
◦비상용 제설자재 및 장비 확보 비치
◦적설량이 많을 경우 가시설 및 가설구조물 등 하중에 취약한 시설물 상부의 쌓인 눈 제거
◦추락의 우려가 있는 낙하물 방지망 및 방호선반 등에 쌓인 눈의 즉시 제거 또는 하부 통행 금지
◦거푸집 및 철근 조립 중 유입된 우수 또는 적설 결빙으로 인한 콘크리트 품질 저하 방지
◦관련기관과의 동절기대비 협의 및 비상연락망 구축 - 비상사태 발생시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근 현장과의 비상연락망 구축
◦비상 대기반 편성 및 운영
◦절・성토 공사시 공극수 동결로 인한 지반팽창 붕괴를 방지하기 위해 기준구배 이상으로 공사
◦동결융해에 의한 지지력 감소 원인이 되는 얼음덩어리를 포함한 토사의 되메우기 및 성토용 재료 사용 금지
◦토사붕괴 위험지역의 균열 발생 여부 점검관리 및 보수․보강
◦동절기 공사 중 콘크리트 타설시 경화 지연 및 동결로 인한 강도저하를 방지하기 위한 혼화제 사용 또는 한중콘크리트 사용, 재료의 가열, 보온 또는 급열 양생 등 동절기공사 계획 수립
◦공사장 가설숙소, 현장사무실 및 창고 등의 난방기구 및 전열기 상태 확인
◦가설숙소, 현장사무실 및 창고 등 출입구 주변의 인화물질, 화기작업 확인 및 소화설비 설치 또는 소화기 비치
◦화기관리 책임자 지정 및 점검상태 확인 여부
◦작업현장 내 임시 나무난로 등에 의한 화재위험요소 제거 여부
◦콘크리트 양생을 위한 밀폐공간 내 갈탄 등에 의한 질식 위험요소 제거 여부
◦급격한 온도차에 의한 인장부재 등의 수축에 따른 이상응력 발생 여부
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검
◦폭설로 인한 가설구조물의 붕괴 또는 변형 예상부 조치 여부
◦강설 및 결빙구간에서의 미끄러짐 조치 여부
◦강풍으로 인한 자재의 낙하․비래 조치 여부
◦가설도로 요철부분의 평탄 정비
◦공사중인 집수정이나 맨홀 등 우수유입 및 결빙방지 덮개설치 여부
◦가설계단, 작업발판, 개구부 주위 및 근로자 통행구간의 적설 및 결빙으로 인한 미끄러짐, 전도, 추락 우려 개소 조치 여부
◦강풍(10m/s이상)을 동반한 폭설시 고소작업 중지 및 야적된 자재 결속 여부
◦시간당 1cm이상의 적설량이 있는 경우 철골공사 작업 중지
◦지표수의 침투 방지 배수시설 설치 및 각종 용수유입 방지조치 실시 여부
◦토석의 붕괴․낙하 발생 우려 장소의 방책 등 방호시설 및 출입금지 표지판 설치 여부
3) 흙막이 지보공
◦시공 상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부
◦용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상, 변형, 부식, 변위, 탈락 등의 이상 유무
◦지반 동결작용에 따른 토압증가로 인한 가시설의 이음․접합부 등 상태 점검
◦흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무
◦수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener) 설치
◦계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
◦토류판 설치후 흘러내림 방지용 stopper의 적정 간격 설치여부
◦토류판 설치부의 우수 유입에 의한 부식, 이탈 및 배면공동 발생 여부
◦배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
◦집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
◦지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정 여부
4) 거푸집 설치 상태 점검
◦기 설치된 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 적합 여부
◦거푸집 내부, 오물 등의 제거 유무
◦긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 방청 유무
◦거푸집 변형 발생 유무
5) 동바리 설치 상태 점검
◦구조검토에 따른 조립도의 적정성 - 가설공사 표준시방서 적용 여부 - 고정하중, 활하중 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 동바리ㆍ멍에 부재의 재질ㆍ단면규격ㆍ설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 2m마다 양방향으로 수평연결재 설치
◦거푸집 동바리 재료의 변형, 부식 및 손상 여부 - 불량재료의 사용 여부 - 이음부의 상태(전용철물 사용)
◦상부 U-Head의 편심 유무 확인
◦수평 연결재 및 동바리 설치상태 적정성
◦단상 형태의 거푸집 동바리 설치상태 적정성
◦경계부위 쐐기설치 여부 및 적정성
◦가새의 필요성 검토 및 설치상태
◦거푸집 동바리 설치 바닥지반의 동상이나 동결 지반의 융해에 의한 변위발생 방지 조치
6) 비계 설치 상태 점검
◦비계설치 하단부 지반의 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
◦비계 연결 철물의 이완상태 확인 및 정비 여부
◦공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 정비 여부
◦비계 기둥간 적재하중의 적정성
◦구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
◦비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
◦비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
◦비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태
7) 비탈면 상태 점검
◦깍기 비탈면의 적정구배 준수 여부
◦지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태
◦산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 확보 및 정비
◦굴착 단부의 접근금지 조치
8) 장비․자재 등 기타관리
◦장비 및 자재의 폭설피해 방지 조치
◦강풍시 크레인 이용한 자재 운반작업 금지
◦강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지
◦각종 공사용 자재 정리정돈 상태와 고정 및 결속상태
◦현장관리 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태

[참고] 건설공사 안전관리 종합정보망

(CSI, www.csi.go.kr) 건설사고 신고 안내

□ 건설사고 신고 개요

□ 목 적

건설공사 참여자(발주자는 제외)가 모든 건설사고를 국토교통부로 신고토록하여 건설사고 통계를 관리하고 정책자료로 활용하기 위함.

□ 관련근거

- 건설사고 신고 근거 : 『건설기술 진흥법』제62조, 건설사고 신고 근거 : 『건설기술 진흥법』제67조

※ 제62조(건설공사의 안전관리)

⑮ 국토교통부장관은 건설사고 통계 등 건설안전에 필요한 자료를 효율적으로 관리하고 공동활용을 촉진하기 위하여 건설공사 안전관리 종합정보망(이하 “정보망”이라 한다)을 구축·운영할 수 있다.

※ 제67조(건설공사 현장의 사고조사 등)

➀ 건설사고가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)는 지체 없이 그 사실을 발주청 및 인·허가기관의 장에게 통보하여야 한다.

➁ 발주청 및 인·허가기관의 장은 제1항에 따라 사고 사실을 통보받았을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 즉시 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 사고발생 일시 및 장소

2. 사고발생 경위

3. 조치사항

4. 향후 조치계획

※ 참고 : 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제5절 건설사고의 신고 및 조사(국토교통부 고시 제2020-47호, 2020.1.23.)

□ 신고주체 및 신고방법

- 최초사고신고 : 건설공사참여자(6시간 이내)

- 자체사고조사 : 발주청 및 인·허가기관의 장(48시간 이내)

- 신고방법 : 종합정보망(www.csi.go.kr) – 사고보고/조사

□ 신고 절차

□ 건설사고 신고범위 등

□ 신고 대상

- 건설공사 중에 발생한 모든 건설사고

□ 건설공사 대상

- 『건설산업기본법』 제2조4호

“건설공사”란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사는 포함하지 아니한다.

가. 『전기공사업법』에 따른 전기공사

나. 『정보통신공사업법』에 따른 정보통신공사

다. 『소방시설공사업법』에 따른 소방시설공사

라. 『문화재 수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사

□ 건설사고의 범위

『건설기술진흥법 시행령』 제4조의2

1. 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해

2. 1천만원 이상의 재산피해

□ 과태료

『건설기술진흥법』 제91조제3항16호

➂ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

16. 제67조제1항에 따른 건설사고 발생사실을 발주청 및 인·허가기관에 통보하지 아니한 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)

□ 건설사고 신고방법

□ 최초사고 신고방법 : https://youtu.be/9BjhX8bf3uU

□ 신고제도 및 자체사고조사 방법 : https://youtu.be/8-dG1_CLEyw

건설사고 신고는 CSI로!

□ 건설안전 365 소개

□ 건설안전 365 : https://pf.kakao.com/_TwZgs