시장시공 일위대가안(건식벽체) 의견

□ 기업명 :

◦ 자재

구분			일위대가(안)	수정(안)	비고
자재	주자재	석고보드(1P)	1.05㎡		2.4×9m 기준, 할증포함
		스터드	2.45m (450㎜ 간격)
		런너	0.87m
		단열재	1.05㎡
	부자재	피스, 핀 등	주자재(석고보드 제외) * 10%

◦ 노임

구분		일위대가(안)		수정(안)	비고
노임	경량철골 설치	내장공	0.03인		C-100초과 시 10%가산
		보통인부	0.005인
	석고보드 (1P) 설치	내장공	0.02인
	석고보드 (2P) 설치	내장공	0.037인
	단열재 (유리면) 설치	내장공	0.01인
		보통인부	0.01인
공구손료		인건비 * 2%

1) 6층 이상일 경우에는 표준품셈에 규정한 건물 층수별 할증 적용

2) 천정 속 배관 등으로 작업 여건이 현저히 불량한 경우 품의 50%까지 가산