2011년 하반기 적용

2011년 하반기 적용 표준품셈 개정(안)

2011. 6. 29

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

【개정목차】

제  1장 적용기준	1

제 11장 기계경비 산정	7

제 12장 도로공사	14

제 19장 관부설 및 접합	16

제 16장 미장공사	22

제 21장 기타 잡공사	25

- 제1장 적용기준 -

2011. 6

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 적용기준

보완

1-3 적용방법

3. 본 표준품셈은 건설공사중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용한다.

1-3 적용방법

3. 본 표준품셈은 건설공사중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종ㆍ공법을 기준 한 것이며 현장여건ㆍ기후의 특성 및 조건 등 공사특성에 따라 조정하여 적용하되, 조정방법은 품셈에서 제시된 할증이나 할감 등의 방법에 의하여 가·감하고, 불가피하게 공사특성 이외의 방법으로 적용할 경우에는 적정한 예정가격 산정기준을 적의 결정하여 적용한다.

1장 적용기준

보완

1-9 재료의 할증률

2. 노상 및 노반재료(선택층, 보조기층, 기층 등)

종 류	할증률(%)
모 래 부 순 돌․자 갈․막 자 갈 석 분 점 질 토	6 4 0 6

1-9 재료의 할증률

2. 노상 및 노반재료(선택층, 보조기층, 기층 등)

종 류	할증률(%)
모 래 부 순 돌․자 갈․막 자 갈 “삭 제” 점 질 토	6 4 “삭제” 6

석분적용비중 낮고 할증 0% 무의미

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 적용기준

보완

1-14 노임

1. 노임은 관계법령의 규정에 따른다.

2. 시공직종(기능공)

직 종	작 업 구 분
①￟배 관 공 ②￟플 랜 트 배 관 공 ③￟철 공 ④￟제 관 공 ⑤￟플 랜 트 제 관 공 ⑥￟제 철 축 로 공 ⑦￟덕 트 공 ⑧￟보 온 공 ⑨￟기 계 설 치 공 ⑩￟플랜트기계설치공 ⑪￟용 접 공 ⑫￟플 랜 트 용 접 공 ⑬￟비 파 괴 시 험 공 ⑭￟철 판 공 ⑮￟플랜트특수용접공	설계압력 5kg/㎠ 미만의 기계실배관 및 일반배관의 시공과 보수 유해가스 및 설계압력 5kg/㎠ 이상의 기계실배관 및 플랜트 배관시공과 보수 형강, 강판의 간단한 현장가공 제작설계 시공 강제 구조물의 가공 제작시공 및 보수 정밀을 요하는 플랜트의 강제 구조물과 압력용기의 가공 제작 시공 및 보수 제철용 각종로(1,000℃～1,400℃) 내화물 시공(R오차±1mm이내) 금속판을 가공 덕트제작 설치 기기 및 배관류의 보온시공 일반기계설비의 조립설치, 조정, 검사 및 보수 정밀을 요하는 플랜트 기계설비의 조립 설치 조정, 검사 및 보수 설계압력 5kg/㎠ 미만의 기계실배관 일반기기 및 일반배관용접 유해가스 및 설계압력 5kg/㎠ 이상의 기계실배관, 플랜트기기 및 배관용접 플랜트 설비 용접개소 방사선 투과시험 철판의 가공제작 사용압력 100kg/㎠ 이상인 배관 및 압력용기를 용접하거나, 합금강의 용접작업 또는 TIG, MIG 등 INERTGAS ARC 용접

[주] 플랜트란 철강, 석유, 제지, 화학 및 발전 등의 프로세스공업에서 일반적으로 원료나 에너지를 공급하여 소요의 물질이나 에너지를 얻기 위하여 필요한 물리적 화학적 작용을 행하는 장치를 말한다.

1-14 노임

노임은 관계법령의 규정에 따른다.

“이 하 삭 제”

부록(참고자료)과 내용 중복

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
1장 적용기준	보완	1-l6 품의 할증 5. 고층 특수건물공사에서 고소작업 및 기타의 능률저하를 고려하여 본 품셈에서 각 공종별 할증이 감안되지 않은 사항에 대하여 품의 할증을 할 수 있다.	1-l6 품의 할증 5. “삭 제”	위험할증, 층별할증과 중복
1장 적용기준	보완	1-18 품질관리비 2. 품질관리비는 동법시행규칙 제19조제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질관리계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다.	1-18 품질관리비 2. 품질관리비는 동법시행규칙 제41조제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따른 품질관리활동에 필요한 비용을 말한다.	관련법 조항개정반영
1장 적용기준	보완	1-27 운반 및 수송 1. 운반 차량의 구분 가. 공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 덤핑으로 인하여 훼손 또는 파괴되거나 위험이 수반되는 기자재(드럼들이 아스팔트, 석유류, 시멘트, 관류 등)는 화물자동차로 운반하는 것으로 한다. 나. 화물자동차의 운반비는 자동차운수사업법에 의한 국토해양부 관계규정에 따르고 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 계상한다.	“삭 제”	제10장 기계경비 와 내용 중복
1장 적용기준	보완	2. 수송비 건설용기계의 공사현장까지의 왕복 수송비는 건설공사장에서 가장 가까운 시․도․군․구청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터 공사 현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수속비, 인건비 및 포함)를 계상한다. 다만, 부득이 곤란하다고 인정되는 기종에 대하여는 그 기종이 소재한다고 인정되는 가장 가까운 도청 소재지로부터 수송비를 계상할 수 있다.	“삭 제”	제10장 기계경비 와 내용 중복
1장 적용기준	보완	3. 분해 조립비 분해 및 조립을 필요로 하는 기재는 이에 소요되는 경비를 계상한다.	“삭 제”	제10장 기계경비 와 내용 중복

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 적용기준

보완

4. 운전사의 구분

구 분	해 당 기 계
건설기계운전사	건설기계 관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다. 불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12톤이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터그레이더, 롤러, 노상 안정기, 콘크리트 배칭 플랜트, 콘크리트 스프레더, 콘크리트 믹서(0.55㎥이상), 콘크리트 펌프(5㎥이상), 아스팔트 믹싱플랜트, 아스팔트 피니셔, 아스팔트 살포기, 슬러리실 기계, 골재살포기, 쇄석기, 공기압축기(2.83㎥/min이상), 천공기, 항타 및 항발기(0.5톤이상), 사리채취기, 노면 파쇄기, 기타 이와 유사한 기계
화물차운전사	자동차 관리법 시행규칙 제2조에 규정한 차량류로서 12톤 미만의 덤프트럭, 화물트럭, 살수차, 트랙터, 제설차, 노면 청소차, 트럭탑재형크레인, 기타 공업용 소형트럭 등을 말한다.
일반기계운전사	건설기계관리법 및 도로운송 차량법에 규정되어 있지 아니한 기계류로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 원치, 소형 항타기, 소형 그라우트 펌프, 벨트 컨베이어, 발전기, 래머, 콤팩터, 콘크리트 파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다.

“삭 제”

제10장 기계경비 와 내용 중복

1장 적용기준

보완

5. 운전사의 노임

운전사(건설기계운전사, 화물차운전사, 일반기계운전사)의 노임은 상시 고용일 경우에 월정액을 지급함을 원칙으로 하며 예정가격 작성기준(기획재정부 회계예규)에 의거 계상한다.

“삭 제”

제10장 기계경비 와 내용 중복

1장 적용기준

보완

6. 운반기계의 유류산정

가. 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적사에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때에는 주행거리에 해당하는 유류만을 계상한다.

나. 손료산정에서 동력이 포함되어 있지 않는 경우에는 해당되는 디젤, 가솔린엔진 또는 모터의 손료 및 운전경비를 적용한다.

다. 유류가격은 해당지역의 고시가격으로 한다.

“삭 제”

제10장 기계경비 와 내용 중복

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
1장 적용기준	보완	1-31 환경관리비 1. 건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비․폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술 관리법 시행규칙 제28조의 2의 규정에 따른다.	1-31 환경관리비 1. 건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 환경보전비․폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는 건설기술 관리법 시행규칙 제53조 규정에 따른다.	관련법 조항개정반영
1장 적용기준	보완	1-32 현장시공상세도면의 작성 2. 공사진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술관리법시행규칙 제14조의4의 규정에 의하여 발주청에서 공사시방서에 명시하여야한다.	1-32 현장시공상세도면의 작성 2. 공사진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술관리법시행규칙 제34조 규정에 의하여 발주청에서 공사시방서에 명시하여야한다.	관련법 조항개정반영
1장 적용기준	보완	1-33 안전관리비 1. 건설기술관리법 제26조의2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제21조의4의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다. 가. 안전관리계획의 작성 및 검토비용 나. 동법시행령 제46조의4제1항제2호 및 제4호의 규정에 의한 안전점검비용 다. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책비용 라. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용	1-33 안전관리비 1. 건설기술관리법 제26조의2의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제51조제1항의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 포함되어야 한다. 가. 안전관리계획의 작성 및 검토비용 나. 동법시행령 제95조제1항제2호 및 제4호의 규정에 의한 안전점검비용 다. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책비용 라. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용	관련법 조항개정반영
1장 적용기준	보완	1-33 안전관리비 2. 이 비용은 건설기술관리법 시행규칙 제21조의4 제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.	1-33 안전관리비 2. 이 비용은 건설기술관리법 시행규칙 제51조제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.	관련법 조항개정반영

- 제11장 기계경비 산정 -

2010. 6

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

11장 기계경비 산정

보완

11-2 손료산정

(0610) 덤프트럭 자동덮개시설

분 류 번 호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상 각 비 율	정 비 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
0610-0150	15톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637

11-2 손료산정

(0610) 덤프트럭 자동덮개시설

분 류 번 호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상 각 비 율	정 비 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
0610-0150	15톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637
0200	20톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637
0240	24톤용	8,000	1,400	0.9	0.85	0.1	1,125	1,063	449	2,637

20톤, 24톤 자동덮개시설 손료 반영

(7620) 주철관 절단기

분 류 번 호	규 격 (cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7620-0002	5.08～15.24	2,250	750	0.9	0.25	0.1	4,000	1,111	933	6,044

(7620) 절단기

분 류 번 호	규 격 (cm)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
7620-0002	5.08～15.24	2,250	750	0.9	0.25	0.1	4,000	1,111	933	6,044
0003	40.64	2,250	750	0.9	0.25	0.1	4,000	1,111	933	6,044

절단기 규격추가

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

11장 기계경비 산정

보완

(8804) 배사관

분 류 번 호	규 격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
8804-0020 0025 0030 0035 0040 0051 0056 0061 0063 0066 0068 0071 0076 0084 0086	200㎜ 5.5m 250㎜ 5.5m 300㎜ 5.5m 350㎜ 6.0m 400㎜ 6.0m 510㎜ 6.0m 560㎜ 6.0m 610㎜ 6.0m 630㎜ 6.0m 660㎜ 6.0m 680㎜ 6.0m 710㎜ 6.0m 760㎜ 6.0m 840㎜ 6m 860㎜ 6m		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111	233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233	1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344

(8804) 배송관

분 류 번 호	규 격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
8804-0020 0025 0030 0035 0040 0051 0056 0061 0063 0066 0068 0071 0076 0084 0086	200㎜ 5.5m 250㎜ 5.5m 300㎜ 5.5m 350㎜ 6.0m 400㎜ 6.0m 510㎜ 6.0m 560㎜ 6.0m 610㎜ 6.0m 630㎜ 6.0m 660㎜ 6.0m 680㎜ 6.0m 710㎜ 6.0m 760㎜ 6.0m 840㎜ 6m 860㎜ 6m		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111	233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233	1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344

KS규격 반영하여 명칭변경

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

11장 기계경비 산정

보완

(8806) 조인트(고무제)

분 류 번 호	규 격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
	형식	출력 (kW)						상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
8806- 0009 0010 0012 0013	900㎜ 310-410용 1,000㎜ 510-610용 1,200m 660-710용 1,900㎜ 760용		9,000 9,000 9,000 9,000	3,000 3,000 3,000 3,000	0.9 0.9 0.9 0.9	- - - -	0.1 0.1 0.1 0.1	1,000 1,000 1,000 1,000	- - - -	233 233 233 233	1,233 1,233 1,233 1,233

(8806) 고무슬리브

분 류 번 호	규 격		내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
	형식 (관경/ 연장)	출력 (kW)						상각비 계 수	정비비 계 수	관리비 계 수	계
8806- 0200 0250 0300 0350 0400 0510 0560 0610 0630 0660 0685 0710 0760 0840 0860	200mm 1,000㎜ 250mm 1,000㎜ 300mm 1,000㎜ 350mm 1,000㎜ 400mm 1,000㎜ 510mm 1,200㎜ 560mm 1,300㎜ 610mm 1,300㎜ 630mm 1,400㎜ 660mm 1,500㎜ 685mm 1,500m 710mm 1,600㎜ 760mm 1,700㎜ 840mm 1,900㎜ 860mm 1,900㎜		9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	- - - - - - - - - - - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	- - - - - - - - - - - - - - -	233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233	1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233

KS규격 반영하여 명칭변경

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

11장 기계경비 산정

보완

11-4 건설기계가격표

기 종	분류번호	가격
		₩	$
덤프트럭자동덮개시설	0610-0150	1,250

11-4 건설기계가격표

기 종	분류번호	가격
		₩	$
덤프트럭자동덮개시설	0610-0150	1,250
	0610-0200	1,350
	0610-0240	1,450

20톤, 24톤 자동덮개시설 가격 반영

11장 기계경비 산정

보완

11-4 건설기계가격표

기 종	분류번호	가격
		₩	$
주철관절단기	7620-0002	427

11-4 건설기계가격표

기 종	분류번호	가격
		₩	$
절단기	7620-0002	427
	7620-0003	1,350

절단기 규격추가

- 제12장 도로공사 -

2010. 6

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

12장 도로공사

보완

12-4-2 일상 유지보수

3. 소파보수

가. 소규모 포장복구

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
포장공 보통인부	1 3	플레이트 콤팩터 진동롤러(핸드가이드식) 로더(타이어) 트럭	1.5ton 0.7ton 0.57㎥ 2.5ton	50

[주] ① 본 품은 상하수도 공사 등에서 소폭 띠모양의 일정구간 포장복구시 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐에 대한 품이다.

② 일당 포장면적이 10㎡ 이하의 소규모 포장공사일 경우 일당 시공량을 30%까지 감하여 적용한다.

③ 본 품은 보수율 할증이 포함된 것이다.

④ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

⑥ 본 품은 표층의 재료(아스팔트, 콘크리트)에 상관없이 적용할 수 있다.

12-4-2 일상 유지보수

3. 소파보수

가. 소규모 포장복구

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
포장공 보통인부	1 3	플레이트 콤팩터 진동롤러(핸드가이드식) 굴삭기(타이어) 트럭	1.5ton 0.7ton 0.18㎥ 2.5ton	50

[주] ① 본 품은 상하수도 등 공사후 임시 되메우기한 상태에서 발생되는 소폭 띠모양의 일정구간 포장을 복구하기 위한 것으로 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐에 대한 품이다.

② 일당 포장면적이 10㎡ 이하의 소규모 포장공사일 경우 일당 시공량을 30%까지 감하여 적용한다.

③ 본 품은 보수율 할증이 포함된 것이다.

④ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

⑥ 본 품은 표층의 재료(아스팔트, 콘크리트)에 상관없이 적용할 수 있다.

․소규모 포장복구에 투입되는 장비 변경

(로더→굴삭기)

․적용기준 명확화

- 제19장 관부설 및 접합 -

2010. 6

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

19장 관부설 및 접합

신설

“신  설”

19-1-1 원심력 철근콘크리트관 부설 및 접합

3. 원심력 철근콘크리트관 절단

(개소당)

관경(mm)	일반기계운전사	보통인부	절단기(hr)
250	0.01	0.01	0.08
300	0.02	0.01	0.15
350	0.03	0.03	0.23
400	0.04	0.05	0.30
450	0.05	0.05	0.40
500	0.06	0.09	0.45
600	0.08	0.13	0.60
700	0.09	0.18	0.75
800	0.12	0.23	0.93

[주] ① 본품은 절단기(규격:40.64cm)를 사용하여 절단하는 품이며 절단기 소운반품이 포함되어 있다.

② 본 장비의 잡재료(연료, 커터)는 별도 계상한다.

흄관 절단품 반영

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

19장 관부설 및 접합

보완

19-3-1 주철관 부설 및 접합

4. 주철관 절단

(1개소당)

관경(mm)	일반기계운전사(인)	보통인부(인)	절단기(hr)
80	0.08	0.20	0.50
100	0.09	0.21	0.51
125	0.09	0.22	0.52
150	0.09	0.23	0.53
200	0.10	0.26	0.54
250	0.11	0.28	0.56
300	0.11	0.31	0.58
350	0.12	0.33	0.61
400	0.13	0.36	0.63
450	0.14	0.38	0.65
500	0.15	0.41	0.67
600	0.17	0.46	0.72
700	0.19	0.51	0.77
800	0.22	0.56	0.83
900	0.25	0.61	0.89
1,000	0.29	0.66	0.96
1,100	0.33	0.71	1.03
1,200	0.38	0.76	1.10

[주] ① 본품은 주철관 절단기를 사용하여 절단하는 품이며 절단기 소운반품이 포함되어 있다.

② 잡재료는 인력품의 5%로 계상하며, 연료, 커터 비용을 포함한다.

19-3-1 주철관 부설 및 접합

4. 주철관 절단

(1개소당)

관경(mm)	일반기계운전사(인)	보통인부(인)	절단기(hr)
80	0.06	0.22	0.50
100	0.06	0.24	0.51
125	0.07	0.24	0.52
150	0.07	0.25	0.53
200	0.07	0.29	0.54
250	0.07	0.32	0.56
300	0.07	0.35	0.58
350	0.08	0.37	0.61
400	0.08	0.41	0.63
450	0.08	0.44	0.65
500	0.08	0.48	0.67
600	0.09	0.54	0.72
700	0.10	0.60	0.77
800	0.10	0.68	0.83
900	0.11	0.75	0.89
1,000	0.12	0.83	0.96
1,100	0.13	0.91	1.03
1,200	0.14	1.00	1.10

[주] ① 본품은 절단기(규격:40.64cm)를 사용하여 절단하는 품이며 절단기 소운반품이 포함되어 있다.

② 본 장비의 잡재료(연료, 커터)는 별도 계상한다.

․일반기계운전사 품과 절단기 사용시간과 일치하게 조정

․감소된 운전사 품 만큼 보통인부 품 보정

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

19장 관부설 및 접합

보완

19-3-6 부대공사

2. 부단수 천공 분기점 분기

(개소당)

관경 (mm)	일반기계운전사 (인)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	천공기 (hr)	크레인 (hr)
80	0.10	0.16	0.35	0.73	1.05
100	0.11	0.20	0.37	0.75	1.08
150	0.13	0.27	0.41	0.83	1.15
200	0.15	0.32	0.40	0.90	2.24
250	0.18	0.36	0.43	0.99	2.37
300	0.21	0.39	0.47	1.08	2.51
350	0.24	0.66	0.60	1.18	2.66
400	0.29	0.88	0.71	1.30	2.82
450	0.34	1.09	0.82	1.42	2.98
500	0.40	1.27	0.93	1.55	3.16
600	0.56	1.58	1.13	1.86	3.53

[주] ① 본 품은 물이 흐르는 상수관의 천공과 제수밸브 접합에 적용한다.

② 본 품의 관경은 분기관(지관)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 5톤급 트럭탑재형 크레인을 기준으로 하며, 소운반(천공기 및 제수밸브) 을 포함한다.

④ 소요자재(새들 및 볼트)는 별도 계상한다.

⑤ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.

19-3-6 부대공사

2. 부단수 천공 분기점 분기

(개소당)

관경 (mm)	일반기계운전사 (인)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	천공기 (hr)	크레인 (hr)
80	0.09	0.16	0.36	0.73	1.05
100	0.09	0.20	0.39	0.75	1.08
150	0.10	0.27	0.44	0.83	1.15
200	0.11	0.32	0.44	0.90	2.24
250	0.12	0.36	0.49	0.99	2.37
300	0.14	0.39	0.54	1.08	2.51
350	0.15	0.66	0.69	1.18	2.66
400	0.16	0.88	0.84	1.30	2.82
450	0.18	1.09	0.98	1.42	2.98
500	0.19	1.27	1.14	1.55	3.16
600	0.23	1.58	1.46	1.86	3.53

[주] ① 본 품의 관경은 분기관(지관)을 기준한 것이다.

② 본 품은 물이 흐르는 상수관의 천공과 제수밸브 접합에 적용한다.

③ 본 품은 5톤급 트럭탑재형 크레인을 기준으로 하며, 소운반(천공기 및 제수밸브) 을 포함한다.

④ 소요자재(새들 및 볼트)는 별도 계상한다.

⑤ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.

․일반기계운전사 품과 천공기 사용시간과 일치하게 조정

․감소된 운전사 품 만큼 보통인부 품 보정

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

19장 관부설 및 접합

보완

19-3-6 부대공사

3. 단수 천공 분기점 분기

(개소당)

관경 (mm)	일반기계운전사 (인)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	천공기 (hr)	크레인 (hr)
80	0.10	0.12	0.22	0.58	0.84
100	0.11	0.15	0.23	0.60	0.86
150	0.13	0.20	0.26	0.66	0.92
200	0.15	0.24	0.23	0.72	1.79
250	0.18	0.27	0.25	0.79	1.90
300	0.21	0.29	0.28	0.87	2.01
350	0.24	0.49	0.39	0.95	2.13
400	0.29	0.67	0.49	1.04	2.26
450	0.34	0.82	0.58	1.13	2.39
500	0.40	0.95	0.66	1.24	2.53
600	0.56	1.19	0.81	1.49	2.83

[주] ① 본 품은 물이 흐르지 않는 상수관의 천공과 제수밸브 접합에 적용한다.

② 본 품의 관경은 분기관(지관)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 5톤급 트럭탑재형 크레인을 기준으로 하며, 소운반(천공기 및 제수밸브) 을 포함한다.

④ 소요자재(새들 및 볼트)는 별도 계상한다.

⑤ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.

19-3-6 부대공사

3. 단수 천공 분기점 분기

(개소당)

관경 (mm)	일반기계운전사 (인)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	천공기 (hr)	크레인 (hr)
80	0.07	0.12	0.25	0.58	0.84
100	0.08	0.15	0.26	0.60	0.86
150	0.08	0.20	0.31	0.66	0.92
200	0.09	0.24	0.29	0.72	1.79
250	0.10	0.27	0.33	0.79	1.90
300	0.11	0.29	0.38	0.87	2.01
350	0.12	0.49	0.51	0.95	2.13
400	0.13	0.67	0.65	1.04	2.26
450	0.14	0.82	0.78	1.13	2.39
500	0.16	0.95	0.90	1.24	2.53
600	0.19	1.19	1.18	1.49	2.83

[주] ① 본 품은 물이 흐르지 않는 상수관의 천공과 제수밸브 접합에 적용한다.

② 본 품의 관경은 분기관(지관)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 5톤급 트럭탑재형 크레인을 기준으로 하며, 소운반(천공기 및 제수밸브) 을 포함한다.

④ 소요자재(새들 및 볼트)는 별도 계상한다.

⑤ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.

․일반기계운전사 품과 천공기 사용시간과 일치하게 조정

․감소된 운전사 품 만큼 보통인부 품 보정

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

19장 관부설 및 접합

신설

“신설”

19-3-6 부대공사

4. 부단수 천공 새들분수전 분기점 분기

(개소당)

구분		일반기계운전사 (인)	배관공(수도) (인)	보통인부 (인)	천공기 (hr)
본관 (mm)	지관 (mm)
50	13~20	0.06	0.09	0.18	0.51
	25~32	0.07	0.14	0.21	0.56
	40~50	0.08	0.17	0.26	0.65
80	13~20	0.07	0.12	0.24	0.58
	25~32	0.08	0.15	0.28	0.63
	40~50	0.09	0.18	0.36	0.69

[주] ① 본 품은 지관 50mm이하의 새들분수전 설치와 천공에 적용하며, 새들분수전은 할정자관과 밸브가 결합된 일체형 분기관이다.

② 본 품은 소운반을 포함한 것이다.

③ 소요자재(새들분수전 및 볼트)는 별도 계상한다.

④ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.

소형 관경 보완(구제역 관련 상수도 보급 등에 필요)

- 제16장 미장공사 -

2010. 6

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

16장 미장공사

보완

16-10 활석면 모르타르

1. 활석면 모르타르 배합

(㎥당)

배합(용적비)	시멘트(㎏)	모래(㎥)	활석면(㎏)	보통인부(인)
1 : 3 : 1	373	0.805	112	1.0

[주] ① 본 품은 재료의 할증이 포함되어 있다.

② 본 품은 공구 손료 및 소운반품이 포함되어 있다.

삭	제

활석면은 석면의 일종으로 사용금지 자재임

16장 미장공사

보완

2. 활석면 모르타르

(㎡당)

구분 바탕별		바름두께(용적비)			시멘트(㎏)		모래(㎥)		활석면(㎏)
		초벌 (㎜)	재벌 (㎜)	정벌 (㎜)	초벌+ 정벌	초벌+ 재벌+ 정벌	초벌+ 정벌	초벌+ 재벌+ 정벌	초벌+ 정벌	초벌+ 재벌+ 정벌
콘 크 리 트 및 벽 돌 블 록 바 탕	내벽	7 (1:3:1)	7 (1:3:1)	4 (1:3:1)	4.10	6.71	0.0089	0.0145	1.23	2.02
	천정	6 (1:3:1)	6 (1:3:1)	3 (1:3:1)	3.36	5.60	0.0073	0.0121	1.01	1.68
	외벽	9 (1:3:1)	9 (1:3:1)	6 (1:3:1)	5.60	8.95	0.0121	0.0193	1.68	2.69
나 무 졸 대 및 메 탈 라 스 바 탕	내벽	졸대 및 라스 두께보다 2㎜내외 더두껍게 바름 (1:3:1)	7 (1:3:1)	4 (1:3:1)	1.49	4.10	0.0032	0.0089	0.45	1.23
	천정		6 (1:3:1)	3 (1:3:1)	1.12	3.36	0.0024	0.0073	0.34	1.01
	외벽		9 (1:3:1)	6 (1:3:1)	2.24	5.60	0.0048	0.0121	0.67	1.68

[주] ① 재료의 할증은 벽․천정 15%, 나무졸대바탕 20%를 별도 가산한다.

② 나무졸대 바탕의 초벌에 사용되는 재료는 별도 계상한다.

삭	제

활석면은 석면의 일종으로 사용금지 자재임

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

16장 미장공사

보완

3. 활석면 모르타르 바름

(㎡당)

바 탕 별	바르기 장소별	바르기두께	미장공	보통 인부	비고
콘크리트 및 벽돌, 블록	벽	초벌바르기 재벌바르기 정벌바르기	0.03 0.05 0.05	0.03 0.05 0.05	2회바르기 할때는 초벌과 정벌 바르기로 한다.
	천정 및 채양	초벌바르기 재벌바르기 정벌바르기	0.04 0.06 0.06	0.04 0.06 0.06	위와 같음
나무졸대 및 메탈 라스	벽	3회바르기	0.15	0.15
	천정	3회바르기	0.20	0.20

[주] ① 비빔공(활석면 모르타르의 비빔인부)은 별도 계상한다.

② 공구손료 및 소운반품이 포함되어 있다.

③ 바탕의 폭 30㎝이하이거나 원주바름면일 때는 미장공의 품을 30%까지 가산한다.

④ 외벽은 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층마다 4%씩 가산할 수 있다.

층 구분	지하층및 지 상 1,2,3층	4,5,6층	7,8,9층	10,11,12층	13,14,15층	16,17,18층
미 장 공 보통인부	0% 0%	5% 5%	8% 8%	12% 12%	16% 16%	20% 20%

⑤ 층의 구분을 할 수 없는 경우 건축물의 1개층의 층고를 3.6m로 기준하여 층고를 환산한다.

삭	제

활석면은 석면의 일종으로 사용금지 자재임

16장 미장공사

보완

4. 쇠흙손 마감

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
미 장 공	인	0.05

[주] ① 별도 마감이 필요 없을 때 쇠흙손 끝내기의 품이다.

② 공구손료는 포함되어 있다.

삭	제

활석면은 석면의 일종으로 사용금지 자재임

- 제21장 기타 잡공사 -

2010. 6

한국건설기술연구원

건설코스트연구실

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

21장 기타 잡공사

보완

21-1 해체철거공사

6. 석면건축자재 해체

(m2당)

구분	석면해체공	보통인부
내장재	0.120	0.017
외장재	0.045	0.011

[주] ① 본 품은 석면이 함유된 자재를 해체하는 품으로 내장재는 건축물 내부의 천장재, 내벽체, 간막이재 철거를 기준한 것이며, 외장재는 슬레이트 지붕재 해체를 기준 한 것이다.

② 본 품은 비닐보양설치, 오염제거구역 설치가 포함된 품이다.

③ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다.

④ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품비는 별도계상한다.

⑤ 비계 및 보양막설치가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

21-1 해체철거공사

6. 석면건축자재 해체

(m2당)

구분	석면해체공	보통인부
내장재	0.120	0.017
외장재	0.045	0.011
뿜칠재	0.5	-

[주] ① 본 품은 석면이 함유된 자재를 해체하는 품으로 적용기준은 다음과 같다.

․내장재는 건축물의 내부 외장재, 내벽체, 간막이재 철거를 기준한 것이다.

․외장재는 슬레이트 지붕재 해체를 기준한 것이다.

․뿜칠재는 철골내화피복재를 기준으로 한 것으로 철골면의 하부면, 측면부, 상부면 등의 해체공사와 철재로 시공된 천장면에 부착되어 있는 뿜칠재의 해체를 기준한 것이다.

② 뿜칠재의 경우, 콘크리트면에 부착된 석면 뿜칠재의 해체는 작업 여건에 따라 본 품의 20%까지 할증하여 적용할 수 있다.

③ 본 품은 비닐보양재(내장재, 뿜칠재), 오염제거구역 설치 및 해체가 포함된 것이며, 보양막(외장재)설치품은 제외되어 있다.

④ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다.

⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품비는 별도계상한다.

⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도 계상한다.

철골 및 콘크리트면의 석면뿜칠재 해체품 기준제시