｢콘크리트공사 표준안전 작업지침｣개정(12.1) 주요내용

▢ 경    위

○  고용부는 기술·산업구조 변화에 따라 현행지침은 현장 적용에 한계, 신공법 반영 등 현장 작동성 강화를 위해 ｢콘크리트공사 표준안전 작업지침｣ 전부개정(12.1)

▢ 주요내용

○  최근 변화된 기술(데크플레이트, CPB 등), 현실과 맞지 않은 규정 (목재동바리 등)등은 현장 의견을 수렴하여 개정

○  붕괴 사고*를 예방을 위해 개정된 ｢안전보건기준규칙(’23.11월)｣ 내용 및 ｢건설기술진흥법｣, ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률**｣ 등을 반영

* ▴(’22.10.21) 콘크리트 타설작업 중 바닥이 무너짐(사망 3명, 부상 2명)
▴(’23.8.9) 콘크리트 타설작업 중 바닥이 무너짐(사망 2명)

** 용접방화포는 성능인증 받은 것 사용하도록 하는 규정을 ｢안전보건기준규칙(’25.9.1.)｣ 반영

○  콘크리트 타설 후 갈탄·목탄(숯탄) 등으로 보온양생 작업 중 발생하는 일산화탄소 중독·질식 재해* 예방 관련 규정 신설

* ▴(’23.1.31.) 콘크리트 양생을 위해 숯탄 교체 중 질식<사망 1명>
▴(’22.1.14.) 숯탄을 피워둔 상태에서 미장작업 중 질식<사망1명, 부상1명>

▢ 시행일 : ‘25.12.1