공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 관리기준(건설교통부 고시 제 2004-71호) 개정의견

○ 개정의 목적

- 2005년 7월 1일부터 시행되는 중량충격음 차단성능기준의 원활한 운용을 위해 관련규정의 내용을 일부 개정

- 시행과정에서 나타난 문제점을 보완하기 위해 일부 규정의 내용을 추가하거나 변경함

현 행	개정(안)	개․제정 사유
건설교통부고시 제2004-71호 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동주택 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법, 표준바닥구조와 바닥충격음 차단성능등급 등의 기준에 대한 사항을 다음과 같이 고시한다. 2004년 3월 30일 건설교통부장관 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준 제1장 총칙 제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1~ 2. “표준바닥구조”라 함은 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항의 규정에 의한 바닥충격음 차단성능기준에 적합하다고 건설교통부장관이 인정하여 고시한 바닥구조를 말한다. 3～4.	건설교통부고시 제2005-##호 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동주택 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법, 표준바닥구조와 바닥충격음 차단성능등급 등의 기준에 대한 사항을 다음과 같이 고시한다. 2005년 #월 ##일 건설교통부장관 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준 제1장 총칙 제1조(목적) (현행과 같음) 제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. (현행과 같음) 2. 표준바닥구조”라 함은 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항의 규정에 의해 건설교통부장관이 정하여 고시한 바닥구조를 말한다. 3 ～ 4 (현행과 같음	현장에서 콘크리트 구조체 등의 시공품질이 정해진 표준시방서에 따라 시공된다 하더라도 시공오차가 존재하고, 이로 인해 바닥충격음의 차단성능 또한 측정편차들이 존재하기 때문에 제시한 표준바닥구조가 어떠한 공간조건이나 현장조건에 관계없이 법적 기준을 100%로 만족한다고 보장할 수 없어 정해진 표준시방서로 시공된 32평형 거실에서의 바닥충격음 측정결과를 중심으로 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항의 규정에 의한 바닥충격음 차단성능기준에 상응하다는 판단에 따라 표준바닥구조를 제시하였기 때문임.

현 행	개 정 (안)	개․제정 사유
5. “경량충격음레벨저감량”이라 함은 KS F 2865에서 규정하고 있는 방법으로 측정한 바닥마감구조의 경량충격음레벨을 개선한 양을 망한다. 6～10 11～18 (신설) 제2장 바닥구조의 충격음 차단성능 인정기준 및 절차 제 3조 (적용범위) 제 4조 (성능인정기준) ①바닥충격음 차단성능의 등급별 성능기준은 별표 1에 의한다. ②성능인정은 해당 주택건설사업에 적용하고자 하는 바닥구조형식(벽식구조, 라멘식구조 등)으로 한다.	5. “경량충격음레벨저감량 산술평균값”이라 함은 KS F 2865에서 규정하고 있는 방법으로 측정한 바닥마감구조 또는 마감재의 주파수별 경량충격음레벨 저감량 중 125Hz, 250Hz, 500Hz의 3개 주파수대역에서의 경량충격음레벨저감량(dB)을 산술평균한 값을 말한다. 6～10 (현행과 같음) 11. “제조업자”라 함은 바닥충격음 차단구조를 시공하기 위한 제품의 생 산․제조 및 공급․판매를 업으로 하는 자를 말한다. 12. “시공업자”라 함은 건설산업기본법 제9조의 규정에 따라 등록된 건설업을 영위하는 자 중에서 공동주택 바닥충격음 차단구조를 사용하여 건축물을 건축하고자 하는 자를 말한다. 13. “기술개발자” 바닥충격음 차단구조에 대한 지적재산권을 공인기관으로부터 득한 자를 말한다. 14. “신청자”라 함은 이 기준에 의하여 공동주택 바닥충격음 차단구조의 인정을 받고자 신청하는 자를 말한다. 15. “인정 취득자”라 함은 이 기준에 의하여 공동주택 바닥충격음 차단구조로 인정을 받은 자를 말한다. 16. “벽식 구조”라 함은 수직하중과 횡력을 전단벽이 부담하는 구조를 말한다(별도 1 참조). 17.“무량판구조”라 함은 보가 없이 기둥과 슬래브만으로 중력하중을 저항하는 구조방식을 말한다(별도 1참조). 18.“혼합구조”라 함은 “벽식구조”에서 벽체의 일부분을 기둥으로 바꾸거나 부분적으로 보를 활용하는 구조를 말한다(별도 1참조). 19.“라멘구조”는 이중골조방식과 모멘트골조방식으로 구분할 수 있으며, “이중골조방식”이라 함은 횡력의 25% 이상을 부담하는 모멘트 연성골조가 전단벽이나 가새골조와 조합되어 있는 골조방식을 말하고, “모멘트골조방식”이라 함은 수직하중과 횡력을 보와 기둥으로 구성한 라멘골조가 부담하는 방식을 말한다(별도 1 참조) 제2장 바닥구조의 충격음 차단성능 인정기준 및 절차 제 3조(적용범위) (현행과 같음) 제 4조 (성능인정기준) ①바닥충격음 차단성능의 등급별 성능기준은 별표 1에 의한다. ②성능인정은 해당 주택건설사업에 적용하고자 하는 구조형식(벽식구조, 혼합구조, 라멘구조, 무량판구조 등)으로 한다.	제4조제3항과 제26조와 관련한 별표 5 표준바닥구조의 바닥마감재의 종류에 대한 성능평가기준을 통일시키고, 바닥마감재의 경량충격음레벨 저감량의 성능이 주로 고주파수에 의해 결정됨에 따라 마감재 사이에 변별력을 높이며, 일반인들이 이해하기 쉽도록 산출방법을 변경함.(관련 자료 첨부 1 참조) 인정신청자의 자격기준을 명시하기 위한 “제조업자” 용어에 대한 정의를 신설 인정업무의 진행을 위한 신청자에 관한 구체적인 구분을 위해 “시공업자, 기술개발자, 신청자, 인정 취득자 등의 용어정의 신설 벽식 구조 이외의 라멘구조 혼합구조에 대한 표준바닥구조가 제시되므로 각 구조별로 용어정의의 신설이 필요함 2005. 7.1부터 중량충격음 기준이 시행되므로 이에 대한 등급별 성능기준의 신설이 필요함 혼합구조, 무량판구조가 하나의 구조형식으로 추가되었으므로 신설함

현 행	개정(안)	개․제정 사유
③ 성능인정을 받은 바닥충격음 차단구조 중 인정받은 당시의 바닥마감재와 다른 재료를 사용하고자 하는 경우에는 그 마감재가 성능인정을 받은 당시의 마감재 보다 경량충격음레벨 저감량이 동등이상의 재료임을 인정기관으로부터 확인을 받아야 한다. 제 5조～제 6조 제7조(인정신청) 바닥충격음 차단구조에 대한 성능인정을 받고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 “바닥충격음 차단구조 인정신청서”에 별표 2에서 정한 도서를 첨부하여 인정기관의 장에게 신청하여야 한다. ② (신설) ③ (신설) ④ (신설) ⑤ (신설) ⑥ (신설) 제 8조(일정절차 및 처리기간)	③ 성능인정을 받은 바닥충격음 차단구조 중 인정받은 당시의 바닥마감재와 다른 재료를 사용하고자 하는 경우에는 그 마감재가 성능인정을 받은 당시의 마감재 보다 경량충격음레벨 저감량 산술평균값이 동등이상의 재료임을 인정기관으로부터 확인을 받아야 한다. 제 5조～ 제 6조 (현행과 같음) 제7조 (인정신청) ① 신청자가 바닥충격음 차단구조의 성능인정을 받고자 하는 경우, 별지 제1호서식의 바닥충격음 차단구조 성능인정 신청서에 별표2에서 정한 도서를 첨부하여 인정기관의 장에게 신청하여야 한다. ② 제1항의 규정에 의한 신청자는 제조업자 또는 시공업자로 하되 인정기관의 장이 인정하는 부득이한 경우에는 제조업자의 위임을 받은 자가 대리신청을 할수 있으며, 신청자가 2인 이상인 경우에는 공동명의로 신청할 수 있다. 기술개발자는 주택건설사업주체․주택건설사업자 또는 제조업자와 공동으로 신청하여야 한다 ③ 제2항의 규정에 의한 공동신청자는 바닥충격음 차단성능상 중요한 재료 또는 구조로서 동일 제품을 생산 또는 수입, 판매하는 업체이어야 하며, 공동신청자 중 대표자를 선정하여 인정신청 등 업무를 대표하여 진행하여야 한다. ④ 인정신청시 기 인정구조 및 취소된 구조와 동일한 구조명을 사용할 수 없다. ⑤ 제4조 및 제8조에 따라 신청 및 시험을 실시한 결과 바닥충격음 차단구조 성능확인시험 부적합으로 반려된 경우, 반려된 날로부터 2개월 이내에는 동일공장에서는 바닥충격음 차단구조인정신청을 할 수 없다. 단, 바닥충격음 차단성능을 개선하여 새로이 인정을 신청하는 경우에 한하여 2개월이 경과한 후에는 신규 인정신청을 할 수 있다. ⑥ 제17조1 2항 4호 및 제18조 3항에 따라 인정신청이 반려되거나 취소된 경우, 반려되거나 취소된 날로부터 12개월 이내에는 동일공장에서는 바닥충격음 차단구조인정신청을 할 수 없다. 단, 바닥충격음 차단구조의 성능을 개선하여 새로이 인정을 신청하는 경우에 한하여 12개월이 경과한 후에는 신규 인정신청을 할 수 있다. 제 8조(인정절차 및 처리기간) (현행과 같음)	제 2조 용어 정의 제 5호 “경량충격음레벨 저감량 산술평균값”의 개정 사유와 같음 별지 1호 서식의 내용 중 “인정신청 구조명”을 기입할 수 있는 란을 신설 “바닥충격음 차단구조 성능인정신청”을 위한 신청자 자격기준을 품질관리가 가능한 업체로 명시하여 인정받은 구조의 적절한 관리가 가능하도록 규정 기 인정구조와 취소된 구조명과 동일한 구조명 사용으로 사용자 및 관리관청의 혼란우려로 보완 부적합한 구조에 대해 새로 개선기간을 가진 후 신규신청할수 있도록 함. 신청내용과 상이하게 생산․제작되거나 부정한 행위를 하여 인정이 취소된 업체에 대한 신청제한 규정 신설

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제9조(시료채취 및 인정대상구조 제작) ① 인정기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 신청된 구조의 바닥충격음 차단성능 시험에 필요한 시료 또는 시험편을 채취하는 경우에는 KS A 3151(랜덤 샘플링 방법)에서 규정하고 있는 방법에 의하여 채취하여야 한다. ② 인정기관의 장은 신청 당시에 제출한 구조 및 시공방법과 동일하게 시료를 제작하게 하고, 인정 신청자와 함께 시료를 확인하여야 한다. 제 10조(시료의 관리) 제11조(인정을 위한 시험조건 및 규모) ①인정기관의 장은 다음 각호의 조건에서 시험을 실시하여야 한다. 1. 측정대상 음원실과 수음실의 바닥면적은 14제곱미터 이상으로 한다. 2. 측정대상공간의 장단변비는 1:1.1내지1:1.5의 범위로 한다. 3. 측정대상공간의 반자높이는 2.1미터 이상으로 한다. ②인정대상구조에 대한 바닥충격음 차단성능의 시험은 신청자의 요청에 의하여 시공현장 등에서도 실시할 수 있다. 이 경우 시험조건은 제1항의 규정에 적합하여야 한다. ③바닥충격음 차단구조를 인정하기 위하여 인정대상구조를 표준시험실에서 직접 제작하여 시험을 실시하는 경우에는 2이상의 시료에 대한 시험을 실시하고, 시공현장에서 시험을 하는 경우에는 연속되어 있는 3개 세대를 인정대상구조로 시공한 후 실의 규모가 다른 2개소의 공간에서 각각 3개 이상의 시료를 KS A 3151(랜덤 샘플링 방법)에 의한 방법으로 채취하여 시험을 실시하여야 한다. ④ (신설)	제9조(시료채취 및 인정대상구조 제작) ① 인정기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 신청된 구조의 바닥충격음 차단성능 시험에 필요한 성능시험을 위한 시료 또는 시험편을 채취한다. ② 인정기관의 장은 제4조의 규정에 의하여 신청된 바닥충격음 차단구조에 대하여 인정신청시 첨부된 도서에 대한 확인을 하여야 하며, 신청 당시에 제출한 구조 및 시공방법과 동일하게 시료를 제작하게 하고, 인정 신청자와 함께 시료를 확인하여야 한다. ③ 건설업자가 인정신청한 경우는 공장품질관리상태 확인사항 중 일부를 생략할 수 있다. 제 10조(시료의 관리) (현행과 같음) 제11조(인정을 위한 시험조건 및 규모) ①인정기관의 장은 다음 각호의 조건에서 시험을 실시하여야 한다. 1. 측정대상 음원실과 수음실의 바닥면적은 14제곱미터 이상으로 한다. 2. 측정대상공간의 장단변비는 1:1.5 이하의 범위로 한다. 3. 측정대상공간의 반자높이는 2.1미터 이상으로 한다. ~② (현행과 같음) ③바닥충격음 차단구조를 인정하기 위하여 인정대상구조를 표준시험실에서 직접 제작하여 시험을 실시하는 경우에는 2개 이상의 시료에 대한 시험을 실시하고, 시공현장에서 시험을 하는 경우에는 연속되어 있는 3개 세대를 인정대상구조로 시공한 후 2개 세대 이상에서 3개 이상의 시료를 선정하여 시험을 실시하여야 한다 ④ 인정기관의 장은 제1항의 규정에 적합한 시험실을 보유하고 있는 기관의 시험실을 인정평가에 활용할 수 있으며, 이 때 인정기관의 장은 시험체 제작에 관한 일정과 제작과정을 기록하고 이를 유지․관리하여야 한다.(신설)	“랜덤샘플링”은 지켜지기 어려우므로 무작위로 시료채취하는 것으로 규정을 개정하고, 일부문구를 수정 도서확인 의무를 명문화함 - 공장품질관리를 통해 시료채취를 하도록 함. - 시료채취시 공장품질관리확인 후 생산입회 를 통해 인정신청된 내용과 동일한 시료를 채취하여 성능시험을 하도록 함. - 채취된 시료에 대한 품질관리 기록문서를 인정기관의 장에게 제출하도록 함 - 로트 추적성을 확보 1:1.1 이하의 공간들이 존재하므로 1:1.5이하를 모두 허용하도록 한다. 시험체의 개수가 랜덤샘플링 할 정도로 많지 않기 때문에 무작위로 시험체를 선정하여 시험을 실시하도록 하며, 면적이 작은 공간에 대한 평가시 상대적으로 인정신청자에게 불리하게 작용할 수 있으므로 실의 규모조건을 삭제 인정기관에서 모든 조건의 시험실을 구비할 수 없기 때문에 조건을 갖춘 외부기관의 시험실을 활용하여 바닥충격음 차단구조의 성능인정시험이 가능하도록 규정개정이 필요함

현 행	개정(안)	개․제정 사유
⑤ (신설) 제12조(인정심사 및 자문위원회의 구성) ①인정기관의 장은 제6조의 규정에 의하여 신청된 바닥구조에 대하여 다음 각호의 사항을 심사한 후 인정 여부를 결정하여야 한다. 1. 신청 구조의 시험조건 및 결과의 적정성(현장과 동일조건의 시험여부 등) 2. 신청 구조의 품질관리상태 등 3. (신설) ②인정기관의 장은 건축음향․건축재료 및 시공 등에 대한 관계 전문가, 시민단체, 공무원 등 15인 이상으로 구성된 자문위원회를 둘 수 있다. 제13조(인정의 통보 등) ①～② (생 략) ③ (신설)	⑤ 인정기관의 장은 인정 신청된 바닥구조에 대한 바닥충격음 차단성능시험을 KS F 2810-1 및 KS F 2810-2의 시험항목에 대한 공인시험기관으로 인정한 시험기관에 의뢰할 수 있으며, 이 때 인정기관의 장은 이 고시에서 정한 시험방법에 따라 시험을 실시하도록 하고, 인정기관의 직원이 시험에 입회하여야 한다. 제12조 (인정심사 및 자문위원회의 구성) ① 인정기관의 장은 제6조의 규정에 의하여 신청된 바닥구조에 대하여 다음 각호의 사항을 심사한 후 인정여부를 결정하여야 한다. 1~2 (현행과 같음) 3. 신청구조의 구조설명서, 시방서, 재료의 품질규격 및 현장 품질관리의 적정성 등 ② 인정기관의 장은 건축음향(바닥충격음) 전문가 및 관련부처 담당공무원, 시민단체로 구성된 15인 이상의 자문위원회를 두어야 하고, 제 1항에 대하여 자문위원회의 자문을 거칠 수 있으며, 자문위원회에서는 다음 각호의 사항에 대하여 인정기관의 장에게 의견을 제시할 수 있다. 1. 제1항의 규정에 대한 적정성 여부 2. 제3항의 구조의 보완 및 제4조의 규정에 의하여 인정신청시 제출된 현장시공상태 검사기준에 대한 사항 3. 바닥충격음 차단구조의 인정 및 품질관리업무에 관련된 제반사항 제13조 (인정 등의 통보) ① ～②(현행과 같음) ② 인정기관의 장은 제14조의1에 의한 바닥충격음 차단구조 인정의 효력정지 또는 제19조에 의해 바닥충격음 차단구조 인정의 취소하는 경우에는 이를 건설교통부 또는 인정기관의 정보통신망을 이용하여 공고하여야 하며, 건설교통부장관 및 시․도지사, 건축사협회, 대한건설협회 등 건설관련단체의 장에게 공고한 내용을 통보하여야 한다.	시공 현장이나 타 기관의 시험실을 이용하여 인정신청 구조에 대한 성능평가를 동시에 실시할 경우 인정기관의 인력과 장비만으로서는 시험수요를 감당하기 어려울 것으로 판단되고, 또한 인정신청자가 인정서를 취득하기까지의 기간을 줄이기 위해 능력있는 외부 기관에게 시험을 의뢰할 수 있는 근거규정이 필요함 자문위원회의 구체적인 자문내용을 명시. 자문위원의 구성요건 및 자문사항을 구제적으로 표시 유관기관 알림사항에 인정의 효력정지 및 인정취소내용 추가

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제14조(바닥충격음 차단성능 시험성적서의 제출) ①제13조의 규정에 의하여 바닥충격음 차단구조의 성능을 인정받은 자가 재인정을 받기 위하여는 당초 인정을 받은 날부터 5년이 경과되기 전 6월 이내에 당해구조로 시공되어 2년 이상 경과된 주택 또는 표준시험실에서 제작한 시료에 대하여 기술표준원이 KS F 2810-1 및 KS F 2810-2의 시험항목에 대한 공인시험기관으로 인정한 시험기관 또는 인정기관으로부터 시험을 받아야 한다. ②제1항의 규정에 의한 시험성적서를 제출받은 인정기관의 장은 시험성적이 성능기준에 적합한지의 여부를 확인하여야 한다. 이 경우 인정기관의 장은 최초 인정당시와 달라진 시험조건 등을 종합적으로 고려하여야 한다. ③ ～④ (생략) 제14조 2 (신설) 제15조(인정 바닥구조의 시공실적 요구) 인정기관의 장은 제13조의 규정에 의하여 바닥충격음 차단구조로 인정을 받은 자에게 인정한 바닥충격음 차단구조의 사용 및 시공실적을 요구할 수 있다.	제14조의 1(바닥충격음 차단성능 시험성적서의 제출) ① (현행과 같음) ② 제1항의 규정에 의한 시험성적서를 제출받은 인정기관의 장은 품질시험을 위한 시료 또는 시험편의 품질관리상태의 확인을 품질시험기관의 장에게 요청하여야 하며, 품질시험기관의 장은 품질시험결과를 인정기관의 장에게 제출하여야 한다. ③ ～④ (생략) 제14조 2 (인정변경 및 양도․양수) 바닥충격음 차단구조 인정취득자는 다음 각호에 해당하는 변경사유가 발생시에는 변경내용을 상세히 작성한 도서를 첨부하여 인정기관의 장에게 확인을 신청하여야 한다. 단, 인정변경신청은 변경사유 발생일로부터 60일 이내에 신청하여야 하며, 인정 바닥충격음 차단구조의 변경 등 바닥충격음 차단성능에 영향을 미치는 사항에 대해서는 변경할 수 없다. 1. 상호 또는 대표자의 변경(양도․양수, 상속 등 재산권 변동사항을 포함한다) 2. 공장의 이전 또는 주요시설의 변경 3. 바닥충격음 차단성능에 영향을 미치지 않는 경미한 세부인정 내용의 변경 제15조(인정 바닥구조의 시공실적 요구) ①제13조의 규정에 의하여 바닥충격음 차단구조로 인정을 받은 인정취득자는 바닥충격음 차단구조 생산, 판매 및 시공실적을 매년 1월말까지 인정기관의 장에게 제출하여야 한다. ② 인정기관의 장이 인정구조의 관리상 필요하다고 판단할 경우 매년 1월 이전이라도 바닥충격음 차단구조 인정취득자에게 인정된 바닥충격음 차단구조의 생산, 판매 및 생산실적을 요구할 수 있다.	차기성적서 제출을 위한 성능시험의 경우, 품질시험기관의 장이 확인하여야 할 사항과 인정기관의 장에게 시험성적서를 제출하도록 명시 - 인정구조의 일부 경미한 변경사항에 대해 변경신청을 하여 인정기관의 장이 확인한 후 변경할 수 있도록 명시. - 인정을 득한 자가 개인의 영리만을 목적으로 판매만을 고려하고 품질개선 및 품질관리를 전혀 하지 않는 경우를 방지하고자 양도 및 양수의 경우에 관한 사항을 구체적으로 명시. 주기적인 시공실적 제출의 의무화 및 제출기간을 제시.

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제16조(품질관리 상태 확인점검) ①인정기관의 장은 제13조의 규정에 의하여 인정된 바닥충격음 차단구조의 시공현장에 대한 품질관리의 상태를 점검할 수 있다. ②인정기관의 장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 공사현장에 대한 품질관리 상태를 점검하여야 한다. 1. 바닥충격음 차단성능에 영향을 미칠 수 있는 재료의 품질변화가 우려되는 경우 2. 인정받은 내용과 동일한 구조로 시공되었는지 여부에 대한 확인이 필요한 경우 3. 건설교통부장관 또는 시․도지사로부터 점검요청이 있는 경우 ③ 인정기관의 장은 제2항의 규정에 의하여 공사현장을 점검한 경우에는 그 결과를 사업계획승인권자 및 감리자에게 통보하여야 한다. 제 16조의 2 (신설)	제16조의 1(품질관리상태 확인점검) ① (현행과 같음) ②-인정기관의 장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 공사현장 또는 생산 공장에 대한 품질관리 상태를 점검하여야 한다. 1.～3 (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 제16조의 2(바닥충격음 차단구조 인정취득자의 자체품질관리) ① 바닥충격음 차단구조 인정취득자는 바닥충격음 차단구조의 생산을 위한 자체 품질관리를 다음 각호에 따라 실시하고, 그 결과를 기록․보존하여야 한다. 1. 구성재료․원재료 등의 검사 2. 제조공정에 있어서의 중간검사 및 공정관리 3. 제품검사 및 제조설비의 유지관리 4. 제품생산, 판매실적 및 시공현장 등의 관리 ② 바닥충격음 차단구조 인정취득자는 시공자 및 감리자에게 인정받은 바닥충격음 차단구조의 내용과 현장시공방법 및 검사방법 등을 제출하여 적정한 시공과 현장품질관리가 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 이를 기록보존하여야 한다. ③ 인정기관의 장은 제1항 내지 제3항의 기록보존내용의 제출을 바닥충격음 차단구조 인정취득자에게 요구할 수 있으며, 바닥충격음 차단구조 인정취득자는 즉시 제출하여야 한다.	제품이 생산되는 공장까지도 품질관리 상태를 점검할 수 있는 근거를 마련 바닥충격음 차단구조 인정취득자의 자체품질관리를 의무화하여 인정받은 구조의 적절한 관리를 할 수 있도록 함. 품질관리사항의 기록관리 유도. 인정취득자가 항상 품질관리를 할 수 있도록 명시.

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제17조(신청의 보완 또는 반려) 인정기관의 장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 신청자에게 이를 보완하여 제출하게 할 수 있으며, 이를 이행하지 아니하는 경우 신청을 반려할 수 있다. 1. 제7조의 규정에 의하여 신청자가 첨부하여야 하는 도서의 내용이 부실한 경우 2. 사실과 다른 도서를 제출한 경우 제 17조의 2 (신설) 제 17조의 3 (신설)	제17조의 1(신청의 보완 또는 반려) ① 인정기관의 장은 다음 각호에 해당되는 경우에는 신청자에게 보완을 요청하여야 한다. 1. 제7조의 규정에 의하여 신청자가 첨부하여야 할 도서의 내용이 부실하거나, 사실과 상이한 문서를 제출한 경우 2. 제16조 2의 ③에 의하여 신청자의 품질관리확인 결과 신청내용과 상이한 품질관리를 하고 있는 것을 확인한 경우 ② 인정기관의 장은 다음 각호에 해당되는 경우에는 신청을 반려하며, 이를 신청자에게 통보하여야 한다. 1. 신청자가 바닥충격음 차단구조의 인정신청을 반려 요청하는 경우, 다만, 바닥충격음 차단구조 성능시험이 시작된 구조에 대하여는 인정신청을 반려할 수 없다. 2. 신청자가 제1항의 보완요청을 3개월 이내에 이행하지 않은 경우 3. 제20조의 규정에 의한 수수료를 통보일로부터 30일 이내에 납부하지 않은 경우 4. 제9조의 규정에 의한 시험체 제작과정에서 신청내용과 상이하게 생산 또는 제작된 경우 및 부정한 행위를 한 경우 제17조의 2 (바닥충격음 차단구조의 개선요청) 인정기관의 장은 다음 각호에 해당되는 경우에는 개선요청을 할 수 있으며, 개선요청을 받은 업체는 3개월 이내에 개선요청사항을 이행하여야 한다. 1. 인정받은 바닥충격음 차단구조용 제품의 표시가 인정내용과 상이하게 표시된 것이 확인된 경우 2. 제14조 2에 따른 신고를 하지 않은 경우 3. 제15조에 따른 바닥충격음 차단구조의 생산, 판매 및 시공실적을 제출하지 않는 경우 4. 제16조 1의 규정에 의한 품질관리상태 확인결과, 품질개선이 필요하다고 인정되는 경우 제17조의3 (바닥충격음 차단구조 인정효력의 정지) ① 인정기관의 장은 다음 각호에 해당되는 경우에는 3개월간 바닥충격음 차단구조 인정효력을 정지한다. 1. 차기성적서 제출일까지 인정기관의 장에게 제13조에 의한 품질시험성적서가 제출되지 않은 경우 2. 제16조 1에 따른 품질관리상태 확인점검을 거부하는 경우 3. 제17조 2의 개선요청사항을 이행하지 않는 경우 ② 제1항에 의거 정지된 바닥충격음 차단구조에 대하여는 바닥충격음 차단구조로의 판매 및 시공을 할 수 없다.	보완, 반려, 소명절차를 항목별로 명시 보완 및 반려사유 내용을 구분하여 명시 개선요청사유 추가 (인정표시 미비) 개선요청사유 추가 (승계, 변경신청 미비시) 개선요청사유 추가 (실적 미제출) 개선요청사유 추가 (품질관리상태 확인점검 결과) 효과적인 바닥충격음 차단구조 품질확보를 위하여 인정의 정지규정 신설 정지사유 추가 (품질시험 결과 미제출시) 정지사유 추가 (품질확인 거부시) 정지사유 추가 (개선요청 미비시) 정지에 따른 경과조치 신설

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제18조(인정의 취소) 인정기관의 장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 바닥충격음 차단구조의 인정을 취소하여야 한다. 1. 인정받은 자가 인정취소를 요청할 경우 2. 인정받은 내용과 다른 품질의 재료 또는 구조로 설계․시공하는 경우 3. 허위 또는 기타 부정한 수단을 통하여 인정받은 경우 제19조(세부운영지침) ①인정기관의 장은 바닥충격음 차단구조 의 인정업무와 관련한 처리기간․절차․기준․구비서류․수수료 등에 대한 세부운영지침을 작성하여야 한다. ②제1항의 규정에 의한 세부운영지침을 작성하거나 변경하는 경우에는 건설교통부장관의 승인을 얻어야 한다. 제 3장 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법 제 20조(측정방법) ①바닥충격음 차단성능의 측정은 KS F 2810-1 및 KS F 2810-2에서 규정하고 있는 방법에 의하여 실시하되, 경량충격음레벨 및 중량충격음레벨을 측정한다. ②수음실에 설치하는 마이크로폰의 높이는 바닥으로부터 1.2미터로 한다.	제18조(인정의 취소) ① 인정기관의 장은 다음 각호에 해당하는 경우 바닥충격음 차단구조의 인정을 취소하여야 한다. 1. 바닥충격음 차단구조 인정취득자가 인정을 반납하는 경우, 다만, 제16조 1 품질확인점검을 실시중인 업체, 제17조 3 정지대상업체 등의 경우에는 바닥충격음 차단구조 인정을 반납할 수 없다. 2. 바닥충격음 차단구조와 상이한 제품을 판매한 경우 3. 제14조 1에 의한 품질시험 결과가 바닥충격음 차단성능이 확보되지 않은 경우 4. 제17조 3에 의한 바닥충격음 차단구조 인정의 정지 사유가 해소되지 않은 경우 ② 제1항 제3호의 경우는 성능미달이 확인되는 즉시 바닥충격음 차단구조 인정을 취소하여야 한다. ③ 제 9조 및 제14조 1에 의거한 품질시험을 위한 시험체 제작과정에서 신청내용과 상이하게 생산 또는 제작된 경우 및 부정한 행위를 한 경우 인정을 취소하여야 한다. ④ 바닥충격음 차단구조 인정이 취소된 시점부터 취소된 바닥충격음 차단구조의 판매 및 시공은 할 수 없다. 제19조(세부운영지침) (현행과 동일) 제 3장 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법 제 20조(측정방법) ① (현행과 같음) ②수음실에 설치하는 마이크로폰의 높이는 바닥으로부터 1.2미터로 하며, 벽면으로부터의 거리는 0.75미터 떨어진 지점으로 한다.	취소사유 추가 (자진반납) 취소사유 추가 (허위상품 판매) 취소사유 추가 (품질시험 결과 미달시) 취소사유 추가 (판매정지사항 미조치시) 성능미달 시 취소시기 명시 부정행위 업체에 대한 징계규정 신설(신규 신청시 및 품질시험 성적서 제출과정에서의 부정행위) 인정취소에 따른 시공현장의 경과조치 추가 KS F 2810-1, 2에는 중앙점을 제외한 마이크로폰의 설치위치를 벽으로부터 0.5미터 이상 이격하는 것으로 규정하고 있으나 측정위치에 따라 측정 편차가 3～8dB로 나타나고 있어 측정기관 간에 측정편차를 줄이기 위해 측정위치를 통일할 필요가 있음. 벽면으로부터의 측정위치는 벽에서 0.75미터 이격한 4지점의 산술평균값이 36개 위치의 공간에 대한 산술평균값과 가장 잘 일치하고 있기 때문에 수음실에 설치하는 마이크로폰의 수평위치는 벽면에서 수평거리로 각각 0.75미터 떨어진 지점으로 제안함

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제21조(측정결과의 평가방법) 제 4장 바닥충격음 차단성능 확인방법 제 22조(측정 대상세대의 선정방법 등)기술표준원이 인정한 시험기관 또는 인정기관이 사용검사후 바닥충격음에 대한 차단성능을 평가하거나, 성능확인 요청 등에 의하여 성능평가를 하고자 하는 때에는 다음 각호의 1에 의한 시료에 대하여 시험을 실시하여야 한다. 1. 하나의 동인 경우에는 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대 이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상 2. 2동이상인 경우에는 평형이 다른 1개 동 이상을 대상으로 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상 제23조(측정대상공간 선정방법) 바닥충격음 차단성능의 확인이 필요한 단위세대내에서의 측정대상공간은 거실과 하나 이상의 침실을 포함한다. 제 24조(측정위치) 바닥충격음 시험을 위한 음원실의 충격원 충격위치는 다음 그림과 같이 중앙점을 포함한 4개소 이상으로 하고, 수음실의 마이크로폰 설치위치는 4개소 이상으로 하여야 한다. 이 경우 수음실에서의 실내 흡음력 산출시 적용되는 측정대상공간의 용적은 실제측정이 이루어지고 있는 공간으로 하되 개구부(문 또는 창 등)가 있는 경우에는 닫은 상태에서 측정하거나 용적을 산출하여야 한다. 그림 마이크로폰의 위치: 벽으로부터 500～1000㎜	제21조(측정결과의 평가방법) (현행과 동일) 제 4장 바닥충격음 차단성능 확인방법 제 22조(측정 대상세대의 선정방법 등)기술표준원이 인정한 시험기관 또는 인정기관이 사용검사후 바닥충격음에 대한 차단성능을 평가하거나, 성능확인 요청 등에 의하여 성능평가를 하고자 하는 때에는 다음 각호의 1에 의한 시료에 대하여 시험을 실시하여야 한다. 1. 하나의 동인 경우에는 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대 이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상으로 한다. 단 하나의 동에 서로 다른 평형이 있을 경우에는 평형별로 3개 세대를 선정하여 측정을 실시한다. 2. 2동이상인 경우에는 평형별 1개 동 이상을 대상으로 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상 제23조(측정대상공간 선정방법) 바닥충격음 차단성능의 확인이 필요한 단위세대내에서의 측정대상공간은 거실(living room)로 한다. 단, 거실(living room)과 침실의 구분이 명확하지 않은 소형평형의 공동주택의 경우에는 가장 넓은 공간을 측정대상공간으로 한다. 제 24조(측정위치) (현행과 동일) 그림 마이크로폰의 위치: 벽으로부터 750㎜	하나의 동에 다른 평형이 존재할 경우 동일한 바닥구조라 할지라도 평형별로 측정결과가 다르게 나타날 수 있으므로 평형별로 측정하도록 명문화할 필요가 있으며, 하나의 동에 서로 다른 평형이 존재할 경우, 측정위치 선정조건에 부합하지 못하는 경우가 있으므로 측정위치 선정조건을 적용하지 않는 것이 타당할 것으로 판단됨 평형별로 측정결과가 다르게 나타날 수 있으므로 평형별로 측정하도록 명문화할 필요 가족이 공동으로 사용하고, 또한 충격음 발생빈도가 높은 거실(living room)에 대해서만 측정하도록 명문화 필요함. 또한 벽식 구조의 경우 공간규모에 관계없이 법적 기준을 100% 만족하는 표준바닥구조를 제시할 수 없는 현실을 반영할 필요가 있음. 그리고 소형평형의 경우 거실과 침실의 구분이 불명확한 경우가 있으므로 단서조항이 필요함. 제 20조 제 2항의 개정사유와 같음(첨부 자료 3 참조)

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제25조(측정결과의 평가) 바닥충격음 차단성능을 확인하기 위하여 동일한 공간에서 실시한 2이상의 시험기관 또는 인정기관의 평가결과의 차이가 3데시벨 이하일 경우에는 동일한 값으로 보되, 평가결과에 대한 최종 평가치는 산술평균한 값으로 한다. 제 5장 표준바닥구조 및 완충재의 성능기준 제 26조(표준바닥구조) 벽식 및 라멘구조의 습식온돌구조에 대한 표준바닥구조는 별표 5와 같다. 제 27조(표준바닥구조의 품질 및 시공방법) ①콘크리트 바닥판의 품질 및 시공방법은 건축공사표준시방서의 보통콘크리트공사 시방에 의한다. 다만, 콘크리트 상부면에 직접 단열재 또는 완충재가 설치되는 경우에는 보통콘크리트공사 시방 표 05010. 14에 규정된 양호한 표면상태조건으로 하여야 한다. ②단열재 또는 완충재는 건축물의설비기준등에관한규칙 제21조의 규정에 의한 단열기준에 적합하여야 한다. ③바닥에 설치하는 완충재는 완충재 사이에 틈새가 발생하지 않도록 밀착시공하고, 접합부위는 접합테이프 등으로 마감하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완충재는 마감모르터가 벽에 직접 닿지 아니하도록 하여야 한다. ④경량기포콘크리트는 KS F 4039(현장 타설용 기포콘크리트) 규정에 따른다.	제25조(측정결과의 평가) ① 측정결과의 판단기준은 등급이 제시되지 않은 경우에는 바닥충격음에 대한 최소 성능기준(경량충격음 58dB, 중량충격음 50dB)이 되며, 등급이 제시된 경우에는 제 4조 제 1항의 규정에 의한 등급별 성능기준이 된다. 단, 중량충격음에 한해 최소성능기준이나 등급별 성능기준보다 초과하는 값이 +3dB까지는 기준을 만족하는 것으로 본다. ② 바닥충격음 차단성능을 확인하기 위하여 동일한 공간에서 실시한 2이상의 시험기관 또는 인정기관의 평가결과의 차이가 3dB 이하일 경우에는 동일한 값으로 보되, 평가결과에 대한 최종 평가치는 산술평균한 값으로 한다. 제 5장 표준바닥구조 및 완충재의 성능기준 제 26조(표준바닥구조) 벽식 및 혼합구조, 무량판 구조, 라멘구조(모멘트 구조)의 습식온돌구조에 대한 표준바닥구조는 별표 5와 같다. 제 27조(표준바닥구조의 품질 및 시공방법) ①～④ (현행과 같음) ⑤ 완충재를 적용하는 표준바닥구조의 경우 완충재의 품질이 제 28조의 성능기준에 적합함을 확인한 후 시공하여야 한다.	측정결과의 판단기준을 최소성능기준과 등급별 성능기준으로 구분하여 명확히 규정하고, 현실적으로 나타나는 측정편차의 문제를 수용할 수 있도록 측정편차 +3dB을 도입하여 규정함 구조형식별로 표준바닥구조를 규정 완충재에 대한 성능확인의무를 규정하므로서 적용하고자 하는 현장에서의 완충재의 품질관리를 도모하고 하자분쟁 발생을 미연에 최소화함

현 행	개정(안)	개․제정 사유
제28조(표준바닥구조용 완충재의 성능평가항목 및 기준) 별표 5의 표준바닥구조에 사용하는 바닥설치용 완충재의 경우 다음 각호에서 정하는 기준에 적합한 재료를 사용하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완충재는 동탄성계수 150MN/㎥이하, 두께 5밀리미터 이상의 재료를 사용하여야 한다. 1. 밀도는 KS M ISO 845에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정하여야 하며, 시험결과에는 완충재의 구성상태나 형상에 대한 설명이 포함되어야 한다. 2. 동탄성계수와 손실계수는 KS F 2868에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 동탄성계수는 40MN/㎥ 이하, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위내이어야 한다. 3. 흡수량은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 4%v/v 이하이거나 현장 적용시 물이 침투되지 않는다는 것이 보장(시공방법의 제시를 포함한다)되어야 한다. 4. 가열 후 치수안정성은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 5퍼센트 이하이어야 한다. 5. KS M ISO 4898에서 정하고 있는 치수안정성 시험방법(70℃, 48시간 가열)에 따라 가열하고 난 후 완충재의 동탄성계수는 가열하기 전 완충재의 동탄성계수보다 20퍼센트를 초과하여서는 아니되며, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위내이어야 한다.	제28조(표준바닥구조용 완충재의 성능평가항목 및 기준) ① 별표 5의 표준바닥구조에 사용하는 바닥설치용 완충재의 경우 다음 각호에서 정하는 기준에 적합한 재료를 사용하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완충재는 동탄성계수 150MN/㎥이하, 두께 5밀리미터 이상의 재료를 사용하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 3. (현행과 같음) 4. 가열 후 치수안정성은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 5퍼센트 이하이어야 한다. 단, 시료의 높이 방향의 치수안정성은 평가에서 제외한다. 5. (현행과 같음) ②완충재의 성능시험은 인정기관이나 기술표준원으로부터 상기 시험항목 중 1개 이상의 시험방법에 대해 공인시험기관으로 인정을 받은 시험기관에서 실시하여야 한다.	KS M ISO 4894는 단열재에 대한 시험방법으로 너비뿐만이 아니라 높이도 평가하도록 규정하고 있으나. 뜬바닥 구조에서는 높이의 변화는 누름몰탈 등의 누름하중에 의하여 변형되기 어려우므로 평가에서 제외 시험수행능력을 인정받은 시험기관이 시험을 수행하게 함으로써 시험결과의 신뢰성 향상을 도모

현 행	개정(안)	개․제정 사유
부칙 제 1조(시행일) 이 기준은 2004년 4월 23일부터 시행한다. 다만 제 3조 내지 제 19조의 규정은 고시한 날로부터 시행한다. 제 2조(세부운영지침의 제정) 인정기관의 장은 이 기준이 고시된 날부터 20일 이내에 제 19조의 규정에 의한 세부운영지침을 제정하여야 한다.	부칙 제 1조(시행일) 이 기준은 2005년 7월 1일부터 시행한다 제 2조(세부운영지침의 제․개정) 인정기관의 장은 이 기준이 고시된 날부터 20일 이내에 제 19조의 규정에 의한 세부운영지침을 제․개정하여야 한다. 제 3조(경과조치) 2004년 4월 23일에 시행한 기준에 따라 경량충격음 차단구조로 인정을 받은 경우에는 인정시 측정한 중량충격음 차단성능 평가결과를 바탕으로 중량충격음 성능기준과 인정기관의 장이 정하는 세부운영지침에의 적합여부를 확인하여 별도의 추가평가없이 성능인정을 할 수 있다.	기 경량충격음 차단구조 인정시 중량충격음까지 측정하였으므로 추가인정평가에 다른 업체의 경제적, 시간적 부담을 완화해 주기 위해 기 측정결과를 바탕으로 추가인정할 필요가 있음. 단 공간의 면적에 따라 180㎜의 슬래브 조건에서도 제시되고 있는 표준바닥구조에 상응하는 중량충격음 차단성능이 도출될 수 있으므로 동일한 온돌구조에 대해 슬래브 두께만을 변경하여 인정신청하는 것을 막기 위해서는 표준실험실의 210㎜의 슬래브 조건에서 도출된 성능에 상응하는 중량충격음 차단성능(표준실험실에서 측정한 바닥구조 중 가장 일반적으로 현장에 적용하고 있는 EPS 단열재 20㎜+ 경량기포콘크리트 40㎜이상+ 마감모르터 40㎜ 이상의 측정결과는 중량충격음이 48dB이므로 이를 적용함)을 확보하도록 할 필요가 있으며, 이러한 규정은 세부운영지침에 정할 필요가 있음.

첨부 자료 1. 바닥마감재의 경량충격음레벨 저감량의 산출방법의 변경 관련 분석자료

가중바닥충격음레벨 저감량으로 하는 경우 고주파수 영역의 저감량에 따라 값이 좌우되므로 제품에 대한 변별력이 낮아진다. 따라서 경량충격음레벨 저감량을 결정하는 125, 250, 500Hz 등 3개 주파수 대역의 경량충격음레벨 저감량을 산술평균한 값으로 산출방법을 변경할 필요가 있다.

산술평균 = [eqn: {( DELTA L _{125} + DELTA L _{250} + DELTA L _{500} )} over {3}]

[eqn: DELTA L _{125}] = [eqn: DELTA _{125,0} - DELTA _{125}]

[eqn: DELTA _{125,0}] = 바닥마감재 설치 전의 125 Hz 규준화 바닥충격음레벨 (옥타브밴드)

[eqn: DELTA _{125}]  = 바닥마감재 설치 전의 125 Hz 규준화 바닥충격음레벨 (옥타브밴드)

◎ 바닥마감재의 경량충격음레벨 저감량의 산출방법에 따른 평가결과 비교   (단위:dB)

	산술평균 (125, 250, 500 Hz)	KS F 2863-1의 평가방법에 따라 산출된 경량충격음레벨저감량
일반 온돌마루	1.14	11
	1.6	7
	1.45	6
	1.41	11
	1.49	7
	1.69	8
강화마루	2.2	13
1.8 t 륨	4.66	12
3.8 t 륨	7.81	20
3.8 t 륨	6.04	18
4.5 t 륨	6.23	19
강화마루 + PE(2)	3.39	17
온돌마루 + 패드	4.40	-

첨부 자료 2: 구조방식별 참고 도면

(a)벽식구조	(b)혼합구조	(c)무량판구조	(d)라멘구조(이중 골조방식)	(e)라멘구조(모멘트골조방식)
내력벽과 슬래브가 중력 하중을 지지하는 방식	벽식구조에서 부분적으로 기둥이나 보를 배치한 형태	기둥과 슬래브만으로 중력하중을 저항하는 구조방식	경계부에 중력하중을 부담하는 일체의 전단벽이 있는 경우	수직하중과 횡력을 보와 기둥으로 구성한 라멘골조가 저항하는 구조방식

[별도 1] 구조방식별 참고 도면

［별표 1］바닥충격음 차단성능의 등급기준(제4조관련)

가. 경량충격음                                             (단위: dB)

등급	역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨
1급	L'n,AW ≤ 43
2급	43 ＜ L'n,AW ≤ 48
3급	48 ＜ L'n,AW ≤ 53
4급	53 ＜ L'n,AW ≤ 58

나. 중량충격음                                            (단위: dB)

등급	역A특성 가중 바닥충격음레벨
1급	L'i,Fmax,AW ＜ 40
2급	40 ≤ L'i,Fmax,AW ＜ 45
3급	45 ≤ L'i,Fmax,AW ＜ 50

【별지 제1호서식】

바닥충격음 차단구조 (재)인정신청서										처리 기간
										일
신청인	① 기 관 명					②사업자등록번호
	③ 대 표 자					④주민등록번호
	⑤ 법인주소					전화번호
						FAX번호
바닥구조개요	⑥구조방식
	⑦바닥슬래브	종류					두께
	⑧온돌층 구조
	⑨천장 구조
	⑩바닥마감재의 종류 및 두께
	⑪완충재	적용여부			적용재료 및 두께
	⑫인정신청구조명
공동주택바닥충격음차단구조인정및관리기준 제7조 또는 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥충격음 차단구조의 성능 (재)인정을 받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 인정(시험)기관의 장 귀하
구비서류: 별표 2의 구비서류								수 수 료
								원

210mm×297mm(일반용지60g/㎡(재활용품))

【별지 제2호서식】

	바닥충격음 차단구조 성능인정서 1. 인정번호 : 2. 인정구조명 : 3. 인정업체 주 소 : 상 호 : 대표자 : 4. 차단성능등급 : - 경량충격음: - 중량충격음: 5. 바닥충격음 차단구조내용 : 공동주택바닥충격음차단구조인정및관리기준 제13조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥충격음 차단구조의 성능을 인정합니다. 년 월 일 인정기관의 장 (인)

210mm×297mm(일반용지60g/㎡(재활용품))

첨부 자료 3. 측정위치

[별표 5] 표준바닥구조(제 26조 관련)

가. 벽식 구조 및 혼합구조

구분	표준바닥구조 단면상세1)	바닥마감재의 종류
1	콘크리트4) 슬래브 두께 210㎜ 이상+단열재 20㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터40㎜이상	경량충격음레벨 저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 바닥마감재2)
2	콘크리트4) 슬래브 두께 210㎜ 이상+완충재 20㎜이상3)+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터 40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
3	콘크리트4) 슬래브 두께 210㎜ 이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+단열재 20㎜이상+마감모르터40㎜이상	경량충격음레벨 저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 바닥마감재2)
4	콘크리트4) 슬래브 두께 210㎜ 이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+완충재20㎜이상3)+마감모르터40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
5	콘크리트4) 슬래브 두께 210㎜ 이상+완충재40㎜이상3)+마감모르터50㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음

주 1) 단열재, 완충재 및 기타 구성층은 위에서 정하고 있는 각 구성층의 두께 이상으로 시공하되, 건축물의설비기준등에관한규칙 제21조에서 정하고 있는 단열기준에 적합하도록 두께를 정하여야 한다.

주 2) KS F 2865의 측정방법에 따라 측정한 주파수별 경량충격음레벨 저감량 중 옥타브밴드로 125, 250, 500Hz 등 3개 주파수의 경량충격음레벨저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 제품으로 한다.

주 3) 온돌층이 벽체와 접하는 부위에는 측면완충재를 적용한다.

주 4) 콘크리트 슬래브 두께는 콘크리트로 구성된 두께만을 말하며콘크리트의 표준설계기준강도는 210kg/㎥의 보통콘크리트를 기준으로 한 것임

(a) 표준바닥구조 1                    (b) 표준바닥구조 2                        (c) 표준바닥구조 3

(d) 표준바닥구조 4                               (e) 표준바닥구조 5

나. 라멘구조

구분	표준바닥구조 단면상세1)	바닥마감재의 종류
1	콘크리트 슬래브 두께 150㎜ 이상4)+단열재 20㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터40㎜이상	경량충격음레벨 저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 바닥마감재2)
2	콘크리트 슬래브 두께 150㎜ 이상4)+완충재 20㎜이상3)+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터 40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
3	콘크리트 슬래브 두께 150㎜ 이상4)+경량기포콘크리트 40㎜이상+단열재 20㎜이상+마감모르터40㎜이상	경량충격음레벨 저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 바닥마감재2)
4	콘크리트 슬래브 두께 150㎜ 이상4)+경량기포콘크리트 40㎜이상+완충재20㎜이상3)+마감모르터40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
5	콘크리트 슬래브 두께 150㎜ 이상4)+완충재40㎜이상3)+마감모르터50㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음

주 1) 단열재, 완충재 및 기타 구성층은 위에서 정하고 있는 각 구성층의 두께 이상으로 시공하되, 건축물의설비기준등에관한규칙 제21조에서 정하고 있는 단열기준에 적합하도록 두께를 정하여야 한다.

주 2) KS F 2865의 측정방법에 따라 측정한 주파수별 경량충격음레벨 저감량 중 옥타브밴드로 125, 250, 500Hz 등 3개 주파수의 경량충격음레벨저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 제품으로 한다.

주 3) 온돌층이 벽체와 접하는 부위에는 측면완충재를 적용한다.

주 4) 콘크리트 슬래브 두께는 콘크리트로 구성된 두께만을 말하며, 콘크리트의 설계기준강도는 210kg/㎥의 보통콘크리트를 기준으로 한 것임.

(a) 표준바닥구조 1                    (b) 표준바닥구조 2                        (c) 표준바닥구조 3

d) 표준바닥구조 4                               (e) 표준바닥구조 5

다. 무량판 구조

구분	표준바닥구조 단면상세1)	바닥마감재의 종류
1	콘크리트 슬래브 180㎜이상4)+단열재 20㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터40㎜이상	경량충격음레벨 저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 바닥마감재2)
2	콘크리트 슬래브 180㎜이상4)+완충재 20㎜이상3)+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터 40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
3	콘크리트 슬래브 180㎜이상4)+경량기포콘크리트 40㎜이상+단열재 20㎜이상+마감모르터40㎜이상	경량충격음레벨 저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 바닥마감재2)
4	콘크리트 슬래브 180㎜이상4)+경량기포콘크리트 40㎜이상+완충재20㎜이상3)+마감모르터40㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음
5	콘크리트 슬래브 180㎜이상4)+완충재40㎜이상3)+마감모르터50㎜이상	바닥마감재 사용제한 없음

주 1) 단열재, 완충재 및 기타 구성층은 위에서 정하고 있는 각 구성층의 두께 이상으로 시공하되, 건축물의설비기준등에관한규칙 제21조에서 정하고 있는 단열기준에 적합하도록 두께를 정하여야 한다.

주 2) KS F 2865의 측정방법에 따라 측정한 주파수별 경량충격음레벨 저감량 중 옥타브밴드로 125, 250, 500Hz의 3개 주파수의 경량충격음레벨저감량의 산술평균치가 3dB 이상인 제품으로 한다.

주 3) 온돌층이 벽체와 접하는 부위에는 측면완충재를 적용한다.

주 4) 콘크리트 슬래브 두께는 콘크리트로 구성된 두께만을 말하며, 콘크리트의 설계기준강도는 210kg/㎥의 보통콘크리트를 기준으로 한 것임.

(a) 표준바닥구조 -1                        (b) 표준바닥구조-2                               (c) 표준바닥구조-3

(d) 표준바닥구조-4                                    (e) 표준바닥구조-5