【 타워크레인 작업자 안전수칙 안내문 】

① 안전관리계획서에 따라 작업할 타워크레인에 지정된 전담 조종사가 맞는지 확인하고 작업한다.

② 메인지브 변형상태를 확인하고 작업한다.

<사고 이력 있음>

③ 권상 및 지브 기복 와이어로프의 표면 상태를 확인하고 작업한다.

<사고 이력 있음>

④ 벽체 지지부 변형 상태 및 마스트 상태를 확인하고 작업한다.

<사고 이력 있음>

⑤ 줄거리 작업 상태 및 이동시 중량물 상태를 인지하면서 작업한다.

<사고 이력 있음>

⑥ 작업 전 안전장치 작동상태 확인 후 작업한다.

<사고 이력 있음>

⑦ 작업전 시운전을 통한 작동상태 확인 후 작업한다.

<사고 이력 있음>

⑧ 풍속계의 풍속이 15m/s를 초과하는 경우에는 작업을 중지한다.

<사고 이력 있음>

⑨ 작업 중 타워크레인에 이상이 발생한 경우(특히 원격조종장치의 정격하중 경고장치와 정격하중 확인장치, 브레이크 장치)에는 조종 작업을 중지하고 현장담당자에 사실을 보고 후 지시에 따른다.

<사고 이력 있음>