옹벽 비탈면 붕괴사고 사례

공사명	○○동 산○○-○번지 외 2필지
사고일시	2017년 7월 11일(화) 7:20분경		기상상태	맑음
소재지	충청북도 청주시	사고 종류	무너짐(붕괴·도괴)
구조물 손실	거푸집	인적피해	부상 2명
장비 손실	-	안전관리계획서 수립 대상 여부	해당( ), 해당없음( ◯ )

사고 개요	□ 공사개요 ○ 용 도: 근린생활시설 ○ 연면적: 750㎡ ○ 규 모: 지상 1층 ○ 공사기간: 2017.6~2017.12 □ 사고경위 ○ 단지조성용 옹벽(L형, 높이5m)을 시공하기 위하여 비탈면(높이 약 12m)을 절취한 후 옹벽 벽체 콘크리트 타설을 위한 거푸집을 설치하던 중 옹벽 인근 절취 비탈면의 토사(풍화잔류토, 4~5m³)가 붕괴되어 근로자 2명이 매몰된 사고 발생 □ 사고원인 ○ 전날 집중호우에 따른 지표수가 절취한 비탈면의 토사층으로 침투됨에 따라 간극수압의 증가 및 표층토사의 중량 증가로 인해 비탈면 중간부(높이 5~6m지점)에서 토사(4~5m³)가 쐐기형태로 붕괴됨.

재발 방지 대책	○ 시공 중 표면수나 용출수에 의해 비탈면이 세굴 또는 붕괴될 우려가 있는 경우에는 깎기작업 진행과 동시에 비탈면을 따라 원활한 배수가 이루어지도록 배수시설 또는 가배수 시설을 설치하여야 한다. ○ 시공 중에는 항상 배수가 원활하게 이루어지도록 경사면을 유지·관리하여야 하며, 흙깎기와 쌓기 경계부에는 배수로를 설치하여 지표수의 침투에 의한 세굴을 방지하여야 한다. ○ 깎기 마무리면이 토사지반인 경우에는 우기 및 동절기 등 취약시기에 지표수 침투에 따른 국부 파괴를 대비한 방수포 덮개 설치 등 안전조치를 실시해야 한다.

사고현장
사고현장 위치도
사고 사진	사고현황 모식도

사고 사진	사고현장 원경(거푸집 성치상태 및 토사붕괴 현황)
사고 사진	사고현장 근경(토사붕괴지점-우측)

업무시설 신축현장 기존옹벽 붕괴사고 사례

공사명	○○동 업무 및 다세대주택 신축공사
사고일시	2017년 10월 8일(일) 17:12분경		기상상태	맑음
소재지	경기도 여주시	사고 종류	무너짐(붕괴·도괴)
구조물 손실	옹벽	인적피해	-
장비 손실	-	안전관리계획서 수립 대상 여부	해당( ), 해당없음( ◯ )

사고 개요	□ 공사개요 ○ 공사종류: 옹벽 및 절토사면 ○ 규모: H=3.9m, L=22m ○ 공사기간: 2017.10~ □ 사고경위 ○ 기존 옹벽(1단, 2단) 사이에 흙막이를 설치한 후 1단 옹벽을 제거하던 중에 2단 옹벽이 붕괴됨 □ 사고원인 ○ 1단 옹벽 배면토(뒷채움토)에 설치된 2단 옹벽의 구조적 취약성과 사고발생 며칠 전부터 내린 강우로 인해 기존옹벽을 채우고 있던 배면토압의 증가(토류판 설치로 체수, 배수구멍 없음)로 2단 옹벽이 붕괴됨. ○ 기존옹벽 중 일부(1단)을 제거함으로써, 수동토압 부족으로 인해 불균형이 발생하여 2단 옹벽이 붕괴된 것으로 추정

재발 방지 대책	○ 공정계획, 시공계획 수립 및 변경에 따른 구조안정 검토 등 기술검토를 통한 안전시공계획을 수립하여야 한다. ○ 흙막이 안전성 계산을 통한 시공상세도 작성 및 지반조사를 통한 지반의 전반적인 상태 확인 등 안전시공계획을 수립하여야 한다. ○ 옹벽의 배수구멍은 배면의 지하수를 신속히 배출시키기 위하여 단계별 구조해석 실시를 통해 설계도서에 명기된 크기와 간격으로 시공하되 문양 거푸집 이음부, 수직홈 등의 중앙에 설치하여 옹벽 배면부의 배수로 인한 옹벽부 오염이 발생하지 않도록 설치하여 원활한 배수가 되어야 한다.

사고현장
사고현장 위치도
사고 사진	평면도

사고 사진	A-A 단면
사고 사진	사고현장 전경

오피스텔 신축현장 가설흙막이 붕괴사고

공사명	○○○○○○ 신축공사
사고일시	2018년 8월 31일(금) 4:40분경		기상상태	흐림
소재지	서울시 금천구	사고 종류	무너짐(붕괴·도괴)
구조물 손실	흙막이	인적피해	부상 2명
장비 손실	-	안전관리계획서 수립 대상 여부	해당( ◯ ), 해당없음( )

사고 개요	□ 공사개요 ○ 용 도: 업무시설 ○ 연면적: 59,937㎡ ○ 규 모: 지하 3층/지상 20층 ○ 공사기간: 2018.1~2020.5 □ 사고경위 ○ CIP의 손상 및 흙막이공 배면 토사의 유실 등으로 가설흙막이 및 상부도로 일부가 붕괴되면서 2명 부상(경상) 발생 □ 사고원인 ○ 흙막이 가시설 배면의 차수 및 배수시설의 상태가 미흡한 가운데 폭우로 증가한 지표수가 유입되어 지하수와 함께 흙막이 가시설 배면토사가 유출되면서 가설 흙막이 및 상부도로 일부가 붕괴된 사고로 추정됨.

재발 방지 대책	○ 토질조건, 흙막이구조, 굴착규모, 굴착방법, 지하매설물의 유무, 본 구조의 시공법, 인접구조물과의 관련성 등을 고려하여 공정의 각 단계별 충분한 안정성이 확보될 수 있는 흙막이 구조물의 시공계획을 수립하여야 한다. ○ CIP의 근입깊이 부족으로 인한 배면토의 유출 및 흙막이 붕괴를 방지하기 위해서는 시공시 충분한 근입깊이와 수직도를 확보하여야 한다. ○ 널말뚝, 엄지말뚝, 흙막이 앵커, 띠장, 버팀보 등의 부재 재질, 배치, 치수, 설치시기, 시공 순서, 시공법, 장비계획, 지장물 철거계획, 가배수로 및 안전시설의 설치계획을 수립하여야 한다.

사고현장
사고현장 위치도
사고 사진	가설흙막이 붕괴 전경

사고 사진	RAKER지지말뚝 시공현황
사고 사진	가설흙막이 상부 도로현황