붙임1		건축법 시행령 개정령안 주요내용

□  주요내용

ㅇ 옥상광장 출입문 자동개폐장치 설치 의무화(안 제40조제3항 신설)

- 5층 이상인 공연장ㆍ종교집회장 등 옥상광장 설치 의무대상 (제40조제2항), 다중이용건축물 및 연면적 1000㎡이상 공동주택의 옥상 출입문에 비상문자동개폐장치 설치 의무

ㅇ 내벽 방화 마감재료 대상 확대(안 제61조제1항제8호)

- 다중이용업의 용도로 쓰는 건축물은 건축물의 벽, 반자, 지붕 등 내부의 마감재료를 방화 재료로 사용 의무

ㅇ 방화문의 성능분류체계 개선 등(안 제64조 등)

- 현재 갑종, 을종으로 구분하고 있는 방화문 분류체계를 60분 방화문 등 화염 방지 성능 중심으로 개선