KOSHA Breaking News OCT 2018	유해성 및 안전취급방법 2018.10.26.
가습기살균제 원료물질 함유 도배풀 방부제 유해성 및 안전취급 방법
최근 건설현장에서 가습기살균제 원료물질인 CMIT(1.12%)와 MIT(0.38%)가 함유된 도배풀 방부제가 유통, 노동자에게 유해성을 알리지 않고 안전교육도 실시하지 않았다고 보도 ※ 언론보도 및 사진출처 : 시사경제주간지 더스쿠프(The SCOOP), Vol.35, 2018.9.10∼16.

개 요

❚물질안전보건자료 미제공 및 미게시

화학물질 제조․수입자는 해당물질에 대한 물질안전보건자료*(MSDS)를 작성하여 사용 사업장에 제공하여야 하며, MSDS를 제공받은 자는 해당물질을 사용하는 작업장 내에 이를 게시․비치하여야 합니다.

* 화학물질의 유해성·위험성, 취급주의 사항 등을 기재한 자료

❚경고표지 미부착

화학물질 제조․수입․사용사업장의 사업주는 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 합니다.

❚유해성 등에 대한 교육 미실시

사업주는 화학물질의 특성 및 인체에 미치는 영향 등에 대하여 노동자에게 교육을 실시하여야 합니다.

※ 고용노동부는 언론보도와 관련하여 MSDS 미게시, 경고표지 미부착 및 노동자 교육을 실시하지 않은 2개 업체에 행정조치(과태료 등) 실시

유해성 및 안전취급 방법

화학물질명	• CMIT(5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸린- 3-온, CAS 번호: 26172-55-4, 고체) • MIT(2-메틸-4-이소티아졸린-3-온, CAS 번호: 2682-20-4, 고체)
권고 용도	• 세제/살균, 소독제, 방균제, 방부제, 계면활성제, 수성착색제
유해성․위험성	• 삼키면 유독함 • 흡입 또는 피부와 접촉하면 치명적임 • 피부에 심한 화상과 눈에 심한 손상을 일으킴 • 알레르기성 피부 반응 및 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 • 수생생물에 매우 유독함 • 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
취급 시 주의사항	• 국소배기장치, 환기팬 등을 활용하여 CMIT/MIT 취급 작업장에 대한 환기 실시 • 호흡용 보호구, 불침투성 보호복·보호장갑 등 개인보호구 지급·착용

| 배포처 안전보건공단 직업건강실 | 주소 울산광역시 중구 종가로 400 | 전화 052-703-0646 | 홈페이지 www.kosha.or.kr |