집중호우 기간 건설공사 등 주요 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

□ 건설 공사장

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 내 용		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 일반사항
◦ 수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 작동여부)
◦ 침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 막힘 상태 점검
◦ 현장 내 비상대기반 편성, 운영 여부
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 막힘 상태 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
◦ 양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보
◦ 공사용 도로상태 점검 - 절·성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시
3) 배수공
◦ 측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
◦ 작업구간 토사 유실 상태 확인
◦ 기 시공된 배수관로 청소 여부
◦ 토사유실 및 붕괴보호 조치 여부 (옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기 - 비닐 천막 덮기
◦ 강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부
◦ 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부
◦ 유입 우수 처리상태 점검
4) 흙막이 지보공
◦ 흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무 확인
◦ 수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener)설치
◦ 계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
◦ 토류판 설치지역 우수 유입으로 부식, 이탈 및 배면공동 발생 여부
◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
◦ 배면토사 유출 여부 및 상태 확인
◦ 집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
◦ 지하매설물 상태 일일점검 실시 여부
5) 거푸집 설치 상태 점검
◦ 기 설치된 거푸집 판넬 등의 존치 상태
6) 동바리 설치 상태 점검
◦ 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
◦ 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
◦ 하단부의 침하 등 변형 발생 여부
7) 비계 설치 상태 점검
◦ 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
◦ 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
◦ 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태
8) 비탈면 상태 점검
◦ 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
◦ 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태
◦ 비닐 Sheet씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
◦ 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
◦ 굴착단부의 출입금지 조치
◦ 비탈면 유실 상태 확인
9) 장비․자재 등 기타관리
◦ 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동
◦ 침수피해 여부 확인
◦ 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태

□ 지반침하

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 내 용		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 가설공사
◦ 일반
- 굴착면과 토류판 사이 공극채움 및 쐐기 등 고정 여부
- 지표수의 토류벽 배면 침투방지 조치상태 확인
- 지하수위, 지반변화 등의 정기적 관측․기록 여부
- 지반융기․침하 등 이상현상 발생 여부
- 계측기 정상 작동 여부
- 흙막이부근의 용수 발생시 토사유실 방지조치 여부
- 토사 유실 여부 확인
- 연약지반 시공시 보일링, 히빙 등 안전검토 여부
- 급격한 수위상승, 세굴, 히빙, 보일링 등에 의한 흙막이 파괴방지 검토 여부
- 편토압 작용시 가설흙막이 전체에 대한 안전성 검토 여부
- 유수의 이동이나 세굴에 의한 수심변화 고려 여부
- 굴착도중 흙의 함몰 발견 및 조치 여부
- 흙막이 구조 및 주변지반 변위계측 등 시공관리 여부
2) 관로공사
- 관의 부등침하 방지 대책 적정 여부
- 관 하부 공동 발생 여부 확인