경량칸막이(건식벽) 시장시공일위대가(안)

□ 선정사유

◦ 경량철골틀과 석고보드를 사용한 간막이 벽으로 대부분 공사에 공통적으로 사용되고 있으나 표준품셈 등에 가격산출 근거가 없음

◦ 현재 시장에서는 보랄, KCC, 벽산에서 만든 일위대가가 통용되고 있으나 공구손료가 별도로 반영되지 않으며, 일부 견적에서 인력품이 조정되거나 최신 노임단가가 반영되지 않는 경우가 있음

⇒ 시장시공일위대가를 통한 가격기준 마련이 필요

※ 업체 일위대가(견적) 현황

구분		KCC	보랄(1)	보랄(2)	벽산	비고
경량철골 설치	내장공	0.03인	0.04인	0.03인	0.045인
석고보드 (1P) 설치	내장공	0.02인	0.02인	0.02인	0.023인
석고보드 (2P) 설치	내장공	0.04인	0.04인	0.03인
석고보드 (2P+2P) 설치	내장공	0.07인	0.08인	0.07인
단열재(유리면) 설치	보통인부	0.02인	0.02인	0.01인
※ 견적조건 1) 기준벽체 2.4×9m 2) 공구손료 등 기타 경비 제외

□ 시장시공일위대가(안)

◦ 자재

구분			소요량	비고
자재	주자재	석고보드(1P)	1.05㎡	2.4×9m 기준, 할증포함
		스터드	2.45m(450㎜ 간격)
		런너	0.87m
		단열재	1.05㎡
	부자재	피스, 핀 등	주자재(석고보드 제외) * 10%

◦ 노임

구분		소요량		비고
노임	경량철골 설치	내장공	0.03인	C-100초과 시 10%가산
		보통인부	0.005인
	석고보드(1P) 설치	내장공	0.02인
	석고보드(2P) 설치	내장공	0.037인
	단열재(유리면) 설치	내장공	0.01인
		보통인부	0.01인
공구손료		인건비 * 2%

1) 6층 이상일 경우에는 표준품셈에 규정한 건물 층수별 할증 적용

2) 천정 속 배관 등으로 작업 여건이 현저히 불량한 경우 품의 50%까지 가산

◦ 현재 시장에서 통용되는 일위대가*를 참고하여 작성

* 수년간의 사용을 통해 시장에서 검증을 거쳤다고 판단함.

◦ 피스, 핀 등 부자재의 가격 산출을 주자재의 일정비율로 하여 가격산정의 효율화 도모

◦ 실제 소요되는 공구손료를 추가하여 공사비 현실화

◦ 시공조건 등에 따른 할증율 반영

□ 기타사항

◦ 업계의견과 현장 검증을 통해 시장시공일위대가 확정 추진

※ 시장시공일위대가 적용에 따른 단가 비교

1) 일반석고보드 12.5T×2P, 양면, C-100

구분		견적(보랄)		시장시공일위대가		비고
		소요량	금액	소요량	금액
주자재	석고보드	4.2㎡	10,416원	4.2㎡	10,416원
	스터드	2.45m	7,693원	2.45m	7,693원
	런너	0.87m	2,322.9원	0.87m	2,322.9원
부자재	핀(런너고정용)	1.56EA	68.6원	주재료 *10%	1,001.5원
	석고스크류	59.31EA	611.4원
경량철골설치	내장공	0.04인	8,250.1원	0.03인	6,187.5원
	보통인부			0.005인	705.4원
석고보드설치	내장공	0.08인	16,500.2원	0.074인	15,262원
공구손료				노임*2%	443원
계			45,861원		44,030원

2) 일반석고보드 12.5T×2P, GW50T, 양면, C-100

구분		견적(보랄)		시장시공일위대가		비고
		소요량	금액	소요량	금액
주자재	석고보드	4.2㎡	10,416원	4.2㎡	10,416원
	스터드	2.45m	7,693원	2.45m	7,693원
	런너	0.87m	2,322.9원	0.87m	2,322.9원
	유리면	1.05㎡	2,948.4원	1.05㎡	2,948.4원
부자재	핀(런너고정용)	1.56EA	68.6원	주재료 *10%	1,296.4원
	석고스크류	59.31EA	611.4원
	단열재고정핀	14.58EA	962.2원
경량철골설치	내장공	0.04인	8,250.1원	0.03인	6,187.5원
	보통인부			0.005인	705.4원
석고보드설치	내장공	0.08인	16,500.2원	0.074인	15,262원
단열재설치	내장공			0.01인	2,062.5원
	보통인부	0.02인	2,821.9원	0.01인	1,410.9원
공구손료				노임*2%	512.5원
계			52,594원		50,816원