건설현장 타워크레인 작업 시 사고 예방 조치

□ 주요 관리 사항

ㅇ (현장 관리감독) 안전총괄책임자는 안전관리계획서를 통해 수립된 타워크레인 작업 밎 점검계획에 맞게 작업이 실시되도록 관리하고, 감리자는 작업이 관계법령이나 기준에 적정하게 시행될 수 있도록 지도·감독

ㅇ (장비 관리점검) 타워크레인 임대업체는 장비관리를 주기적으로 실시하고, 타워크레인 조종사는 작업 전 일일점검 등을 통해 장비상태 확인

ㅇ (안전관리 수칙) 안전총괄책임자의 관리·감독 하에 안전관리 책임자와 조종사는 타워크레인 작업 전 제작사 사용 설명서를 통해 사용방법, 주의사항, 주요 점검 사항 등을 확인한 후 작업을 하고, 작업 안전수칙 준수

< 작업 안전수칙 >

▪ 가동 전 경보장비 작동 여부 및 와이어로프, 브레이크 상태 점검

▪ 순간풍속이 초당 10m/s를 초과하는 경우 설·해체·수리·점검 등 작업을 중지하고, 순간풍속이 초당 15m/s를 초과하는 경우 운전작업 중지

▪ 인양물이 명확히 보일 경우만 작업 실시

▪ 인양물을 사람 위로 통과시키는 행위 금지

▪ 땅속에 박혀있거나 불균형하게 매달린 인양물의 인양 작업 금지

▪ 인양물이 지면 위에서 떨어진 상태에서 선회동작 실시

▪ 지정된 전담조종사 외 타워크레인 조종 금지

▪ 장비 이상발생 시 즉각적으로 모든 동작을 중지하고 관리자에게 즉시 보고

▪ 타워크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 타워크레인마다 근로자와 조종사 간 신호업무를 담당하는 사람을 각각 배치