붙임2		건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 개정령안 주요내용

□  주요내용

ㅇ 건축물 마감재료 기준 강화(안 제5조, 제6조, 제7조)

- 불연, 준불연, 난연재료는 한국건설기술연구원장의 생산공장의 품질 관리 상태 확인한 결과 기준에 적합하고, 품질시험을 실시하여 성능을 확보했다고 인정한 것으로 하도록 함

ㅇ 옥상광장 출입문 자동개폐장치 설치 의무화(안 제9조제4항, 제13조)

- 5층 이상인 공연장ㆍ종교집회장 등 옥상광장 설치 의무대상 (제40조제2항), 다중이용건축물 및 연면적 1000㎡이상 공동주택의 옥상 출입문에 비상문자동개폐장치 설치 의무

ㅇ 방화문의 성능분류체계 개선 등(안 제9조 등)

- 현재 갑종, 을종으로 구분하고 있는 방화문 분류체계를 60분 방화문 등 화염 방지 성능 중심으로 개선