<붙  임 1>

’13년 상반기 적용 표준품셈 주요 개정내용

구  분

주 요 내 용

분야별

주요 내용

◦ 터널공사

- 설계 및 시방기준 변화에 따른 신규항목 제정

․ “일체식 방수” 및 “터널바닥 암반청소” 항목 신설

◦ 조경공사

- 조달청 거래 기준에 따른 교목수종의 규격, 기준 정립

- 현장시공실태를 고려한 품의 신설 및 기계화 시공실태 반영

․ 식재면고르기, 조경유용석 쌓기 및 놓기

◦ 건축공사

- 벽돌 및 블록공사를 통합하여 조적공사”로 편제 통합

- 현장시공에서 사장된 기준 항목 삭제 및 표준화된 규격과 시공방법을 중심으로 품 개정

․ KS기준에 의한 “기본벽돌” 및 “기본블록”으로 규격통일

◦ 기계설비

- 배관공사의 재료유형 및 작업 특성을 감안한 분류기준(금속관과 비금속관, 밸브 및 콕류)정립

- 사전작업(슬리브 설치)의 부위별 설치기준 신설

새로운 공법의 신설

◦ 연약지반 처리공법(PBD 공법)의 작업능력 산정식 마련

- PBD공법의 타입속도 및 인발속도제시, 지반의 특성 및 심도별로 할증을 적용할 수 있는 기준 제시

- PBD공법의 기계경비 산정을 위한 기계경비손료 및 장비가격 등 기준 마련

◦ 예초품 신설 마련

- 예초작업 품 신설 및 법면의 경사도 등에 따른 할증 기준 마련

업계 요구사항

◦ [주]의 할증부분을 본품으로 편제 이동(92건)

- [주]내용 중 “~%증(감)한다, ~%까지 증(감)한다.”의 내용을 본 품으로 반영

(예 : 도로 포장 및 유지/포장하부/동상방지층/인력식 소규모 장비사용 시공)

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
보통인부	4	굴삭기 진동롤러(핸드가이드식) 살수차	0.6㎥ 0.7ton 5,500ℓ	165
비고		- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.(신설)

[주] ① ~ ② “내용생략”

③ 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1일 가산한다.(삭제)

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.