참고		크레인 사고 사례

□ 사고개요

ㅇ (용인) '20.10.30(금) 09:30분경/안성구리 6공구 용인분기점 9교 건설현장

- (사고내용) 크레인(궤도형, 200T) 붐대의 길이를 조정하기 위해 연결부 볼트 해체 작업 중 붐대가 낙하되어 아래에 있던 작업자 협착

- (피해상황) 작업자 2명 사망

ㅇ (제주) '20.11.3(화) 11:51분경/제주도 서귀포시 남원읍 소재 공사현장

- (사고내용) 타워크레인 러핑브레이크 고장(10.26 공사중지)에 따라 금일 브레이크 수리 중 지브 고정이 풀려 지브가 아래로 추락

- (피해상황) 인명피해 없음(900여 가구 정전)

□ 사고사진

용인	제주