소형 타워크레인 세부 규격

□  건설기계관리법 시행규칙 별표21 비고 3

3. 3톤 미만 타워크레인의 세부 규격은 다음 각 목의 구분에 따른다. 이 경우 세부 규격에 적합한 타워크레인은 조종사 등이 세부 규격을 쉽게 인지할 수 있도록 마스트 1단에 정격하중, 지브 최대길이 및 지브 최대 모멘트가 기재된 안내판을 부착해야 한다.

가. 2020년 6월 30일 이전에 등록된 타워크레인

구 분

타워형(T형)

러핑형(L형)

정격하중

3톤 미만

지브 최대길이

50m 이하

35m 이하

지브 최대 모멘트

686kNㆍm 이하

※ 지브 최대 모멘트는 지브의 모든 부분에서 최대 모멘트 값 이하여야 하며, 다음 표의 산식에 따라 계산한다.

지브 최대 모멘트 (kNㆍm)	=	타워크레인 중심부에서 후크의 중심부까지의 수평거리(m)	×	인양 가능한 최대하중(톤)	×	중력 가속도 (9.8m/s²)

설치 높이

지상 15층 이하 건축물 공사에 사용할 수 있는 높이

나. 2020년 7월 1일 이후에 등록되는 타워크레인

구 분

타워형(T형)

러핑형(L형)

정격하중

3톤 미만

지브 최대길이

40m 이하

30m 이하

지브 최대 모멘트

588kNㆍm 이하

설치 높이

지상 10층 이하 건축물 공사에 사용할 수 있는 높이