시각지능시스템 참여 안내

민간건축공사장에 AI(인공지능)가 위험요소를 판별하여 현장에 자동으로 알려주는 시스템을 지원하여 안전사고를 예방하고자 함

□ 개  요

ㅇ 대    상 : 참여를 희망하는 민간건축공사장

- AI 시스템과 연결 가능한 사양의 CCTV* 설치 현장

* Network Stream (Quad) 지원 등이 가능한 CCTV

ㅇ 지원기간 : 선정일로부터 6개월 (현장 여건에 따라 연장 가능)

ㅇ 지원내용 : 시각지능시스템 지원

- CCTV 영상을 분석할 수 있는 장비 (VPN) 지원 (대여)

	시각지능시스템
□ 현장에 설치된 CCTV를 통해 AI(인공지능)가 위험요소를 판별하고 현장에 자동으로 알려주는 시스템 - (공사장) CCTV영상 전송 → (서울CCTV안전센터) AI 위험판별 → (공사장) 현장경보 알림 □ 위험요소 판별 범위는 작업자 쓰러짐, 안전모 미착용, 중장비와 작업자 간 안전거리 미확보, 위험구간 침범, 화재발생 등

□ 신청기간 및 방법

ㅇ 신청기간 : 매월 20일까지

ㅇ 신청방법 : 해당 자치구 또는 시(지역건축안전센터)로 신청

- 요건 (작업 공종, CCTV 사양 등) 충족 시 즉시 지원

※ 작업 공종 : ex) 굴토, 기초, 저층 시공 등 (착공 후 3~ 6개월)

ㅇ 제출서류 : 신청서, 배치도 (CCTV 사양, 설치 위치)

□ 홍보영상 : 서울시 유튜브 ‘서울시 스마트 건축안전관리’

(https://www.youtube.com/watch?v=l9Jm1Zaap8g)

□ 문의처 : 00구청 건축과 000 ☎ 0000-0000

서울시청 지역건축안전센터 이보경 ☎ 2133-6992

시각지능시스템 참여 안내 Q&A

Q. 지원대상은 어떤 공사장인가요?

A) 민간건축공사장 중 공사기간이 6개월 이상 소요되고 시각지능 시스템 운영이 가능한 사양의 CCTV가 설치되어 있는 공사장이면 됩니다.

※ CCTV카메라 : 화소 2Mega Pixel, 스트리밍 Quad Stream 지원 등

Q. 시각지능 시스템이란 무엇이고, 지원내용은 무엇이 있나요?

A) 시각지능 시스템이란 AI가 건설현장 작업자가 안전모 미착용, 구조신호, 쓰러짐 등 작업자 위험상황을 분석해 현장관리자에게 문자로 경보 알림을 보내며,
관리자는 알림을 받는 즉시 현장에서 신속히 대처할 수 있는 시스템이며, 이 시스템을 6개월 시범기간 동안 무료로 지원해줍니다.

Q. 공공의 CCTV관제에 따른 사업자 부담이 있는데 불이익은 없나요?

A) CCTV관제는 AI가 하며, 위험요소를 사전에 알려주어 사고를 예방하는 취지로 지원하는 사업이므로 공사관계자(시공자, 감리자 등)는 공사장 안전관리의
보조수단으로 활용하시면 됩니다.

Q. 지원대상의 선정기준은 어떻게 되나요?

A) 공사규모 및 환경, 기간, 공정, 사업자의 참여의지 등 종합적으로 검토하여 선정할 예정입니다.

- 공사규모 : 영상분석 조건을 충족하게 CCTV가 설치되어 있거나 설치가 가능한
공사 규모와 환경

- 공사기간 : 6개월 이상

- 공   정 : 안전사고 발생률이 높은 해체, 굴토, 가설공사, 건설장비 운영 중이거나 예정인 공사장

Q. 지원 기간(6개월) 이후에도 계속 이용할 수는 없나요?

A) 현재는 6개월간 시범사업 단계이므로 시각지능(CCTV+AI) 시스템 운영 효과
분석을 통해 지원기간, 대상 등 점차 확대해 나갈 예정이며, 6개월 이후 통신과 보안장비에 대한 비용을 사업자 부담 시“공사장 위험요소 관제 솔루션(AI)”이용은 가능합니다.

Q. 사업 참여에 따른 인센티브는 어떤 것이 있나요?

A) 참여기간 동안 시장 표창 추천, 우수 현장 인증마크 부여토록 검토

공사장 CCTV설치 가이드

⁋ 지능형 영상 분석 기능은 주변의 조명이나 카메라 화 각에 영향 받을 수 있으므로 최적의 성능을 위해 아래의 내용을 참고하여 카메라가 설치 되어야 합니다.

❶ 카메라 장비 사양

• 카메라 : 화소 2Mega Pixel, 스트리밍 Quad Stream 지원

• 저  장 : 2M Bytes로 저장 설정, VBL(저장 용량 가변), CBL(저장 용량 고정) 중 CBL로 저장 설정

❷ 카메라 설치 환경

• 카메라 높이는 3M 이상 30도 ~ 45 사이로 설치

• 카메라 설치 환경의 조명은 최소 300 lux 이상 필요

• 야간에는 조명이 확보되어야 함 : 별도 조명시설 혹은 IR 투광기

• 느린 셔터 속도 또는 낮은 Framerate로 인해 모션 블러가 발생 카메라 지양

• 카메라 앞에 나무 혹은 전광판 등과 같은 흔들림이 있는 물체가 가까이 없도록 설치

• 카메라 직사광선 혹은 헤드라이트가 카메라 내로 인입이 되지 않도록 설치

• 카메라 설치 구역에 빛, 조명(LED전광판) 등 빛의 밝기가 수시로 변화되고
움직임이 없는 화 각으로 설치

• 카메라 설치 구역에 물체(천막, 커튼. 기타 물체 등등)가 환경(바람)에 의한
움직임이 비규칙적으로 발생하지 않는 화 각으로 설치

• 그늘로 인해 객체 판단이 어려운 조명 조건 및 저조도 환경인경우 비권장(그늘로 객체가 들어가는 경우 객체 판단이 어려움, 조명 설치 권장)

• 객체가 카메라 화면 내에 차지하는 비율이 크지 않게 (검지 할 객체가 영상의 1/3 이하가 되도록 설치)

• 거울 등 반사체에 객체가 비치는 경우 오탐지가 발생할 수 있어 카메라의 화각을 비치지 않도록 변경 권장