[붙임 3_양식2] : 2016년 적용 표준품셈 개정방향 검토

• 2015년 표준품셈의 주요 개정대상으로 다음과 같이 선정하였으며, 현재 조사가 착수되어 각 발주기관에서 제공한 현장을 대상으로 현장실사가 진행 중임

․ 토목부문 : 가설공사(동바리, 비계), 철근콘크리트(교량공사), 도로포장 및 유지(표지판, 차선도색), 골재채집, 운반, 개간

․ 건축부문 : 지붕 및 홈통공사, 금속공사

․ 기계설비부문 : 공기조화설비(보일러, 공기조화기)

• 본 표준품셈 개정은 시공, 설계, 발주기관 등 관련 전문기관의 의견을 참고하여 추진하는 것을 기본방향으로 하고 있으며, 현실적인 품셈개정을 위해 기존품셈의 문제점 등 개선방향과 관련하여 사전조사와 현장실사에서 검토된 내용을 토대로 의견조사를 실시하는 것임.

• 본 조사는 설계, 시공 전문가 및 발주기관을 대상으로 실시하는 것이며, 부문별 검토의견을 사전에 확인함과 동시에 현장조사 등 표준품셈 개정관련 업무(현장조사, 결과분석)시 제시된 의견을 고려함으로서 개정결과를 합리적으로 도출하고자 함.

□ 토목부문

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제2장 가설공사 2-5 구조물 동바리 2-6 구조물 비계	◦ 강관동바리 품 산정 단위 표준화 및 시공실태 반영 - 토목(암거/교량, 10공㎥당), 건축(라멘/벽식, ㎡당)의 상이한 산정방식을 통합 ➜ 강관동바리를 설치면적(㎡)으로 제시 ➜ 설치높이별, 설치간격별로 품의 할증 부여 ◦ 동바리/비계의 자재 수량산출 기준 삭제 - 강관, 이음 및 조임철물 등 투입자재는 현장별 구조설계 및 시방기준을 준수하여 설치 ➜ 설계수량을 산출하여 반영할 수 있도록 본 품에서 제외 ➜ 현행 표준품셈의 수량이 설계기준과 상이하며, 표준화 불가 ◦ 조립식 강관비계(시스템비계) 신규 제정 - 현장사용 실적이 많은 시스템비계 항목 신설 ➜ 현재 적용실적이 많은 항목으로 강관비계(쌍줄비계)와 달리 조립형 비계(KSF 8021)로 시공되는 비계 신설

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
2-14 쓰레기슈트 설치	◦ 삭제 : 설계반영 및 현장적용 실적 없음
제6장 철근콘크리트공사 (공통)	◦ 문양거푸집 시공실태 반영 - 문양거푸집은 PE패널 형태의 자재를 기존 거푸집(유로폼, 합판 등)에 부착 및 제거하는 방식으로 시공하는 항목 신설 ➜ 현재 적용중인 ‘6-3-11 문양 스티로폴 부착 및 제거’ ‘6-3-8 문양거푸집’, ‘6-3-10 합성수지 무늬거푸집’ 은 삭제 및 현행유지 ◦ PSC빔과 PSC BOX의 Post Tension 관련 항목 통합편제 구성 - 동일 작업항목에 대해 제시기준 통일 ➜ 정착구설치(개당), 쉬즈관 조립(m당), 강연설 설치(m당), 인장(개소당), 그라우팅(m당)의 항목으로 통합 ➜ 강연선 규격 확대(∅15.2mm 규격 추가) ◦ 프리플렉스 빔 - 삭제 : 설계반영 및 현장적용 실적 없음 ➜ 현재 특허/신기술 등 유사공법에서 시공실태와 관계없이 참고하고 있음)

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제6장 철근콘크리트공사 (공통)	◦ 교량부대공(교량신축이음, 교량점검시설), 조립식 구조물(U형플륨, 중량구조물, PC맨홀) - 대형규격에 대한 추가조사로 pc제품 규격 확대 (대형규격의 현장시공 실적이 미비한 것으로 조사되고 있음)
제12장 도로포장 및 유지	◦ 안내표지판의 적용규격 현실화 - 안전표지공와 안내표지를 현재 적용중인 규격(표지판 크기, 지주 규격 등)을 고려하여 개정 ◦ 신호등 - 삭제 : 전기공사 표준품셈에 반영(별도발주) ◦ 차선도색 유형별, 도료의 종류별 품 기준 제시 - 신설도로의 차선 밑그림 작업 별도 제시 ➜ 도료의 종류 및 시공방법과 관계없이 별도의 사전 작업 수행 - 유지보수 구간(공용구간)의 안전관리 및 시공량 할증 유형 검토(신설구간과 시공능력 비교) ➜ 싸인카 등 안전신호수 등의 합리적 반영기준 제시(별도 안전관리비 불필요) - 경화용 플라스틱(5종) 도료 신설

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제8장 골재채집	◦편제 삭제 검토 ◦인력에 의한 골재채집 - 삭제 : 설계반영 및 현장적용 실적 없음 ◦‘8-6 하천골재채취선’은 제10장 기계화 시공으로 이동
제9장 운반	◦운반 및 거리산정 공식은 현행 유지[9-1, 2, 3] - 일부현장 인력운반 반영 ◦트로리 운반, 경편궤도 부설 및 철거, 대차제작 삭제 : 설계반영 및 현장적용 실적 없음
제18장 개간	◦ 설계내역 적용항목 현행유지[18-2, 18-7] - 현재 적용실적은 거의 없으나, 농경지 조성공사 등에서 일부항목(뿌리뽑기, 표토취급)반영 ➜ 인력에 의한 시공은 전무하며, 기계화 시공으로 반영하고 있음 ◦ 막갈이, 흙바수기, 돌자갈치우기, 경지정리 - 삭제 : 설계반영 및 현장적용 실적 없음 ◦ ‘18-9 답면고르기’는 제10장 기계화 시공으로 이동

□ 건축부문(지붕 및 홈통/ 금속공사)

구 분

조사 결과

검토 및 기타 의견 제안

제13장 지붕 및 홈통공사

◦ 적용실적이 없거나 대체된 항목 삭제

구분	항 목
적용실적이 없는항목	13-1-1 기와 잇기 2. 기와제작 13-1-2 슬레이트 잇기 2.골슬레이트
대체제 적용항목	13-1-3 함석잇기 13-1-4 동판잇기 13-1-5 특수피복철판	‘금속판/ 금속기와’ 으로 신규반영
	13-2 홈통공사 - 함석 및 동판	‘스테인레스 홈통’ 으로 신규반영

◦ 지붕의 자재별 분류기준 제시

- 1. 평기와 잇기	➜ 개정

- 2. 천연슬레이트	➜ 개정

- 3. 금속지붕(금속판, 금속기와)	➜ 신설

- 4. 아스팔트싱글	➜ 개정

- 5. 폴리카보네이트	➜ 개정

◦ 1. 평기와 잇기/ 2. 천연슬레이트

➜ 적용실적이 미미하나 일부 민간현장에서 적용되고 있음(공공시설 적용성 검토 필요)

구 분

조사 결과

검토 및 기타 의견 제안

제13장 지붕 및 홈통공사

◦ 3. 금속지붕(금속판/금속기와) 신규 반영

- 금속판(징크, 동판, 칼라강판 등)과 금속기와로 분리

- 금속판을 사전제작과 지붕잇기로 구분

- 금속판 지붕잇기를 시공방식(평잇기, 돌출잇기)에 따른 시공기준으로 신설하여 제시

금속지붕	금속판 지붕	가. 현장 제작 및 가공
		나. 지붕잇기	(1) 평잇기
			(2) 돌출잇기
	2. 금속기와 지붕

◦ 현실태를 고려한 홈통의 항목 분류기준 제시

- 1. 처마홈통(m당) -금속, PVC	➜ 신설

- 2. 선홈통(m당) - 금속, PVC	➜ 개정

- 3. 깔대기 홈통(개소당)	➜ 개정

- 4. 루프드레인(개소당)	➜ 개정

◦ 깔대기 홈통의 단위기준 변경

- 현행의 m당 단위의 시공기준을 개소당 단위의 시공기준으로 변경

구 분	조사 결과	검토 및 기타 의견 제안
제14장 금속공사	◦ 적용실적이 없는 항목 삭제 - 14-2 바닥줄눈대 (인조석깔기 및 테라조깔기에 적용하는 바닥줄눈대로 사용 및 설계반영실적 없음) ◦ 14-4 각종 금속망 붙임 - 1.각종 금속망 붙임 - 라스붙임 ➜ 미장공사에 사용되며, 아스팔트 펠트는 적용되지 않음 ➜ 다이아몬드, 원형, 리브라스의 경우 현장사용실태 확인 후 메탈라스로 통합제시 ◦ 14-5 경량 천장 철골틀 - 설치자재수량 삭제(재료/공법 특성에 따른 재료소모량 계산 필요) ➜ 표준화된 재료소모량 제시불가 - 인서트, 달대 및 행거, 천장틀, 천장패널설치를 포함하여 ㎡당 품 제시

구 분

조사 결과

검토 및 기타 의견 제안

제14장 금속공사

◦ 14-6 각종 잡철물 제작 설치

- 제작과 설치의 적용범위를 명확히 구분하여 정의

구 분	검 토 내 용
제작	원자재(봉강, 형강, 철망 등)가 반입되어 현장에서 가공하여 제작하는 기준
	절단, 절곡, 이음(용접, 볼트) 등
설치	성형되어 반입되거나, 현장에서 제작된 철물을 현장에서 이음·고정하는 작업
	용접, 볼트, 앵커의 고정 설치 등

* 잡철물의 제작범위가 넓어(단순절단가공, 성형 , 공장가공 제품 등) 제품형태로 반입되는 잡철물의 경우 제작 범위에서 제외

- 설계내역 분석으로 잡철물의 사용기준 명확히 제시

➜ 단순현장설치(뚜껑류,  PD문 등 기성제품)철물의 경우 잡철물 제외[별도 설치 품 필요]

- 할증기준 검토

➜ 설치난이도(용접개소, 볼팅개소 등 조사)

➜ 철물재료 특성(일반철물, 경량철물 구분)

□ 기계설비부문

구 분

조사 결과

검토 및 기타 의견 제안

제2장 공기조화 설비공사

◦ 보일러 및 부속기기의 항목별 편재 재구성

구분	항 목
보일러 설치	2-1-1 보일러 설치 2-1-3 경유 보일러 2-1-4 가스 보일러 2-1-5 연탄 보일러 2-1-6 온수 보일러 2-1-9 전기 보일러
부속기기 설치	2-1-2 오일버너, 스토카 2-1-7 오일서비스탱크 설치 2-1-8 방열기 2-1-10 전기온수기 설치

◦ 현장내 반입품 삭제

- 층별 냉동기의 운반을 기준한 ‘2-2-1 냉동기 반입’ 항목은 삭제