“역사가 된 50년, 발전을 향한 50년”

대 한 건 설 협 회  서 울 특 별 시 회

수신자 : 대표이사

참  조 : 업무부서(팀)장

제  목 : 2011년 하반기 적용 실적공사비 공고 안내

1. 우리 협회는 실적공사비 적정성 확보의 일환으로 ‘외벽높이’ 등 작업조건에 따른 실적단가 할증 등 보정계수 확대를 국토부에 추가 건의한 바 있습니다.

2. 이에, 국토부는 협회의견을 수용하여 시멘트모르타름, 녹막이페인트칠 등 개별공종에 대한 보정계수 확대 및 일부공종에 대하여 공종내 대표규격만 존치하고 규격별 실적단가는 계수를 활용ㆍ적용토록 하는 주요 내용을 포함한 ‘2011년 하반기 적용 실적공사비’를 공고하였기에 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2011년 하반기 적용 실적공사비 주요내용 : 첨부 참조

나. 2011년 상반기 적용 실적단가집(공고자료)

※ 대한건설협회 인터넷 홈페이지(www.cak.or.kr ⇒ 건설적산기준 ⇒ 실적공사비)에 게재

첨 부 : 2011년 하반기 적용 실적공사비 주요내용 1부. 끝.

					대한건설협회 서 울 특 별 시 회 장
수신자 :
담당자			박창운					팀장 황승현		실장		이정우					사무처장				김기덕
협조자
시 행		서울시회-549(2011.08.19)										접 수
우	135-701			서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관 6F										/	http://www.scak.or.kr
전화	02-3218-9119						전송		02-515-3057	/	cwpark@scak.or.kr							/	공개

< 첨부 >

‘11년 하반기 적용 실적공사비 주요내용

□ 주요내용

◦  개별공종 보정계수 확대 : 135(’11.2누계) → 162개 항목(27개↑)

< 실적단가 보정계수 확대 세부내용 >

공 종 명	분야	항목수	보 정 조 건	보정율
시멘트 모르타르 바름	건축	2	외벽 4-18층까지 매 3층 증가마다 19층 이상은 매 3층 증가마다	5~20%↑ 4%↑
방수 모르타르 바름		8	외벽 4-18층까지 매 3층 증가마다 19층 이상은 매 3층 증가마다	5~20%↑ 4%↑
아스팔트 바름		2	열공법의 경우(노무비 할증)	30%↑
녹막이 페인트		7	천장칠의 경우(노무비 할증) 외벽 4-18층까지 매 3층 증가마다 19층 이상은 매 3층 증가 마다	20%↑ 5~20%↑ 4%↑
수성 페인트칠		8	외벽 4-18층까지 매 3층 증가마다 19층 이상은 매 3층 증가 마다	5~20%↑ 4%↑
계		27

◦  개별항목의 계수화 전환

구 분	항목수	분야	공종명	비고(계수화)
가설재 설치	71	토목	비계, 동바리, 거푸집, 토류판	사용기간 등
		건축	비계, 동바리, 거푸집, 가설울타리, 가설건물
기계인력비율	15	토목	되메우기, 구조물깨기 등	인력비율 등
콘크리트 타설	20	토목	펌프차 타설	일타설량, 슬럼프 등
		건축	펌프차 타설
외장, 마감재 설치	33	토목	게비온옹벽 설치	설치높이, 위치 등
		건축	벽돌, 석고판
흙운반	206	토목	흙운반	운반거리, 토질 등
합 계	345

□ 공고일 : 2011. 8. 16(화)