위험공종 안전 실명제 표지판(안)

		< 위험공종 안전관리 담당자 안내 >
건설현장 위험공종 사전작업허가 공사에 대하여 ｢안전관리 담당자｣를 아래와 같이 알려드리니, 위험 사항 등을 발견한 근로자는 안전관리 담당자에게 연락하여 건설사고 예방에 적극 협조 바랍니다.
	□ 사전작업허가 내용 :
	구분		책임(직위)	성명	전화	비 고
	발주청(인허가)		공사관리관(담당)	홍길동	02-2011-1234
	건설사업관리		책임기술인	○○○	02-2011-2345
	(주)00ENG		(안전)기술인	○○○	02-2011-2345
	원수급자		현장대리인	○○○	02-2011-3456
	㈜00건설		공사팀장	○○○	02-2011-3456
	하수급자		현장대리인	○○○	02-2011-4567
	(합)00건설		공사팀장	○○○	02-2011-4567
※ QR코드를 촬영하시면 “아차사고 신고 접수센터(CSI)”로 즉시 접속하여 사고예방 조치요구 신고를 할 수 있습니다.

○ 안전관리 담당자 안내 표지판 설치 규격

인쇄규격 450 × 600 990mm 550mm	(설치대상) 2m 이상 고소작업 2. 1.5m 이상의 굴착·가설공사 3. 철골 구조물 공사 4. 2m 이상 외부 도장공사 5. 승강기 설치공사	(주의사항) 1. 표지판 설치형식은 A형, 자립형, 매립형 등으로 현장조건에 따라 적합한 설치형식으로 시설물 입출구에 1개소 이상 설치 2. 표지판 인쇄규격은 최소 기준을 제시하는 것으로 사전작업허가(PTW) 공종을 시행하는 현장은 최소 기준보다 작게 설치해서는 안됩니다. ※ 단, 시설물 입출구 안내판 설치 외 근로자 통행구간 내 추가 설치하는 곳은 규격을 임의 변경 가능