KBC 2013 개정안 비교표_0303 활하중

주요개정내용

1. 유체압 및 용기내용물하중 중에서 분말 및 입자형 재료의 횡압력은 지하수압·토압과 동일한 ([eqn: H`])로 분류

2. 설계하중의 종류에 강우하중 추가

3. 하중조합(허용응력설계법 및 돌발하중 포함) 일괄 규정

4. 공동주택의 공용실 활하중 개정

5. 로비 및 복도 활하중 정리

6. 발코니 활하중 정리

7. 주차장 및 옥외차도 활하중을 차량의 총중량 별로 규정

8. 지붕 조경 구역의 활하중 추가

9. 총중량 180kN을 초과하는 중량차량 활하중 추가

10. 고정사다리 하중 추가

11. 차량방호하중 추가

12. 크레인하중 추가

KBC 2013 개정안 비교표_0304 적설하중

주요개정내용

1. 고지대나 산간지방 같은 특정한 지형조건에서의 기본지상적설하중을 구체적으로 규정

2. 울진, 동해 지역의 기본지상적설하중 조정

3.눈과 비의 혼합하중을 지역에 상관없이 지붕의 경사각과 지붕면의 수평거리에 따라 적용하도록 개정

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0301.4

0301.4 설계하중의 종류

건축물 및 공작물의 구조설계에 적용되는 설계하중은 다음과 같으며 각 설계하중에 대한 사항은 0302 내지 0310에 따른다.

(1) 고정하중([eqn: D`])

(2) 활하중([eqn: L`])

(3) 지붕활하중([eqn: L _{r}])

(4) 적설하중([eqn: S])

(5) 풍하중([eqn: W])

(6) 지진하중([eqn: E])

(7) 지하수압·토압([eqn: H])

(8) 온도하중([eqn: T])

(9) 유체압 및 용기내용물하중([eqn: F])

(10) 운반설비 및 부속장치 하중([eqn: M])

(11) 기타 하중

3

0301.4

0301.4 설계하중의 종류

건축물 및 공작물의 구조설계에 적용되는 설계하중은 다음과 같으며 각 설계하중에 대한 사항은 0302 내지 0310에 따른다.

(1) 고정하중([eqn: D`])

(2) 활하중([eqn: L`])

(3) 지붕활하중([eqn: L _{r}])

(4) 적설하중([eqn: S])

(5) 풍하중([eqn: W])

(6) 지진하중([eqn: E])

(7) 지하수압·토압, 분말 및 입자형 재료의 횡압력([eqn: H`])

(8) 온도하중([eqn: T])

(9) 유체압([eqn: F`]) 및 용기내용물하중([eqn: F````또는```H])

(10) 운반설비 및 부속장치 하중([eqn: M])

(11) 강우하중([eqn: R])

(12) 기타 하중

⦁용기내용물하중 중에서 분말 및 입자형 재료의 횡압력은 ([eqn: H])로 분류.

⦁설계하중의 종류에 강우하중추가.

3

0301.5

0301.5 하중조합

(1) 건축물 및 공작물은 이 장에서 규정한 하중에 각 구조재료별 각 장에서 규정한 하중조합에 의한 하중효과에 저항하도록 설계하여야 한다.

(2)  규정된 하중조합에서 고정하중 외의 하중에 대해서는 하나 또는 그 이상의 하중이 작용하지 않을 경우도 검토하여야 한다.

3

0301.5

0301.5 하중조합

(1) 건축구조물은 이 장에서 규정한 하중을 기본으로 다음의 하중조합에 의한 하중효과에 저항하도록 설계하여야 한다.

(2) 다음의 하중조합에서 고정하중 외의 하중에 대해서는 하나 또는 그 이상의 하중이 작용하지 않을 경우도 검토하여야 한다.

(3) 구조재료에 따라 별도로 규정한 하중조합이 있는 경우에는 그 규정에 따라야 한다.

0301.5.1 강도설계법 또는 한계상태설계법의 하중조합

(1) 강도설계법 또는 한계상태설계법으로 구조물을 설계하는 경우에는 다음의 하중조합으로 소요강도를 구하여야 한다.

[eqn: 1.4(D+F`)]                            (0301.5.1)

[eqn: 1.2(D+F+T)+1.6L+0.5(L _{r} ``또는``S```또는``R)]	(0301.5.2)

[eqn: 1.2D+1.6(L _{r} ``또는```S````또는```R)+(1.0L``또는``0.65W)]

(0301.5.3)

[eqn: 1.2D+1.3W+1.0L+0.5(L _{r} ``또는```S```또는```R)]	(0301.5.4)

[eqn: 1.2D+1.0E+1.0L+0.2S]             (0301.5.5)

[eqn: 0.9D+1.3W]                           (0301.5.6)

[eqn: 0.9D+1.0E]                           (0301.5.7)

⦁하중조합 일괄 규정

3

0301.5

3

0301.5

(2) 주차장과 공공집회 장소를 제외하고 기본등분포활하중이 5.0kN/m2이하인 용도에 대해서는 식(0301.5.3), 식(0301.5.4) 및 식(0301.5.5.)에서 활하중 [eqn: L]에 대한 하중계수를 0.5로 감소할 수 있다.

(3) 지하수압·토압 또는 분말 및 입자형 재료의 횡압력에 의한 하중 [eqn: H `]가 존재할 때는 다음의 하중계수를 적용하여 조합하여야한다.

① [eqn: H `]가 단독으로 작용하거나 [eqn: H `]의 하중효과가 다른 하중효과를 증대하는 경우에는 하중계수를 1.6으로 하여야 한다.

② [eqn: H `]의 하중효과가 영구적이면서 다른 하중효과를 상쇄하는 경우에는 하중계수를 0.9로 하여야한다.

③ [eqn: H `]의 하중효과가 영구적이지 않으면서 다른 하중효과를 상쇄하는 경우에는 하중계수를 0으로 하여야한다.

⦁하중조합 일괄 규정

3

0301.5

3

0301.5

0301.5.2 허용응력설계법의 하중조합

(1) 허용응력설계법으로 구조물을 설계하는 경우에는 다음의 하중조합으로 작용응력을 구하여야 한다.

[eqn: D+F]	(0301.5.8)

[eqn: D+F+L+T]                          (0301.5.9)

[eqn: D+F+(L _{r`} `또는``S````또는`R)]           (0301.5.10)

[eqn: D+F+0.75(L+T)+0.75(L _{r} ``또는```S```또는```R)]

(0301.5.11)

[eqn: D+F+(0.85W```또는```0.7E)]          (0301.5.12)

[eqn: D+F+0.75(0.85W```또는```0.7E)+0.75L]

[eqn: +0.75(L _{r} ``또는``S```또는``R)] (0301.5.13)

[eqn: 0.6D+0.85W]                        (0301.5.14)

[eqn: 0.6D+0.7E]                          (0301.5.15)

(2) 지하수압·토압 또는 분말 및 입자형 재료의 횡압력에 의한 하중 [eqn: H `]가 존재할 때는 다음의 하중계수를 적용하여 조합하여야 한다.

① [eqn: H `]가 단독으로 작용하거나 [eqn: H `]의 하중효과가 다른 하중효과를 증대하는 경우에는 하중계수를 1.0으로 하여야 한다.

② [eqn: H `]의 하중효과가 영구적이면서 다른 하중효과를 상쇄하는 경우에는 하중계수를 0.6으로 하여야 한다.

③ [eqn: H `]의 하중효과가 영구적이지 않으면서 다른 하중효과를 상쇄하는 경우에는 하중계수를 0으로 하여야 한다.

(5) 이 하중조합을 사용할 경우에는 허용응력을 증대하여 설계할 수 없다.

⦁허용응력설계법의 하중조합 포함

-

-

-

3

0301.5

0301.5.3 돌발하중에 대한 하중조합

건축주 또는 인허가권자가 요구하는 경우, 건축구조물은 화재, 폭발, 차량충돌 등에 의한 돌발하중에 저항하여 비례붕괴를 방지하도록 강도와 안정성을 확보하여야 한다.

(1)  돌발하중에 저항하는 구조물의 강도는 다음의 하중조합을 사용하여 검토하여야 한다.

[eqn: (0.9`또는`1.2)D```+``A _{k} ``+``0.5L``+``0.2S]

여기서, [eqn: A _{k} =]돌발사고 [eqn: A]에 의한 하중

(2) 돌발하중에 의하여 손상을 입은 구조물의 잔존저항능력은, 책임구조기술자가 식별하여 선정한 구조요소를 가상적으로 제거하고, 다음의 하중조합으로 평가하여야 한다.

[eqn: (0.9``또는``1.2)D``+0.5L``+``0.2(L _{r} ``또는``S```또는``R)]

⦁돌발하중에 대한 하중조합 추가

3

0303.2.1

0303.2.1 기본등분포활하중

<표 0303.2.1> 기본등분포활하중(단위：kN/m²)

용 도		구조물의 부분	활하중
1	주 택	가. 주거용 구조물의 거실, 공용실, 복도	2.0
		나. 공동주택의 발코니	3.0
2	병 원	가. 병실과 해당 복도	2.0
		나. 수술실, 공용실과 해당 복도	3.0
3	숙박시설	가. 객실과 해당 복도	2.0
		나. 공용실과 해당 복도	5.0
4	사무실	가. 일반 사무실과 해당 복도	2.5
		나. 로비	4.0
		다. 특수용도사무실과 해당 복도	5.0
		라. 문서보관실	5.0
5	학 교	가. 교실과 해당 복도	3.0
		나. 로비	4.0
		다. 일반 실험실	3.0
		라. 중량물 실험실	5.0
6	판매장	가. 상점, 백화점 (1층 부분)	5.0
		나. 상점, 백화점 (2층 이상 부분)	4.0
		다. 창고형 매장	6.0
7	집회 및 유흥장	가. 로비, 복도	5.0
		나. 무대	7.0
		다. 식당	5.0
		라. 주방 (영업용)	7.0
		마. 극장 및 집회장 (고정식)	4.0
		바. 집회장 (이동식)	5.0
		사. 연회장, 무도장	5.0
8	체육시설	가. 체육관 바닥, 옥외경기장	5.0
		나. 스탠드 (고정식)	4.0
		다. 스탠드 (이동식)	5.0

3

0303.2.1

<표 0303.2.1> 기본등분포활하중 (단위：kN/m2)

용 도			등분포 활하중
1	주택	주거용 건축물의 거실	2.0
		공동주택의 공용실	5.0
2	병원	병실	2.0
		수술실, 공용실, 실험실	3.0
		1층 외의 모든 층 복도	4.0
3	숙박시설	객실	2.0
		공용실	5.0
4	사무실	일반 사무실	2.5
		특수용도사무실	5.0
		문서보관실	5.0
		1층 외의 모든 층 복도	4.0
5	학교	교실	3.0
		일반 실험실	3.0
		중량물 실험실	5.0
		1층 외의 모든 층 복도	4.0
6	판매장	상점, 백화점 (1층)	5.0
		상점, 백화점 (2층 이상)	4.0
		창고형 매장	6.0
7	집회 및 유흥장	모든 층 복도	5.0
		무대	7.0
		식당	5.0
		주방	7.0
		극장 및 집회장 (고정 좌석)	4.0
		집회장 (이동 좌석)	5.0
		연회장, 무도장	5.0
8	체육시설	체육관 바닥, 옥외경기장	5.0
		스탠드 (고정 좌석)	4.0
		스탠드 (이동 좌석)	5.0

⦁공동주택의 공용실 활하중 조정

⦁병원, 사무실, 학교, 도서관의 복도 활하중 강화

3

0303.2.1

<표 0303.2.1> 기본등분포활하중 (단위：kN/m2) (계속)

9	도서관		가. 열람실과 해당 복도	3.0
			나. 서고	7.5
10	주차장	옥내 주차 구역	가. 승용차 전용	3.0
			나. 경량트럭 및 빈 버스 용도	8.0
			다. 총중량 18톤 이하의 트럭, 중량차량 1) 용도	12.0
		옥내 차로와 경사 차로	가. 승용차 전용	3.0
			나. 경량트럭 및 빈 버스 용도	10.0
			다. 총중량 18톤 이하의 트럭, 중량차량 1) 용도	16.0
		옥외	가. 승용차, 경량트럭 및 빈 버스 용도	12.0
			나. 총중량 18톤 이하의 트럭, 중량차량 1) 용도	16.0
13	지 붕		가. 점유․사용하지 않는 지붕(지붕활하중)	1.0
			나. 산책로 용도	3.0
			다. 정원 및 집회 용도	5.0
			라. 헬리콥터 이착륙장	5.0

1) 18톤 이상 차량의 설계하중은 실제 차량중량을 고려하여 하중 크기를 정해야 한다.

3

0303.2.1

<표 0303.2.1> 기본등분포활하중 (단위：kN/m2) (계속)

용 도			등분포 활하중
9	도서관	열람실	3.0
		서고	7.5
		1층 외의 모든 층 복도	4.0
10	주차장 및 옥외 차도1)	총중량 40kN이하의 차량 (옥내)	2.5
		총중량 40kN이하의 차량 (옥외)	5.0
		총중량 40kN초과 90kN이하의 차량	6.0
		총중량 90kN초과 180kN이하의 차량	12.0
		옥외 차도와 차도 양측의 보도	12.0
13	지붕	점유·사용하지 않는 지붕(지붕활하중)	1.0
		산책로 용도	3.0
		정원 또는 집회 용도	5.0
		출입이 제한된 조경 구역	1.0
		헬리콥터 이착륙장	5.0
16	발코니	출입 바닥 활하중의 1.5배 (최대 5.0kN/m2)
17	로비 및 복도	로비, 1층 복도	5.0
		1층 외의 모든 층 복도 (병원, 사무실, 학교, 집회 및 유흥장, 도서관은 별도 규정)	출입 바닥 활하중
18	계단	단독주택 또는 2세대 거주 주택	2.0
		기타의 계단	5.0
1) 총중량 90kN초과 180kN이하인 차량은 0303.4의 규정에 따를 수 있다. 총중량 180kN을 초과하는 중량차량의 활하중은 0303.4의 규정에 따라야 한다.

⦁주차장 및 옥외차도 활하중을 차량 종별이 아닌 총중량 별로 규정함

⦁출입이 제한된 지붕 조경 구역 활하중 추가

⦁발코니 활하중 일괄 규정

⦁로비 및 복도 활하중 일괄 규정

⦁모든 용도의 로비 및 1층 복도 활하중 강화

⦁병원, 사무실, 학교, 도서관의 1복도 활하중 강화

⦁계단 활하중 추가하여 정리

3

0303.3.1

<표 0303.3.1> 기본집중활하중

용 도		구조물의 부분	집중 하중 (kN)	하중접촉면 (m×m)
1	병 원	가. 병실과 해당 복도 나. 수술실, 공용실과 해당 복도	10.0	0.75×0.75
2	사무실	가. 일반 사무실과 해당 복도 나. 로비 다. 특수용도사무실과 해당 복도 라. 문서보관실	10.0	0.75×0.75
3	학 교	가. 교실과 해당 복도 나. 로비 다. 일반 실험실 라. 중량물 실험실	5.0	0.75×0.75
5	도서관	가. 열람실과 해당 복도 나. 서고	5.0	0.75×0.75
6	주차장	가. 승용차 전용	15.0	0.11×0.11
		나. 트럭 및 버스	최대 바퀴하중	0.11×0.11
9	계단 디딤판		1.35	0.05×0.05

3

0303.3.1

<표 0303.3.1> 기본집중활하중 (단위：kN)

용 도			집중 하중	하중접촉면 (m×m)
1	병원	병실 수술실, 공용실, 실험실 로비와 모든 복도	10.0	0.75×0.75
2	사무실	일반 사무실 특수용도사무실 문서보관실 로비와 모든 복도	10.0	0.75×0.75
3	학교	교실 일반 실험실 중량물 실험실 로비와 모든 복도	5.0	0.75×0.75
5	도서관	열람실 서고 로비와 모든 복도	5.0	0.75×0.75
6	주차장 및 옥외 차도1)	총중량 40kN이하의 차량	18.0	0.12×0.12
		총중량 40kN초과 90kN이하의 차량	36.0	0.12×0.12
		총중량 90kN초과 180kN이하의 차량	54.0	0.25×0.60
		옥외 차도와 차도 양측의 보도	54.0	0.25×0.60
9	계단	계단 디딤판	1.5	0.05×0.05
1) 총중량 90kN초과 180kN이하인 차량은 0303.4의 규정에 따를 수 있다. 총중량 180kN을 초과하는 중량차량의 활하중은 0303.4의 규정에 따라야 한다.

⦁병원, 사무실, 학교, 도서관의 1복도 활하중 강화

⦁주차장 및 옥외차도 활하중을 차량 종류 별이 아닌 총중량 별로 규정함

⦁계단 디딤판의 활하중 강화

-

-

-

3

0303.4

0303.4 중량차량 활하중

총중량 180kN을 초과하는 중량차량과 소방차량 및 응급차량, 지게차 및 이동장비 등의 활하중은 이 조항에 따라야 한다.

0303.4.1 일반사항

총중량 180kN을 초과하는 중량차량이 통행하는 바닥의 활하중은 ‘도로교설계기준’의 활하중 규정에 따라 산정하며 충격 및 피로를 고려하여 적용하여야 한다.

0303.4.2 소방차량 및 응급차량의 활하중

소방차량 및 이와 유사한 응급차량의 통행이 예상되는 바닥의 활하중은 다음 중 더 큰 하중을 적용하여야 한다.

(1) 차량의 외부안정장치 접촉면 반력을 포함한 차량의 실제 작동하중

(2) 0303.4.1의 규정에 따른 활하중

0303.4.3 중량차량의 주차장 활하중

총중량이 180kN을 초과하는 중량차량의 주차장 활하중은 0303.4.1의 규정에 따라야 하며, 충격 및 피로를 고려할 필요는 없다. 차량의 실제하중 크기와 배치를 합리적으로 고려하여 활하중을 산정한다면 이를 적용할 수 있으나 그 값은 5.0 kN/m2 이상이어야 하며 0303.5(활하중의 저감)을 적용할 수 없다.

0303.4.4 지게차 및 이동장비의 활하중

지게차 및 이와 유사한 이동장비를 지지하는 바닥은 차량 및 이동장비의 전체 하중과 바퀴하중에 대하여 설계하여야 하며, 충격 및 피로를 고려하여야 한다. 설계목적상, 충격하중은 차량의 전체 하중 또는 바퀴하중의 30%로 한다.

⦁총중량 180 kN을 초과하는 중량차량 활하중 규정 추가

-

-

-

3

0303.7.3

0303.7.3. 고정사다리 하중

가로대를 가진 고정사다리의 활하중은 최소한 1.5 kN의 집중하중을 각 부재에 가장 큰 하중효과를 일으키는 위치에 적용하여야 하며 3m 높이마다 하나 이상이 작용하도록 하여야 한다.

⦁고정사다리 하중 규정 추가

-

-

-

3

0303.8

0303.8 차량방호하중

0303.8.1 승용차 방호하중

승용차용 방호시스템은 임의의 수평방향으로 30 kN의 집중하중에 저항하도록 설계하여야 한다. 이 집중하중은 바닥면으로부터 0.45m와 0.70m 사이에서 가장 큰 하중효과를 일으키는 높이에 적용하며 하중접촉면은 0.3m×0.3m 이하로 하여야 한다.

0303.8.2 화물차 및 버스 방호하중

화물차 및 버스의 방호하중은 국내·외의 공인된 설계지침에 따라 산정하여야 한다.

⦁차량방호하중 규정 추가

-

-

-

3

0303.9

0303.9 크레인하중

주행보, 브래킷, 가새 및 접합부를 포함한 크레인의 모든 지지요소들은 크레인의 최대차륜하중, 수직충격하중, 횡방향 및 종방향 수평하중을 지지하도록 설계하여야 한다.

0303.9.1 최대차륜하중

최대차륜하중은 브리지의 무게에 의한 차륜하중에, 트롤리가 최대의 차륜하중을 일으키는 위치에 있을 때의 정격용량과 트롤리의 무게에 의한 차륜하중을 더한 하중이다.

0303.9.2 수직충격하중

크레인의 수직충격하중은 최대차륜하중에 대하여 다음의 비율로 산정한다.

－ 모노레일크레인(전동식)----------- 25%

－ 운전실조작 또는 원격조작 브리지크레인(전동식)	-------------------------- 25%

－ 펜던트조작 브리지크레인(전동식)------ 10%

－ 수동식 브리지, 트롤리, 호이스트를 가진
브리지크레인 또는 모노레일크레인------ 0%

⦁크레인하중 규정 추가

3

0303.9

0303.9.3 횡방향수평하중

전동식 트롤리를 가진 크레인의 주행보에 작용하는 횡방향수평하중은 크레인의 정격용량과 호이스트 및 트롤리의 무게를 합한 값의 20%로 한다. 횡방향수평하중은 주행보에 직각방향으로 주행레일 상부에 수평으로 작용하는 것으로 가정하며, 주행보와 그 지지구조체의 횡방향 강성에 따라 분배한다.

0303.9.4 종방향수평하중

수동식 브리지를 가진 브리지크레인을 제외한 크레인의 주행보에 작용하는 종방향수평하중은 최대차륜하중의 10%로 한다. 종방향수평하중은 주행보와 평행하게 주행레일 상부에 수평으로 작용하는 것으로 가정한다.

⦁크레인하중 규정 추가

KBC 2013 개정안 비교표_0304 적설하중

주요개정내용

1. 고지대나 산간지방 같은 특정한 지형조건에서의 기본지상적설하중을 구체적으로 규정

2. 울진, 동해 지역의 기본지상적설하중 조정

3.눈과 비의 혼합하중을 지역에 상관없이 지붕의 경사각과 지붕면의 수평거리에 따라 적용하도록 개정

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0304.2

0304.2 지상적설하중

0304.2.1 지상적설하중의 적용조건

(1)  지붕적설하중을 산정하기 위한 지상적설하중은 <표 0304.2.1>에 의한다. 이때 <표 0304.2.1>을 사용할 경우, 지역적 기후와 지형에 따라 국부적인 변화를 초래할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 같은 지역이라도 고지대나 산간지방 같은 특정한 지형조건에서는 <표 0304.2.1>를 사용할 수 없다.

3

0304.2

0304.2 지상적설하중

0304.2.1 지상적설하중의 적용조건

(1)  지붕적설하중을 산정하기 위한 지상적설하중은 <표 0304.2.1>에 따른다. 이때 <표 0304.2.1>을 사용할 경우, 지역적 기후와 지형에 따라 국부적인 변화를 초래할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 지상적설하중이 3.0kN/m2이하인 지역의 고지대나 산간지방 같은 특정한 지형조건에서는 <표 0304.2.1>의 값을 1.5배하여 기본지상적설하중으로 한다.

⦁고지대나 산간지방 같은 특정한 지형조건에서의 기본지상적설하중을 구체적으로 규정

3

0304.2.2

0304.2.2 기본지상적설하중

구조물에 대한 지역별 100년 재현주기 지상적설하중의 기본값 [eqn: S_g `]은 <표 0304.2. 2>에 의한다.

<표 0304.2.2> 기본지상적설하중 [eqn: S_g]

지 역	지상적설하중(kN/m²)
서울, 수원, 춘천, 서산, 청주, 대전, 추풍령, 포항, 군산, 대구, 전주, 울산, 광주, 부산, 통영, 목포, 여수, 제주, 서귀포, 진주, 이천	0.5
정읍, 울진	0.65
인 천	0.8
속 초	2.0
강 릉	3.0
울릉도, 대관령	7.0

3

0304.2.2

0304.2.2 기본지상적설하중

구조물에 대한 지역별 100년 재현주기 지상적설하중의 기본값 [eqn: S_g]은 <표 0304.2.1.>에 따른다.

<표 0304.2.1> 기본지상적설하중 [eqn: bold S_g]

지 역	지상적설하중(kN/m2)
서울, 수원, 춘천, 서산, 청주, 대전, 추풍령, 포항, 군산, 대구, 전주, 울산, 광주, 부산, 통영, 목포, 여수, 제주, 서귀포, 진주, 이천	0.5
정읍	0.65
인천, 울진	0.8
동 해	1.6
속 초	2.0
강 릉	3.0
울릉도, 대관령	7.0

⦁울진, 동해 지역의 기본지상적설하중을 최신 관측자료를 참조하여 조정

3

0304.7

0304.7 눈과 비의 혼합하중

0304.7.1 비로 인한 추가하중

지역에 따라서 이미 눈이 쌓여 있는 지붕 위에 호우가 쏟아지는 경우 눈 위의 비로 인한 <표 0304.7.1>의 추가하중을 고려한다.

<표 0304.7.1> 눈 위의 비로 인한 추가하중

지붕 경사도	눈과 비의 혼합하중에 따른 추가하중
＜ 1/24	0.25 kN/m²
≥ 1/24	0

3

0304.7

0304.7 눈과 비의 혼합하중

0304.7.1. 비로 인한 추가하중

지상적설하중이 1.0 kN/m2이하인 지역에서는 지붕의 경사각이 W/15°(W는 처마에서 용마루까지의 수평거리, m)이하인 모든 지붕에 눈 위의 비로 인한 하중 0.25 kN/m2을 추가하여야 한다. 이 추가하중은 평지붕적설하중 또는 경사지붕적설하중에 적용하여야 하며 최소적설하중, 부분재하, 국부적설하중에는 적용할 필요가 없다.

⦁눈과 비의 혼합하중을 지역에 상관없이 지붕의 경사각과 지붕면의 수평거리에 따라 적용하도록 개정