첨  부1

시ㆍ도회별 표준품셈 현장실사항목 배정현황

구 분	담당 시ㆍ도회	현장실사 대상항목
1	서울시회	A그룹 1～4, B그룹 1～85, C그룹 5~8
2	경기도회, 인천시회	B그룹 1～85, C그룹 5～8
3	충남도회, 대전시회	B그룹 49～116, C그룹 5～8
4	강원도회, 충북도회	B그룹 6～18, C그룹 1～11, D그룹 1～22
5	대구시회, 경북도회	B그룹 6～18, B그룹 115～116, C그룹 5～8
6	부산시회, 경남도회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, B그룹 117～141,
7	전북도회, 전남도회, 제주도회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, B그룹 142～147
8	울산시회, 광주시회	B그룹 6～18, C그룹 5～8, D그룹 1～22, E그룹 1

※ 현장실사 항목은 별첨자료(‘09년 적용 표준품셈 현장실사 대상항목) 참조

<별  첨>

’09년 적용 표준품셈 현장실사 대상항목

□ A그룹 : 4항목 (신설 0  보완 4)

번호	항목명	구분	개정내용
1～4	1-10 재료의 단위중량(토목, 건축)	보완	․쇄석의 형상별 단위중량 추가
	1-24 체적환산계수(토목, 건축)	보완	․쇄석에 대한 체적변화율(L, C) 추가 필요

□ B그룹 : 147항목 (신설 1, 보완 146)

번호	항목명	구분	개정내용
1	2- 야생동물유도펜스설치	신설	․로드킬(Road-Kill) 예방을 위한 야생동물 유도휀스 표준형식 정립에 따라, 향후 로드킬(Road-Kill) 방지를 위한 야생동물 유도휀스 설치가 확대가 예상
2～3	5-3-1 pp마대 쌓기 및 헐기 (토목, 건축)	보완	․제방 수해복구에 적용하는 곡물마대(벌크)는 기계(굴삭기)를 사용하여 시공하고 있으므로 신설 필요
4～5	5-8 말뚝밖기용 천공 (토목, 건축)	보완	․말뚝박기용 천공은 말뚝건입용으로 ∅40cm(16〃)를 기준으로 되어있으나 다양한 종류의 파일 규격이 존재하므로 보완 필요
6～18	6장 철근콘크리트(13개 항목) 6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 (토목, 건축) 1. 작업능력(80㎥/hr급) 2. 타설인부 6-1-3 비탈면 구조물 콘크리트 타설(토목) 6-3-2 합판거푸집 (토목, 건축) 6-3-3 제치장 거푸집(건축) 6-3-5 유로폼(토목, 건축) 6-3-6 갱폼조립 및 해체 (토목, 건축) 6-3-8 문양거푸집(토목)	보완	․ 표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 재조사 요구

번호	항목명	구분	개정내용
19～48	2장 가설공사(96개 항목) ▷ 토목 (30항목) 2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모 2. 시험실의 규모 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-2-1 목조 가설건축물 2-2-2 철제조립식 가설건축물 1. 조립ㆍ해체 2. 손율 2-3 규준틀 2-3-1 토공의 비탈규준틀 2-3-2 수평 규준틀 2-3-3 세로 규준틀 2-4 비계 및 동바리 2-5 파이프 비계(강관비계) 2-5-1 강관비계 1. 조립ㆍ해체 2. 공기에 대한 손율 2-5-2 강관틀 비계 1. 조립ㆍ해체 2. 공기에 대한 손율 2-6 낙하물 방지 2-6-1 비계목 사용 2-6-2 강관사용 2-7 가설 울타리 2-7-1 목재 가설 울타리 1. 설치 2. 공기에 대한 손율 2-7-2 조립식 가설 울타리 1. 설치 2. 공기에 대한 손율 2-7-3 전기아연도금강판(EGI 휀스) 가설 울타리 2-7-4 가설방음벽 1. 지주 설치 2. 방음판 설치 2-8 동바리 2-8-1 강관동바리 2-8-2 조립식 강관동바리 2-9 파이프 루프공 1. 장비 조립ㆍ해체 2. 강관 추진공 가. 작업편성인원 나. 작업편성장비 다. 작업능력 3. 기계이동 설치 2-10 비산먼지 발생 억제를 위한 살수	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행

49～85	▷ 건축 (37항목) 2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모 2. 시험실의 규모 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-2-1 목조 가설건축물 2-2-2 철제조립식 가설건축물 1. 조립ㆍ해체 2. 손율 2-2-3 콘테이너형 가설건축물 2-3 가설 울타리 2-3-1 목재 가설 울타리 2-3-2 조립식 가설 울타리 2-3-3 전기아연도금강판(EGI 휀스) 가설 울타리 2-4 규준틀 2-4-1 토공의 비탈규준틀 2-4-2 수평 규준틀 1. 개소당 규준틀 2. 면적당 규준틀 2-4-3 세로 규준틀 2-5 건축구조물 동바리 2-5-1 목재 동바리 2-5-2 강관 동바리 2-5-3 조립식 강관 동바리 2-6 건축구조물 비계 2-6-1 통나무 비계 1. 재료규격 2. 비계매기 3. 외부비계 4. 내부비계 5. 비계다리 6. 철골조용 비계 2-6-2 파이프 비계(강관비계) 1. 강관비계매기 2. 강관틀 비계매기 3. 강관 조립말비계(이동식) 4. 강관 비계다리 5. 공기에 대한 손율 6. 비계용 브라켓 설치 2-7 낙하물 방지 2-7-1 비계목 사용 2-7-2 강관 사용 2-8 보호막 설치 2-9 건축물 보양 2-10 건축물 현장관리 2-11 방진망 설치 2-12 엘리베이터형 자재운반용 타워설치 2-13 자동세륜기 설치 2-14 쓰레기슈트 설치	〃	〃

86～ 114	▷ 기계설비 (29항목) 2-1 가설물의 한도 1. 시설물 규모에 의한 구분 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-2-1 목조 가설 건축물 1. 재료 및 품 2. 손율 2-2-2 철재조립식 가설건축물 1. 재료 및 품 2. 손율 2-3 가설 울타리 2-3-1 목재 가설울타리 2-3-2 조립식 가설울타리 2-4 규준틀 2-4-1 토공의 비탈 규준틀 2-4-2 수평 규준틀 1. 개소당 규준틀 2. 면적당 규준틀 2-4-3 세로 규준틀 2-5 건축구조물의 동바리 2-5-1 목재 동바리 2-5-2 강관 동바리 2-6 건축구조물 비계 2-6-1 통나무 비계 1. 재료규격 2. 비계매기품 3. 외부비계 4. 내부비계 5. 비계다리 6. 철골조용 비계 2-6-2 파이프 비계(강관비계) 1. 강관비계 매기 2. 강관틀 비계매기 3. 강관 조립말비계 4. 강관 비계다리 5. 공기에 대한 손율 2-7 낙하물 방지 2-7-1 비계목 사용 2-7-2 강관 사용 2-8 보호막 설치 2-9 건축물 보양 2-10 건축물 현장정리	〃	〃

115～ 116	3장 토공사 3-1 굴착 3-1-2 암석절취 1. 육상 사. 암석절취(착암기) 3-4 비탈면 보호공 3-4-4 천연섬유 사면보호공 설치	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목
117～ 141	5장 기초공사 5-1 기초다짐 및 지정 5-1-1 기초다짐 및 뒤채움 5-1-2 기초지정 5-3 흙막기 및 물막기 5-3-2 H-Beam 설치 및 철거 1. 작업능력 2. 품 5-3-3 흙막이판 설치 5-6 S.C.W(Soil Cement Wall)공법 1. 시공능력 2. 편성인원 3. 사용장비 4. 시멘트 페이스트 배합비 5. 장비 조립 및 해체 5-7 지하연속벽공 1. 장비 조립, 해체 2. 작업편성 인원 및 장비 3. 작업소요시간 가. 굴착작업시간 나. 벽체조성 소요시간 5-9 말뚝두부정리 5-9-2 콘크리트말뚝 두부정리 5-10 매입말뚝공법(SIP) 1. 장비 조립ㆍ해체 4. 작업능력 산정 5-11 대구경 현장타설 말뚝공 5-11-3 전회전식 올케이싱 말뚝공법 1. 장비 및 인력편성 2. CUTTING BIT 소모율 3. 작업소요시간 가. 굴착시간 나. 말뚝조성시간 5-15 Sand Pack Drain 1. 장비조립 및 해체 2. 장비 및 인력편성 3. 작업능력 5-18 E.P.S 블록 성토공법	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목

142～ 147	6장 철근콘크리트 [토목부분] 6-1 콘크리트 타설 6-1-2. 콘크리트펌프차 타설 3. 압송관 설치 및 철거 4. 펌프카의 수송비 6-3 거푸집 6-3-4 강재거푸집 2. 장비조합 거치 및 해체 6-7 교량 부대공 (편제신설) 6-7-4 고무아스팔트 에멀션 방수 6-8 조립식 구조물 설치공 6-8-1 U형플륨(수로, 측구, 기타) 6-8-2 중량구조물	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목

□ C그룹 : 69항목 (신설 3, 보완 66)

번호	항목명	구분	개정내용
1～3	12장 도로포장 12-5-1 안내표지판 1. 교통안전 표지공 2. 도로안내표지 설치공 3. 신호등 설치공	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목
4	10-5 굴삭기 3. 1회싸이클시간	보완	․0.18㎥, 0.6㎥, 0.8㎥, 1.2㎥ 규격의 1회싸이클시간 추가
5～8	10-30 콘크리트펌프차 1. 작업능력 2. 타설인부 12-3-2 콘크리트 표층, 1. 인력시공 12-4-1, 1. 절삭 후 아스팔트 덧씌우기	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 재조사요구
9	12-6-4 중앙분리대	보완	․중앙분리대의 규격변경에 따른 품 필요
10	16-1-1 궤도부설	보완	․현재는 장비(백호우)와 인력의 합동작업으로 시행하므로 기계화품을 적용 ․신축이음매 제작시 공장에서 조립된 상태로 납품, 현장까지 운반 부설됨으로 관련 품 신설
11	16-2-2 깬자갈 살포다지기	보완	․기계화품적용과 궤도양로의 분리가 불가피하여 개정 ․기계화품적용에 의한 품 개정과 "콘크리트도상부설"을 "궤광거치"로 용어변경
12～ 69	21장 측량 - 신설 3항목 - 보완 55항목	신설 보완	․설명생략

□ D그룹 : 22항목 (신설 1, 보완 21)

번호	항목명	구분	요청내용
1～21	13장 방수공사(21개 항목) 13-1 아스팔트 방수 1. 지붕방수 2. 지하실 저수조 및 실내방수 13-2 내산모르타르 1. 아스팔트 모르타르 2. 내산모르타르 13-3 아스팔트 바름 13-4 액체방수 1. 시멘트 액체방수 2. 로터스 방수 모르타르 바름 3. 실리콘 방수 13-5 시트방수 13-6 방수모르타르 1. 방수모르타르 2. 방수모르타르 바름 13-7 자갈뿌림 13-8 코킹 및 신축줄눈 1. 수밀코킹 2. 익스팬션 조인트(간단한 경우) 3. 익스팬션 조인트 4. 컨스트럭션 조인트 5. 컨트롤(블록벽체) 조인트 6. 익스팬션 조인트(기성형) 13-9 지수판 설치 13-10 도막방수 13-11 벤토나이트 방수	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역 수행
22	21- 석면함유건축물해체	신설	․건축법 시행규칙 제24조에서는 건축물의 멸실 신고시 석면 함유여부를 신고하도록 규정하고 있음. ․건축법에서 석면 해체․제거 공사를 상정하고 있어 공사기준 설정 필요

□ E그룹 : 1항목 (신설 0, 보완 1)

번호	항목명	구분	요청내용
1	Ⅱ. 3-2-6 완강기 설치	보완 (이월)	․완강기 설치품 조정 필요

첨  부2

표준품셈 현장실사 양식

□ 현장실사 양식 (※ 제출서류)

1. 제출양식(01) : 공사일반사항

2. 제출양식(02) : 실사일일대장

3. 제출양식(03) : 실사종합표

4. 제출양식(04) : 실사공종설명서

5. 제출양식(05) : 시공사진

# 제출양식 _ 01

공 사 일 반 사 항

공 사 명
발 주 자
원도급회사			하도급회사		회 사 명
					전화번호
현장주소
공사규모	총 공사비
	실사공종의 공사비
	실사공종의 물량
실사항목명
실사기간				공사기간
실사자	소 속			확인자 (입회자)			소 속
	성 명	(인)					성 명		(인)
	연락처						연락처

※ 실사자 및 확인자(입회자)

․ 실사기관이 발주자인 경우, 실사자는 발주기관(또는 감리기관)의 실사담당자를, 확인자(입회자)는 시공자의 실사담당자를 기입한다.

․ 실사기관이 시공자인 경우, 실사자는 시공자의 실사담당자를, 확인자(입회자)는 발주기관(또는 감리기관)의 실사담당자를 기입한다.

# 제출양식 _ 02

실 사 일 일 대 장

일련번호 :                                              2008년   월    일

인력	작업인원		1일 작업시간(hr)				1일 총작업 시간 (인×hr)	일 일 작업량	작업공종
	직종	인원	준비	실작업	정리	계
장비	장비명		규 격		대 수		1일 총작업 시간 (대×hr)	일 일 작업량	작업공종
자재	자재명		규격			단위	수량	담당자 확인
								실사자		(인)
								확인자		(인)

<기재요령>

ㅇ「준비시간」은 작업원이 현장에 도착한 후 작업을 위한 도구의 지급, 작업지시, 자재   불출 및 운반 등 작업개시전에 소요되는 제반 준비사항에 소요되는 시간을 말한다

ㅇ「실작업시간」은 작업진행에 소요되는 시간으로서 점심시간을 제외한 시간을 말한다.

ㅇ 작업진행중 작업장 이동시간, 휴식시간, 간식시간, 공정 또는 작업과정상 대기시간은  실작업시간으로 한다.

ㅇ「정리시간」은 실작업공정을 완료한 후 뒷정리에 소요되는 시간으로 기계기구 반납까지의 시간을 말한다.

# 제출양식 _ 03

실 사 종 합 표

실사공정

인력	직 종	총 작업시간	총 작업량	단위당 소요품

총 작업시간 (hr)

* “단위당 소요품” 환산요령(예시) : ------------------------- = (    )인/개

총작업량(㎡또는㎥)×8hr

자재	자 재 명	규격	단위	총 사용량	총 작업량	단위당 사용량 (=총사용량/총작업량)
			㎥		( )㎥

장비	장 비 명	규격	대수	총 사용시간	총 작업량	단위당 사용시간 (=총사용시간/총작업량)

※ 현장조건(실사현장의 모든조건을 명기)

# 제출양식 _ 04

실 사 공 종 설 명 서

1) 공법설명 및 작업순서(작업순서에 따라 구체적으로 기입)

* 자료가 많을 경우 별도 첨부

2) 실사자 의견서

# 제출양식 _ 05

시 공 사 진

* 공종을 모르는 사람도 이해가 가능하도록 시공단계별로 사진을

촬영하여 제출하여야 한다.

첨  부3

현장실사시, 작업시간 계산요령

▣ 표준적인 작업시간 계산방법

구분	사전준비	시 공	마 무 리	인계단계
작업 내용	ㅇ사전도면검토 ㅇ시공상세도 점검 ㅇ작업계획검토 ㅇ작업방법 협의 ㅇ공구․장비운반 감독 ㅇ재료운반 감독 등	ㅇ준비(30분) → 본 공 사 → 정리시간(30분) ※안전교육, 점검 등의 작업 손실시간 포함필요	ㅇ시험 및 검사 ㅇ마무리 보정	ㅇ점 검 ㅇ작업보정

주) 안전사고, 응급조치, 민원발생, 우기 등으로 인한 조치(지연)시간은 별도계상

▷ 안전·점검 등으로 인한 작업 손실시간(예시)

구 분		작업 손실시간 (분/일)	기 준 (년12월, 월24일, 일8시간 기준임)
계		49.3	10% 할증 필요 (49.3분/480분(8시간))
안전교육	매일안전점검·교육 정기안전교육	20 5	- 매일20분 (건기법 제26조의4) - 월1회, 2시간 (산안법 제31조)
	작업내용변경교육 특 별 교 육	2.5 0.2	- 월1회, 1시간 (산안법 제31조) - 연1회, 2시간 (산안법 제31조)
	채 용 시 교 육	0.8	- 2년1회 8시간 (산안법 제31조)
외부점검	안전점검(매월4일) 발 주 청 인·허가 기 관	10 4 2	- 월1회 4시간 (산안법) - 월2회 4시간 (건기법 제21조의5)×사용계수(20%) - 월1회 4시간 (건기법 제21조의5)×사용계수(20%)
	정 부	0.3	- 연2회 4시간 (건기법 제21조의5)×사용계수(20%)
	안전보건진단 정기안전점검	0.3 0.8	- 2년1회 2일 (산안법 제49조)×사용계수(20%) - 2년1회 5일 (건기법 제46조의4)×사용계수(20%)
건 강 진 단		1	- 연1회 5시간 (산안법 제43조)
기술자보수교육		2.4	- 3년1회 35시간 (건기법 제6조)

※ 안전사고, 응급조치, 민원발생, 우기 등으로 인한 조치시간은 별도계상

※ 본작업과 보조작업 현황

구 분	계	본 작업	보조 작업 (검토, 마무리 등)	비 고
① 설문조사	100%	65%	35%	전문협회 설문조사(07.11)
② 거푸집 생산성 연구	100%	59%	41%	원광대 정희경 석사논문
평 균		62%	38%