「관급자재 관리비」의 계상 기준

1. 「관급자재 관리비」의 계상 원칙

가. 건설공사현장에 반입되는 관급자재 관리비는 계약예규「예정가격 작성기준」제19조(경비)제3항제25호에 규정된 관급자재 관리비를 계상함을 원칙으로 한다.

1)「관급자재 관리비」는 공사현장에서 보관 및 관리에 소요되는 비용이 발생할 경우, 이를 설계 내역에 반영한다.

2)「관급자재 관리비」는 도급자설치 관급자재 중 현장 내 보관 후 설치하는 자재에 대하여 설계 시 필요한 경우 계상한다.

나.「관급자재 관리비」의 계상방법은 설계 시 소요비용을 직접 계상함을 원칙으로 한다.

2.「관급자재 관리비」의 자재별 특성 등을 고려한 계상 산출기준

가.「관급자재 관리비」는 관급자재 중 ‘현장 내 보관 후 설치자재’를 대상으로 하며 현장 내 보관 후 설치자재는 철근콘크리트용 봉강, 시멘트, H형강, 데크플레이트, 포천석(판재), 고흥석(판재), 콘크리트파일, 미장벽돌, 콘크리트벽돌, 자기질타일, 도기질타일, 플로어링보드 등을 예로 들 수 있다.

나.「관급자재 관리비」는 보관 및 관리에 소요되는 비용을 경비로 일괄 계상한다.

1)「관급자재 관리비」는 보관비용과 관리비용으로 계상한다.

2) 보관비용은 관급자재의 현장반입 시부터 보관에 소요되는 비용으로 창고 사용료, 보관부지 임대료, 받침목, 덮개 천막 등의 재료비* 및 설치비 등을 말한다.

* 반복 사용 시는 손료 개념 적용

3) 관리비용은 관급자재의 도난, 파손, 훼손 방지 등에 소요되는 관리비용으로 인건비, CCTV사용료 등을 말한다.

※관급자재의 현장 내 소운반 비용은 「관급자재 관리비」가 아닌 직접 공사비로 해당 공종에 별도 계상 처리함

<관급자재 관리비 산정 (예시)>

○ 관급자재 보관 및 관리 소요일수

- 관급자재의 양, 현장 수급상황 등을 고려하여 설계자가 산정

○ 관급자재 1일 보관비용

- 창고 사용료, 보관부지 임대료, 받침목, 덮개 천막 등의 재료비 및 설치비

○ 관급자재 1일 관리비용

- 1일 관리비용 : 보통인부 1인이 하루에 현장에서 도급자재 관리, 중기, 기타 공종에 종사하면서 관급자재에 대한 도난방지 등에 소요되는 관리비용을 설계자가 산정

※ 설문조사 결과에 따라 자재(사급+도급자설치 관급)와 기타(장비, 공구, 집기, 귀중품 및 서류)의 상대적인 비중은 60:40*으로 간주

- (예시) 1일 관리비용 : 0.2(보통인부 1인의 관급자재 관리비율)/1일 × 보통인부 1일 단가(87,805원) = 17,561원(※설계 시 설계자가 산정)

- (예시) 철근 톤당 관리비용 : ‘철근 총량 900톤, 1회 수급량 50톤, 관리일수 9일/회, 관리비용 1만원/일’로 가정할 경우, 관급자재 관리비용은 1,800원/톤 → 철근 900톤에 대한 관급자재 관리비용 162만원(※설계 시 수급량, 관리일수, 관리비용은 설계자가 산정)

- (예시) CCTV 관급자재관리용 카메라 자재 및 설치비 구입가 185,000원 가정, 기간 24개월

· CCTV용 카메라 가격(손료는 공사현장 외부설치 감안 사용기간 4년 적용)

185,000원 × 1/(4년) × (1년)/(12월) = 3,854(원/월)

3,854(원/월) × 24월 ≒ 92,500원(사용 일수는 설계자가 산정)

· 전선관 등 설치비(부자재비 포함) 56,600원으로 가정

· 총비용 : 149,100원(92,500원 + 56,600원)