건축공사 일반사항(KCS 41 10 00) 개정(안)
신ㆍ구조문 대비표
2026. 1.
작성기관
대한건축학회, 국가건설기준센터

KCS 41 10 00 건축공사 일반사항
항목	현행	개정	근거 / 사유
3.3	3.3 안전 및 보건관리 (3) 안전조치 및 활동 (생략) ⑦ 고소작업대를 이용하여 작업을 하는 경우 아웃리거 등을 설치하는 등 전도방지 조치를 취한 후 작업을 실시한다. ⑧ 수급인은 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여야 한다. ⑨ 응급조치 및 사고보고 가. 다음의 경우 즉시 작업을 중지하고 근로자를 안전한 곳으로 대피시켜야 한다. (가) 근로자의 사망 등 중대재해가 발생한 경우 (나) 산업재해발생의 급박한 위험이 있을 경우 나. 산업재해 발생 위험 등으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 바로 안전보건관리책임자에게 보고하여야 하며, 이에 대한 적절한 조치를 취하여 위험요소가 제거되기 전에는 작업을 재개하면 아니 된다. ⑩ 기록의 유지 산업재해가 발생한 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 재해발생원인 등을 기록하여야 하며, 이를 3년간 보존하여야 한다.	3.3 안전 및 보건관리 (3) 안전조치 및 활동 (생략) ⑦ 지붕 등 고소작업 시에는 개구부‧지붕창의 위치 및 규모 등 작업 구간의 상태를 사전에 확인하고 안전모, 안전대 등을 착용하여야 한다. ⑧ 고소작업대를 이용하여 작업을 하는 경우 아웃리거 등을 설치하는 등 전도방지 조치를 취한 후 작업을 실시한다. ⑨ 수급인은 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여야 한다. ⑩ 응급조치 및 사고보고 가. 다음의 경우 즉시 작업을 중지하고 근로자를 안전한 곳으로 대피시켜야 한다. (가) 근로자의 사망 등 중대재해가 발생한 경우 (나) 산업재해발생의 급박한 위험이 있을 경우 나. 산업재해 발생 위험 등으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 바로 안전보건관리책임자에게 보고하여야 하며, 이에 대한 적절한 조치를 취하여 위험요소가 제거되기 전에는 작업을 재개하면 아니 된다. ⑪ 기록의 유지 산업재해가 발생한 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 재해발생원인 등을 기록하여야 하며, 이를 3년간 보존하여야 한다.	[신설] 건축공사 시, 추락사고 사전예방을 위해 작업구간 사전 확인, 안전조치 규정 신설
3.3	3.3 안전 및 보건관리 (6) 안전시설 ① 추락위험이 있는 장소에는 다음의 안전시설을 설치한 후 작업을 실시한다. (생 략) 라. 안전대 및 부착설비 (가) (생 략)	3.3 안전 및 보건관리 (6) 안전시설 ① 추락위험이 있는 장소에는 다음의 안전시설을 설치한 후 작업을 실시한다. (생 략) 라. 안전대 및 부착설비 (가) (생 략) (나) 달비계를 사용할 경우 달비계에 구명줄을 설치하여야 하고, 작업용 섬유로프는 콘크리트에 매립된 고리, 건축물의 콘크리트 또는 철재 구조물 등 2개 이상의 견고한 고정점에 풀리지 않도록 결속(結束)하는 등 추락에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. (다) 지붕에 지붕창이 있는 경우 추락 방지를 위하여 지붕창 덮개 등 안전시설을 설치하여야 한다.	[신설] 건축공사 시, 추락사고 사전예방을 위해 결속선, 지붕창 덮개 등 안전시설 설치 규정 신설
3.3	3.3 안전 및 보건관리 (8) 안전보건교육 ① 수급인은 관계법규에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다. (생략)	3.3 안전 및 보건관리 (8) 안전보건교육 ① 수급인은 관계법규에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다. (생략) ⑤ 지붕 등 고소작업 시에는 추락예방을 위한 근로자 교육을 실시하여야 한다.	[신설] 건축공사 시, 추락사고 사전예방을 위해 사전 근로자 교육 규정 신설