건설공사 품질관리 업무지침 개정 주요내용

❍ 철근 등 철근 자재에 대한 건설현장 품질관리 시험·검사, 자재공급원 승인 서류 등 기록물 보관 신설(안 제45조의2, 제45조의3)

- 철강 자재의 KS인증 여부, KS인증을 받지 아니한 자재에 대하여는 관계규정에 따라 품질시험 여부를 확인토록 품질시험·검사 및 기록물 보관상태, 자재 점검표를 마련

❍ 콘크리트 표준시방서 상 굳지 아니한 콘크리트 및 굳은 콘크리트 시험 규정을 반영(별표2)

- 굳지 아니한 콘크리트 시험빈도(온도, 슬럼프, 공기량, 염화물 함유량) : 150㎥마다 → 120㎥마다

- 굳지 아니한 콘크리트 시험빈도(단위수량)  : 필요시 → 1회/일, 120㎥ 마다 1회 또는 배합이 변경될 때마다

- 굳은 콘크리트 시험빈도(압축강도)

:  1회/일, 구조물의 중요도와 공사의 규모에 따라 120㎥ 마다 1회 또는 배합이 변경될 때마다

❍ 건축 및 토목 교량 등 기초 지지력 확인을 위한 정·동재하시험의 시험빈도 구체화, 양방향재하시험 항목을 추가(별표 2)

- 정재하시험 및 동재하시험 시험빈도

: 필요시 → 깊은기초는 전체 말뚝 수량의 1% 이상(말뚝이 100개 미만인 경우에도 최소 1개)을 실시 등

- 양방향재하시험 : 시험방법(KS F 7003), 시험빈도(공사시방서) 등 추가 반영

❍ 도로공사용 보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 시험빈도를 KS F 4419 개정 내용을 반영(별표 2)

- 겉모양 및 치수(공통), 투수성 블록의 휨강도, 투수계수 및 표면층 두께 시험빈도 신규 적용

❍ 공사감독자는 건설사업자 등이 시험성적서를 정보망에 입력 여부 및 품질검사 실시대장 확인(안 제5조)

❍ 레미콘 공장 점검과 관련, 시멘트 및 혼화재 저장설비의 식별표시, 운전실의 현장배합 방법을 현실에 맞게 점검토록 수정 반영(별지 제8호서식)

- 저장설비 점검 내용중 종류별, 제조사별을 종류별로 수정하고, 현장배합의 골재 입도변화 및 표면수 변동사항을 확인토록 수정

❍ 「건설기술 진흥법」상 개정된 용어(건설기술용역사업자 → 건설엔지니어링사업자)를 반영(자구수정)

❍ 자재공급원 승인 관련, 공급원 승인 및 발주청에 보고대상자를 명확히 반영(안 제32조)

❍ 이 지침상 수요자를 건설현장 사업시행자(원도급자)로 정의(안 제2조) 및 기타 자구수정

- 관급자재 발주요청자 등을 수요자로 명시하는 경우가 있어, 지침의 ‘수요자’를 명확히 하여 혼선을 줄이고, 국문법에 맞지 않은 일부 단어를 수정

- 품질시험비 산출 단위량 기준의 중목항목 삭제 및 누락사항 반영(별표 4)