<붙임3>

우기 터널 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 바닥부
철도	◦ 배수 및 배수구 상태
	◦ 도상부 분리 및 균열 등 - 분리면 범위 및 균열 진행성 - 신규 균열 발생 여부
	◦ 침목의 균열발생 및 파손
도로	◦ 포장부 파손
	◦ 배수 및 배수구 상태
2) 본선 라이닝 점검
◦ 라이닝 콘크리트 균열 및 누수 - 파손 및 손상 - 균열 진행성(폭, 길이) - 누수범위 상태 - 재질열화(박리, 박락, 백태, 철근노출 등)
◦ 시공이음부 및 타일부 누수 및 들뜸 - 시공이음부 및 타일부 들뜸 범위 등 - 지하수 용출 및 토사유출 상태
◦ 개착구간 라이닝 상태(균열, 누수)
3) 주변지형 및 기타
◦ 터널 상부 지형변화 여부
◦ 터널 주변 굴착공사 여부
◦ 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태
◦ 갱문 상부 배수로 상태 및 기타

우기 교량 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
◦ 교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰, 체수
◦ 배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
◦ 난간 및 연석 - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
◦ 신축이음 - 본체 변형, 씰링 파손, 누수, 이상음 - 후타재 파손, 박리(해빙기 - 염해, 동결융해)
2) 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
◦ 바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수(방수층 손상), 백태 - 도장 손상 및 부식, 체수 - 강바닥판 변형, RC 철근노출
◦ 거더(박스, 플레이트) - 강박스 내부 우수유입 및 체수 (지점부) - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 도장 손상 및 부식 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태
◦ 받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 거더와 받침연결부 부식, 신축이음 하부 우수유입 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
3) 하부구조(교대, 교각, 기초)
◦ 교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동), 토사유실 - 균열, 신축이음 누수, 백태
◦ 교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 누수, 백태
◦ 기초 - 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식

우기 댐 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 댐체(댐마루)
◦ 균열 - 종·횡방향 균열 - 건조균열
◦ 변형 - 변위 - 침하, 침몰(Sinkhole), 요철 등 - 침식(유실)
◦ 잠재적 불안 요인 - 식생(다년생 식물 등)
2) 댐체(상류사면)
◦ 누수 - 수면에서 기포, 와류 및 수위저하
◦ 균열 - 종·횡방향 균열 - 건조균열
◦ 변형 - 사면 불안정(느슨한, 활동) - 침하, 침몰(Sinkhole) 등 - 침식(유실) - 사면보호상태(사석, 콘크리트) - 차수벽 노후화
◦ 잠재적 불안 요인 - 식생(다년생 식물 등) - 동물의 굴

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
3) 제체(하류사면)
◦ 누수 - 누수(Piping) - 포화 및 습윤(사면 연약화)
◦ 균열 - 종·횡방향 균열 - 건조균열
◦ 변형 - 사면 불안정(느슨한, 활동) - 침하, 침몰(Sinkhole) 등 - 사면보호상태
◦ 잠재적 불안 요인 - 식생(다년생 식물 등) - 동물의 굴 - 사면 끝단부 상태(농지 등 경계)
4) 제체(기초 및 양안부)
◦ 누수 - 누수(Piping) - 승윤 및 연약부
◦ 변형 - 사면 불안정(느슨한, 활동) - 기초의 침식 및 침투 - 부등침하
◦ 접속부 상태
5) 여수로(여수로)
◦ 잠재적 불안요인 - 홍수이력조사 - 장애물
◦ 노후화 정도 - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦접속부 상태 - 양안 및 제체 접속부 - 바닥 콘크리트 접속부 상태 (누수, 침식, 옹벽의 불안정 등)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
6) 여수로(수문)
◦ 구조적 손상 상태 - 변형 상태 - 작동 상태
◦ 유지관리 상태 - 도장, 부식 상태
7) 여수로(공도교)
◦ 노후화 정도 - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦ 구조적 손상 상태 - 신축이음부 및 받침부상태
8) 취수시설(취수탑)
◦ 구조적 손상 상태 - 파손 및 변위 발생 - 작동 상태
◦ 노후화 정도(콘크리트) - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦ 노후화 정도(강재) - 도장, 부식 상태
9) 취수시설(방류시설)
◦ 재체 접속부 상태 - 누수 - 침식
◦ 노후화 정도(손상정도) - 균열, 백태, 누수, 점토, 유출, 박리, 박락, 철근노출 등 - 누수(수밀성 부족) - 점토유출 - 제진 격자망의 부식 및 변형 손상
10) 연락교량
◦ 노후화 정도 - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦ 구조적 손상 상태 - 신축이음부 및 받침부상태

우기 상수도 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 취수시설
◦ 하상변동 발생 여부
◦ 유하물에 의한 취수저해 여부
◦ 강재 및 콘크리트 손상발생 유무
◦ 각 부위별 체결이상 및 파손 유무
◦ 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무
2) 취수장, 가압장
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무
◦ 배수펌프고장 유무
◦ 주변 사면 및 옹벽 이상 유무
3) 관로시설
◦ 관 부설환경의 변화 유무(성토, 적치물 등)
◦ 관내·외면 도장의 건전성
◦ 관 보호공 변형 및 누수발생 유무 (하천횡단구간 하상세굴 등)
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 방식설비 이상 유무
◦ 수로터널 입출구사면 이상 유무

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 정수시설
◦ 착수정 구조물 변형 발생 유무
◦ 응집침전지 정상작동 여부
◦ 여과지 정상작동 여부
◦ 정수지 정상작동 여부
◦ 송수펌프실 정상작동 여부
◦ 약품저장탱크 정상작동 여부
◦ 배출수 처리시설 정상작동 여부
◦ 장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무
5) 배수지
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무

우기 항만 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 잔교식 안벽(수상부)
◦ 콘크리트 바닥판 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리)
◦ 콘크리트 세로보 및 가로보 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열, 부식균열 -스터럽) - 박리(완전박리, 부분박리, 완전박리-스터럽, 부분박리-스터럽)
◦ 콘크리트 말뚝 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열, 말뚝 연결부 균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 침식
◦ 토류벽 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 침식
◦ 강말뚝 - 파손 - 충격손상 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 도장손실 - 피복재 손상
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
2) 중력식 안벽(수상부)
◦ 상부공 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완저박리, 부분박리) - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨, 블록 이격
◦ 본체부 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨, 블록 이격
◦에이프론 - 침하 - 포장손상(균열, 함몰, 파손) - 공동(콘크리트 포장 하부)
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
3) 널말뚝식 안벽(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 변형 - 활동 - 후면부 함몰 - 파손
◦ 상부공 콘크리트 널말뚝 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식
◦ 상부공 강널말뚝 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 마모/침식 - 아노드 손상 - 도장손실(탈락)
◦ 벽체부 - 침하 - 변형 - 활동 - 후면부 함몰 - 파손
◦벽체부 콘크리트 널말뚝 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식
◦벽체부 강널말뚝 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 마모/침식 - 아노드손상 - 도장손실(탈락)
◦에이프론 - 침하 - 포장손상(균열, 함몰, 파손) - 공동(콘크리트 포장 하부)
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 직립제 및 혼성제(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열 - 박리 - 마모/침식
◦ 직립부 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열 - 박리 - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨 및 블록 이격
◦ 사석경사면 - 사면변화 - 피목석 유실
◦ 소파공 - 교란 및 유실 - 파손
◦부대시설 - 등대 손상 및 파손상태 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 시석식 경사제(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 활동 - 파손 - 균열 - 박리 - 마모/침식
◦ 사석경사면 - 사면변화 - 피목석 유실
◦ 소파공 - 교란 및 유실 - 파손
◦부대시설 - 등대 손상 및 파손상태 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

주) 1. 수중부는 제외하며, 수면부인 비말대구간은 수상부로 점검하여 작성

2. 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행여부 등을 기술

3. 항만외각시설물의 호안 시설물에 대한 체크리스트로 사용