[붙임1]

해빙기 시설물 등 안전점검표

2020. 2.

국토안전관리원

해빙기 시설물 등 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

□ 터널

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 바닥부
철도	◦ 도상결빙에 의한 궤도틀림 - 궤간 - 수평, 고저, 방향 - 비틀림
	◦ 배수 및 체결구 상태
	◦ 도상부 분리 및 균열 등 - 분리면 범위 및 균열 진행성 - 신규 균열 발생 여부
	◦ 침목의 균열발생 및 파손
도로	◦ 포장부 파손
	◦ 바닥부 체수 및 결빙
	◦ 배수구 체수 및 결빙
2) 본선 라이닝 점검
◦ 라이닝 콘크리트 균열 동반 누수 - 균열 진행성 (폭, 길이) - 누수범위 및 결빙 상태
◦ 시공이음부 및 타일부 누수 및 들뜸 - 시공이음부 및 타일부 들뜸 범위 등 - 지하수 용출 및 토사유출 상태
◦ 터널 내 측빙, 고드름 발생 여부
◦ 개착구간 라이닝 상태(균열, 누수)
3) 주변지형 및 기타
◦ 터널 상부 지형변화 여부
◦ 터널 주변 굴착공사 여부
◦ 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태
◦ 갱문 상부 배수로 상태 및 기타

□ 교량

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
◦ 교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰
◦ 배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
◦ 난간 및 연석 - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
◦ 신축이음 - 본체 변형, 씰링 파손, 이상음 - 후타재 파손, 박리(염해, 동결융해)
2) 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
◦ 바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수, 백태, 강바닥판 변형, RC 철근노출
◦ 거더(박스, 플레이트) - 강박스 및 플레이트 용접부 균열 - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태
◦ 받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
3) 하부구조(교대, 교각, 기초)
◦ 교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동) - 균열, 누수, 백태,
◦ 교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 누수, 백태,
◦ 기초 - 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식

□ 댐

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 댐체(댐마루)
◦ 균열 - 종·횡방향 균열 - 건조균열
◦ 변형 - 변위 - 침하, 침몰(Sinkhole), 요철 등 - 침식(유실)
◦ 잠재적 불안 요인 - 식생(다년생 식물 등)
2) 댐체(상류사면)
◦ 누수 - 수면에서 기포, 와류 및 수위저하
◦ 균열 - 종·횡방향 균열 - 건조균열
◦ 변형 - 사면 불안정(느슨한, 활동) - 침하, 침몰(Sinkhole) 등 - 침식(유실) - 사면보호상태(사석, 콘크리트)
◦ 잠재적 불안 요인 - 식생(다년생 식물 등) - 동물의 굴
3) 제체(하류사면)
◦ 누수 - 누수(Piping) - 포화 및 습윤(사면 연약화)
◦ 균열 - 종·횡방향 균열 - 건조균열
◦ 변형 - 사면 불안정(느슨한, 활동) - 침하, 침몰(Sinkhole) 등 - 사면보호상태
◦ 잠재적 불안 요인 - 식생(다년생 식물 등) - 동물의 굴 - 사면 끝단부 상태(농지 등 경계)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 제체(기초 및 양안부)
◦ 누수 - 누수(Piping) - 승윤 및 연약부
◦ 변형 - 사면 불안정(느슨한, 활동) - 침하 및 변형
◦ 접속부 상태
5) 여수로(여수로)
◦ 잠재적 불안요인 - 여수로 유무 및 형식 - 홍수이력조사 - 장애물
◦ 노후화 정도 - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦접속부 상태 - 양안 및 제체 접속부 - 바닥 콘크리트 접속부 상태 (누수, 침식, 옹벽의 불안정 등)
6) 여수로(수문)
◦ 구조적 손상 상태 - 변형 상태 - 작동 상태
◦ 유지관리 상태 - 도장, 부식 상태
7) 여수로(공도교)
◦ 노후화 정도 - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦ 구조적 손상 상태 - 신축이음부 및 받침부상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
8) 취수시설(취수탑)
◦ 구조적 손상 상태 - 변형 상태 - 작동 상태
◦ 노후화 정도(콘크리트) - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등 ◦ 노후화 정도(강재) - 도장, 부식 상태
9) 취수시설(방류시설)
◦ 재체 접속부 상태 - 누수 - 침식
◦ 노후화 정도(손상정도) - 균열, 백태, 누수, 점토, 유출, 박리, 박락, 철근노출 등 - 누수(수밀성 부족) - 점토유출
10) 연락교량
◦ 노후화 정도 - 균열, 백태, 세굴, 박리, 박락, 철근노출 등
◦ 구조적 손상 상태 - 신축이음부 및 받침부상태

□ 상수도

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 취수시설
◦ 하상변동 발생 여부
◦ 유하물에 의한 취수저해 여부
◦ 강재 및 콘크리트 손상발생 유무
◦ 각 부위병 체결이상 및 파손 유무
◦ 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무
2) 취수장, 가압장
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무
◦ 배수펌프고장 유무
◦ 주변 사면 및 옹벽 이상 유무
3) 관로시설
◦ 관 부설환경의 변화 유무(성토, 적치물 등)
◦ 관 보호공 변형 및 누수발생 유무 (하천횡단구간 하상세굴 등)
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 방식설비 이상 유무
◦ 수로터널 입출구사면 이상 유무
4) 정수시설
◦ 착수정 구조물 변형 발생 유무
◦ 응집침전지 정상작동 여부
◦ 여과지 정상작동 여부
◦ 정수지 정상작동 여부
◦ 송수펌프실 정상작동 여부
◦ 약품저장탱크 정상작동 여부
◦ 배출수 처리시설 정상작동 여부
◦ 장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무
5) 배수지
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무

□ 항만

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 잔교식 안벽(수상부)
◦ 콘크리트 바닥판 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리)
◦ 콘크리트 세로보 및 가로보 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열, 부식균열 -스터럽) - 박리(완전박리, 부분박리, 완전박리-스터럽, 부분박리-스터럽)
◦ 콘크리트 말뚝 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열, 말뚝 연결부 균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 침식
◦ 토류벽 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 침식
◦ 강말뚝 - 파손 - 충격손상 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 도장손실 - 피복재 손상
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
2) 중력식 안벽(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완저박리, 부분박리) - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨, 블록 이격
◦ 본체부 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨, 블록 이격
◦에이프론 - 침하 - 포장손상(균열, 함몰, 파손) - 공동(콘크리트 포장 하부)
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태
3) 널말뚝식 안벽(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 변형 - 활동 - 후면부 함몰 - 파손

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
◦ 상부공 콘크리트 널말뚝 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식
◦ 상부공 강널말뚝 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 마모/침식 - 아노드 손상 - 도장손실(탈락)
◦ 벽체부 - 침하 - 변형 - 활동 - 후면부 함몰 - 파손
◦벽체부 콘크리트 널말뚝 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식
◦벽체부 강널말뚝 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 마모/침식 - 아노드손상 - 도장손실(탈락)
◦에이프론 - 침하 - 포장손상(균열, 함몰, 파손) - 공동(콘크리트 포장 하부)
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 직립제 및 혼성제(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열 - 박리 - 마모/침식
◦ 직립부 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열 - 박리 - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨 및 블록 이격
◦ 사석경사면 - 사면변화 - 피목석 유실
◦ 소파공 - 교란 및 유실 - 파손
◦부대시설 - 등대 손상 및 파손상태 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태
5) 시석식 경사제(수상부 및 수중부)
◦ 상부공 - 침하 - 활동 - 파손 - 균열 - 박리 - 마모/침식

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
◦ 사석경사면 - 사면변화 - 피목석 유실
◦ 소파공 - 교란 및 유실 - 파손
◦부대시설 - 등대 손상 및 파손상태 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

주) 1. 수중부는 제외하며, 수면부인 비말대구간은 수상부로 점검하여 작성

2. 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행여부 등을 기술

3. 항만외각시설물의 호안 시설물에 대한 체크리스트로 사용

□ 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 콘크리트 옹벽
◦ 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦ 철근 노출 발생 여부
◦ 배수공 막힘 여부
2) 보강토 옹벽 및 석축
◦ 파손 및 손상 , 균열 발생 여부
◦ 블록(판넬) 유실 여부
◦ 블록(판넬) 이격 발생 여부
◦ 견칫돌 발생의 여부
◦ 견칫돌 유실 여부
◦ 견칫돌 이격 발생 유무
3) 게비온 옹벽
- 채움재 유실 여부
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
4) 주변시설
◦ 주변시설(배수로, 측구)의 존재 여부
◦ 주변 배수시설의 관리 상태
◦ 도로 융기 발생 여부(도로시설)
◦ 침하의 발생 여부(상부지반)
◦ 주변 시설 변형 여부
◦ 시설물 파손 여부
◦ 배수시설의 배수기능 유지 여부

□ 노후주택

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형
◦ 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부
◦ 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
◦ 보에 결함 발생 여부 (단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
나. 축대, 옹벽의 안전상태
◦ 수평이동, 침하, 기울어짐등 발생 여부
◦ 균열과 변형(배부름) 발생 여부
◦ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
다. 부등침하
◦ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
◦ 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부
◦ 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부
◦ 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
2) 건축물의 내구성 결함 사항
◦ 각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부
◦ 철재 부식 발생 여부
3) 기타 결함 사항
◦ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
◦ 담장의 전도 징후 여부
◦ 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
◦ 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무

□ 공동구

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 공동구 본체(작업구, 환기구, 기계설비)
가. 서류점검
◦ 정기점검 (6개월에 1회) 실시 여부
◦ 정밀점검 (2년에 1회) 실시 여부
◦ 긴급점검 및 정밀안전진단(필요시) 여부
◦ 내진성능평가 실시 및 확보 여부
◦ 위탁기관(직원 신원조회 등) 지도·감독 관리 여부
나. 현장점검
◦ 내부 누수 여부 (누수 발생시 보완계획 등 기록)
◦ 결로 발생 여부 (결로 발생시 보완 계획 등 기록)
◦ 크랙 (진행형, 고정형) 발생 여부 (진행형 크랙관리 기록)
◦ 공동구 벽체 파손ㆍ슬라브 균열 및 변형여부
◦ 지반약화로 붕괴위험 및 침하 발생 여부
◦ 공동구 내 안내표지, 점검표지, 주의표지 등 설치 여부
◦ 공동구 주변 깊은 터파기(작업) 등 여부
◦ 외부 그레이팅 및 경계석 파손 여부
◦ 출입문 및 이중문 개폐 상태
◦ 환기구 주변 지반 융기 및 침하상태
◦ 침입방지 잠금장치 설치 및 정상작동 여부
◦ 환기설비 가동 및 이상 유무
◦ 배수펌프 작동 이상 유무
◦ 펌프제어반 정상 작동 여부
◦ 각종 휀 작동 이상 유무

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
2) 소방설비
가. 서류점검
◦ 인근 소방서 비상연락 체계 여부
◦ 소방안전관리자 선임 여부
◦ 소방시설 자체 점검(점검일지) 여부
나. 현장점검
◦ 소화기 충약 충압 정상 여부
◦ 자동 화재탐지설비 및 연소방지설비 이상 유무
◦ 무선보조 통신설비 이상 유무
◦ 정온식 감지선형감지기(광센서 감지기 포함) 이상 유무
◦ 통합 제어시스템 작동 이상 유무
◦ 방화문 작동 이상 유무
3) 수용시설물(전기,통신 기타)
가. 서류점검
◦ 수용기관별 정기점검 여부(관리 상태)
◦ 수용 시설별 비상복구 계획 및 우회경로 파악 관리 여부
◦ 수용 시설별 서비스 지역관리 여부
나. 현장점검
◦ 케이블(전기, 통신, 상수도 등) 인출 점 누수여부
◦ 케이블(전기, 통신), 상수관 및 난방관 받침대 지지상태
◦ 케이블(전기, 통신) 피복 상태 이상 유무
◦ 분기점 및 취약 장소 여부
◦ 상수관 및 난방관 누수상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦ 공동구 내 조명설비 정상(부식성) 여부
◦ 분전함, 제어반 절연 상태
◦ 각종 배선 차단기· 스위치 이상 유무
◦ 전력 케이블 접속지점 감시(발화) 여부
◦ 상용전원 정지 및 기타 사고 대비 비상전원설비 여부
4) 위기관리체계(방호,경비 등)
가. 서류점검
◦ 통합감시(적외선, 열감지기)설비 이상 유무
◦ 24시간 감시·제어 여부
◦ 중앙통제실/공동구 내부 출입자 관리 여부
◦ 공동구 순찰·점검실시 여부
◦ ‘18년 공동구 점검, 훈련 및 교육 계획 여부
◦ ‘17년 공동구 점검, 훈련 및 교육 내역 여부
◦ 군·경, 소방서 등 인근 지원기관과의 긴급연락 협조 체계
◦ 공동구 위기관리 행동매뉴얼 현행화 및 숙지 여부
◦ 국가중요시설 지정 및 군부대와 경계협정서 체결 여부
◦ 국가중요시설 관리자 자체방호계획 수립 여부
◦ 유사시 대비계획 수립·시행 여부
◦ 긴급복구 계획 수립·시행 여부
◦ 지자체 보안내규 제정 시행 여부
◦ FMS 관리 여부
나. 현장점검
◦ CCTV 카메라 및 영상 저장장치 정상동작 여부
◦ 공동구 취약 감시 지역 발생 여부
◦ 침수경보장치 정상작동 상태
◦ 제어판넬(DDC) 동작 이상 유무