「건설기술관리법 시행규칙』 일부 개정령(안)

2009. 7.

국토해양부

기술안전정책관

1. 개정이유

설계 등 용역업자 선정시 업체능력과 직접 관계없는 평가항목 삭제 등 사업수행능력 평가기준을 개선하고, 용역규모 및 특성에 따라 기술자 평가, 기술제안서 평가 등 기술력 평가방법을 체계화 하며, 품질관리자 직무범위를 구체적으로 명시함으로써 품질관리자의 책임성 제고를 통한 건설공사 품질향상을 도모하고, 품질검사전문기관의    전문성․신뢰성 제고를 위하여 품질검사전문기관 평가기관을 지정․운영하며, 감리용역 적정성 검토를 위한 세부사항을 국토해양부장관이 고시할 수 있도록 근거 마련 및 그 밖에 현행 제도의 운영상 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 설계 등 용역업자 선정시 사업수행능력 평가기준의 평가항목 및 배점을 조정하고, 용역규모 및 특성에 따라 기술자 평가, 기술제안서 심사 등 기술력 평가방법 체계화(규칙 제13조)

나. 품질제도 개선을 위하여 품질관리자 직무범위를 구체적으로 명시함으로써 품질 관리자의 책임성 제고를 통한 건설공사 품질향상 도모(규칙 제15조의4)

다. 품질검사전문기관 평가기관 지정․운영(규칙 제28조의3)

라. 감리용역 적정성검토를 위한 세부사항 고시근거 마련(규칙 제28조의4) 등

국토해양부령 제    호

건설기술관리법 시행규칙 일부 개정령안 신․구 대비표

현 행	개 정 안
제3조의2(감리원의 관리) ①영 제7조의2 제1항 및 제3항의 규정에 의한 감리용역계약 등의 통보서와 감리용역수행현황 등에 관한 확인서는 다음 각호의 서식에 의한다. 1. ∼ 5. (생 략) < 신 설 > < 신 설 > ② 영 제61조제1항의 규정에 의하여 감리원의 경력관리에 관한 업무를 위탁받은 기관(이하 "감리원경력관리수탁기관"이라 한다)은 감리용역수행현황 및 감리원의 경력확인을 위하여 필요한 경우에는 감리전문회사 또는 감리원에 대하여 관련자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 감리전문회사 또는 감리원은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. ③ 감리원경력관리수탁기관은 영 제7조의2제3항 및 영 제61조제1항제12호의 규정에 의하여 감리용역수행현황 등에 관한 확인서를 발급하는 때에는 그 신청인으로부터 실비의 범위안에서 수수료를 받을 수 있다. ④ (생 략) 제4조의2(건설기술자의 신고) ①법 제6조의2제1항의 규정에 의하여 신고 또는 변경신고를 하고자 하는 건설기술자는 별지 제8호서식의 건설기술자경력신고서 또는 별지 제9호서식의 건설기술자경력변경신고서에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 건설기술자경력관리수탁기관에 제출하여야 한다. 1.～5. (생 략) < 신 설 > ②～⑨ (생 략) 제11조(신기술의 심사기관 등) ①영 제32조의2제1항의 규정에 의한 신기술심사 전문기관은 국토해양부장관이 영 제61조제3항 각 호의 기관중에서 지정·고시한다. ② (생 략) 제11조의2(신기술지정증서) ①영 제33조제1항의 규정에 의한 신기술지정증서는 별지 제19호서식과 같다. ②신기술지정증서를 분실 또는 훼손하여 이를 재교부받고자 할 때에는 별지 제20호서식의 신기술지정증서재교부신청서를 제출하여야 한다. < 신 설 > < 신 설 > 제12조(신기술활용실적의 제출) ①신기술의 지정을 받은 자는 영 제34조제6항의 규정에 의하여 매년 12월말을 기준으로 별지 제21호서식에 의한 신기술활용실적을 작성하여 다음 해 2월 15일까지 국토해양부장관에게 제출하여야 한다. <신 설> ②제1항의 규정에 의한 신기술활용실적에는 다음 각호의 구분에 의한 서류를 첨부하여야 한다. 1. 건설공사의 경우 : 다음 각목의 서류 가. 발주청이 발행하는 신기술활용실적증명서 나. (생 략) 2. (생 략) 제12조의3(신기술보호기간연장신청서) 영 제34조의3제3항의 규정에 의한 신기술보호기간연장신청서는 별지 제21호의2서식에 의한다. 제13조 (건설기술용역업자의 선정) ①발주청(영 제3조의2제2호 내지 제7호에 해당하는 자를 제외한다. 이하 이 조와 제13조의2 및 제13조의3에서 같다)은 영 제38조제1항에 따른 건설기술용역을 발주할 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 입찰에 참가할 자를 선정하여야 한다. 1. 용역비가 영 제36조의 규정에 의한 금액 이상인 기본계획ㆍ기본설계ㆍ실시설계ㆍ설계감리ㆍ검측감리ㆍ시공감리ㆍ책임감리 및 건설사업관리(제2호 각목의 기준에 의하여 평가하는 용역을 제외한다)의 경우에는 다음 각목의 구분에 의한 평가의 결과 발주청이 정하는 일정점수 이상을 얻은 자를 선정할 것 가. 기본계획ㆍ기본설계ㆍ실시설계 또는 설계감리 : 별표 5 제1호의 평가기준에 의하여 평가 나. 검측감리･시공감리 또는 책임감리: 별표6 제1호의 평가기준에 의하여 평가 다. 건설사업관리:별표6의2 제1호의 평가기준에 의하여 평가 2. 발주청이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용역 중 적용되는 기술 또는 공법의 신규성, 공종간 상호복합의 정도, 친환경 건설기법(건설폐자재의 활용 등을 말한다)의 요구정도 및 공사수행의 난이도(지질이 특이하거나 공사대상이 문화재인 경우 등을 말한다) 등을 검토하여 기술제안서의 평가가 필요하다고 인정하는 용역의 경우에는 그 용역별로 각각 구분되어 있는 방법에 따라 기술제안서를 평가할 것 가. 용역비가 5억원 이상인 기본계획ㆍ기본설계 및 용역비가 10억원 이상인 실시설계 : 별표 5 제1호의 평가기준에 의한 평가의 결과 발주청이 정하는 일정점수 이상을 얻은 자를 선정한 후 이들로 하여금 기술제안서를 제출하게 하여 동표 제2호의 평가기준에 의하여 평가할 것 나. 용역비가 30억원 이상인 검측감리․시공감리 또는 책임감리:별표6 제1호의 평가기준에 의한 평가의 결과 발주청이 정하는 일정 점수 이상을 얻은 자를 선정한 후 이들로 하여금 기술제안서를 제출하게 하여 동표 제2호의 평가기준에 의하여 평가할 것 다. 건설사업관리:별표6의2 제1호의 평가기준에 의한 평가의 결과 발주청이 정하는 일정점수 이상을 얻은 자를 선정한 후 이들로 하여금 기술제안서를 제출하게 하여 동표 제2호의 평가기준에 의하여 평가할 것 3. 삭제 <2001.8.13> 4. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제6조와 제7조에 따른 정밀점검 및 정밀안전진단으로서 용역비가 1억원 이상인 경우에는 별표 5 제1호의 평가기준을 고려하여 발주청이 정한 평가기준에 의한 평가결과 발주청이 정하는 일정점수 이상을 얻은 자를 선정할 것 ②발주청은 제1항제2호에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 건설기술용역에 대하여는 기술제안서를 제출하게 하여 제1항제2호 각 목에 따라 평가하여야 한다. 1. 토목공사 : 현수교․사장교․아치교․트러스교 등의 특수교량, 댐, 공항, 항만, 배수갑문, 하저터널, 첨단교통체계시설의 공사 2. 건축공사 : 대경간(大徑間)구조 등 특수공법 구조물 공사, 환승․복합 역사공사 3. 플랜트공사 : 다수의 기자재 공급자가 참여하는 플랜트설비 공사, 고도처리방식에 의한 정수장 공사, 하수․폐수처리 공사, 폐기물소각시설 공사, 열병합․화력발전설비 공사 ③국토해양부장관은 영 제38조제1항의 규정에 의하여 용역업자가 사업수행능력을 평가받고자 할 때 제출하는 서류등의 표준서식을 정하여 발주청등이 이를 이용하게 할 수 있다. 제13조의2 (건축설계자의 선정) ①발주청은 영 제38조제2항의 규정에 의하여 「건축사법」에 의한 설계를 발주할 때에는 별표 7의 평가기준에 의한 평가결과 발주청이 정하는 일정점수 이상을 얻은 자를 입찰에 참가할 자로 선정하여야 한다. ②발주청은 건축공사가 특별히 상징성ㆍ기념성ㆍ예술성 등 창의성이 별도로 요구되는 경우에는 「건축사법」에 의한 설계를 건축설계경기에 의하여 발주할 수 있으며,이 경우 발주청은 직접 또는 전문기관에 위탁하여 국토해양부장관이 고시한 건축설계경기운영지침과 별표 7의 평가기준을 고려하여 따로 정한 기준에 따라 설계경기작품을 평가하여 설계자로 선정할 수 있다. 제13조의3 (기술ㆍ가격분리에 의한 건설기술용역업자의 선정) 발주청은 영 제38조제3항에 따라 기술과 가격을 분리한 입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정하려는 경우에는 제13조제1항제2호에 따라 기술제안서를 제출하게 하여 평가할 수 있다. 제14조의2(설계도서의 작성) ① ～ ②(생 략) ③발주청 또는 설계등 용역업자는 다음 각 호의 기준에 따라 설계도서(설계도면·설계내역서·공사시방서·발주청이 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 그 밖의 관련서류를 말한다)를 작성하여야 한다. 1. ～ 4. (생 략) 5. 설계보고서에는 법 제18조제1항의 규정에 의하여 지정·고시된 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 당해 건설공사에 적용 가능여부를 검토한 내용을 포함시킬 것 제15조의4(품질시험 및 검사의 실시) ① (생 략) ②영 제42조제4항의 규정에 의한 품질시험 및 검사의 실시에 필요한 시험실의 규모, 시험·검사장비의 설치와 품질관리업무를 수행하는 건설기술자(이하 "품질관리자"라 한다)의 배치기준은 별표 11과 같다. <신 설> ③ (생 략) 제26조(품질시험 및 검사의 실시의뢰 등) ① ～ ④ (생 략) ⑤ 품질검사전문기관이 건설공사에 사용되는 재료 등에 대한 품질시험 또는 검사를 하여 품질시험·검사성적서를 발급한 경우에는 품질시험·검사성적서를 발급한 날부터 7일 이내에 품질시험·검사 내용을 국토해양부장관 이 지정하는 정보처리장치에 입력하여 열람이 가능하도록 하여야 한다. ⑥ <신 설> 제28조(품질검사전문기관의 등록 등) ① (생 략) ② 제1항의 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 1.～4. (생 략) 5. 기타 시험업무처리의 요령 및 인력·장비의 관리·운영에 관한 사항을 기재한 서류 ③ ～ ⑦ (생 략) < 신 설 > < 신 설 > 제36조(감리전문회사의 등록 신청) ① (생 략) 1. ～ 3. (생 략) 4. 별지 제3호서식의 감리원경력확인서(건설기술자경력관리수탁기관에 신고된 자는 별지 제14호서식의 건설기술자경력증명서) 및 다음 각 목의 서류 가. ～ 다. (생 략) 라. 별지 제15호서식의 건설기술자보유증명서 또는 별지 제56호서식의 건설기술인력현황 마. (생 략) 5. (생 략) 6. 재무관리상태진단보고서 또는 결산재무제표증명원 7. ～ 10. (생 략) ② ～ ③ (생 략) 제40조의2(감리전문회사의 처분기준) ① ～ ④ (생 략) 제40조의3 (등록취소등의 공고) 시·도지사는 법 제30조의 규정에 의하여 감리전문회사의 등록을 취소하거나 업무정지처분을 한 경우에는 이를 공고하고 당해 감리전문회사에 이를 통지하여야 한다. 제42조의2(설계 및 시공기준의 정비를 위한 경비의 지원) ①영 제55조제6항의 규정에 의하여 건설공사기준의 정 비에 필요한 경비를 지원받고자 하는 자는 매년 2월말일까지 별지 제65호의2서식의 국고보조금교부신청서에 설계 및 시공기준 정비계획서를 첨부하여 국토해양부장관에게 제출하여야 한다. ②국토해양부장관은 영 제55조제6항에 따라 설계 및 시공기준의 정비에 필요한 경비를 지원하고자 하는 경우에는 중앙위원회의 심의를 거쳐야 한다.	제3조의2(감리원의 관리) ① ------ ------------제3항에 따른---- --------------------------- --------------------------- ---각 호의-----------. 1. ∼ 5. (현행과 같음) 6. 책임감리용역능력평가 및 우수감리전문회사 지정현황 확인서 : 별지 제90호 서식 7. 책임감리용역능력평가 및 우수감리원 지정현황 확인서 : 별지 제91호 서식 ② 영 제61조제1항에 따라------ -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------- --------- ③ ------------------------ -----------------제61조제1항제12호에 따라 --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---- ④ (현행과 같음) 제4조의2(건설기술자의 신고) ①법 제6조의2제1항에 따라 신고 또는 변경신고를 하여야 ----------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------. 1.～5. (현행과 같음) 6. 교육훈련사항을 증명할 수 있는 서류(해당자에 한하며 제4조제5항에 의해 통보되는 교육훈련은 제외한다) ②～⑨ (현행과 같음) 제11조(신기술의 심사기관 등) ① 영 제32조의2제1항에 따른 전문기관 --------------------------------------------------------------------. ② (현행과 같음) 제11조의2(신기술지정증서) ① 영 제33조제1항에 따른---------------------------------------------------------. ②--------------교부받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당 ---------------------------------------국토해양부장관에게 제출 ---------. 1. 신기술지정증서를 잃어버리거나 헐어 못쓰게 된 경우 2. 기술개발자에 관한 기재사항의 변경이 있는 경우 제12조(신기술활용실적의 제출) ①법 제18조제1항에 따라 신기술(이하 “신기술”이라 한다)을 지정 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------. ②신기술을 지정 받은 자 외에 신기술을 활용한 자는 필요할 경우 별지 제21호서식에 의한 신기술활용실적을 작성하여 국토해양부장관에게 제출할 수 있다. ③제1항 및 제2항에 따른 ---------------------------------------------------------. 1. 건설공사의 경우 : 다음 각목의 서류 가. 발주청 또는 수급자[하도급공사의 경우에 한한다]가 발행한 별지 제21호의2서식의 신기술활용실적증명서 나. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 제12조의3(신기술보호기간연장신청서) ------------------------ --------------------------- 별지 제21호의3서식-----. 제13조 (용역업자의 선정) ① ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 건설기술용역 또는 「건축사법」에 의한 설계를 ----------- --------------------. 1. -------- 영 제36조에 따른 ----------------------------------------- 설계감리ㆍ｢건축사법｣에 의한 설계------------- ---(제2항에 따라 ------------- ----------------------- 다음 각목에 따른 ----------------- ----------------------------------------------- 가. ------------------------ -- 설계감리 또는 ｢건축사법｣에 의한 설계 : 별표5 제1호에 따라 -- 나. ------------------------ -- : 별표6 제1호에 따라 -- 다. -----------:별표6의2 제1호에 따라 -- 2. < 삭제 > 3. 삭제<2001.8.13> 4. ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 별표6의3 제1호의 평가기준--- -----------------평가기준에 따른 ---------------------- --------------------------------- ②발주청은 제1항에 의하여 선정된 자에 대해 다음 각 호에 따라 기술자평가서 또는 기술제안서 등을 제출하게 하여 그 용역별로 각각 구분되어 있는 방법에 따라 평가하여야 한다. 1. 발주청이 적용되는 기술 또는 공법의 신규성, 공종간 상호복합의 정도, 친환경 건설기법(건설폐자재의 활용 등을 말한다)의 요구 정도 및 공사수행의 난이도(지질이 특이하거나 공사대상이 문화재인 경우 등을 말한다) 등을 검토하여 필요하다고 인정하는 용역의 경우에는 다음 각 목에 따라 평가할 것 가. 용역비가 5억원 이상인 기본계획ㆍ기본설계･｢건축사법｣에 의한 설계 및 용역비가 10억원 이상인 실시설계: 별표5 제2호에 따라 평가 나. 용역비가 10억원 이상인 기본계획ㆍ기본설계･「건축사법」에 의한 설계 및 용역비가 20억원 이상인 실시설계 : 기본계획ㆍ기본설계ㆍ실시설계는 별표5 제3호, 「건축사법」에 의한 설계는 별표7에 따라 평가 다. 검측감리․시공감리 또는 책임감리 중 용역비가 10억 이상이고 30억미만인 용역은 별표6 제2호에 따라 기술자평가서를 평가하고, 용역비가 30억이상인 용역은 별표6 제3호에 따라 기술제안서 평가 라. 건설사업관리 용역은 별표6의2 제2호에 따라 기술제안서 평가 마. 정밀점검 및 정밀안전진단 중 용역비가 2억원 이상인 용역은 별표6의3 제2호에 따라 기술자평가서 평가 2. 발주청은 제2항제1호에 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사의 건설기술용역 또는 「건축사법」에 의한 설계에 대하여는 제2항제1호 각 목에 따라 평가할 것(단, 정밀안전진단용역은 제외한다.) 가. 토목공사 : 현수교․사장교․아치교․트러스교 등의 특수교량, 댐, 공항, 항만, 배수갑문, 하저터널, 첨단교통체계시설의 공사 나. 건축공사 : 대경간(大徑間)구조 등 특수공법 구조물 공사, 환승․복합 역사공사 다. 플랜트공사 : 다수의 기자재 공급자가 참여하는 플랜트설비 공사, 고도처리방식에 따른 정수장 공사, 하수․폐수처리 공사, 폐기물소각시설 공사, 쓰레기자동집하시설 공사, 열병합․화력발전설비 공사 ③ ------------- 영 제38조제1항에 따라 ------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------. 제13조의2 (설계공모에 따른 설계자의 선정) ①<삭 제> ② ------ 영 제38조제2항에 따라 설계공모에 따른 설계자를 선정하는 경우 --------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 제13조의3 (기술ㆍ가격분리에 의한 용역업자의 선정) ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 제14조의2(설계도서의 작성) ① ～ ②(현행과 같음) ③--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. ～ 4. (현행과 같음) 5. -------------- 신기술 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 제15조의4(품질시험 및 검사의 실시) ① (현행과 같음) ②------------------따라 품질관리업무를 수행하는 자(이하 "품질관리자"라 한다)는 다음 각 호의 업무를 수행하며, ------------- ------------품질관리자------- --------------------------- ----. 1. 품질관리계획 또는 품질시험계획의 검토 2. 건설자재․부재 등 주요 사용자재의 적격품 사용여부 확인 3. 공사현장에 설치된 시험실 및 시험장비 관리 4. 공사현장 근로자에 대한 품질교육 5. 공사현장에 대한 자체 품질점검 및 조치 6. 각종 품질시험 및 검사업무에 대한 계획 수립 및 수행 7. 불합격 제품 및 시험․검사공정의 지도․관리 ③ (현행과 같음) 제26조(품질시험 및 검사의 실시의뢰 등) ① ～ ④ (현행과 같음) ⑤ ------------------------- --------------------------- --------------------------- ------- 경우에는 최근 3년간 품질시험․검사성적서(품질시험․검사과정을 기록한 서류를 포함한다)를 보존하여야 하며, -------- --------------------------- ---------. ⑥ 건설업자 또는 주택건설등록업자가 해당 건설공사의 품질시험 및 검사업무를 일정기간동안 품질검사전문기관에 대행시키고자 하려면 발주청 또는 인ㆍ허가 행정기관의 장의 승인을 받아야 한다. 제28조(품질검사전문기관의 등록 등) ① (현행과 같음) ② ------------------------- -------------------------- 1.～4. (현행과 같음) 5. 영 제49조제1항에 따라 국토해양부장관이 고시한 기준을 갖춘 것을 증빙하는 서류 ③ ～ ⑦ (현행과 같음) 제28조의3(품질검사전문기관의 평가 등) ①국토해양부장관은 법 제25조의2에 따라 품질검사전문기관의 조사․평가를 위한 평가기관을 지정하여 고시한다. ② 국토해양부장관은 제1항의 평가기관 업무수행에 필요한 세부운영지침을 정하여야 하며, 품질검사전문기관 평가기관의 운영실태를 조사할 수 있다. ③제2항에 따른 조사결과 필요하다고 인정되는 부분은 시정을 요구할 수 있으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 지정을 취소할 수 있다. 1. 제1항제1호의 조사․평가를 부정한 방법으로 시행한 때 2. 제3항에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 때 제28조의4(감리용역 적정성 검토) ①영 제50조제1항에 의한 감리적정성 검토 대상 사업은 영 제50조제1항제1호에서 정한 건설공사 이외의 공사로 한다. ② 감리적정성 검토 시에는 발주처의 역량 및 공사의 특성에 따라 감리시행 여부를 결정하고 감리시행 필요 시에는 부분책임감리, 검측감리, 시공감리, 전면책임감리 순으로 그 적정성을 검토하여야 한다. 국토해양부장관은 제2항의 감리적정성 검토에 필요한 세부사항을 정하여 고시할 수 있다. 제36조(감리전문회사의 등록신청) ① (현행과 같음) 1. ～ 3. (현행과 같음) 4. ------------------------ -------------------------- -------------------------- -------------- 별지 제3호의2서식의 감리원보유현황확인서(건설기술자경력관리수탁기관에 신고된 자는 별지제15호서식의 건설기술자보유증명서). 다만, 건설기술자경력관리수탁기관에 신고되지 않은 자는 다음 각 목의 서류 가. ～ 다. (현행과 같음) 라. 별지 제56호서식의 건설기술인력현황 마. (현행과 같음) 5. (현행과 같음) 6. 재무관리상태진단보고서 7. ～ 10. (현행과 같음) ② ～ ③ (현행과 같음) < 삭 제 > 제40조의3(등록취소 등의 공고)--- -------- 법 제30조 및 제30조의2에 따라 -------------------- ---- 업무정지 또는 과징금 부과 처분을---------해당--------- -------------------. 제42조의2(설계 및 시공기준의 정비를 위한 경비의 지원) ①영 제55조제6항에 따른 건설공사기준의 정 비에 필요한 경비를 지원받고자 하는 자는 매년 2월말일까지 별지 제65호의2서식의 국고보조금교부신청서에 설계 및 시공기준 정비계획서를 첨부하여 국토해양부장관에게 제출하여야 한다. ②국토해양부장관은 영 제55조제6항에 따라 설계 및 시공기준의 정비에 필요한 경비를 지원하려면 국토해양부장관이 지정한 기관에 설치한 건설공사기준정비협의회의 검토･조정 및 중앙위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[별표 1] <개정 2008.3.14>
건설기술자 및 감리원의 교육훈련기간(제3조제1항 관련)
1. 건설기술자
교육훈련의 종류		교육훈련의 근거	교육훈련의 기간
가. 기본교육		영 제7조제3항제1호가목	2주 이상. 다만, 건설관련업체의 대표자 또는 외국인인 건설기술자는 1주 이상으로 한다.
나. 전문교육		영 제7조제3항제1호가목	1주 이상. 다만, 외국인인 건설기술자는 제외한다.
		영 제7조제3항제1호나목	1주 이상. 다만, 외국인인 건설기술자는 제외한다.
		영 제7조제3항제1호다목	1주 이상으로서 국토해양부장관이 정하는 학점인정기준에 따라 90학점 이상. 다만, 외국인인 건설기술자는 제외한다.
비고 1. 건설기술자 중 영 제7조제1항제1호 내지 제10호에 해당하는 자가 영 제7조제1항 단서에 따라 「산업안전보건법」 그 밖에 다른 법령에 따른 유사한 내용의 교육훈련을 받은 경우에는 건설기술자가 받아야 하는 전문교육 중 영 제7조제3항제1호가목에 따른 전문교육을 받은 것으로 본다. 2. 건설기술자 중 영 제7조제1항제11호에 해당하는 자가 영 제7조제1항 단서에 따라 ｢산업안전보건법｣ 그 밖에 다른 법령에 따른 유사한 내용의 교육훈련을 받은 경우(해당 건설기술자가 이 법에 의해 이수하여야 하는 교육훈련 기간 이상으로 이수한 경우에 한한다) 영 제7조제3항제1호가목 내지 다목 중 해당 건설기술자가 이수하여야 하는 교육훈련을 받은 것으로 본다. 3. 특급기술자가 「기술사법」 제5조의3제1항에 따른 교육훈련을 받은 경우에는 영 제7조제3항제1호다목에 따른 교육훈련을 받은 것으로 본다. 4. 건설기술자는 질병․입대․해외출장 등 불가피한 사유로 인하여 교육훈련을 받아야 하는 기한 내에 교육훈련을 받지 못하는 경우에는 교육훈련을 연기할 수 있으며, 이 경우 연기사유가 소멸된 날부터 1년 이내에 교육훈련을 받아야 한다.
2. 감리원
교육훈련의 종류	교육훈련의 근거		교육훈련의 기간
가. 기본교육	영 제7조제3항제2호가목		2주 이상. 다만, 외국인인 감리원은 1주 이상으로 한다.
나. 전문교육	영 제7조제3항제2호가목 및 다목		검측감리원 및 감리사보 1주 이상, 감리사 및 수석감리사 2주 이상. 다만, 외국인인 감리원은 제외한다.
	영 제7조제3항제2호나목		감리사보 1주 이상, 감리사 및 수석감리사 2주 이상. 다만, 외국인인 감리원은 제외한다.
비고 : 감리원이 영 제7조제3항제2호나목에 따른 전문교육을 받은 경우에는 영 제7조제3항제2호다목에 따른 감리수행기간은 해당 전문교육을 받은 날의 다음날부터 셈하기 시작한다.

[별표 5]

설계등 용역업자의 사업수행능력 평가기준(제13조제1항관련)

1. 평가기준(제13조제1항제1호에 따른 평가대상용역)

평가항목	배점 범위	평 가 방 법
가. 참여기술자	50	- 참여기술자 등급･교육훈련 등에 따라 평가
나. 유사용역 수행실적	15	- 업체의 수행실적에 따라 평가
다. <삭제 05.7.1>	-
라. 신용도	10	- 관계법령에 의한 입찰참가제한․업무정지․부실벌점 등의 처분내용에 따라 평가 - 재정상태건실도에 따라 평가
마. 기술개발 및 투자실적	15
바. 업무중첩도	10	- 회사 또는 참여기술자의 업무하중 등에 따라 평가
사. <삭제 05.7.1>	-

비고

1. 평가항목별 세부평가기준은 국토해양부장관이 정하여 고시한다.

2. 발주청은 용역의 특성에 맞도록 평가항목·배점범위·평가방법 등을 보완하여 세부평가기준을 작성하여 적용할 수 있으며, 평가항목별 배점범위는 ±20%의 범위 안에서 조정하여 적용할 수 있다.

3. 발주청은 입찰공고기간중 세부평가기준을 배부 또는 공람하도록 하여야 하며, 평가 후 평가결과를 공개하여야 한다.

2. 평가기준 (제13조제2항에 따른 평가대상용역)

평가항목	세부사항	배점 범위	평 가 방 법
가. 설계팀의 경력 및 역량		70	- 참여기술자의 경력 - 참여기술자의 유사용역 수행실적 - 참여기술자의 업무중첩도 등
나. 수행계획 및 방법	- 수행 계획	15	- 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도 - 과업단계별 작업계획 및 체계 - 관련 계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안 - 문제점 분석 및 처리대책
	- 수행 방법	10	- 수행용역에 대한 특정경험 및 당해용역 적용성
	-기타	5	- 책임기술자의 발표 및 면접

비고

1. 발주청은 용역의 특성에 맞도록 평가항목, 세부사항, 배점범위, 평가방법 등을 보완하여 세부평가기준을 작성하여 적용할 수 있다.

2. 발주청은 입찰희망자에게 세부평가기준을 배부 또는 공람하도록 하여야 한다.

3. 발주청은 낙찰된 용역업체의 기술자평가서를 용역계약문서로 정하여야 하며, 이에 대한 사항을 입찰공고시 명시하여야 한다.

4. 발주청은 입찰희망자가 기술자평가서 작성에 필요한 충분한 시간을 미리 확보하여 제시하여야 한다.

5. 발주청은 기술자평가서의 작성분량과 작성방법 등을 제한할 수 있으며, 제한사항을 위반한 경우에는 감점할 수 있다.

6. 발주청은 기술자평가서의 평가에 있어서 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우로서 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완요구내용은 모든 참여업체에 공지하여야 하며, 보완요구기한까지 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가한다.

7. 발주청은 기술자평가서의 평가를 위하여 발주청의 직원, 관련 공무원, 관계 기관 임직원 및 해당 분야 전문가 등으로 구성된 평가위원회를 구성할 수 있다. 다만, 자체 기술능력을 보유한 발주청은 그 직원만으로 평가위원회를 구성할 수 있다.

8. 발주청은 평가위원회의 요청이 있는 경우에는 기술자평가서를 제출한 자에게 보완자료 등 평가에 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

9. 발주청은 그가 정하는 바에 따라 평가위원으로 하여금 평가사유서를 제출하게 하여야 하며, 평가결과는 공개하여야 한다.

3. 평가기준 (제13조제2항에 따른 평가대상용역)

평가항목	세부사항	배점 범위	평 가 방 법
가. 설계팀의 경험 및 역량		30	- 참여기술자의 경력 - 참여기술자의 유사용역 수행실적 - 참여기술자의 업무중첩도 등
나. 수행계획 및 방법	- 수행 계획	20	- 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도 - 과업단계별 작업계획 및 체계 - 관련 계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안 - 하자대책 및 사후평가 방안 - 문제점 분석 및 처리대책 - 현장조사, 관련 계획조사 및 관련 계획간의 연계의 적정성 - 사업효과 극대화 방안 등
	- 수행 방법	25	- 작업수행기법(사전조사 및 작업방법 등) - 각종 영향평가, 친환경건설기법 도입 - 수행용역에 대한 특정경험 및 당해용역 적용성 - 예상문제점 및 대책 등
	- 기술 향상	20	- 신기술·신공법의 도입과 그 활용성의 검토정도 및 관련 기술자료 등재 - 3차원 시뮬레이션, 경관 디자인 설계, 3차원 설계기법 도입 등 설계개선방안 - 시설물의 생애주기비용을 감안한 설계기법 등
	-기타	5	- 기술제안서 발표 및 면접

비고

1. 동표 2항의 비고 내용을 준용한다.

[별표 6] <개정 2008.3.14> 감리전문회사의 사업수행능력 평가기준(제13조제1항관련) 1. 평가기준(제13조제1항제1호에 따른 평가대상용역)
평가항목	배점범위	평가방법
가. 참여감리원	50	-참여감리원의 등급·실적·경력․교육훈련 등에 따라 평가
나. 유사용역수행실적	10	-감리전문회사의 감리용역수행실적에 따라 평가
다. <삭제>
라. 신용도	15	-관계법령에 의한 입찰참가제한·업무정지․부실벌점·부패행위관련자․우수감리원․우수감리업체․공사비절감기여 감리원 등의 처분내용에 따라 평가 -재정상태건실도에 따라 평가
마. 기술개발 및 투자실적	10	-기술개발실적 및 투자실적에 따라 평가
바. 업무중첩도	5	-참여감리원의 업무중복도에 따라 평가
사. 교체빈도	10	-감리원의 교체빈도에 따라 평가
아. <삭제>	-	-<삭제>
비고 별표5의 제1항 비고 내용을 준용한다.

2. 평가기준(제13조제2항에 따른 평가대상용역)

평가항목	세부사항	배점 범위	평 가 방 법
가. 구성조직의 역량 및 적정성	소 계	70
	-참여감리원	45	- 참여감리원의 등급․실적․경력․교육훈련 등에 따라 평가
	-유사용역수행실적	10	- 감리전문회사의 감리용역수행실적에 따라 평가
	-신용도	15	- 관계법령에 의한 입찰참가제한․업무정지․부실벌점․부패행위관련자․우수감리원․우수감리업체․공사비절감기여 감리원 등의 처분내용에 따라 평가 - 재정상태 건실도에 따라 평가
나. 참여감리원 과업수행 계획 및 방법	소 계	30
	-수행계획	20	- 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도 - 공사 공종별 감리계획 - 품질 및 안전, 공정관리 계획 - 예상되는 문제점 및 개선대책 등
	-발표 및 면접	10	- 책임감리원의 업무수행능력, 자질 검증을 위한 발표 및 면접 실시

비고

별표5의 제2항 비고 내용을 준용한다.

3. 평가기준(제13조제2항에 따른 평가대상용역)
평가항목	세부사항	배점범위	평가방법
가. 과업수행 조직	-구성조직의 역량 및 적정성	30
	-참여감리원	(20)	-참여감리원의 등급․실적․경력․교육훈련 등에 따라 평가
	-유사용역수행실적	(5)	-감리전문회사의 감리용역 수행실적에 따라 평가
	-신용도	(5)	-관계법령에 의한 입찰참가제한․업무정지․부실벌점․부패행위관련자․우수감리원․우수감리업체․공사비절감기여 감리원 등의 처분내용에 따라 평가
나. 과업수행 이해도	-과업분석의 적정성 -기술제안서 발표 및 면접	15 (5) (10)	-사업추진현황과 동 사업의 특성 및 배경파악, 예상되는 문제점 및 개선을 요하는 사항이 있을 경우 이에 대한 대책 제시 -책임감리원의 기술제안서 발표 및 면접을 통해 과업내용에 대한 이해도 및 책임자 자질의 적정성 평가
다. 과업수행세부계획	-시공계획 및 설계도서의 검토사항 -품질관리방안 -안전관리방안 -환경관리방안	45 (15) (10) (10) (10)	-당해 사업의 특성을 고려하여 시공계획 및 설계도서의 검토사항 제시 -세부적인 품질관리방안 제시(필요한 경우 주요 공종별 체크리스트 제시) -재해예방 및 비상사태 발생시 조속한 조치를 위한 안전관리방안 제시 -공사현장 주변환경 및 생활환경 관리방안 수립
라. 과업수행지원체계	-관련기관과의 협력체계 및 본사의 지원체계 -기술자료 활용 및 정보관리 체계	10 (5) (5)	-발주자 및 시공자, 관련용역사, 유관기관과의 긴밀한 협조체계 및 상주감리원에 대한 현장업무 지원방안 -법령정보 및 기술자료, 절차서, 전산프로그램 등을 활용한 효율적 업무수행체계의 수준평가
비고 별표5의 제2항 비고 내용을 준용한다.

[별표 6의2] <개정 2008.3.14> 건설사업관리자의 사업수행능력 평가기준(제13조제1항제1호관련) 1. 평가기준(제13조제1항제1호에 따른 평가대상용역)
평가항목	배점범위	평가방법
가. 참여기술자	50	-참여기술자의 등급·실적·경력․교육훈련 등에 따라 평가
나. 유사용역 및 공사 수행실적	15	-건설사업관리자의 용역실적 및 공사수행실적에 따라 평가
다. 신용도	15	-관계법령에 의한 입찰참가제한·업무정지․부실벌점 등의 처분내용에 따라 평가 -재정상태건실도에 따라 평가
라. 기술개발 및 투자실적	10	-기술개발실적 및 투자실적에 따라 평가
마. 업무중첩도	10	-참여기술자의 업무중복도에 따라 평가
비고 별표5의 제2항 비고 내용을 준용한다.

2. 평가기준(제13조제2항에 따른 평가대상용역)
평가항목	세부사항	배점범위	평가방법
가. 과업수행조직	-조직의 역량	40	-참여기술자, 유사용역 및 공사 수행실적, 신용도 평가
	-기술제안서 발표 및 면접	10	-책임기술자의 이해도 및 자질의 적정성 평가
	-인원투입계획	5	-조직 구성, 업무 분장의 적정성 -건설사업수행 단계별 인원투입계획성 등 평가
나. 과업수세부계획	-과업에 대한 이해도	5	-건설공사의 특성 및 발주청 요구사항 분석 -예상되는 문제점 및 대책 등 평가
	-시공전단계의 사업관리	15	- 건설사업수행단계별 사업관리일반, 설계의 경제성 등 검토, 계약관리, 사업비관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 사업정보관리 등의 수행방법 적정성 및 실현가능성 등 평가
	-시공이후단계의 사업관리	20
	-기술 활용	5	-신기술․신공법의 도입과 활용 -기술자료, 소프트웨어 및 장비 등의 활용과 업무수행지원체계 효율성 등 평가

비고

1. 별표5의 제2항 비고 내용을 준용한다.

[별표 6의3] 정밀점검 및 정밀안전진단전문기관의 사업수행능력 평가기준(제13조제1항관련) 1. 평가기준(제13조제1항제1호에 따른 평가대상용역)
평가항목	배점범위	평가방법
가. 참여기술자	45	-참여기술자의 등급·실적·경력․교육훈련 등에 따라 평가
나. 유사용역수행실적	25	-유사용역수행실적에 따라 평가
다. 신용도	10	-관계법령에 의한 입찰참가제한·업무정지 등의 처분내용에 따라 평가 -재정상태건실도에 따라 평가
라. 기술개발 및 투자실적	10	- 기술개발실적 및 투자실적에 따라 평가
마. 업무중첩도	10	-참여기술자의 업무중복도에 따라 평가
비고 별표5의 1항의 비고 내용을 준용한다.

2. 평가기준(제13조제2항제1호에 따른 평가대상용역)

평가항목	세부사항	배점 범위	평 가 방 법
가. 조직의 경험 및 역량	소 계	70
	기술자 등급․경력	35	- 참여기술자의 등급․경력
	유사용역 수행실적	20	- 참여기술자의 유사용역 수행실적
	업무중첩도	10	- 참여기술자의 업무중첩도
	직무적정성	5	- 부실점검․진단업자 - 점검․진단실시결과에 대한 평가반영 등
나. 수행 계획 및 방법	소 계	30
	- 수행계획	20	- 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도 - 과업수행계획의 적정성 - 당해 용역의 예상되는 문제점 및 개선대책
	- 책임기술자 발표 및 면접	10	- 책임기술자의 업무수행능력, 자질 검증을 위한 발표 및 면접실시

비고

별표5의 제2항 비고 내용을 준용한다.

[별표 7]을 다음과 같이 한다.

[별표 7] <개정 2008.3.14>
공공건축설계자의 사업수행능력 평가기준 (제13조의2관련)
평가항목	배점범위	평가방법
가. 설계의 예술성·작품성·기능성 및 안전성	85
	(10)	○도시계획·택지개발계획·단지계획 등의 적합성 -도로·교통 및 단지계획과 도시미관·기능보호
	(30)	○건축계획의 예술성·작품성 및 기능성 -계획의 타당성·창의성·독창성 및 기능성과 공공기여도, 환경친화적 설계기법 반영
	(15)	○건축구조 및 시공계획의 기술성 및 안정성 -구조의 안정성·시공의 적정성(공사시방서를 포함한다) 및 내구성과 발주청 요구사항 등의 가능성
	(15)	○주변환경과 도시환경의 조화와 문화의 기여도 -식재·조경·조형물·도시안내시설 등 공공시설물, 문화공간 등의 설치 등과 커뮤니티의 이벤트 기획능력
	(10)	○경제성 및 공공성 등 -설계 및 자재표준화, 우리나라의 기후·풍토 등 실정에 맞는 자재의 사용계획과 에너지 절약 등의 경제성, 공공의 기여도, 건축물의 생애주기비용의 적정성과 건축폐자재의 재활용 정도 등 환경관리계획서의 적정성
	(5)	○대안의 제안과 신기술 및 공법의 제시 -기본설계에 대한 개선안 제안 등의 평가와 신기술 및 신공법 등의 적용
나. 작업계획 및 기법	5	○수행계획 및 수행방법 -과업수행 세부계획·공정계획을 포함한 각종 계획, 작업수행기법, 인원투입, 각종 영향평가, 주민의 의견청취, 예상문제점 및 대책등
다. 참여기술자 및 용역실적	10	○해당분야 경력 -책임건축사 및 분야별 책임설계자 경력등 ○해당분야 유사설계 -용도·구조·설비 등의 유사한 설계
비고 1. 평가항목별 세부평가기준 및 가·감점기준은 국토해양부장관이 정하여 고시한다. 2. 발주청은 설계의 특성에 맞도록 평가항목별 배점범위를 ±20%의 범위 내에서 조정하여 적용할 수 있다. 3. 발주청은 입찰공고기간중 세부평가기준을 배부 또는 공람하도록 하여야 하며, 평가 후 평가결과를 공개하여야 한다. 4. 제13조의2제1항에 따른 사업수행능력평가에 있어 설계의 예술·작품성 등 창의성과 기능성 등의 평가를 위하여 필요한 경우에는 계획설계 도면을 제출받을 수 있다. 5. 공동도급으로 설계를 수행하는 경우에는 유사설계 또는 전차설계실적과 입찰참가제한기간 등은 공동도급업체의 것과 합산하며, 재정상태건실도 등은 각 공동도급회사에 대한 평가결과의 평균으로 한다. 이 경우 유사설계실적은 입찰공고일을 기준으로 10년의 범위 안에서 차등평가할 수 있으며, 건축설계집행계획 공고시 전기설계용역업체와의 공동참가를 의무화할 수 없다. 6. 다음의 구분에 따라 감점할 수 있다. 가. 용역사업의 집행계획 공고내용에 위배되었거나 컴퓨터그래픽, 모형, 투시도 등 필요 이상의 과도한 비용이 소요되는 도면 등을 제출한 경우 감점 나. 참여건축설계사무소 및 참여건축사 또는 기술자가 부실벌점을 받은 경우 감점 다. 그 밖에 공공건축설계용역업의 발전을 위하여 국토해양부장관이 정하는 사항

[별표 8] <개정 2008.10.2> 건설공사 등의 부실벌점관리기준(제13조의6제1항관련)
1. 용어의 정의 가. "부실벌점"이라 함은 건설업자·주택건설등록업자·설계 등 용역업자(「건축사법」 제23조제2항에 따른 건축사사무소개설자를 포함한다) 및 감리전문회사(이하 이 표에서 "업체"라 한다)와 이에 소속된 건설기술자·감리원 또는 건축사(이하 이 표에서 "건설기술자등"이라 한다)에 대하여 국토해양부장관, 발주청 또는 건설공사를 허가·인가 또는 승인한 기관의 장(이하 "측정기관"이라 한다)이 제5호의 부실벌점측정기준에 따라 부과한 점수를 말한다. 나. "경감점수"라 함은 업체 또는 건설기술자등이 받은 부실벌점에서 제5호의 부실벌점경감기준에 따라 경감하도록 한 점수를 말한다. 2. 부실벌점의 적용대상 측정기관은 제5호의 부실벌점측정기준에서 부실내용을 정한 경우 및 이와 관련하여 시정명령 등을 받은 경우에 부실벌점을 적용한다. 다만, 관계법령에서 건설공사의 부실과 관련하여 다음 각목의 처분 등을 받은 경우를 제외한다. 가. 「건설산업기본법」 제82조 및 제83조에 따른 면허취소 및 영업정지 나. 「주택법」 제13조에 따른 등록말소 또는 영업정지 다. 「건설기술관리법」 제6조의4에 따른 업무정지 라. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조에 따른 입찰참가제한(설계 등 용역을 부실하게 수행한 설계 등 용역업자에 한한다) 마. 「건설기술관리법」 제20조의4에 따른 업무정지 바. 「건설기술관리법」 제30조에 따른 등록취소 또는 업무정지 사. 「건설기술관리법」 제33조에 따른 업무정지 아. 「국가기술자격법」 제12조에 따른 자격취소 또는 자격정지 자. 기타 관계법령에 따른 가목에서 아목에 준하는 행정처분 3. 부실벌점의 산정방법 가. 당해 반기에 동일업체의 건설공사 또는 건설기술용역이 2개 이상일 경우 에는 업체가 당해 공사(용역)에서 받은 부실벌점의 합을 당해 건설공사 또는 건설기술용역의 수로 나누어 산정한 부실벌점에서 경감점수를 뺀 점수 를 당해 업체의 평균부실벌점으로 한다. 나. 누계평균부실벌점은 당해 업체 또는 건설기술자등의 최근 2년간의 평균부실벌점의 합계를 2로 나눈 값으로 한다. 다. 건설공사 현장 등의 점검시 지적된 내용과 제5호의 주요부실내용이 일치하지 아니하는 경우에는 지적된 내용과 유사한 부실내용의 벌점을 부과한다. 4. 부실벌점의 관리 및 적용 가. 업체 및 건설기술자등에 대한 부실벌점은 입찰참가자격의 사전심사를 하는 때와 다른 법령에 의한 불이익을 주는 때에 이를 적용할 수 있다. 이 경우 누계평균부실벌점이 1점 이상 2점 미만인 경우에는 0.2점, 2점 이상 10점 미만인 경우에는 1점, 10점 이상 15점 미만인 경우에는 2점, 15점 이상 20점 미만인 경우에는 3점, 20점 이상인 경우에는 5점을 각각 감점한다.
나. 부실벌점은 매반기의 말일을 기준으로 2월이 경과한 날부터 적용한다. 다. 부실벌점을 불이익과 연계하여 적용하는 최초의 시기는 업체의 경우에는 1996년 9월 1일로 하고, 건설기술자등의 경우에는 1997년 9월 1일로 한다. 라. 측정기관의 장은 부실사항에 대하여 당해 업체(현장대리인을 포함한다) 및 건설기술자등의 확인을 받아 제5호 가목 내지 다목의 주요부실내용을 기준으로 부실벌점을 책정하고, 그 결과를 벌점부과의 대상자에게 통지하여야 한다. 다만, 당해 공사와 관련하여 감사기관이 처분을 요구하는 경우 또는 당해 업체(현장대리인을 포함한다) 또는 건설기술자등이 부실확인을 거부하는 경우에는 처분요구서 또는 사진촬영 등의 증빙자료를 근거로 하여 벌점을 책정할 수 있다. 마. 측정기관의 장은 라목의 규정에 의하여 부실벌점의 책정 및 경감결과를 통지하고자 하는 경우에는 미리 30일 이상의 기간을 정하여 부실벌점의 부과대상자에게 의견제출의 기회를 주어야 하며, 의견서를 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출한 자에게 제출의견에 대한 검토결과를 통보하여야 한다. 이 경우 부과대상자가 제출한 의견에 대한 검토는 측정기관이 지명하는 5인 이상의 관계 직원이 실시하여야 한다. 바. 측정기관의 장은 마목의 규정에 의한 검토결과 부실사실의 확인과 부실벌점의 책정에 착오 등 명백한 하자가 있음이 발견되거나, 업체 또는 건설기술자가 부실사실에 명백히 책임이 없다고 판단되는 경우에는 부실벌점의 책정 결과를 정정하여 부과대상자에게 통지하고, 마목에 따른 이의제기가 없는 경우 라목의 책정 결과를 확정하여 통지하여야 한다. 사. 건설기술자가 근무하는 업종을 변경하는 경우에도 부실벌점은 승계된다. 5. 부실벌점의 측정기준 및 경감기준 부실벌점은 다음 각 목의 기준에 의하여 개별단위의 부실사항별로 업체 및 건설기술자등에게 각각 부과한다. 다만, 다음 각 목의 표에서 업체 또는 건설기술자등에 한하여 적용하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 건설업자·주택건설등록업자 및 건설기술자에 대한 부실벌점측정기준
번호	주요부실내용	벌점
1.1	○토공사의 부실 -설계도서(관련기준을 포함한다. 이하 같다)와 다른 기초굴착과 절토·성토 등으로 인하여 토사붕괴 또는 지반침하가 발생한 경우 -기초굴착 및 절토·성토 등을 소홀히 하여 토사붕괴 또는 지반침하가 발생한 경우	2 또는 3 1
1.2	○콘크리트면의 균열발생 -구조물의 허용 균열폭보다 큰 균열이 발생하였으나 구조검토 등 원인분석과 보수·보강을 위한 균열관리를 하지 아니한 경우 -구조물의 허용 균열폭보다 큰 균열이 발생하였으나 구조검토 등 원인분석과 보수·보강을 위한 균열관리를 한 경우 -구조물의 허용 균열폭보다 작은 균열이 발생하였으나 균열의 진행여부에 대한 관리와 보수·보강을 하지 아니한 경우	3 1 또는 2 1
1.3	○콘크리트 재료분리의 발생 -주요구조부(제41조제3항제1호 내지 제7호를 말한다. 이하 별표 8에서 같다)의 철근노출이 발생한 경우 -재료분리가 0.1㎡ 이상이나 적정한 보수․보강 조치(위치 파악 및 구체적 보수․보강 계획 수립시 조치한 것으로 본다)를 하지 아니한 경우	3 1
1.4	○철근의 배근·조립 및 강구조의 조립·용접·시공상태의 불량 -주요구조부의 시공불량으로 부재당 보수·보강이 3개소이상 필요한 경우 -주요구조부의 시공불량으로 보수·보강이 필요한 경우 -기타구조부의 시공불량으로 보수·보강이 필요한 경우	3 2 1
1.5	○배수상태의 불량 -배수구조물을 설계도서 및 현지여건과 다르게 시공하여 배수기능을 상실한 경우 -배수구조물을 설계도서 및 현지여건과 다르게 시공하여 배수기능에 지장을 초래한 경우 -배수구의 관리가 불량한 경우	3 2 1
1.6	○방수불량으로 인한 누수발생 -누수가 발생하거나 방수구조물에서 방수면적의 1/2 이상의 보수가 필요한 경우 -방수구조물의 시공불량으로 보수가 필요한 경우	3 1 또는 2
1.7	<삭제>
1.8	○시공단계별로 감리원(감리원을 배치하지 아니하여도 되는 경우에는 감독자를 말한다. 이하 이 목에서 같다)의 검토·확인을 받지 아니한 시공 -주요구조부에 대하여 감리원의 검토·확인을 받지 아니하고 시공한 경우 -감리원의 지시사항의 이행을 정당한 사유없이 지체한 경우	2 또는 3 1
1.9	○시공상세도면 작성의 소홀 -주요구조부 시공상세도의 작성을 소홀히 하여 시공보완이 필요한 경우 -기타구조부에 대한 시공상세도의 작성을 소홀히 하여 시공보완이 필요한 경우	2 1
1.10	○공정관리의 소홀로 인한 공정부진 -감리원으로부터 지연된 공정을 만회하기 위한 대책의 요구를 받은 후 그 대책을 수립하지 아니한 경우 -공정관리의 소홀로 공사가 지연되고 있으나 대책이 미흡한 경우	2 또는 3 1
1.11	<삭제>
1.12	○가설시설물(동바리·비계 또는 거푸집 등) 설치상태의 불량 -가설시설물의 설치불량으로 안전사고가 발생한 경우 -동바리·비계 또는 거푸집 등 가설시설물의 시공계획서 및 시공도면을 작성하지 아니하거나 그 설치의 불량으로 인하여 보완시공이 필요한 경우	2 또는 3 1 또는 2
1.13	○건설공사현장 안전관리대책의 소홀 -정기안전점검의 결과 조치요구사항을 이행하지 아니하거나 정당한 사유없이 기간 내에 안전점검을 실시하지 아니한 경우, 안전관리계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 누락하거나 기준에 미달하여 보완이 필요한 경우 -각종 공사용 안전시설 등의 설치를 안전관리계획에 따라 설치하지 아니하여 안전사고가 우려되는 경우	2 또는 3 1 또는 2
1.14	○품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립 및 실시의 미흡 -품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 누락하거나 기준에 미달하여 보완이 필요한 경우	2 또는 3
	-품질관리계획 또는 품질시험계획의 실시가 미흡하여 보완시공이 필요한 경우	1 또는 2
1.15	○시험실의 규모·시험장비 또는 품질관리자 확보의 미흡 -시험장비를 갖추지 아니하거나 품질관리자를 배치하지 아니한 경우 -시험실·장비나 품질관리자의 자격이 기준에 미달한 경우 -시험장비의 고장을 방치하여 시험의 실시가 불가능하거나 유효기간이 경과된 장비를 사용한 경우	3 2 1
1.16	○건설용 자재 및 기계·기구 관리상태의 불량 -기준에 미달하거나 발주청의 승인을 얻지 아니한 기자재를 반입 또는 사용한 경우 -건설기계·기구의 설치관련기준에 미달되어 안전사고의 위험이 있는 경우 -자재의 보관상태가 불량하여 품질에 영향을 미칠 경우	3 2 1
1.17	○콘크리트의 타설 및 양생과정의 소홀 -콘크리트 배합설계를 실시하지 아니한 경우, 콘크리트 타설계획을 수립하지 아니한 경우, 거푸집 해체시기 및 타설순서를 준수하지 아니한 경우 -슬럼프테스트, 염분함유량시험, 압축강도시험 또는 양생관리를 실시하지 아니한 경우, 생산․도착시간 및 타설완료시간을 기록․관리하지 아니한 경우, 기준을 초과하여 레미콘 물타기를 한 경우	2 또는 3 1 또는 2
1.18	○레미콘 플랜트(아스콘 플랜트를 포함한다) 현장관리상태의 불량 -계량장치를 검정하지 아니한 경우, 골재를 규격별로 분리하여 저장하지 아니한 경우, 자동기록장치를 작동하지 아니하거나 기록지를 보관하지 아니한 경우, 기준을 초과하여 레미콘 물타기를 한 경우 또는 골재관리상태가 미흡하거나 아스콘의 생산온도가 적정하지 아니한 경우 -품질시험이 적정하지 못하거나 장비결함사항을 방치한 경우	2 또는 3 1 또는 2
1.19	○아스콘의 포설 및 다짐상태 불량 -시방기준에 맞지 아니한 자재를 현장에 반입한 경우 -현장다짐밀도 및 포장두께가 부족한 경우 -혼합물온도관리기준을 초과하거나 평탄성측정결과 시방기준을 초과한 경우	2 또는 3 1 또는 2 1
1.20	○설계도서 및 관련기준과 다른 시공 -주요구조부를 설계도서 및 관련기준과 다르게 시공하여 보완시공이 필요한 경우 -기타구조부를 설계도서 및 관련기준과 다르게 시공하여 보완시공이 필요한 경우 -기타구조부를 설계도서 및 관련기준과 다르게 시공하여 경미한 보수가 필요한 경우	3 2 1
1.21	○계측관리의 불량 -계측장비를 설치하지 아니한 경우 또는 계측장비가 작동하지 아니하는 경우 -특별시방서의 규정상 계측횟수가 미달하거나 잘못 계측한 경우 -측정기한이 초과하는 등 계측관리가 소홀한 경우	3 2 1
나. 감리전문회사 및 감리원에 대한 부실벌점측정기준
번호	주요부실내용	벌점
2.1	○설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인의 소홀
	-주요구조부에 대한 검토·확인의 소홀로 인하여 보완시공이 필요하거나 계획공정에 차질이 발생한 경우 -기타구조부에 대한 검토·확인의 소홀로 인하여 보완시공이 필요한 경우 -기타 확인검측의 누락 또는 검측업무의 지연으로 인하여 계획공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.14	ㅇ 시방기준의 변경이나 사업계획의 변경 등에 따른 발주청의 지시사항을 이행하지 아니하여 계획공정에 차질이 발생하거나 보완시공이 필요한 경우	1 또는 2
2.15	ㅇ 가교 등 주요 가설시설물에 대한 구조검토 절차를 이행하지 아니하거나 소홀히 한 경우	2 또는 3
2.2	○시공상세도면에 대한 검토의 소홀 -주요구조부 시공상세도면의 검토를 소홀히 하여 보완시공이 필요한 경우 -기타구조부 시공상세도면의 검토를 소홀히 하여 보완시공이 필요한 경우	2 또는 3 1
2.3	○기성 및 예비준공검사의 소홀 -검사 후 재시공 사항이 발생한 경우 -검사 후 부분보완시공 사항이 발생한 경우 -검사지연으로 계획공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.4	○시공자의 건설안전관리에 대한 확인의 소홀 -안전관리계획서를 검토․확인하지 아니한 경우, 정기안전점검을 실시하지 아니한 경우 또는 미지정기관의 정기안전점검이나 정기안전점검결과 조치요구사항의 이행을 확인하지 아니한 경우	3
	-건설안전관리계획서의 제출을 1개월 이상 지연한 경우 또는 정기안전점검의 기간 내 미실시 등 확인을 소홀히 한 경우	2
2.5	○설계변경사항 검토·확인의 소홀 -설계도서의 확인 잘못으로 시공 후 주요구조부 또는 전체공사비의 10% 이상 변경사유가 발생한 경우 -설계변경사항을 반영하지 아니한 경우 -설계변경사항의 검토지연으로 공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.6	○시공계획 및 공정표 검토의 소홀 -시공계획 및 공정표 검토의 잘못으로 보완 시공이 필요하거나 계획공정에 차질이 발생한 경우 -설계변경 요인에 따른 시공계획 및 공정표변경승인을 관련 규정에 따라 이행하지 아니한 경우	2 또는 3 1 또는 2
2.7	○품질관리계획(품질시험계획)의 수립과 시험성과에 관한 검토·확인의 불철저 -계획의 수립 또는 성과에 대한 검토확인을 실시하지 아니한 경우, 시공자가 시험장비를 갖추지 아니하거나 품질관리자를 배치하지 아니하였으나 시정지시 등 적정한 조치를 취하지 아니한 경우 -계획의 수립 또는 성과에 대한 검토·확인을 성실하지 아니하게 하여 보완시공이 필요한 경우, 시험실․장비나 품질관리자의 자격이 기준에 미달하였음에도 시정지시 등 적정한 조치를 취하지 아니한 경우 -계획의 수립 또는 성과에 대한 검토·확인을 소홀히 하여 품질시험 중 일부종목을 누락하거나 시험횟수가 부족한 경우, 시험장비의 고장을 방치하여 시험의 실시가 불가능하거나 장비의 유효기간이 경과되었음에도 시정지시 등 적정한 조치를 취하지 아니한 경우	3 2 1
2.8	○사용자재 적합성의 검토·확인의 소홀 -레미콘·철근 등 주요자재 품질확인을 소홀히 한 경우 -기타자재의 품질확인을 실시하지 아니한 경우	2 1
2.9	○시공자 제출서류의 검토소홀 및 처리지연 -제출서류 처리지연으로 계획공정차질 또는 보완시공이 필요한 경우 -제출서류검토의 소홀로 보완시공이 필요한 경우 -제출서류검토의 소홀로 인하여 계획공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.10	○기록유지 및 보고의 소홀 -감리업무수행지침서 등에 의한 기록유지 또는 보고의 소홀로 인하여 계획공정차질 또는 민원이 발생하거나 보완시공이 필요한 경우	1 또는 2
2.11	○감리업무의 소홀 등 -감리원의 자격미달 및 인원부족이 발생한 경우(감리업체에 한한다) -감리원이 현장을 무단으로 이탈한 경우(감리원에 한한다)	2 또는 3 1 또는 2
2.16	○비상주감리원의 현장시공실태 점검의 소홀 - 비상주감리업무 수행이후 현장점검횟수가 정해진 최소 횟수보다 2회이상 미달하여 기술지도 등 업무에 지장을 초래한 경우 - 비상주감리업무 수행이후 현장점검횟수가 정해진 최소횟수보다 2회이상 미달한 경우	2 1
2.12	○입찰참가자격 사전심사시 제출된 감리원의 임의변경 또는 관리소홀(감리업체에 한한다) -발주자에게 승인를 받지 아니하고 감리원을 교체하거나 50% 이상의 감리원을 교체한 경우(감리원의 철수사유가 “완료”인 경우 제외) -동일 분야의 감리원을 상당한 이유없이 3번 이상 교체한 경우	2 또는 3 1 또는 2
2.13	○공사수행과 관련한 각종 민원발생대책의 소홀 -환경오염(수질오염·공해 또는 소음)의 발생으로 인근주민의 권익이 침해되어 집단민원이 발생한 경우로서 예방조치를 하지 아니한 경우 -공사수행과정에서 토사유실, 침수 등 시공관리의 소홀로 인하여 민원이 발생한 경우로서 그 예방조치를 하지 아니한 경우	2 또는 3 1 또는 2
다. 설계·설계감리 등 용역업자 및 용역참여기술자에 대한 부실벌점측정기준
번호	주요부실내용	벌점
3.1	○각종 현장사전조사 또는 관계기관협의의 잘못으로 인한 설계변경사유의 발생 -과업지시서에 명시된 현장사전조사나 관계기관협의 등을 하지 아니한 경우 -과업지시서에 명시된 현장사전조사 및 관계기관협의 등을 하였으나 조사범위의 선정 등이 부실한 경우 -지역여론의 수렴 등이 부족하여 공사중 민원이 발생한 경우	3 2 1
3.13	ㅇ 타당성 조사시 수요예측을 고의 또는 중대한 과실로 부실하게 수행하여 발주청에 손해를 끼친 때 - 고의로 수요예측을 30퍼센트 이상 잘못한 경우 - 중대한 과실로 수요예측을 30퍼센트 이상 잘못한 경우 - 고의로 수요예측을 잘못하여 이 법 또는 다른 법에 의하여 형사처벌을 받은 경우	3 2 1
3.2	○토질·기초조사의 잘못 -과업지시서에 명시된 보링 등 토질·기초조사를 하지 아니한 경우 -과업지시서에 명시된 토질·기초조사의 잘못으로 공법의 변경사유가 발생한 경우 -경미한 설계변경사유가 3건 이상 발생한 경우	3 2 1
3.3	○현장측량의 잘못으로 인한 설계변경사유의 발생 -주요시설계획의 변경이 발생한 경우 -기타시설계획의 변경이 발생한 경우 -측량성과분석이 미흡한 경우	3 2 1
3.4	○구조·수리계산의 잘못이나 신기술 또는 신공법에 관한 이해의 부족으로 인한 구조물 보완시공의 사례 발생 -주요구조물의 전면보완시공이 발생한 경우 -주요구조물의 부분보완시공이 발생한 경우 -기타구조물의 보완시공이 발생한 경우	3 2 1
3.5	○수량 및 공사비 산출의 잘못 -총공사비가 10% 이상 변경된 경우(설계가격을 기준으로 한다. 이하 3.5에서 같다.) -총공사비가 5% 이상 변경된 경우 -토공·배수공 등 공종별 공사비가 10% 이상 변경된 경우(이 경우 공종은 총공사비의 10% 이상에 해당되는 공종으로 한한다)
		3 2 1
3.6	○설계도서 작성의 소홀 -설계도서의 일부를 누락하거나 관련기준에 미달한 경우 -설계도서간에 불일치가 발생한 경우 또는 당해 공사의 특수성, 지역여건 또는 공법 등을 고려하지 아니하여 현장의 실정과 부합되지 아니하거나 공사수행이 곤란한 경우 -상세도면의 작성이 미흡하여 시공이 곤란한 경우, 시공상세도면의 목록이 없는 경우 또는 인용내용이 불분명하거나 설계내용이 누락된 경우	3 2 1
3.7	○자재선정의 잘못으로 인한 공사의 부실 초래 -주요자재 품질·규격의 적합성 검토의 소홀로 인하여 보완시공이 필요한 경우	1 또는 3
3.8	○용역참여기술자 업무관리의 소홀 -참여예정기술자가 실제의 과업수행시에 참여하지 아니하거나 무자격자가 참여한 경우 -참여기술자의 업무범위의 기재내용이 실제와 다르거나 감독의 지시를 이행하지 아니한 경우	3 1 또는 2
3.9	○입찰참가자격 사전심사시 제출된 설계·설계감리 등 용역참여기술자의 임의변경 또는 관리소홀(설계 등 용역업체에 한한다)
	-발주자에게 보고 또는 승인없이 설계·설계감리 등 용역참여기술자를 변경하거나 50% 이상의 설계·설계감리 등 용역참여기술자를 변경한 경우 -동일 분야의 설계·설계감리 등 용역참여기술자를 상당한 이유없이 3번 이상 교체한 경우	2 또는 3 1 또는 2
3.10	○설계감리업무의 소홀 등(설계감리업체 및 참여기술자에 한한다) -영 제39조의2에 따른 설계감리의 업무범위 등과 관련하여 설계감리업무의 소홀, 기록유지 또는 보고의 소홀로 인하여 보완설계가 필요한 경우 -설계감리의 참여기술자의 업무소홀로 인하여 설계용역 계획공정에 차질이 발생한 경우	2 또는 3 1 또는 2
3.11	○설계의 경제성 등의 검토 소홀(설계감리업체 및 참여기술자에 한한다) -주요구조물의 전면적인 공법변경 사유가 발생한 경우 -주요구조물의 부분적인 공법변경 사유가 발생한 경우	2 또는 3 1 또는 2
3.12	○건설공사 안전점검의 소홀(건설안전점검기관 및 참여기술자에 한한다) -정기안전점검 또는 정밀점검 보고서를 사실과 현저히 다르게 작성한 경우 -정기안전점검 또는 정밀점검을 소홀히 실시하여 보완시공 또는 안전사고가 발생한 경우	3 1 또는 2
라. 부실벌점경감기준 (1) 시공능력평가, 우수건설업자 또는 우수건설기술용역업자의 지정 및 표창 등에 대한 부실벌점의 경감은 해당 반기 또는 다음 반기중 1회에 한하여 적용한다. 이 경우 2개 이상의 표창은 1개로 적용한다. (2) 4.1사례, 5.1사례, 6.1사례는 측정기관이 집계한 평균부실벌점에서 경감하며, 4.2사례, 5.2사례, 6.2사례 및 4.3사례, 5.3사례, 6.3사례는 최종집계한 평균부실벌점에서 경감한다
번 호	주 요 경 감 사 례	경감점수
4 4.1 4.2 4.3	○ 건설업자·주택건설등록업자 및 건설기술자 - 시공능력평가(법 제36조 제2항)결과 해당 업체의 평균 점수가 90점 이상인 업체인 경우 - 우수건설업자로 지정된 경우 - 공사시공과 관련하여 중앙행정기관의 장 이상의 표창 을 받은 경우 ※ 4.1사례 및 4.2사례는 건설기술자에게는 적용하지 아니하며, 4.1사례 및 4.2사례 모두에 해당되는 업체에 대하여는 4.1사례를 적용하지 아니하고, 4.3사례는 건설기술자가 받은 경우 건설기술자만 적용한다.	1 2 1
5 5.1 5.2 5.3	○ 감리전문회사 및 감리원 - 감리용역능력평가(법 제36조제2항)결과 해당 업체 또 는 감리원의 평가점수가 90점 이상인 업체 또는 감리원 - 우수감리전문회사 또는 우수감리원으로 지정된 경우 - 감리업무와 관련하여 중앙행정기관의 장 이상의 표창 을 받은 경우 ※ 5.1사례 및 5.2사례 모두에 해당되는 업체 및 감리원에 대하여는 5.1사례를 적용하지 아니하며, 5.3사례는 감리원이 받은 경우 감리원에게만 적용한다	1 2 1
6 6.1 6.2 6.3	○ 설계등 용역업자 및 용역참여기술자 - 용역능력평가(법 제36조제2항)결과 해당 업체의 평균 점수가 90점 이상인 업체인 경우 - 우수건설기술용역업자로 지정된 경우 - 설계등 용역업무와 관련하여 중앙행정기관의 장 이상의 표창을 받은 경우 ※ 6.1사례 및 6.2사례는 용역기술자에게는 적용하지 아니하며, 6.1사례 및 6.2사례 모두에 해당되는 업체에 대하여는 6.1사례를 적용하지 아니하고, 6.3 사례는 용역기술자가 받은 경우 용역기술자에게만 적용한다.	1 2 1

[별표 11] <개정 2008.3.14> 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준 (제15조의4제2항관련) 1. 시험·검사장비 및 인력기준
대상공사 구분	공사규모	시험·검사장비	시험실 규모	품질관리자
특급품질관리대상공사	영 제41제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하는 건설공사로서 총공사비가 1000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만제곱미터 이상인 다중이용건축물의 건설공사	영 제42조제2항에 따른 품질시험 및 검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	100제곱미터 이상	1. 특급품질관리자 1인 이상 2. 중급품질관리자 이상의 품질관리자 2인 이상
고급품질관리대상공사	영 제41제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하는 건설 공사로서 특급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	영 제42조제2항에 따른 품질시험 및 검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	50제곱미터 이상	1. 고급품질관리자 이상의 품질관리자 1인 이상 2. 중급품질관리자 이상의 품질관리자 2인 이상
중급품질관리대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000제곱미터 이상인 다중이용건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	영 제42조제2항에 따른 품질시험 및 검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	30제곱미터 이상	1. 중급품질관리자 이상의 품질관리자 1인 이상 2. 초급품질관리자 이상의 품질관리자 1인 이상
초급품질관리대상공사	영 제41조제2항에 따라 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 중급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	영 제42조제2항에 따른 품질시험 및 검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	발주자와 계약한 면적	1. 초급품질관리자 이상의 품질관리자 1인 이상

비고 발주청 또는 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사종류·규모 및 현지실정과 법 제25조에 따른 국·공립시험기관 또는 품질검사전문기관의 시험·검사대행의 정도 등을 감안하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.
2. 품질관리자의 자격인정범위
등급	학력·경력자	기술자격자
1. 특급품질	·박사학위를 취득한 자로서 3년	·기술사
관리자	이상 건설공사업무를 수행한 자 ·석사학위를 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·고등학교를 졸업한 자로서 18년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·영 제48조제1항에 따른 국·공립시험기관 또는 법 제25조제1항에 따른 품질검사전문기관에서 10년 이상 품질관리업무를 담당한 자	·기사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 13년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험기사의 자격을 취득한 자로서 8년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험산업기사의 자격을 취득한 자로서 11년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험기능사의 자격을 취득한 자로서 13년 이상 건설공사업무를 수행한 자
2.고급품질관리자	·박사학위를 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·석사학위를 취득한 자로서 6년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·영 제48조제1항에 따른 국·공립시험기관 또는 법 제25	·기사의 자격을 취득한 자로서 7년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험기사의 자격을 취득한 자로서 5년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험산업기사의 자격을 취득한 자로서 8년 이상 건설공사업무를 수행한 자

	조제1항에 따른 품질검사전문기관에서 7년 이상 품질관리업무를 담당한 자	·건설재료시험기능사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자
3. 중급품질관리자	·석사학위를 취득한 자로서 3년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 6년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자	·기사의 자격을 취득한 자로서 4년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 7년 이상 건설공사업무를 수행한 자
	·고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·영 제48조제1항에 따른 국·공립시험기관 또는 법 제25조제1항에 따른 품질검사전문기관에서 5년 이상 품질관리업무를 담당한 자	·건설재료시험기사의 자격을 취득한 자로서 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험산업기사의 자격을 취득한 자로서 5년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험기능사의 자격을 취득한 자로서 7년 이상 건설공사업무를 수행한 자
4. 초급품질관리자	·학사학위를 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·전문대학을 졸업한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·영 제48조제1항에 따른 국·공립시험기관 또는 법 제25조제1항에 따른 품질검사전문기관에서 2년 이상 품질관리업무를 담당한 자	·기사의 자격을 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ·건설재료시험기사·건설재료시험산업기사·건설재료시험기능사의 자격을 가진 자
비고 : 학력·경력자 및 기술자격자에 대한 해당 전공학과의 범위, 경력인정방법 등은 영 제4조 및 별표 1에 따라 국토해양부장관이 정하는 바에 따른다.

[별표 13] <개정 2008.3.14>
품질관리비 산출 및 사용기준(제19조제1항 관련)
1. 일반사항 가. 발주자는 해당 건설공사의 품질시험 및 검사의 종목․방법 및 횟수를 설계도서(수량산출서, 단가산출서 등)에 명시하여야 한다. 나. 건설업자 및 주택건설등록업자는 품질시험 및 검사를 해당 시방서에 따라 시행하여야 한다(공사시방서에는 영 제42조제2항에 따른 공종별 품질시험기준이 포함되어야 한다). 다. 건설업자 및 주택건설등록업자는 시방서 등 설계도서를 검토하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 작성하여야 한다. 2. 품질관리비 산출기준 가. 품질시험비 : 품질시험 및 검사에 소요되는 비용으로서 인건비, 공공요금, 재료비 및 장비손료를 포함한다. (1) 인건비는 「통계법」 제3조에 따라 대한건설협회 및 한국엔지니어링진흥협회가 조사․공표하는 노임단가를 적용하고 공공요금은 전력요금과 수도요금을 적용한다 (2) 인건비와 공공요금의 산출단위량 기준, 적용방법 등 품질관리비 산출 및 사용에 관한 구체적 기준은 국토해양부장관이 정하여 고시한다. (3) 재료비는 인건비 및 공공요금의 100분의 1로 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 조달청장이 구매하는 물품의 가격을 기준으로 실비용을 산출하여 적용할 수 있다. (4) 장비손료는 품질시험 인건비의 100분의 3을 계상한 금액으로 한다.
나. 기타 비용 : 품질시험비 외에 품질관리활동에 소요되는 비용을 말한다. 발주자가 기타 비용으로 계상할 수 있는 항목은 다음과 같다.
항목	사용내역
1. 품질문서관련 비용	○ 품질관리계획서 작성비 ○ 품질관리 절차서 작성비 ○ 기타 품질관련 문서 작성비
2. 시험 및 검사기구 부대비용	○ 품질시험을 위한 시설비용 ○ 시험 및 검사기구 검․교정비
3. 시험차량비	○ 품질시험에 소요되는 차량에 한함 - 시험차량 감가상각비 - 유류비 - 차량보험료 등 제경비
4. 품질관련 교육훈련비	○ 현장 근로자의 품질관련 교육훈련에 소요되는 교재대․초빙강사료 등
5. 기타	○ 품질관리업무 수행과 관련하여 발주자가 필요하다고 판단하는 사항
※ 기타 비용은 실비로 산정함을 원칙으로 하며, 기타 비용 사용내역을 각 항목별로 명시할 수 없는 경우에는 예정가격 작성시 품질시험비 합계의 100분의 10 이상을 계상할 수 있다. ※ 기타 비용에 계상한 비용에 대하여는 설계도서에 중복 계상하여서는 아니된다. 3. 품질관리비 사용기준 가. 건설업자 및 주택건설등록업자는 품질관리비를 품질관리비 산출기준에 따른 용도 이외에는 사용할 수 없다. 다만, 발주자 또는 건설공사를 허가․인가․승인 등을 한 행정기관의 장이 품질관리업무 수행과 관련하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 건설업자 및 주택건설등록업자는 품질관리비의 사용내역서 및 증빙서류를 비치하고, 발주자 또는 감리원 등의 요청이 있는 경우에는 이를 제시하여야 한다. 다. 품질관리비는 발주자 또는 감리원이 확인한 시험성적서 등에 의한 품질관리활동실적에 의하여 정산한다.

[별지 제8호서식]	(앞쪽)
건설기술자 경력신고서	처리기간
번호									※ 뒤쪽의 작성요령을 참조하여 작성하시기 바랍니다.	즉시
(사진) (3.5cm×4.5cm)	①성명	한글	②학력 및 군복무기간	기간	학교명	학과(전공)	학위
. . . ~ . . .
한자
. . . ~ . . .
영자 이름 성
. . . ~ . . .
주민등록번호							-								군복무기간 (해당자에 한함)	. . . ～ . . .
③주소 및 연락처	주소
자택전화		휴대전화		전자우편
④근무처이력	근무기간	회사명	업종	면허번호 또는 등록번호	근무기간	회사명	업종	면허번호 또는 등록번호
~				~
~				~
~				~
~				~
~				~
⑤ 직무분야	분야	※ ⑤항의 직무분야의 예 : 토목, 건축, 기계, 국토개발, 안전관리, 환경, 교통, 전기 등 「국가기술자격법」에 의한 직무분야
⑥ 기술자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
⑦ 교육훈련	기간	과정명	교육기관명
. . . ~ . . .
. . . ~ . . .
. . . ~ . . .
⑧ 상훈	연월일	종류	시행청	근거
210mm×297mm(보존용지(2종) 60g/㎡)

[별지 제21호의2서식]

신기술활용실적증명(신청)서									처리기간
									즉 시
신청인	①상 호			□			②대표자
	③본사 소재지
	④신기술 활용지위			□ 개발자 □ 시공자 □ 설계자 □ 건설사업관리자
용 역 내 역 (※ 신기술활용지위가 설계자 또는 건설사업관리자인 경우에만 기재)
⑤용 역 명 (설계, 건설사업관리 등)					⑥용역계약금액			⑧용역기간
					⑦용역지분율
					천원			～
					%
공 사 내 역
⑨신기술 지정번호			⑩발주 형태*	⑪공 사 명
⑫계약일		⑬착공일	⑭준공 (예정)일	⑮당해공사 총 계약금액		⑰당해연도 총 계약금액		⑲당해연도 신기술기성실적
				⑯당해공사 신기술적용금액		⑱당해연도 신기술적용금액
				천원		천원		천원
				천원		천원
위와 같이 신기술을 활용하였음을 증명합니다. 년 월 일 발주청(수급인) ㆍ상 호 ㆍ법인등록번호 ㆍ대표자 성명 □ ㆍ주 소 ㆍ전화번호
[*별 표] 발주형태 : 일반(1),지명(2),제한(3),수의(4),대안입찰(5),설계시공일괄입찰(6),BTL(7),민간공사(8),기타(9) 중 해당되는 형태를 찾아 번호를 기재 [비 고] 1. ⑯, ⑱의 신기술적용금액은 신기술의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말한다. 2. 실적증명은 발주청이 확인하는 것을 원칙으로 하고, 하도급공사의 경우 수급인이 확인할 수 있다.

[별지 제28호서식]
부실벌점총괄표(건설관련업자·설계등 용역업자 등) (기관명 : ) ( 년도 반기)
① 업체명 (대표자)	② 법인 (주민) 등록 번호	③ 업무 영역	④ 공사명 또는 용역명	⑤ 총 공사비 (백만원)	⑥ 공사기간	⑦ 점검일자	⑧ 점검종류	⑨ 부실내용 (번호) 또는 경감내용 (번호)	⑩ 부실벌점 또는 경감점수	⑪ 부과일자 또는 경감일자	⑫ 벌점합계	⑬ 평균 부실 벌점
※ 작성요령 1. "②법인(주민)등록번호"는 업체가 법인인 경우에는 법인등록번호를 기재하 고, 법인이 아닌 경우에는 대표자의 주민등록번호를 기재합니다. 2 "③업무영역"은 건설업, 주택건설등록업, 감리업, 건축사업, 측량업, 설계등 용역업 중 하나를 기재합니다. 3. "⑧점검종류"는 현장점검·감사원감사·자체감사·시공실태점검·특별안전점검 등을 기재합니다. 4. "⑨부실내용(번호) 또는 경감내용(번호)"은 「건설기술관리법 시행규칙」 별표 8의 건설공사 등의 부실벌점관리기준의 부실내용과 경감내용을 기재합니다. 5. "⑫벌점합계"는 해당 공사(용역)의 부실벌점 합계를 기재합니다. 6. "⑬평균부실벌점"은 공사(용역)별 벌점합계를 최종 집계한 후 건설공사 또는 건설기술용역의 수로 나눈 부실벌점에서 경감점수(「건설기술관리법 시행규칙」 별표 8 제5호라목의 4.1, 5.1, 6.1사례를 적용)를 감하여 산정(소수점 이하의 점수산정은 소수점 셋째자리에서 반올림)합니다.
297mm×210mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

[별지 제29호서식]
부실벌점총괄표(건설기술자·감리원 등) (기관명 : ) ( 년도 반기)
① 성명 (주민 등록 번호)	② 업무 영역	③ 업체명 [법인 (주민) 등록 번호]	④ 공사명 또는 용역명	⑤ 점검 일자	⑥ 점검 종류	⑦ 부실내용 (번호) 또는 경감내용 (번호)	⑧ 부실벌점 또는 경감점수	⑨ 부과일자 또는 경감일자	⑩ 벌점합계	⑪ 평균 부실 벌점
※ 작성요령 1. "②업무영역"은 건설업, 주택건설등록업, 감리업, 건축사업, 측량업, 설계등 용역업 중 하나를 기재합니다. 2. "③업체명[법인(주민)등록번호]"는 업체가 법인인 경우에는 법인등록번호를 기재하고, 법인이 아닌 경우에는 대표자의 주민등록번호를 기재합니다. 3. "⑥점검종류"는 현장점검·감사원감사·자체감사·시공실태점검·특별안전점검 등을 기재합니다. 4. "⑦부실내용(번호) 또는 경감내용(번호)"은 「건설기술관리법 시행규칙」 별표 8의 건설공사 등의 부실벌점관리기준의 부실내용과 경감내용을 기재합니다. 5. "⑩벌점합계"는 해당 공사(용역)의 부실벌점 합계를 기재합니다. 6. "⑪평균부실벌점"은 공사(용역)별 건설기술자 등의 벌점합계를 최종 집계한 후 경감점수(감리원인 경우「건설기술관리법 시행규칙」 별표 8 제5호라목의 5.1사례를 적용)를 감하여 산정(소수점 이하의 점수산정은 소수점 셋째자리에서 반올림)합니다.
297mm×210mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

[별지 제43호서식]
															(앞쪽)
공장인증신청서													처리기간
													130일
신청인	회사명					법인등록번호
	대표자
	주소		(전화 : )
공장명
공장소재지			(전화 : )
보유업종및등록번호			건설부문					기타
신청분야 및 등급(○로 표시)
교량							건축
1급		2급		3급	4급		1급		2급			3급		4급
「건설기술관리법」 제24조의3제1항 및 동법시행령 제47조의5제2항에 따라 제작공장의 등급인증을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 국토해양부장관 귀하
구비서류 1. 공장기술인력현황을 기재한 서류 1부 2. 공장규모 및 설비현황을 기재한 서류 1부 3. 그 밖에 국토해양부장관이 필요하다고 인정한 서류											수수료
											건설기술관리법시행규칙 별표 19에 따른 수수료
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제50호서식]						(앞쪽)
품질검사전문기관등록신청서					처리기간
					25 일
신청인	①상호
	②대표자		③주민등록번호 (외국인등록번호)
	④소재지	시험실 : (전화 : FAX : ) 사무실 : (전화 : FAX : )
⑤신청분야			⑥시험실면적	㎡
⑦기취득한업종면허및면허번호
「건설기술관리법 시행규칙」 제28조제1항에 따라 품질검사전문기관의 등록을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 귀하
구비서류 1. 시험실의 보유를 증명하는 서류(시험실 배치평면도 및 면적검토서를 말한다) 2. 시험장비의 보유현황(명칭·규격·구입연도 및 수량 등을 말한다)을 기재한 서류 및 시험장비의 검·교정증서 사본 3. 기술인력의 성명·자격 및 경력 등과 기술인력의 보유 및 경력을 증명하는 서류(제4조의2제5항에 따른 경력증명서를 말한다) 4. 「건설기술관리법 시행령」 제49조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 법령에 따라 등록 또는 신고 등을 한 사실을 증명하는 서류 5. 영 제49조제1항에 따라 국토해양부장관이 고시한 기준을 갖춘 것을 증빙하는 서류
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

부    칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제13조. 제13조의2는 2010년 1월1일부터, 제26조제6항, 제28조제2항제5호, 제28조의3제1항,제2항은 2010년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(감리원의 교육훈련기간 한시적 적용에 관한 특례) 감리원의 교육훈련기간에 관한 별표 1 제2호 ‘전문교육’의 교육훈련의 기간 중 ‘영 제7조제3항제2호 다목’ 에 의한 감리사 및 수석감리사의 교육훈련기간을 2010년 7월 1일부터 2011년 6월 30일 기간 동안에는 ‘2주 이상“을 ’1주 이상‘으로 적용한다.

제3조(품질관리자의 배치기준에 관한 적용례) 품질관리자의 배치기준에 관한 별표 11의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 계약을 체결하는 건설공사부터 이를 적용한다.