소규모건축 구조기준(KDS 41 90 05 등 5개 코드) 개정(안)

신ㆍ구조문 대비표

2018.2

관련기관 : 대한건축학회, 산림청		소관부서 : 국토교통부 건축정책과

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항

현행

개정(안)

근거 / 사유

목차

1. 일반사항	1

1.1 목적	1

1.2 적용범위	1

1.3 참고기준	6

1.4 용어의 정의	7

1.5 기호의 정의	13

1.6 기준의 구성	13

1.7 구조설계	14

1.8 구조재료 및 성능검증	15

1.9 구조안전의 확인	15

1.10 건축계획의 주안점	16

1.11 구조시스템	16

2. 조사 및 계획	17

3. 재료	17

4. 설계	17

1. 일반사항	1

1.1 목적	1

1.2 적용범위	1

1.3 참고기준	6

1.4 용어의 정의	7

1.5 기호의 정의	13

1.6 기준의 구성	13

1.7 구조설계	14

1.8 구조재료 및 성능검증	15

1.9 구조안전의 확인	15

2. 조사 및 계획	17

3. 재료	17

4. 설계	17

목차 삭제

1.2.1 일반사항

1.2.1 일반사항

(2) KDS 41 90 00을 적용하는 건축물의 구조는 콘크리트구조, 강구조 및 조적식구조에 한한다.

1.2.1 일반사항

(2) KDS 41 90 00을 적용하는 건축물의 구조는 콘크리트구조, 강구조, 목구조 및 조적식구조에 한한다.

목구조 추가

1.2.3 설계하중에 따른 적용제한

표 1.2-1 고정하중 제한

	구분	고정하중1 (kN/㎡)	비고
지붕	콘크리트 평지붕	6.5
	콘크리트 경사지붕	4.5
	경량마감지붕	0.5	2차부재 포함
1층 및 2층	주거용	5.5
	근린생활시설	4.5
주 1) 고정하중은 바닥하중을 표시한 것임

표 1.2-1 고정하중 제한

	구분	고정하중1 (kN/㎡)	비고
지붕	콘크리트 평지붕	6.5
	콘크리트 경사지붕	4.5
	경량마감지붕	0.5	2차부재 포함
	경량마감지붕	1.0	목구조에 한함
1층 및 2층	주거용	5.5
	근린생활시설	4.5
주 1) 고정하중은 바닥하중을 표시한 것임

목구조 경량마감지붕 추가

1.2.3 설계하중에 따른 적용제한

표 1.2-3 지붕의 활하중 제한

지붕층		활하중 (kN/㎡)
강구조, 콘크리트구조, 조적식구조	평지붕	3.0
	경사지붕	1.0
경량 마감 지붕		1.0

표 1.2-3 지붕의 활하중 제한

지붕층		활하중 (kN/㎡)
강구조, 콘크리트구조, 목구조, 조적식구조	평지붕	3.0
	경사지붕	1.0
경량 마감 지붕		1.0

목구조 추가

1.2.3 설계하중에 따른 적용제한

표 1.2-5 풍하중에 따른 기준의 적용 제한

구조 형식		기본풍속 (Vo, m/s)	지표면조도
콘크리트구조, 조적식구조		제한없음	제한없음
강구조	콘크리트지붕	40 m/s 초과 지역	D
	경량마감지붕	35 m/s 초과 지역	D
		40 m/s 초과 지역	C, D
주 1) 지표면조도구분 C지역 : 높이 1.5~10 m 정도의 장애물이 산재해 있는 지역, 수목·저층건축물이 산재해 있는 지역 2) 지표면조도구분 D지역: 건물의 주변지역 지표면 상태가 장애물이 거의 없고 주변 장애물의 평균높이가 1.5 m 이하인 지역 또는 해안, 초원, 비행장 등과 같은 지역

표 1.2-5 풍하중에 따른 기준의 적용 제한

구조 형식		기본풍속 (Vo, m/s)	지표면조도
콘크리트구조, 조적식구조		제한없음	제한없음
강구조, 목구조	콘크리트지붕	40 m/s 초과 지역	D
	경량마감지붕	35 m/s 초과 지역	D
		40 m/s 초과 지역	C, D
주 1) 지표면조도구분 C지역 : 높이 1.5~10 m 정도의 장애물이 산재해 있는 지역, 수목·저층건축물이 산재해 있는 지역 2) 지표면조도구분 D지역: 건물의 주변지역 지표면 상태가 장애물이 거의 없고 주변 장애물의 평균높이가 1.5 m 이하인 지역 또는 해안, 초원, 비행장 등과 같은 지역

목구조 추가

1.2.3 건축구조의 형상에 따른 적용제한

KDS 41 90 00은 다음과 같은 구조형상의 건축물에만 적용한다.

(2) 모든 기둥 및 벽체는 수직으로 연속되어야 하며, 기둥에 배치되는 철근과 강재도 연속되거나 긴결하여야 한다.

KDS 41 90 00은 다음과 같은 구조형상의 건축물에만 적용한다.

(2) 모든 기둥 및 벽체는 수직으로 연속되어야 하며, 기둥에 철근이나 강재가 배치되는 경우에는 이들 부재도 연속되거나 긴결하여야 한다.

문구 수정

1.2.5.구조형식에 따른 적용제한

1.2.5.3 조적식구조

1.2.5.3 목구조

(1) 건축물의 내력벽은 평면상 양방향으로 균등하게 배치하여야 한다.

(2) 건물 높이 10 m 이하, 처마 높이 7.2m 이하, 처마에서 지붕 높이 4.5m 이하, 한개 층의 층고는 3.6 m 이하이어야 한다.

(3) 수직하중지지구조 (기둥, 보, 내력벽 등) 사이의 거리는 6m 이하이어야 하며, 수평하중지지구조(내력벽, 전단벽 등) 사이의 거리는 12m 이하이어야 한다.

(4) 주요구조부에 사용되는 구조용 목재는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020의 규격구조재(1종구조재), 보구조재(2종구조재) 및 기둥구조재(3종구조재)로서 2등급 이상이거나 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021의 구조용 집성재로서 각 등급에 적합한 것 또는 이와 동등 이상이어야 한다.

(5) 1층 바닥은 콘크리트 슬라브가 되어야 하며 그 설계는 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.

(6) 건축물의 모든 평면을 포함하는 가장 큰 외접 사각형을 그렸을 때에 이 사각형의 긴변이 18m 이하이고 긴 변과 짧은 변의 길이비가 3:1 이하이어야 한다.

(7) 경골목구조의 내력벽 및 중목구조의 전단벽 및 접합부 구성은 KS F 9002 및 KS F9008을 준수하여야 한다.

1.2.5.4 조적식구조

목구조 추가

1.4.1.일반사항 및 공통 용어의 정의

․ 전단벽: 주로 횡력을 지지하도록 설계된 콘크리트 벽체

․ 전단벽: 주로 횡력을 지지하도록 설계된 벽체

전단벽의 대상 확대

(목구조 포함)

1.4.5 조적식구조 용어의 정의

1.4.5 목구조 용어의 정의

경간등급：구조용 목질판재를 목조건축의 덮개재료로 사용할 때에 적용할 수 있는 골조부재의 최대간격으로서 관례적으로 인치 단위로 표시

경골목구조：주요구조부가 KS F 3020의 1종구조재(공칭두께 50mm (실제두께 38mm)의 규격재)로 건축된 목구조

공칭치수：목재의 치수를 실제치수보다 큰 25의 배수로 올려서 부르기 편하게 사용하는 치수

구조용집성재：규정된 강도등급에 따라 선정된 제재목 또는 목재 층재를 섬유방향이 서로 평행하게 집성·접착하여 공학적으로 특정 응력을 견딜 수 있도록 KS F 3021에 따라서 생산된 제품

구조용목질판재：구조용 합판이나 구조용 OSB와 같이 구조용 등급에 따른 허용성질이 부여되고 건축물의 덮개재료와 같이 구조용으로 사용되며, 목재를 원자재로 하여 제조된 목질판재

규격재 또는 1종구조재：공칭두께가 50mm 이상, 125mm 미만(실제두께 38mm 이상, 114mm 미만)이고, 공칭너비가 50mm(실제너비 38mm) 이상인 구조용목재

기둥재 또는 3종구조재：두께와 너비가 공칭 125mm(실제 114mm) 이상이고, 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 미만인 구조용목재

내력벽 : 수직하중과 수평하중을 함께 지지하는 벽체

덮개：장선, 서까래 또는 스터드 위에 설치하여 이들 부재와 못으로 접합됨으로써 수평 또는 수직 격막구조를 이루고, 그 위에 마감재료가 설치되는 구조용목질판재

박스못：목구조에서 판재와 구조용재 사이의 접합에 많이 사용하며, 동일한 길이의 일반 철못보다 지름이 가는 못

배향성 스트랜드보드(oriented strand board, OSB)：강도와 강성을 향상시키기 위하여 배향성을 부여한 스트랜드형 플레이크로 구성되는 일종의 파티클목질판재제품

내력벽선(braced wall line) : 건축물의 각 층에서 필요한 내력벽의 양과 위치를 결정하기 위한 목적으로 평면도에서 결정되는 직선

내력벽인정구간 : 개구부가 없이 벽의 전체 높이에 구조용 목질판재가 설치되어 수직하중과 수평하중을 지지하는 벽의 일부분으로서 수평하중에 대한 버팀 성능을 인정받는 최소 길이 이상의 길이를 갖는 벽체

보재 또는 2종구조재：두께와 너비가 공칭 125mm(실제 114 mm) 이상이고, 두께와 너비의 치수 차이가 52 mm 이상인 구조용목재

보통못：일반적으로 목구조에 많이 사용되고, 철선으로 제조되며, 동일한 길이의 박스못보다 지름이 더 굵은 못

스터드：경골목구조에서 벽체의 뼈대를 구성하는 수직부재

실제치수：목재를 제재한 후 건조 및 대패가공하여 최종제품으로 생산된 치수

육안등급구조재：육안으로 목재의 표면결점(옹이, 갈라짐, 섬유경사, 뒤틀림 등)을 검사하여 등급을 구분한 목재

중목구조：주요구조부가 KS F 3020의 2종구조재 및 3종구조재(공칭치수 125mm×125mm(실체치수 114mm×114mm) 이상의 부재)로 건축되는 목구조

파스너：목구조에서 목재부재 사이의 접합을 보강하기 위하여 사용되는 못, 볼트, 래그나사못 등의 조임용 철물

헤더：목구조에서 평행하게 배치된 구조부재를 가로질러서 개구부(창, 문, 계단 등)가 설치되는 경우에 개구부에 의하여 끊어지는 구조부재에 작용하는 하중을 효과적으로 좌우측의 부재에 전달하기 위하여 개구부의 양 끝에 평행부재를 가로질러 설치되는 구조부재

홀드다운：전단벽체의 상부에 작용하는 수평하중에 따른 상승 모멘트에 저항하기 위해 벽체 하부에 설치하는 철물 또는 장치

1.4.6 조적식구조 용어의 정의

목구조 용어의 정의 추가

1.6 기준의 구성

KDS 41 90 00은 5개의 코드로 구성되며, 그 내용은 다음과 같다.

KDS 41 90 05 소규모건축 구조 일반

KDS 41 90 20 소규모건축 기초 및 지하구조

KDS 41 90 30 소규모건축 콘크리트구조

KDS 41 90 31 소규모건축 강구조

<신설>

KDS 41 90 34 소규모건축 조적식구조

KDS 41 90 00은 6개의 코드로 구성되며, 그 내용은 다음과 같다.

KDS 41 90 05 소규모건축 구조 일반

KDS 41 90 20 소규모건축 기초 및 지하구조

KDS 41 90 30 소규모건축 콘크리트구조

KDS 41 90 31 소규모건축 강구조

KDS 41 90 33 소규모건축 목구조

KDS 41 90 34 소규모건축 조적식구조

1.7.3 구조계획

(4) -

⑥ 구조체의 테두리에는 보를 설치하여야 한다. 단, 처마와 같이 캔틸레버 슬래브로 끝나거나 계단실, 콘크리트 벽체 등으로 끝나는 경우는 예외로 한다.

(4) -

⑥ 구조체의 테두리에는 보를 설치하여야 한다. 단, 처마와 같이 캔틸레버 슬래브로 끝나거나 계단실, 콘크리트 벽체, 경골목구조 내력벽 등으로 끝나는 경우는 예외로 한다.

경골목구조 내력벽 추가

1.8.1 구조재료

소규모 건축물의 구조설계 및 시공에 적용하는 레미콘, 철근, 형강, 강판, 벽돌 등의 구조재료는 KS 표시인증을 취득한 제품을 사용해야하며,  소규모 건축물의 내진성능 향상을 위하여 건축구조용 또는 내진성능이 향상된 KS 제품의 사용을 권장한다.

소규모 건축물의 구조설계 및 시공에 적용하는 레미콘, 철근, 형강, 강판, 구조용 목재 및 집성재, 목질판재, 벽돌 등의 구조재료는 KS 표시인증을 취득한 제품을 사용해야하며,  소규모 건축물의 내진성능 향상을 위하여 건축구조용 또는 내진성능이 향상된 KS 제품의 사용을 권장한다.

목구조에서 사용되는 구조용 목재 및 집성재, 목질판재 추가

KDS 41 90 20 소규모건축구조기준 기초 및 지하구조

항

현행

개정(안)

근거 / 사유

1.2.1 적용조건

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 모두 만족하여야 한다.

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 모두 만족하여야 한다.

인용 오류 수정

4.1.2 기초의 형식 및 크기

4.1.2 기초의 형식 및 크기

(1) KDS 41 90 05 소규모건축 구조 일반 1.2장의 적용범위와 2장의 건축설계 고려사항을 모두 만족하여야 한다.

(2) 독립기초 및 줄기초의 상세는 구조형식별 각 장의 규정을 따른다.

(3) 지하층 하부에 설치되는 온통기초는 2장을 따른다.

(4) 지하층 평면크기가 지상층 보다 작을 경우 기초 설치 위치가 서로 차이가 나므로 지하층과 지상층 모두 온통기초를 적용하여야 한다.

4.1.2 기초의 형식 및 크기

(1) KDS 41 90 05(1.2)의 적용범위를 모두 만족하여야 한다.

(2) 독립기초 및 줄기초의 상세는 구조형식별 각 장의 규정을 따른다.

(3) 지하층 하부에 설치되는 온통기초는 4.2.6을 따른다.

(4) 지하층 평면크기가 지상층 보다 작을 경우 기초 설치 위치가 서로 차이가 나므로 지하층과 지상층 모두 온통기초를 적용하여야 한다.

인용 오류 수정 및 인용 표기 방법 수정

인용 오류 수정

4.2.3 1층 슬래브

지하층이 있는 건물의 1층 슬래브 설계는 KDS 41 90 20(4.4)을 따른다.

4.2.3 1층 슬래브

지하층이 있는 건물의 1층 슬래브 설계는 KDS 41 90 30(4.4)을 따른다.

인용 오류 수정

4.2.4 콘크리트벽체

지하층에 있는 콘크리트벽체 중 토압을 받지않는 내부벽체에 대한 규정은 KDS 41 90 20(4.5)을 따른다.

4.2.4 콘크리트벽체

지하층에 있는 콘크리트벽체 중 토압을 받지않는 내부벽체에 대한 규정은 KDS 41 90 30(4.5)을 따른다.

인용 오류 수정

4.2.6 기초

(1) 지하층 하부에 위치하는 기초는 온통기초로 하며, 바닥을 다진 후 두께 50 mm 이상의 버림콘크리트를 타설하고 기초를 설치하여야 한다.

(2) 지하층 온통기초는 표 4.2-3과 지하외벽 외부로 돌출되는 온통기초의 경우 그림 4.2-3, 돌출되지 않는 온통기초의 경우  그림 4.2-4를 따른다.

(3)  온통기초의 돌출길이는 지하외벽 외부 끝선으로부터 300 mm 이상, 건물평면 내부에 지하외벽이 있는 경우 기초가 외부 끝선에서  500 mm 이상 돌출 되도록 하여야 한다.

표 4.2-3 지하층 온통기초 크기 및 배근
-	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)
1층 건물	300~500	600	D19@200	D19@200
	0	600	D19@150	D19@200
2층 건물	300~500	700	D19@150	D19@200
	0	700	D19@100	D19@200
*돌출길이(L)은 지하외벽 외부 끝선을 기준으로 한다.

그림 4.2-3 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 있을 경우)

그림 4.2-4 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 없을 경우)

4.2.6 기초

(1) 지하층 하부에 위치하는 기초는 온통기초로 하며, 바닥을 다진 후 두께 50 mm 이상의 버림콘크리트를 타설하고 기초를 설치하여야 한다.

(2) 지하층 온통기초는 표 4.2-3과 지하외벽 외부로 돌출되는 온통기초의 경우 그림 4.2-3, 돌출되지 않는 온통기초의 경우  그림 4.2-4를 따른다.

(3)  온통기초의 돌출길이는 지하외벽 외부 끝선으로부터 300 mm 이상, 건물평면 내부에 지하외벽이 있는 경우 기초가 외부 끝선에서  500 mm 이상 돌출 되도록 하여야 한다.

표 4.2-3 지하층 온통기초 크기 및 배근
-	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)
1층 건물	300~500	600	D19@200	D19@200
	0	600	D19@150	D19@200
2층 건물	300~500	700	D19@150	D19@200
	0	700	D19@100	D19@200
*돌출길이(L)은 지하외벽 외부 끝선을 기준으로 한다.

그림 4.2-1 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 있을 경우)

그림 4.2-2 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 없을 경우)

그림 번호 오류 수정

그림 번호 오류 수정

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항

현행

개정(안)

근거 / 사유

목차

1. 일반사항	1

1.1 목적	1

1.2 적용범위	1

1.3 참고기준	1

1.4 용어의 정의	1

1.5 기호의 정의	1

1.6 설계도서	1

1.3 참고기준	2

1.4 용어의 정의	2

1.5 기호의 정의	2

1.6 설계도서	2

2. 조사 및 계획	2

3. 재료	2

3.1 콘크리트	2

3.2 철근	3

4. 설계	4

4.1 피복두께 및 철근상세	4

4.2 보	6

4.3 기둥	19

4.4 슬래브	25

4.5 콘크리트 벽체	30

4.6 계단슬래브	33

4.7 기초	35

A.1 콘크리트 비횡구속 골조	38

A.1.1 일반사항	38

A.1.2 적용조건	38

A.1.3 재료 및 규격	38

A.1.4 설계도서	38

A.1.5 피복두께 및 철근상세	38

A.1.6 보	39

A.1.7 기둥	42

A.1.9 콘크리트벽체	44

A.1.10 계단슬래브	45

A.1.11 기초	45

A.1.12 중간모멘트골조 내진상세	46

A.2 콘크리트 벽식구조	48

A.2.1 일반사항	48

A.2.2 적용조건	48

A.2.3 재료 및 규격	49

A.2.4 설계도서	49

A.2.5 피복두께 및 철근상세	49

A.2.6 벽체	49

A.2.7 슬래브	52

A.2.8 콘크리트 보	52

A.2.9 계단슬래브	53

A.2.10 기초	53

1. 일반사항	1

1.1 목적	1

1.2 적용범위	1

1.3 참고기준	1

1.4 용어의 정의	1

1.5 기호의 정의	1

1.6 설계도서	1

2. 조사 및 계획	2

3. 재료	2

3.1 콘크리트	2

3.2 철근	3

4. 설계	4

4.1 피복두께 및 철근상세	4

4.2 보	6

4.3 기둥	19

4.4 슬래브	25

4.5 콘크리트 벽체	30

4.6 계단슬래브	33

4.7 기초	35

A.1 콘크리트 비횡구속 골조	38

A.1.1 일반사항	38

A.1.2 적용조건	38

A.1.3 재료 및 규격	38

A.1.4 설계도서	38

A.1.5 피복두께 및 철근상세	38

A.1.6 보	39

A.1.7 기둥	42

A.1.9 콘크리트벽체	44

A.1.10 계단슬래브	45

A.1.11 기초	45

A.1.12 중간모멘트골조 내진상세	46

A.2 콘크리트 벽식구조	48

A.2.1 일반사항	48

A.2.2 적용조건	48

A.2.3 재료 및 규격	49

A.2.4 설계도서	49

A.2.5 피복두께 및 철근상세	49

A.2.6 벽체	49

A.2.7 슬래브	52

A.2.8 콘크리트 보	52

A.2.9 계단슬래브	53

A.2.10 기초	53

중복된 목차 삭제

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 모두 만족하여야 한다.

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 모두 만족하여야 한다.

인용 오류 수정

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 모두 만족하여야 한다.

중복 기술됨

1.3 참고기준

KDS 41 90 05에 따른다.

중복 기술됨

1.4 용어의 정의

KDS 41 90 05에 따른다.

중복 기술됨

1.5 기호의 정의

내용 없음

중복 기술됨

1.6 설계도서

(1) 설계도에는 모든 부재의 크기, 단면, 상대적인 위치 등을 정확히 표현하여야 한다. 또한 바닥높이, 기둥중심 및 요철부의 치수 등을 표시하여야 한다.

(2) 구조설계도서에는 공사에 필요한 주기사항을 포함하여야 하며  찾아볼 수 있도록 모든 관련 정보를 표현하여야 한다.

(3) 배근상세도에는 철근의 정착 길이와 그 위치, 그리고 겹침이음의 길이, 철근의 기계적인 이음의 종류와 그 위치를 표현하여야 한다.

중복 기술됨

4.2.1 보의 구분 및 배치

(1) 보의 길이는 KDS 41 90 05(1.2.5.2(2))의 기둥경간을 따른다.

(2) 작은 보의 배치는 KDS 41 90 05(1.2.5.2(3))를 따른다.

4.2.1 보의 구분 및 배치

(1) 보의 길이는 KDS 41 90 05(1.2.5.1(2))의 기둥경간을 따른다.

(2) 작은 보의 배치는 KDS 41 90 05(1.2.5.1(3))를 따른다.

인용 오류 수정

4.2.3 보의 설계

(1) 2층 및 평지붕

① 작은 보

2층 및 평지붕의 작은보의 설계는 표 4.2-3을 적용한다.

② 작은 보를 지지하지 않는 큰 보

2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계는 표 4.2-4를 적용한다.

③ 작은보를 지지하는 큰보

2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계는 표 4.2-5를 적용한다.

④ 캔틸레버보의 배근은 전길이에 걸쳐 내부로 연속된 보의 단부배근과 동일하게 한다.

표 4.2-5 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계

분담폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스터럽 간격
			L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0
			단부	중앙부	단부	중앙부
5.0m 이하	크기(mm)		350×500		350×550
	상부근-1	D19	4	3	4	3
	상부근-2		2	-	2	-
	스터럽	D10	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
	하부근-2	D19	-	2	-	2
	하부근-1		3	4	3	4
5.0m 초과, 6.0m 이하	크기(mm)		350×550		350×550
	상부근-1	D19	4	3	4	3
	상부근-2		2	-	4	-
	스터럽	D10	@ 200	@ 200	@ 150	@ 150
	하부근-2	D19	-	2	-	3
	하부근-1		3	4	3	4
6.0m 초과, 7.0m 이하	크기(mm)		400×600		400×600
	상부근-1	D19	5	3	5	4
	상부근-2		2	-	3	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 150	@ 150	@ 150
	하부근-2	D19	-	2	-	3
	하부근-1		3	5	4	5
7.0m 초과, 8.0m 이하	크기(mm)		400×600		400×600
	상부근-1	D19	5	3	5	4
	상부근-2		3	-	5	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 150	@ 100	@ 100
	하부근-2	D19	-	2	-	5
	하부근-1		3	5	4	5

주  1) L: 경간 (m)

2) 연속보의 경간 길이가 다를 경우의 단면크기 및 배근 적용 방법
(예)
- B1, B2의 단면크기는 B1이 제시하는 단면크기와 동일하게 적용한다.
- B1은 B1이 제시하는 배근정보를 따른다.
- B2는 B2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, B1과 연속되는 B2 단부의 상부근은 B1 상부근 개수를 따른다.)

표 4.2-4 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계

분담폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스터럽 간격
			L ≤ 4.0	4.0 < L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0		6.0 < L ≤ 7.0		7.0 < L ≤ 8.0
			전구간	단부	중앙부	단부	중앙부	단부	중앙부	단부	중앙부
3.0m 이하	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
	상부근-1	D19	3	2	2	3	2	4	3	5	3
	상부근-2		-	2	-	2	-	2	-	3	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 250	@ 250	@ 250	@ 250
	하부근-2	D19	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	하부근-1		3	2	3	2	2	4	4	5	5
3.0m 초과, 4.0m 이하	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
	상부근-1	D19	3	3	2	3	2	4	3	5	3
	상부근-2		-	2	-	3	-	4	-	5	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
	하부근-2	D19	-	-	2	-	2	-	2	-	3
	하부근-1		3	2	2	3	3	4	4	5	5
주 1) L: 경간 (m) 2) 연속보의 경간 길이가 다를 경우의 단면크기 및 배근 적용 방법 (예) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기와 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.)

표 4.2-5 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계

분담폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스터럽 간격
			L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0
			단부	중앙부	단부	중앙부
5.0m 이하	크기(mm)		350×500		350×550
	상부근-1	D19	4	3	4	3
	상부근-2		2	-	2	-
	스터럽	D10	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
	하부근-2	D19	-	2	-	2
	하부근-1		3	4	4	4
5.0m 초과, 6.0m 이하	크기(mm)		350×550		350×550
	상부근-1	D19	4	3	4	3
	상부근-2		2	-	4	-
	스터럽	D10	@ 200	@ 200	@ 150	@ 150
	하부근-2	D19	-	2	-	3
	하부근-1		3	4	4	4
6.0m 초과, 7.0m 이하	크기(mm)		400×600		400×600
	상부근-1	D19	5	3	5	4
	상부근-2	2	-	3	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 150	@ 150	@ 150
	하부근-2	D19	-	2	-	3
	하부근-1	4	5	5	5
7.0m 초과, 8.0m 이하	크기(mm)		400×600		400×600
	상부근-1	D19	5	3	5	4
	상부근-2	3	-	5	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 150	@ 100	@ 100
	하부근-2	D19	-	2	-	5
	하부근-1	4	5	5	5
주 1) L: 경간 (m) 2) 작은보를 지지하지 않는 큰보와 인접할 경우 단면크기 및 배근 적용 방법 (예) (여기서, G2는 작은보를 지지하지 않는 큰보) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기를 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.)

4.2.3 보의 설계

(1) 2층 및 평지붕

① 작은 보

2층 및 평지붕의 작은보의 설계는 표 4.2-3을 적용한다.

② 작은 보를 지지하지 않는 큰 보

2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계는 표 4.2-4를 적용한다.

③ 작은보를 지지하는 큰보

2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계는 표 4.2-5를 적용한다.

④ 캔틸레버보의 배근은 전길이에 걸쳐 내부로 연속된 보의 단부배근과 동일하게 한다.

표 4.2-3 2층 및 평지붕의 작은보의 설계 (별지1)

표 4.2-4 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계

분담폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스터럽 간격
			L ≤ 4.0	4.0 < L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0		6.0 < L ≤ 7.0		7.0 < L ≤ 8.0
			전구간	단부	중앙부	단부	중앙부	단부	중앙부	단부	중앙부
3.0m 이하	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
	상부근-1	D19	3	2	2	3	2	4	3	5	3
	상부근-2		-	2	-	2	-	2	-	3	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 250	@ 250	@ 250	@ 250
	하부근-2	D19	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	하부근-1		3	2	3	2	2	4	4	5	5
3.0m 초과, 4.0m 이하	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
	상부근-1	D19	3	3	2	3	2	4	3	5	3
	상부근-2		-	2	-	3	-	4	-	5	-
	스터럽	D10	@ 150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
	하부근-2	D19	-	-	2	-	2	-	2	-	3
	하부근-1		3	2	2	3	3	4	4	5	5
주 1) L: 경간 (m) 2) 연속보의 경간 길이가 다를 경우의 단면크기 및 배근 적용 방법 (예) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기와 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.)

표 4.2-5 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계

분담폭

(m)

배근

정보

철근의 개수 및 스터럽 간격

L ≤ 5.0

5.0 < L ≤ 6.0

단부

중앙부

단부

중앙부

5.0m

이하

크기(mm)

350×500

350×550

상부근-1

D19

4

3

4

3

상부근-2

2

-

2

-

스터럽

D10

@ 200

@ 200

@ 200

@ 200

하부근-2

D19

-

2

-

2

하부근-1

3

4

4

4

5.0m 초과,

6.0m

이하

크기(mm)

350×550

350×550

상부근-1

D19

4

3

4

3

상부근-2

2

-

4

-

스터럽

D10

@ 200

@ 200

@ 150

@ 150

하부근-2

D19

-

2

-

3

하부근-1

3

4

4

4

6.0m 초과,

7.0m

이하

크기(mm)

400×600

400×600

상부근-1

D19

5

3

5

4

상부근-2

2

-

3

-

스터럽

D10

@ 150

@ 150

@ 150

@ 150

하부근-2

D19

-

2

-

3

하부근-1

4

5

5

5

7.0m 초과,

8.0m

이하

크기(mm)

400×600

400×600

상부근-1

D19

5

3

5

4

상부근-2

3

-

5

-

스터럽

D10

@ 150

@ 150

@ 100

@ 100

하부근-2

D19

-

2

-

5

하부근-1

4

5

5

5

주  1) L: 경간 (m)

2)  작은보를 지지하지 않는 큰보와 인접할 경우 단면크기 및 배근 적용 방법
(예)

(여기서, G2는 작은보를 지지하지 않는 큰보)
- G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기를 동일하게 적용한다.
- G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다.
- G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.)

표 4.2-3은 누락되고 표 4.2-5가 중복 기술되어 있어 수정함

(이하생략)

(좌동)

4.3.2 띠철근

(1) D10 이상의 철근을 사용하여야 한다.

(2) 그림 4.3-1과 같이 띠철근의 수직간격은 기둥단면의 최소치수의 1/2 이하로 하여야 한다.

(3) ~ (6) (생략)

(a) 외부 기둥	(b) 내부 기둥
그림 4.3-1 기둥 횡보강 철근 상세

(이하 생략)

4.3.2 띠철근

(1) D10 이상의 철근을 사용하여야 한다.

(2) 그림 4.3-1과 같이 띠철근 상하단부의 수직간격은 기둥단면의 최소치수의 1/2 이하로 하여야 한다.

(3) ~ (6) (좌동)

(a) 외부 기둥	(b) 내부 기둥
그림 4.3-1 기둥 횡보강 철근 상세

(좌동)

용어가 명확하지 않아 상세설명 추가

그림 4.3-1 (b)의 “0405.4.1.”을 “4.1.4.1”로 오류 수정

4.4.2 슬래브의 설계

(1) 슬래브는 보 중심간 단변과 장변의 길이에 따라 표 4.4-1에 의해 슬래브 형식을 결정하고 각 슬래브의 설계는 그림 4.4-1을 따른다. 슬래브의 두께는 150 mm를 사용한다.

(2) 슬래브에는 단면의 상하에 직선철근을 배치하고 인접슬래브로 연속시키거나 테두리보에 정착시켜야 한다.

(3) 실내의 슬래브 상부에 설치하는 조적벽체는 0.5B이하이어야 하며 조적벽체를 따라 슬래브단면 상하부에 그림 4.4-2, 그림 4.4-3과 같이 D13철근 3개를 150 mm 이하의 간격으로 각각 보강하여야 한다.

(4) 캔틸레버 슬래브의 배근은 그림 4.4-4와 같다. 배근된 상하부 철근은  내부 슬래브 안쪽으로 충분히 정착시키거나 내부슬래브의 상부철근과 450 mm이상 겹침이음 시켜야 한다. 이 철근과 직각방향으로 그림 4.4-4와 같이 배근하여야 한다. 캔틸레버 슬래브 단부에 조적벽체가 설치되는 경우에는 그림 4.4-5와 같이 양방향으로 배근한다. 조적벽체의 두께는 1.5B 이하로 한다.

표 4.4-1 장변, 단면 크기별 슬래브 철근 배치 형식 (지붕층, 기준층 공통)
장변 단변	4.0 m 이하	4 m 초과, 6m 이하	6 m 초과, 8m 이하
3m 이하	슬래브 형식 1
3m 초과 ~4m 이하	슬래브 형식 2	슬래브 형식 3	슬래브 형식 4
캔틸레버 1.2m 이하	슬래브 형식 4

(이하 생략)

4.4.2 슬래브의 설계

(1) 슬래브는 보 중심간 단변과 장변의 길이에 따라 표 4.4-1에 의해 슬래브 형식을 결정하고 각 슬래브의 설계는 그림 4.4-1을 따른다. 슬래브의 두께는 150 mm를 사용한다.

(2) 슬래브에는 단면의 상하에 직선철근을 배치하고 인접슬래브로 연속시키거나 테두리보에 정착시켜야 한다.

(3) 실내의 슬래브 상부에 설치하는 조적벽체는 0.5B이하이어야 하며 조적벽체를 따라 슬래브단면 상하부에 그림 4.4-2, 그림 4.4-3과 같이 D13철근 3개를 150 mm 이하의 간격으로 각각 보강하여야 한다.

(4) 캔틸레버 슬래브의 배근은 그림 4.4-4와 같다. 배근된 상하부 철근은  내부 슬래브 안쪽으로 충분히 정착시키거나 내부슬래브의 상부철근과 450 mm이상 겹침이음 시켜야 한다. 이 철근과 직각방향으로 그림 4.4-4와 같이 배근하여야 한다. 캔틸레버 슬래브 단부에 조적벽체가 설치되는 경우에는 그림 4.4-5와 같이 양방향으로 배근한다. 조적벽체의 두께는 1.5B 이하로 한다.

표 4.4-1 장변, 단변 크기별 슬래브 철근 배치 형식 (지붕층, 기준층 공통)
장변 단변	4.0 m 이하	4 m 초과, 6m 이하	6 m 초과, 8m 이하
3m 이하	슬래브 형식 1
3m 초과 ~4m 이하	슬래브 형식 2	슬래브 형식 3	슬래브 형식 4
캔틸레버 1.2m 이하	슬래브 형식 4

(좌동)

표 4.4-1의 제목에서 “단면”을 “단변”으로 오류 수정

A.1.2 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.2)는 다음을 적용하여야 한다.

(1) 건물높이는 8 m 이하, 한 개 층의 층고는 4 m 이하이어야 한다.

(2) 연속한 2개의 기둥경간은 평균 6 m 이하이고 최대경간은 6.5 m 이하이어야 한다.

(3) 슬래브를 지지하는 평행한 보 사이의 배치간격은 3.5 m를 초과하지 않아야 한다.

(4) 지반의 종류는 지표면으로부터 상부30 m에 대한 평균지반특성이 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 지반에는 A.112 중간모멘트골조의 내진상세를 적용하여야 한다. 다만, 허용지내력 100 kN/㎡미만의 매립지역 또는 연약한 지반일 때 부록을 적용할 수 없으며 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준에 따른다.

A.1.2 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.1)는 다음을 적용하여야 한다.

(1) 건물높이는 8 m 이하, 한 개 층의 층고는 4 m 이하이어야 한다.

(2) 연속한 2개의 기둥경간은 평균 6 m 이하이고 최대경간은 6.5 m 이하이어야 한다.

(3) 슬래브를 지지하는 평행한 보 사이의 배치간격은 3.5 m를 초과하지 않아야 한다.

(4) 지반의 종류는 지표면으로부터 상부30 m에 대한 평균지반특성이 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 지반에는 A.1.12 중간모멘트골조의 내진상세를 적용하여야 한다. 다만, 허용지내력 100 kN/㎡미만의 매립지역 또는 연약한 지반일 때 부록을 적용할 수 없으며 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준에 따른다.

인용 오류 수정

A.1.11 기초

(1) 지하층이 없는 건물의 독립기초 설계는 KDS 41 90 20과 다음사항을 만족하여야 한다.

①  ~ ④ (생략)

(2) 기초는 표 A.1.11-1에서 예시하는 상세를 사용할 수 있다.

표A.1.11-1 콘크리트 기초 상세 예시 (생략)

(3) 콘크리트벽체 하부에는 줄기초를 설치하여야 하며, 설계는 KDS 41 90 34(4.4.3)을 따른다.

(4) 온통기초

이 기준 4.7(5)를 따른다.

A.1.11 기초

(1) 지하층이 없는 건물의 독립기초 설계는 KDS 41 90 20과 다음사항을 만족하여야 한다.

①  ~ ④ (좌동)

(2) 기초는 표 A.1.11-1에서 예시하는 상세를 사용할 수 있다.

표A.1.11-1 콘크리트 기초 상세 예시 (좌동)

(3) 콘크리트벽체 하부에는 줄기초를 설치하여야 하며, 설계는 A.2.10을 따른다.

(4) 온통기초

이 기준 4.7(5)를 따른다.

인용 오류 수정

A.2.2 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.10)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.2)는 다음을 적용하여야 한다.

(1) 건물높이는 7 m 이하, 한 개층의 층고는 3.5 m 이하이어야 한다.

(2) 콘크리트 벽식구조가 아닌 다른 구조형식과 혼용할 수 없다.

(3) 2층 건물의 경우 2층 벽체의 단면은 수직적으로 1층 벽체의 단면 내에 있어야 한다.

(4) 슬래브 단변의 길이는 4.5 m 이하이어야 한다.

A.2.2 적용조건

KDS 41 90 05(1.2)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.1)는 다음을 적용하여야 한다.

(1) 건물높이는 7 m 이하, 한 개층의 층고는 3.5 m 이하이어야 한다.

(2) 콘크리트 벽식구조가 아닌 다른 구조형식과 혼용할 수 없다.

(3) 2층 건물의 경우 2층 벽체의 단면은 수직적으로 1층 벽체의 단면 내에 있어야 한다.

(4) 슬래브 단변의 길이는 4.5 m 이하이어야 한다.

인용 오류 수정

A.2.6.3 벽체의 배근

(1) 외부벽체 및 계단실 벽체의 배근은 그림 A.2.6-2와 같이 양면에 수직방향으로 D13 이상의 철근을 200 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평철근은 D10 이상의 철근을 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.

(2) 내부벽체는 그림 A.2.6-3과 같이 수직방향으로 D13 이상의 철근을 양면에 300 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평방향으로 D10 이상의 철근을 양변에 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.

그림 A.2.6-2 외부벽체 및 계단실 벽체 철근상세

그림 A.2.6-3 내부벽체 철근상세

A.2.6.3 벽체의 배근

(1) 외부벽체 및 계단실 벽체의 배근은 그림 A.2.6-2와 같이 양면에 수직방향으로 D13 이상의 철근을 200 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평철근은 D10 이상의 철근을 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.

(2) 내부벽체는 그림 A.2.6-3과 같이 수직방향으로 D13 이상의 철근을 양면에 300 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평방향으로 D10 이상의 철근을 양변에 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.

그림 A.2.6-2 외부벽체 및 계단실 벽체 철근상세

그림 A.2.6-3 내부벽체 철근상세

[그림 A.2.6-2의 수평근과 수직근 표기 오류 수정

그림 A.2.6-3의 수평근과 수직근 표기 오류 수정

A.2.7.2 슬래브의 설계

콘크리트 슬래브의 설계는 4.4.2에 따른다. 다만, 슬래브의 두께 및 배근은 표 5.5-1을 따른다.

A.2.7.2 슬래브의 설계

콘크리트 슬래브의 설계는 4.4.2에 따른다.

불필요한 문구 삭제 해당표는 4.4.2 내용 안에 포함됨

A.2.7.4 단차가 발생하는 슬래브

이 기준 4.4를 따른다.

A.2.7.4 단차가 발생하는 슬래브

이 기준 4.4.4를 따른다.

인용 오류 수정

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조

항

현행

개정(안)

근거 / 사유

일반사항

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.10)을 모두 만족하여야 한다.

1.2.1 적용조건

KDS 41 90 05(1.2 및 1.7)을 모두 만족하여야 한다.

인용 오류 수정

3. 재료

3.1 강재

강구조에 사용되는 모든 구조용 강재는 KS제품을 사용하여야 한다. 치수 규격은 KS D 3502를 만족하여야 하며, 강종은 표 3.1-1에 나타낸 KS 표시인증 제품 또는 동등 이상의 인장강도를 가지는 KS 표시인증 제품을 사용하여야 한다.

표 3.1-1 구조용 강종 규격

강종	KS 규격
SHN400	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강
SS400	KS D 3503 일반구조용 압연 강재
SM400A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재
STK400	KS D 3566 일반구조용 탄소강관
STKN400W, STKN400B	KS D 3632 건축구조용 탄소강관
SSC4001)	KS D 3530 일반구조용 경량형강
주 1) 지붕중도리 및 벽체띠장용.

3.1 강재

강구조에 사용되는 모든 구조용 강재는 KS제품을 사용하여야 한다. 치수 규격은 KS D 3502를 만족하여야 하며, 강종은 표 3.1-1에 나타낸 KS 표시인증 제품 또는 동등 이상의 인장강도를 가지는 KS 표시인증 제품을 사용하여야 한다.

표 3.1-1 구조용 강종 규격

강종	KS 규격
SHN275	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강
SS275	KS D 3503 일반구조용 압연 강재
SM275A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재
SGT275	KS D 3566 일반구조용 탄소강관
SNT275E, SNT275A	KS D 3632 건축구조용 탄소강관
SSC2751)	KS D 3530 일반구조용 경량형강
주 1) 지붕중도리 및 벽체띠장용.

KS 개정에 따른 강종기호 수정

기존 STKN400W는 없어짐.(규소와 망간의 함량제한이 없었던 강종임)

기존 STKN400B는 용접방법에 따라 구분. 성분은 동일

SNT275E(전기저항용접 ERW) /  SNT275A(아크용접 SAW)로 제조방법(용접방법)에 따라 구분됨

3. 재료

3.3 용접

(1) 용접재료의 강도는 용접하고자 하는 강재(모재)의 강도 이상의 것을 사용해야 한다. 이를 위해 SS400, SM400A, SHN400, STK400, STKN400W, STKN400B은 KSD 7004 규격 이상의 용접재료을 사용하여야 한다.

(이하생략)

3.3 용접

(1) 용접재료의 강도는 용접하고자 하는 강재(모재)의 강도 이상의 것을 사용해야 한다. 이를 위해 SS275, SM275A, SHN275, STK275, SNT275E, SNT275A는 KS D 7004 규격 이상의 용접재료을 사용하여야 한다.

(좌동)

KS 개정에 따른 강종기호 수정

기존 STKN400W는 없어짐.(규소와 망간의 함량제한이 없었던 강종임)

기존 STKN400B는 용접방법에 따라 구분. 성분은 동일

SNT275E(전기저항용접 ERW) /  SNT275A(아크용접 SAW)로 제조방법(용접방법)에 따라 구분됨

“KSD 7004”를 “KS D 7004”로 띄어쓰기 함

4. 설계

4.1.2 적용범위

(1) 횡구속골조 설계법은 4.4.5에 적합한 전단벽이나 수직가새가 설치된 강구조를 설계하는데 적용한다.

(2) (1)에 따른 전단벽 또는 수직가새가 설치되지 않은 경우 4.2의 비횡구속골조의 설계법에 따라 설계하여야 한다.

(3) 여기서 규정하지 않은 접합부의 모든 상세는 4.4를 따른다.

4.1.1 적용범위

(1) 횡구속골조 설계법은 4.1.5에 적합한 전단벽이나 수직가새가 설치된 강구조를 설계하는데 적용한다.

(2) (1)에 따른 전단벽 또는 수직가새가 설치되지 않은 경우 4.2의 비횡구속골조의 설계법에 따라 설계하여야 한다.

(3) 여기서 규정하지 않은 접합부의 모든 상세는 4.4를 따른다.

오류 수정 및 인용 오류 수정

4.1.2.3 큰보

(1) 큰보는 표 4.1-3의 부재 종류 중 표 4.1-4의 허용경간을 만족하는 부재를 선택하여야 한다. 단,  분담폭은 KDS 41 90 05 (그림 1.4-2)에 따라 산정한다.

표 4.1-3 큰보 설계도움표: 강재 일람표

큰보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량	단면적	H형강 치수	단위중량	단면적
	kg/m	m㎡	(H×B×t1×t2)	kg/m	m㎡
H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-450x200x9x14	76.0	9,676
H-350x175x7x11	49.6	6,314	H-500x200x10x16	89.6	11,423
H-400x200x8x13	66.0	8,412	H-600x200x11x17	106.0	13,441

표 4.1-4 큰보 설계도움표: 허용경간(m))

큰보 부재 (H형강 단면치수)	경량마감재 지지						콘크리트 슬래브 지지
	분담폭 (m)						분담폭 (m)
	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0
H-300x150x6.5x9	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-
H-350x175x7x11	9.00	8.00	8.00	7.00	6.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00
H-400x200x8x13	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00	4.00
H-450x200x9x14	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	7.00	9.00	8.00	7.00	7.00	600	5.00
H-500x200x10x16	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	8.00	8.00	6.00	5.00
H-600x200x11x17	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	9.00	8.00	8.00

(2) 작은보를 지지하는 큰보 깊이는 작은보 깊이 이상이어야 한다.

(3) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.

4.1.2.3 큰보

(1) 큰보는 표 4.1-3의 부재 종류 중 표 4.1-4의 허용경간을 만족하는 부재를 선택하여야 한다. 단,  분담폭은 KDS 41 90 05 (그림 1.4-2)에 따라 산정한다.

표 4.1-3 큰보 설계도움표: 강재 일람표

큰보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량	단면적	H형강 치수	단위중량	단면적
	kg/m	m㎡	(H×B×t1×t2)	kg/m	m㎡
H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-450x200x9x14	76.0	9,676
H-350x175x7x11	49.6	6,314	H-500x200x10x16	89.6	11,423
H-400x200x8x13	66.0	8,412	H-600x200x11x17	106.0	13,441

표 4.1-4 큰보 설계도움표: 허용경간(m))

큰보 부재 (H형강 단면치수)	경량마감재 지지						콘크리트 슬래브 지지
	분담폭 (m)						분담폭 (m)
	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0
H-300x150x6.5x9	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-
H-350x175x7x11	9.00	8.00	8.00	7.00	6.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00
H-400x200x8x13	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00	4.00
H-450x200x9x14	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	7.00	9.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00
H-500x200x10x16	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	8.00	8.00	6.00	5.00
H-600x200x11x17	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	9.00	8.00	8.00

(2) 작은보를 지지하는 큰보 깊이는 작은보 깊이 이상이어야 한다.

(3) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.

숫자 표기 오류

600 -> 6.00으로 수정함

4.1.3 강재기둥

(1) 강재기둥은 지붕바닥의 종류 및 지지하는 층수, 부하면적에 따라 표 4.1-5에 제시된 부재 종류 중에서, 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재를 사용하여야 한다. 2층 건물에서 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재가 1층과 2층이 다른 경우 2개 부재 중 단면적이 큰 부재를 사용하여야 한다.

(2) 부하면적은 KDS 41 90 05 (그림 1.4-2)와 같이 각 방향으로 기둥 중심선이 만나는 도형의 면적(캔틸레버 부분은 전체 면적이 포함됨)으로 내부기둥, 외부기둥, 모서리기둥에 따라 부담면적을 산정하여야 한다. 표 4.1-6에서 2층 건물의 1층 기둥의 허용 부하면적은 지상2층 바닥 부하면적만 해당된다. (지붕층 부하면적 제외)

표 4.1-5 기둥설계용 강재 일람표

기둥부재 (H형강 단면치수)	단위중량	단면적
	kg/m	m㎡
H-200x200x8x12	49.9	6.35×103
H-250X250x9x14	72.4	9.22×103
H-250x255x14x14	82.2	10.5×103
H-300x30010x15	94.0	12.0×103
H-350x350x12x19	137	17.4×103

표 4.1-6 기둥 설계도움표 : 허용 부하면적 (㎡)

기둥부재 (H형강 단면치수)	1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥		2층 건물의 1층 기둥1)
	콘크리트 슬래브 지붕	경량마감재 지붕	콘크리트 슬래브 지붕2)	경량마감재 지붕
H-200x200x8x12	20	40	23(10)	20
H-250X250x9x14	30	50	30(15)	30
H-250x255x14x14	38	60	38(20)	35
H-300x300x10x15	47	64	47(30)	40
H-350x350x12x19	64	64	64(52)	64
주 1) 지상2층 바닥의 허용 부하면적임. (지붕층 면적 제외) 2) 괄호안의 값은 외부기둥과 모서리기둥의 허용 부하면적

(3) 기둥은 중간의 이음이 없는 하나의 부재로 제작하여야 한다.

(4) 기둥의 단면 방향은 기둥에 접합되는 두 개의 직교하는 큰보 중  하중이 큰보가  기둥의 플랜지에 접합되도록 방향을 결정하여야 한다.

(5) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.

4.1.3 강재기둥

(1) 강재기둥은 지붕바닥의 종류 및 지지하는 층수, 부하면적에 따라 표 4.1-5에 제시된 부재 종류 중에서, 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재를 사용하여야 한다. 2층 건물에서 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재가 1층과 2층이 다른 경우 2개 부재 중 단면적이 큰 부재를 사용하여야 한다.

(2) 부하면적은 KDS 41 90 05 (그림 1.4-1)와 같이 각 방향으로 기둥 중심선이 만나는 도형의 면적(캔틸레버 부분은 전체 면적이 포함됨)으로 내부기둥, 외부기둥, 모서리기둥에 따라 부담면적을 산정하여야 한다. 표 4.1-6에서 2층 건물의 1층 기둥의 허용 부하면적은 지상2층 바닥 부하면적만 해당된다. (지붕층 부하면적 제외)

표 4.1-5 기둥설계용 강재 일람표

기둥부재 (H형강 단면치수)	단위중량	단면적
	kg/m	m㎡
H-200x200x8x12	49.9	6.35×103
H-250X250x9x14	72.4	9.22×103
H-250x255x14x14	82.2	10.5×103
H-300x30010x15	94.0	12.0×103
H-350x350x12x19	137	17.4×103

표 4.1-6 기둥 설계도움표 : 허용 부하면적 (㎡)

기둥부재 (H형강 단면치수)	1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥		2층 건물의 1층 기둥1)
	콘크리트 슬래브 지붕	경량마감재 지붕	콘크리트 슬래브 지붕2)	경량마감재 지붕
H-200x200x8x12	20	40	23(10)	20
H-250X250x9x14	30	50	30(15)	30
H-250x255x14x14	38	60	38(20)	35
H-300x300x10x15	47	64	47(30)	40
H-350x350x12x19	64	64	64(52)	64
주 1) 지상2층 바닥의 허용 부하면적임. (지붕층 면적 제외) 2) 괄호안의 값은 외부기둥과 모서리기둥의 허용 부하면적

(3) 기둥은 중간의 이음이 없는 하나의 부재로 제작하여야 한다.

(4) 기둥의 단면 방향은 기둥에 접합되는 두 개의 직교하는 큰보 중  하중이 큰보가  기둥의 플랜지에 접합되도록 방향을 결정하여야 한다.

(5) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.

인용 오류 수정

4.4.2 작은보-큰보의 접합

(1) 작은보의 단부접합은 표 4.4-1에 따라 웨브만을 접합하는 단순접합부로 한다.

(2) 거세플레이트 및 스티프너와 작은보가 만나는 3면 전구간을 3.3(3)에 따라 양면 필릿용접하여야 한다.

(3) 볼트는 3.2(1)에 따라 체결하며 마찰면은 3.2(2)에 따라 보호되어야 한다. 또한 볼트에 묻은 기름은 3.2(3)에 따라 완전 제거하여 사용하여야 한다.

4.4.2 작은보-큰보의 접합

(1) 작은보의 단부접합은 표 4.4-1에 따라 웨브만을 접합하는 단순접합부로 한다.

(2) 거셋플레이트 및 스티프너와 작은보가 만나는 3면 전구간을 3.3(3)에 따라 양면 필릿용접하여야 한다.

(3) 볼트는 3.2(1)에 따라 체결하며 마찰면은 3.2(2)에 따라 보호되어야 한다. 또한 볼트에 묻은 기름은 3.2(3)에 따라 완전 제거하여 사용하여야 한다.

오타 수정

KDS 41 90 34 소규모건축구조기준 조적식구조
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 모두 만족하여야 한다.	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 모두 만족하여야 한다.	인용 오류 수정

[별지 1] 표 4.2-3 2층 및 평지붕의 작은보의 설계

개정(안)

표 4.2-3 2층 및 평지붕의 작은보의 설계

분담폭 (m)	지지조건	배근정보		철근의 개수 및 스터럽 간격
				L ≤ 4.0	4.0 < L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0		6.0 < L ≤ 7.0		7.0 < L ≤ 8.0
				전구간	단부	중앙부	단부	중앙부	단부	중앙부	단부	중앙부
3.0m 이하	양단 불연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	2	2	2	2	2	3	3	4	4
		스터럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 250	@ 250	@ 250	@ 250
		하부근-2	D19	2	2	2	2	2	2	4	2	4
		하부근-1		3	3	3	3	3	4	4	5	5
	연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	3	2	2	3	2	4	3	5	3
		상부근-2		-	2	-	2	-	2	-	3	-
		스터럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 250	@ 250	@ 250	@ 250
		하부근-2	D19	-	-	-	-	2	-	2	-	2
		하부근-1		3	2	3	2	2	4	4	5	5
3.0m 초과, 4.0m 이하	양단 불연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	2	3	3	3	3	3	3	4	4
		스터럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
		하부근-2	D19	2	2	3	2	3	2	4	3	5
		하부근-1		3	3	3	3	3	4	4	5	5
	연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	3	3	2	3	2	4	3	5	3
		상부근-2		-	2	-	3	-	4	-	5	-
		스터럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
		하부근-2	D19	-	-	2	-	2	-	2	-	3
		하부근-1		3	2	2	3	3	4	4	5	5