건설기준위원회 검토요청서

안건번호	제 4 호
구 분	건설기준검토

건명	교량공사 표준시방서(KCS 24 00 00) 일부 개정안

검토요청인	국가건설기준센터
제출년월일	2026. 2.

안건：교량공사 표준시방서(KCS 24 00 00) 일부 개정안

1. 개요

ㅇ 건설기술 진흥법 시행령 제65조의2제3항제1호와 동법 시행규칙 제38조의2에 의거 교량공사 표준시방서(KCS 24 00 00) 일부 개정안에 대하여 다음과 같이 검토한다.

2. 개정 사유(목적)

ㅇ 최근 발생한 프리스트레스트 콘크리트(PSC) I 거더 붕괴사고와 관련하여 유사사고 재발방지를 위해 제작, 보관, 인양, 운반, 거치 등의 내용을 제시하는 KCS 24 11 30(프리스트레스트 콘크리트 거더 공사) 단위코드 제정을 통한 교량공사 표준시방서 부분 개정 필요

3. 추진경위

ㅇ 2025. 03.	: PSC거더 횡만곡 관리를 위한 표준시방서 제정 연구 착수

ㅇ 2025. 03. ~ 08.	: KCS 24 11 30 프리스트레스트 콘크리트 거더 공사 제정(안) 마련

ㅇ 2025. 08. ~ 09.	: 자문의견 취합, 반영 및 중복·상충 검토

ㅇ 2025. 10.	: 법무담당관 문구 검토

ㅇ 2025. 11.	: 사전 규제심사

ㅇ 2026. 01.	: 교량공사 표준시방서 개정 행정예고

ㅇ 2026. 02.	: 중앙건설기술심의위원회 심의 요청

4. 주요 내용

항 목	주요 내용
일반사항	그라우트, 덕트, 바닥 거푸집 등 용어 정의 추가 공사 착수 전 제출서류 목록 제시
자재	프리스트레스 콘크리트 거더용 자재 및 품질관리 방법 제시
공사일정 계획	공사일정 계획 수립 및 설계기간 초과 시 규정 제시
거더 제작 준비	거더 제작장 선정 및 요구사항 규정 제시
바닥 거푸집	바닥 거푸집 변형 최소화에 요구되는 기준 제시
철근 조립	철근 고임재 및 간격재로 모르타르 블록 사용 시 강도 기준 제시 측면 간격재 설치를 통한 균등한 피복 확보 방안 제시
인양장치	인양고치 설치 간격, 조건, 제작방법 등 기준 제시
측면 거푸집	측면 거푸집 설치 기준 제시 및 수직도 점검 유도
프리스트레싱	거더의 횡방향 변형을 최소화하기 위한 쌍교차 긴장 방법 제시
거더의 보관	온도구배에 따른 거더 변형 방지 기준 제시 및 긴장재 부식 방지 유도
거더의 인양	거더 인양 시 지지점의 갯수 규정 신설 인양고리 이용, 인양홀 이용, 거더 전체를 감싸 인양하는 방법 제시
거더의 운반	차량 운반 시 거더 손상을 최소화하기 위한 규정 제시
거더의 가설	거더 거치 시 전도방지시설 설치방법, 설치 및 해체 순서 등 필수 규정 강화 낙하물 방지시설 설치, 교량 하부 출입 통제, 야간작업, 런처공법 적용 사항 제시
시공 허용오차	거더 단면 부재치수, 긴장재 배치, 전단연결재 치수 및 형상 변형(횡만곡, 솟음)에 대한 시공 허용오차 신설 횡만곡 및 솟음에 대한 최소 측정 횟수 및 위치 제시