직 인 생 략

대한건설협회 서울특별시회

우:135-701  주소: 서울 강남구 논현동 71-2 건설회관6층  전화: 3218-9118   전송: 545-1761

부서명:조사부       부장:윤종원         담당자:서명덕        (E-Mail):mdsuh@scak.or.kr

선결			지시
접수	일자 시간		결재·공람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호: 건협서울3013-214

시행일자 : 2005. 6. 9

공개여부 : 공개

수   신 : 대표이사

참   조 : 업무부장

제   목 : 하절기 건설공사현장 품질 및 안전관리 철저 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 회원사 건설현장에서 하절기의 혹서, 집중호우, 강풍 등으로 인하여  발생될 수 있는 인적□물적 손실에 따른 재산상의 피해를 미연에 예방할 수 있도록, 『하절기 건설현장에서의 품질 및 안전관리 대책』을 우리시회 홈페이지(www.scak.or.kr∀사이버민원실∀시행공문)에 게재 하오니

3. 이를 적극 활용하여 재산상의 피해 또는 안전□보건조치 위반에 따른 불이익 처분을 받는 일이 없도록 하시기 바랍니다. 끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

하절기 건설현장의 품질□안전관리 대책(요약)

□ 목    적

□ 하절기 혹서, 집중호우, 강풍 등으로 인한 회원사 건설현장의 재산상 피해와 불이익 처분 예방을 위해

□ 회원사에『하절기 건설현장 품질□안전관리 대책』안내

- 시□도회, 일간건설 및 홈페이지

□ 주요내용

〈 혹 서 〉

□ 온도에 따라 품질변화가 심한 콘크리트, 아스팔트콘크리트는 콘크리트시방서 등 시방서상 품질기준을 철저히 준수하여 시공

- 하루 평균기온 25□ 또는 최고온도 30□이상인 경우는 서중콘크리트로 시공

□ 열실신□열경련□열피로□열사병 예방을 위한 근로자 건강 예방교육 실시

〈 집중호우 〉

□ 현장침수, 토사유실, 지반붕괴 등 예방을 위한 배수계획 수립, 자재 및 장비 확보, 비상대기반 운영

□ 사면□흙막이지보공□옹벽□석축 붕괴 예방을 위한 사전 점검

□ 감전 예방을 위한 수전 설비 점검

〈 강 풍 〉

□ 적재물□자재 낙하, 타워크레인 붕괴 예방을 위한 자재□장비관리 상태 점검

〈 기타사항 〉

□ 재해예방을 위한 점검표

□ 안전□보건조치 등 위반시 처벌 규정

붙    임

하절기 건설현장 품질 및 안전 관리 대책

2005. 6.

대 한 건 설 협 회

기 술 환 경 본 부

하절기 건설현장 품질 및 안전 관리 대책

1. 품질관리 대책

가. 콘크리트

□ 유의사항

□ 콘크리트는 외기 온도가 고온의 경우 품질이 저하됨

- 운반중의 슬럼프 저하, 연행공기량의 감소, 표면 수분의 급격한 증발에 의한 균열의 발생, 온도균열의 발생 등 위험성이 증가

□ 예방대책

□ 더운 날씨의 일반콘크리트, 레디믹스트콘크리트, 서중콘크리트 작업은  콘크리트시방서 규정에 유의하여 시공하여야 한다.

□ 일반적으로 하루 평균기온 25□ 또는 최고온도 30□이상일 때는 서중콘크리트로 시공하여야 한다.

□ 서중콘크리트를 칠 때의 온도는 35□이하이어야 한다.

□ 뙤약볕에 방치했던 골재를 그대로 사용하면 콘크리트 온도가 40□이상 되는 경우가 있으므로 낮은 온도의 혼합수를 사용하는 등 콘크리트 온도가 상승하지 않도록 조치하여야 한다.

□ 콘크리트를 친후 24시간이내에 노출면이 건조하는 일이 없도록 습윤상태를 유지하여야 한다.

〈참고〉콘크리트 시방서상 품질기준

[일반콘크리트]

3.4.2 치   기

(1) 콘크리트의 치기는 원칙적으로 시공계획서에 따라 쳐야 한다.

(2) 콘크리트의 치기작업을 할 때에는 철근 및 매설물의 배치나 거푸집이 변형 및 손상되지 않도록 주의해야 한다.

(3) 친 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안된다.

(4) 치기 도중에 심한 재료분리가 생겼을 때에는 재료분리를 방지할 방법을 강구해야 한다.

(5) 한 구획내의 콘크리트는 치기가 완료될 때까지 연속해서 쳐야 한다.

(6) 콘크리트는 그 표면이 한 구획내에서는 거의 수평이 되도록 치는 것을 원칙적으로 한다. 콘크리트 치기의 1층 높이는 다짐능력을 고려하여 이를 결정해야 한다.

(7) 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 칠 경우, 상층의 콘크리트 치기는 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 쳐야 하며, 상층과 하층이 일체가 되도록 시공해야 한다.

(8) 거푸집의 높이가 높을 경우, 재료분리를 방지하기 위하여 상부의 철근 또는 거푸집에 콘크리트가 부착하여 경화하는 것을 방지하기 위해 거푸집에 투입구를 설치하거나, 연직슈트 또는 펌프배관의 배출구를 치기면 가까운 곳까지 내려서 콘크리트 치기를 해야 한다. 이 경우 슈트, 펌프배관, 버킷, 호퍼 등의 배출구와 치기면까지의 높이는 1.5m 이하를 원칙적으로 한다.

(9) 콘크리트 치기 도중 표면에 떠올라 고인 블리딩수가 있을 경우에는 적당한 방법으로 이 물을 제거한 후가 아니면 그 위에 콘크리트를 쳐서는 안된다. 고인물을 제거하기 위하여 콘크리트 표면에 도랑을 만들어 흐르게 해서는 안된다.

(10) 벽 또는 기둥과 같이 높이가 높은 콘크리트를 연속해서 칠 경우에는 치기 및 다질 때 재료분리가 될 수 있는 대로 적게 되도록 콘크리트의 반죽질기 및 쳐올라가는 속도를 조정해야 한다.

[레디믹스트 콘크리트]

3. 시공

3.1 혼합

레디믹스트콘크리트는 2.3에 규정하는 믹서로 공장 내에서 균일하게 혼합한다.

3.2 운반

(1) 콘크리트 운반차는 트럭믹서 또는 트럭애지데이터의 사용을 원칙으로 하고, 슬럼프가 2.5cm 이하의 낮은 콘크리트를 운반할 때는 덤프트럭을 사용할 수 있다.

이때 덤프트럭의 적재함은 평탄하고 방수적이어야 하며 필요에 따라 비, 바람 등에 대한 보호를 위하여 방수덮개를 갖추어야 한다.

(2) 콘크리트는 종류, 품질 및 시공조건에 적합한 방법에 의하여 분리, 누출 및 품질의 변화가 가능한 적게 되도록 운반한다.

(3) 콘크리트의 운반용 기구

① 운반용 기구는 특별히 정하여진 경우를 제외하고는 콘크리트 펌프, 버킷, 슈트 및 손수레 등이며 콘크리트의 종류, 품질 및 시공조건에 따라서 운반에 의한 콘크리트의 품질변화가 적은 것을 선정한다.

② 운반용 기구는 사용에 앞서 내부에 부착된 콘크리트와 이물질 등을 제거하고 충분히 정비, 점검한다.

③ 운반 및 부어넣을 때에는 콘크리트에 가수해서는 안된다.

(4) 콘크리트 펌프를 사용할 경우에는 아래의 ①~⑦에 따른다.

① 콘크리트 펌프로 압송을 수행하는 자는 자격이 있는 기술자 또는 동등 이상의 기능을 가진 자로 한다.

② 콘크리트 펌프는 피스톤식 혹은 스퀴즈식의 것을 사용하고 그 외의 것을 사용할 경우에는 책임감리원의 승인을 받는다.

③ 콘크리트 펌프의 종류 및 압송관의 지름과 배관은 필요에 따라 시험 압송을 한 후에 결정한다. 다만, 굵은골재의 최대치수에 대한 압송관의 최소호칭치수는 표 3.3에 따른다.

표 3.3 굵은골재의 최대치수에 대한 압송관의 최소호칭치수

굵은골재의 최대치수 (mm)	압송관의 호칭치수 (mm)
20	100 이상
25	100 이상
40	125 이상

④ 압송관은 거푸집, 배근 및 부어넣은 콘크리트에 진동 등에 의한 좋지 못한 영향이 미치지 않도록 지지대 또는 고정철물을 이용하여 설치한다.

⑤ 콘크리트의 압송에 앞서 부배합의 모르터를 압송하여 콘크리트의 품질변화를 방지한다.

⑥ 압송관 출구로부터 토출되는 ⑤의 모르터 품질이 저하된 부분 및 압송중의 막힘현상 등에 의하여 품질이 저하된 콘크리트는 폐기한다.

⑦ 콘크리트 펌프는 미리 청소하고 필요하다면 시운전을 한다.

[서중 콘크리트]

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 이 장은 서중콘크리트의 시공에서 특히 필요한 사항에 관한 일반적인 표준을 규정하는 것이다.

(2) 서중콘크리트로서 시공해야 할 시기를 일률적으로 정하기는 곤란하나, 하루평균 기온이 25도(섭씨) 또는 최고온도가 30도(섭씨)를 초과하는 시기에 시공할 경우에는 일반적으로 서중콘크리트로서 시공할 수 있도록 준비해 두어야 한다.

1.2 일반사항

서중콘크리트의 시공에 있어서는 기온이 높으면 그에 따라 콘크리트의 온도가 높아져서 운반중의 슬럼프 저하, 연행공기량의 감소, 콜드조인트(cold jioint)의 발생, 표면 수분의 급격한 증발에 의한 균열의 발생, 온도균열의 발생 등 위험성이 증가한다. 그러므로 콘크리트를 칠 때와 친 직후에는 될 수 있는 대로 콘크리트의 온도가 낮아지도록 재료의 취급, 비비기, 운반, 치기 및 양생 등에 대하여 적절한 조치를 취해야 하다.

2. 재    료

2.1 일반사항

(1) 콘크리트의 재료는 온도가 될 수 있는 대로 낮아지도록 배려하여 사용해야 한다. 시멘트의 온도가 콘크리트의 온도에 미치는 영향은 그다지 크지는 않지만(보통 시멘트 온도 □8도(섭씨)에 대하여 콘크리트 온도 □1도(섭씨)의 변화), 골재온도가 콘크리트의 온도에 미치는 영향은 크므로(보통 골재 온도 □2도(섭씨)에 대하여 콘크리트 온도 □1도(섭씨)의 변화), 장시간 뙤약볕에 방치했던 골재를 그대로 사용하면, 콘크리트의 온도가 40도(섭씨) 이상되는 수가 있어 소요의 단위수량의 증가, 수송중의 슬럼프의 저하, 또는 치기 후의 급격한 응결 등이 심해지는 수가 있다. 비빈 직후의 콘크리트의 온도를 낮추기 위해서는 될 수 있는 대로 낮은 온도의 혼합수를 사용하는 것이 효과적이다(보통 물의 온도 □4도(섭씨)에 대하여 콘크리트의 온도 □1도(섭씨)의 변화).

(2) 감수제, AE감수제 및 고성능AE감수제는 KS F 2560에 적합한 지연형이 사용을 표준으로 한다.

(3) 유동화콘크리트는 일반적으로 시간의 경과에 따라 슬럼프의 저하가 크고, 서중에는 특히 그 영향이 현저한 경우가 있으므로, 서중콘크리트에는 지연형의 유동화제를 사용하든가, 베이스콘크리트(base-concrete)에 지연형의 감수제, AE감수제, 또는 고성능AE감수제 등을 사용하는 것이 바람직하다.

2.2 배    합

콘크리트의 배합은 소용의 강도 및 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위내에서 단위수량 및 단위시멘트량을 될 수 있는 대로 적게 해야 한다. 일반적으로는 기온 10도(섭씨)의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가한다. 따라서 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위수량에 비례하여 단위시멘트량을 증가시킬 필요가 있다. 그러나 단위시멘트량이 커지면 수화발열량이 증대하므로 온도균열이 발생하게 되어 장기강도의 증가를 기대할 수 없는 경우가 있다. 그러므로 될 수 있는 대로 단위수량을 작게 하는 동시에 단위시멘트량이 너무 많아지지 않도록 적절한 조치를 강구해야 한다.

3. 시    공

3.1 콘크리트 비비기

(1) 비빈 직후의 콘크리트 온도는 기상조건, 운반시간 등의 영향을 고려하여 칠 때 소요의 콘크리트 온도가 얻어지도록 해야 한다.

(2) 재료의 온도로부터 이들을 비벼서 만든 콘크리트의 온도를 추정할 경우에는 제 8장의 2.1항에 제시한 식 (8.1)을 사용해서 계산한다. 그러나 이 식은 시멘트의 수화열, 비빌 때의 마찰에 의한 열 등의 영향을 고려하지 않은 것이므로 서중콘크리트에서는 실제로 비빈 직후의 콘크리트의 온도는 이 식에서 계산된 값보다는 1도(섭씨) 정도 높게 보는 것이 좋다.

3.2 운    반

(1) 비빈 콘크리트는 가열되거나 건조해져서 슬럼프가 저하하지 않도록 적당한 장치를 사용하여 되도록 빨리 운송하여 쳐야 한다. 덤프트럭 등을 사용하여 운반할 경우에는 콘크리트의 표면을 덮어서 일광의 직사나 바람으로부터 보호하는 것이 바람직하다.

(2) 펌프로 수송할 경우에는 수송관을 젖은 천으로 덮는 것이 좋다. 또 레디믹스트 콘크리트를 사용하는 경우에는 애지테이터트럭을 뙤약볕에 장시간 대기시키는 일이 없도록 사전에 배차계획까지 충분히 고려하여 시공계획을 세워야 한다.

3.3 콘크리트 치기

(1) 콘크리트를 치기 전에는 지반, 거푸집 등 콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤상태로 유지해야 한다. 또 거푸집, 철근 등이 직사일광을 받아서 고온이 될 우려가 있는 경우에는 살수, 덮개 등의 적절한 조치를 해야 한다.

(2) 서중콘크리트의 경우에는 비빈 후 되도록 빨리 치는 것이 바람직하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 쳐야 한다.

(3) 콘크리트를 칠 때의 온도는 35도(섭씨) 이하여야 한다.

(4) 콘크리트 치기는 콜드조인트가 생기지 않도록 적절한 계획에 따라 실시해야 한다.

3.4 양    생

(1) 콘크리트 치기를 끝냈을 때에는 즉시 양생을 시작하여 콘크리트 표면이 건조하지 않도록 보호해야 한다. 특히 친 후 적어도 24시간 노출면이 건조하는 일이 없도록 습윤상태로 유지해야 하며, 또 양생은 적어도 5일 이상 실시하는 것이 바람직하다.

(2) 목재거푸집의 경우처럼 거푸집판에 따라서 건조가 일어날 염려가 있는 경우에는 거푸집까지 습윤상태로 유지해야 한다. 특히 거푸집을 떼어낸 후에도 양생기간 동안은 노출면을 습윤상태로 유지해야 한다.

나. 아스팔트 콘크리트

□ 유의사항

□ 아스팔트 혼합물은 다짐온도와 혼합온도에 따라 재료분리, 소성변형 등이 발생됨

□ 예방대책

□ 재료분리나 소성변형을 예방하기 위해서는 하여 다음과 같은 품질기준에 유의하여 품질관리 요망

〈참고〉도로공사 표준시방서상 품질기준

가열 아스팔트 표층 혼합물은 KS F 2337(마아샬 시험기를 사용한 역청 혼합물의 소성 흐름에 대한 저항력 시험방법)에 의하여 시험했을 때 표의 품질기준에 합격한 것이라야 한다.

<표 마아샬 시험 품질기준>

혼합물의 종류	조 립 도 아스팔트 콘크리트 (19)	밀 입 도 아스팔트 콘크리트 (19) (13)	세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13)	밀입도갭 아스팔트 콘크리트 (13)	밀 입 도 아스팔트 콘크리트 (19F) (13F)	세립도갭 아스팔트 콘크리트 (13F)	세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13F)	밀입도갭 아스팔트 콘크리트 (13F)	개 립 도 아스팔트 콘크리트 (13)
다짐횟수 (회)	50(75) (1)				50				50(75) (2)
안정도 (kg)	500 이상	500(750) 이상 (1)	500 이상				350이상	500이상	350이상
흐름값 (1/100cm)	20 - 40						20-80	20 - 40
공극률 (%)	3 - 7	3 - 6		3 - 7	3 - 5		2 - 5	3 - 5	-
포화도 (%)	65-85	70-85		65-85	75-85		75-90	75-85	-

주 1) ( )안은 대형차 교통량이 1일 1방향, 100대 이상인 경우에 유동에 의한 소성변형이 우려되는 특수포장에 적용함.

2) 물의 영향을 받기 쉽다고 생각되는 혼합물 또는 그와 같은 장소에 깔게되는 혼합물에 대하여는 다음 식으로 구한 잔류안정도가 75% 이상이어야 한다.

60□, 48시간 수침 후의 안정도(□)

잔류안정도 (%) = ---------------------------------------------------□100

안정도(kg)

〈참고〉가열 아스팔트 혼합물 배합지침(건교부 지침)상 품질기준

마샬 배합설계시 아스팔트 혼합물의 다짐온도는 최적 아스팔트 함량을 결정하는데 가장 중요한 요소인 공극률에 큰 영향을 미치므로 아스팔트의 품질시험 결과에 부여된 동점도를 확인하고 <표1>의 기준을 확인하여 혼합 및 다짐온도를 결정한 후 이에 따라 공시체를 제작하여야 한다. 만일 재생아스팔트 혼합물과 같이 아스팔트의 동점도 시험값이 없을 경우에는 <표2>의 값에 따를 수 있다.

<표 1> 아스팔트 혼합물의 혼합 동점도와 다짐 동점도 기준

혼합용 동점도(cSt)	다짐용 동점도(cSt)
170 □ 20 (150∼190)	280 □ 30 (250∼310)

<표 2> 아스팔트 혼합물의 일반적인 혼합 온도와 다짐 온도

AP 종류	혼합온도(□)	다짐온도(□)
침입도 등급 60∼80	150 □ 2	140 □ 2
침입도 등급 80∼100	145 □ 2	135 □ 2

다. 사    면

□ 유의사항

□ 사면은 해당지역의 지반 및 지형 특성은 물론, 강우 및 기온 특성에 따라 영향을 크게 받으므로 하절기 강우 등의 영향으로 파괴활동 발생

□ 예방대책

□ 강우시 지표수의 절개사면내 유입량 등을 예상하여 이에 대한 배수로 설치 등 사면안정대책 수립

라. 기타 자재

□ 유의사항

□ 습기, 고온 등으로 인한 부식 등 자재의 품질저하

□ 예방대책

□ 자재보관 창고의 습도와 온도를 적절할 수 있도록 예방조치를 취하는 등 자재관리대책을 수립

2. 안전관리 대책

가. 장마철 집중호우에 대비한 조치

□ 위험요인

□ 집중호우에 의한 토사유실 또는 붕괴재해 위험

□ 주변지반 약화로 인한 인접건물, 시설물의 손상 또는 지하매설물의 파손.

□ 현장의 침수로 인한 공사중단 및 물적 손실

□ 안전대책

□ 장마철 이전에 현장별 수해방지대책을 수립하여 시행한다.

- 예상 강우량 및 유입량을 고려하여 배수계획 수립

- 강우의 집수 및 배수계획 수립

□ 비상용 수해방지 자재 및 장비를 확보하여 비치한다

- 양수기, 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우의, 장화 등

- 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기(엔진 양수기) 또는 비상발전기 구비

- 양수기 작동상태 수시 점검

□ 비상사태에 대비한 비상대기반을 편성하여 운영한다

- 본사와 현장, 현장과 관계기관과의 상시 연락체계 구축

- 비상사태 발생시 신속한 복구조치

□ 지하매설물 현황파악 및 관련기관과 공조체계를 유지한다.

- 가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수관 등 지하매설물 점검

- 비상사태 발생시 안전대책 수립

- 기상청, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축

□ 수해방지를 위하여 현장 주변시설에 대한 점검을 철저히 실시한다.

- 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 집수정 등의 적정 설치

- 현장 배수관로와 주변 우·배수관로와 연결조치

- 주변 우·배수관로 준설 및 보수작업 실시

- 우수의 역류방지 조치

□ 하천, 제방, 임도 등 현장주변 우기 취약시설에 대한 사전 안전점검 및 조치를 취한다.

□ 공사용 가설도로에 대한 안전을 확보한다

- 절·성토 사면에 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시

- 차량 및 건설기계 운행지역의 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시

□ 재해사례 및 예방대책

	개요	□ 집중호우로 인하여 절토 사면이 붕괴되면서 매몰 사망.
	대책	□ 사면 보호조치 □ 산마루 측구, 도수로 등 배수시설 확보,

나. 토사붕괴 등 재해예방 안전조치

□ 위험요인

□ 우수가 사면내부로 침투하여 사면의 유동성 증가 및 전단강도 저하로 인한 사면 붕괴 위험.

□ 흙막이 지보공의 붕괴 위험.

- 빗물침투에 의한 흙의 전단강도 저하

- 함수량 증가에 따른 배면토압의 증가.

□ 배수불량으로 인한 옹벽 및 석축의 붕괴.

□ 안전대책

□ 굴착사면의 붕괴방지를 위한 안전점검 및 사전 안전조치를 실시한다.

- 사면의 풍화상태, 지질, 균열발생 여부 등 사면의 안전상태 점검

- 비닐 Sheet 씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면보호조치

- 산마루 측구, 도수로, 소단 배수로 등 배수로 확보 및 정비

□ 사면 상부에는 하중을 증가시킬 우려가 있는 차량운행 또는 자재 등을 적치하지 않도록 한다.

□ 사면의 붕괴 또는 토석의 낙하에 의하여 위험을 초래할 우려가 있는 경우에는 흙막이지보공의 설치 또는 근로자 출입금지 등의 필요한 조치를 취하도록 한다.

□ 흙막이지보공 상태를 점검하고 필요시 충분한 안전조치를 취해야 한다.

- 흙막이지보공의 변위 및 이상유무

- 흙막이지보공 상단부 배수로 확보 및 정비(우수침투 방지)

- 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하유무 확인

- 계측관리 상태 확인

□ 현장주변 옹벽, 석축 등의 상태를 점검하고 필요시 시설관리주체 또는 지방자치단체와 협조하여 안전조치를 취하도록 한다.

- 축대상단 토사 및 낙석제거 조치

- 배수구 설치 및 정비

- 벽체의 균열 및 변형유무 점검

□ 재해사례 및 예방대책

	개요	□ 현장주변 옹벽, 석축붕괴로 근로자가 매몰되어 사망.
	대책	□ 사전점검 철저 □ 빗물침투 방지 조치 □ 배수구 설치 및 정비

다. 감전 재해예방 조치

□ 위험요인

□ 장마철 전기 기계·기구 취급도중 감전재해

□ 전기시설 침수로 인한 감전재해 위험

□ 전기충전부에 근로자 신체접촉에 의한 감전

□ 안전대책

□ 임시 수전설비 설치장소는 침수되지 않는 안전한 장소에 설치하고 다음 안전조치를 취한다.

- 수전설비 설치위치의 적정성 검토

- 울타리 설치 및 시건 조치

□ 임시 분전반은 비에 맞지 않은 장소에 설치하고 사용시 감전재해를 예방하기 위하여 다음 안전조치를 철저히 한다

- 분전반 옥외 설치시 비, 바람으로부터 안전한 장소에 설치

- 충전부 내부 보호판 설치 등 보호조치

- 외함접지

- 누전차단기 설치 및 작동 상태 점검

□ 전기기계·기구는 젖은 손으로 취급하지 않도록 한다.

□ 이동형 전기·기계 기구는 사용전 절연상태 등을 점검한다.

- 전선, 접점, 단자, 스위치 등 전기가 통하는 곳의 피복상태

- 전기·기계기구 접지

- 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무

□ 배선 및 이동전선 등 가설배선 상태에 대한 안전점검을 실시한다.

- 작업장 통로바닥 또는 습윤 장소에 전선설치 유무

- 전선 피복 파손 유무

- 충전부 노출 유무

□ 활선 근접 작업시에는 아래사항을 확인하고 조치하도록 한다.

- 이동식 크레인(카고 크레인 포함), 항타기, 펌프카 등을 이용한 가공전선 근접 작업시 접촉예방조치

- 작업자 주위의 충전전로에 절연용 방호구 설치

- 접촉사고 발생위험이 있는 저압 및 고압 활선에 방호관 설치

- 활선작업시 감시인 배치

□ 낙뢰 발생시 금속물체 및 자재 취급을 지양한다.

□ 재해사례 및 예방대책

	개요	□ 이동전선의 피복이 불량한 부분이 습기가 있는 바닥에 노출되어 감전 사망.
	대책	□ 전기 기계·기구 배선의 절연조치 철저 □ 누전차단기 설치 및 접지실시 □ 통로바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지
	개요	□ 금속자재 취급 중 낙뢰에 의해 사망
	대책	□ 낙뢰중에는 금속자재 취급 지양 □ 필요시 피뢰침 설치

라. 낙하비래·질식 등 재해예방 조치

□ 위험요인

□ 강풍에 의하여 높은 장소의 자재 등 낙하·비래 위험

□ 하절기 탱크, 맨홀, 핏트 등 우수 등이 체류하여 미생물의 증식 또는 유기물의 부패 등으로 인한 산소결핍으로 질식재해 발생 우려

□ 안전대책

□ 강풍에 대비하여 각종 가설물, 안전표지판, 적재물 등은 견고하게 결속하고 보강상태를 점검한다.

- 비계의 설치 상태 (기초, 벽이음, 연결철물 설치상태)

- 비계 등에 과대한 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치

- 작업발판 설치 및 결속상태 점검

- 옥상 가설재 및 재료 등 결속 또는 하역 조치

□ 집중호우 및 폭풍시에는 절대 무리하게 작업을 추진하지 않도록 하며, 기상상태가 호전될 때까지 대피하여야 한다.

□ 낙하물방지망 설치 상태를 점검한다.

- 망의 설치 여부

- 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정성

- 비계와 구조물사이 망의 연결 등

□ 탱크, 암거, 맨홀, 하수구 또는 핏트 등의 내부 작업을 하는 경우에는 작업전에 산소농도를 측정하고 산소결핍(산소농도 18%이하) 위험시 다음의 안전조치를 실시하여야 한다.

- 작업전 기적의 5배이상의 신선한 공기를 송기하고 작업중에는 균일한 환기가 되도록 20회/hr이상 송기.

- 공기호흡기 등 호흡용보호구 착용

- 감시인 배치 및 구조장비 구비

□ 각종 자재의 정리정돈을 철저히 한다

□ 재해사례 및 예방대책

	개요	□ 외부비계가 강풍으로 인하여 도괴.
	대책	□ 비계의 벽이음, 접속부등 보강조치 □ 비계에 분진망 또는 휘장막 등이 설치되어 있는 경우에는 과도한 풍압이 작용하지 않도록 통풍구 설치 등 안전조치
	개요	□ 집수정 내부 설비보수를 위하여 들어갔다가 산소결핍으로 질식 사망
	대책	□ 작업전 산소농도 측정(작업지점 측정) □ 작업전 환기실시 또는 호흡용보호구 착용 □ 감시인 배치

마. 건강장해 예방조치

	건강장해의 유형
□ 열실신 (Heat Syncope) : 고열환경에 폭로될 때 혈관장해가 일어나서 정맥혈이 말초혈관에 저류되고, 저혈압·뇌의 산소부족으로 실신하거나 현기증이 나고, 급성 신체적 피로감을 느끼게 되는 현상. □ 열경련 (Heat Cramp) : 고온 환경에서 심한 육체적 노동을 함으로써 근육에 경련을 일으키는 증상. □ 열피로 (Heat Exhaustion) : 땀을 많이 흘려 염분손실이 많을 때 발생하는 고열장애로서 손실되는 염분을 충분히 보충하지 못하였을 때 주로 발생. □ 열사병 (Heat Stroke) : 고온 다습한 환경에 폭로될 때 갑자기 발생하는 체온조절 장해 증상으로 중추신경계통의 장해, 전신의 발한 정지, 체온상승(직장온도) 등을 일으킴.

□ 안전대책

□ 혹서기에는 하루 중 기온이 가장 높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 지양한다.

□ 작업중에는 충분한 물을 섭취하도록 한다.

- 매 15분∼20분 간격으로 1컵의 시원한 물을 섭취하도록 함

□ 알코올, 카페인이 포함되어 있는 음료 등은 피할 것

□ 작업중 무더위로부터 근로자를 보호하기 위한 휴게시설을 설치하여 운영한다.

□ 건강장해가 발생된 근로자에게는 즉시 응급처치를 실시한다.

- 열실신  : 서늘한 곳에 작업자를 눕히고 수분내에 회복되지 않으면 병원으로 후송

- 열경련 :  0.1% 식염수를 마시게 (물1l 에 소금 한 스푼 정도)하고 경련이 일어난 근육을 마사지 함.

- 열피로 : 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 내리게 함

- 열사병 : 지체없이 병원으로 후송하여 입원하여야 하며 구급차를 기다리는 동안 응급처치

① 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 내리게 함

② 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적시고 몸을 선풍기 등으로 시원하게 해줌

□ 현장내 각종 시설에 대한 보건·위생관리를 철저히 한다.

- 식당, 숙소 주변의 방역 실시

- 현장식당의 조리기구 청결관리 및 식수는 끓여 제공

- 식당 및 식수대 주위에 식염 비치

□ 재해사례 및 예방대책

	개요	□ 혹서기 무리한 작업으로 인해 건강장해 발생
	대책	□ 하절기 무리한 옥외작업 지양 - 휴식시간과 작업시간의 합리적인 배열 □ 적당량의 수분 및 염분 섭취

바. 장비 등 안전조치

□ 위험요인

□ 집중호우시 자재유실 및 장비의 매몰 등으로 인한 재산상의 손실 발생

□ 안전대책

□ 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동시킨다

□ 해상장비의 경우 사전 피항 지역을 확보한 후 유사시 긴급 피항 조치한다.

□ 강풍시 타워크레인은 선회를 자유롭게 하도록 조치하고, 인접 크레인에 상호간섭을 일으킬 우려가 있으므로 주의를 기울이도록 한다.

(선회제한 스위치)

3. 재해예방 점검표

□ 수해방지계획

점검 항목	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
사전계획	□ 예상 강우량 산정 및 배수계획 작성 여부 □ 수방자재 확보여부 - 양수기(고장시 대비 여유분 포함), 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화 등 □ 비상연락망 구축여부 □ 비상대기반 편성 및 운영 여부 □ 비상사태 발생시 이에 대한 대책수립 여부 - 집중호우시 자재 및 장비 대피 계획 등

□ 현장 주변시설 점검

점검 항목	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
현장주변시설	□ 배수시설 정비 상태 - 배수로 확보 여부 - 집수정 및 침사지 설치 - 현장주변 배수시설과의 연계상태 - 하수관로 등 장마철 취약부위에 대한 준설 및 보수 여부 □ 양수기 작동상태 점검 - 양수기의 작동여부 - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 □ 공사용 가설도로의 안전상태 - 절·성토 구배의 적정성 및 안전조치 여부 - 좌·우 배수측구 설치 여부 □ 굴착면 인접부 지반침하 및 도로균열 여부

□ 붕괴재해예방

점검 항목	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
굴착사면	□ 사면상태 이상 및 구배기준 준수 여부 - 절리, 균열 등 □ 배수로 확보 및 정비 여부 - 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 □ 사면보호조치 실시 여부 - 비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등 □ 굴착 단부의 출입금지 조치 여부
옹벽 및 석축	□ 옹벽 및 석축상단 토사 및 낙석제거 여부 □ 배수구멍 설치 및 청소 여부 □ 벽체의 균열 및 변형 여부
흙막이지보공	□ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부 □ 조사 및 점검 - 부재접합·교차부 상태 및 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 유무 - 지지점의 접합상태 이상 유무 - 토류판 갈라짐 등 이상 유무 - 용수 유무 □ 수평버팀대 좌굴 방지 등의 조치 이상 유무 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대상에 기계류, 자재의 적치금지 - 수평재의 잭 교차설치 - 스티프너(Stiffener)설치 □ 배면토사 충진 및 토사유출 방지 조치실시 여부 □ 계측관리 실시 여부 □ 토류판 설치시 확인사항 - 토류판 배면의 공극 유무 - 용수로 인하여 토류판이 젖은 부위 보강 여부 - 토류판 연결사용 금지조치 이행 여부 - 굴착과 동시에 적기설치 여부

□ 감전재해예방

점검 항목	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
감전재해방지	□ 임시배전반 안전조치 상태 - 침수에 대한 안전성 여부 - 울타리 높이의 적정성 및 접지여부 - 출입통제를 위한 위험표지판 설치 여부 □ 임시분전반 안전조치 상태 - 외함접지 여부 - 분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지 여부 - 분전반 내부 회로도 표시 여부 - 분기회로에 누전차단기 설치 여부 - 내부 충전부에 보호커버 설치 여부 - 전원 인출시 콘센트(접지형)이용 여부 □ 배선 및 이동전선 설치상태 - 도로 및 통로에 노출 설치여부(지중 또는 가공설치) - 철골 및 철재에 부착 여부(전선 거치대를 사용하여 철골 등 철재에 직접 부착되지 않도록 조치하여야 함) - 옥외 연결사용시 방수형 콘센트 및 플러그 사용여부 - 전선 절연피복의 파손 여부 □ 교류아크 용접기 사용상태의 적정성 - 성능검정 합격한 자동전격방지기의 부착 여부 - 용접기 외함의 접지 여부 - 배선 및 홀더 규격품 사용 및 절연피복의 파손여부 - 단자 접속부의 절연조치 여부 □ 수중양수기 - 누전차단기를 통한 전원인출 여부 - 외함접지 여부 - 단자 연결부 절연조치 여부 - 양수기 인양로프의 적정성 여부(마닐라로프 사용) □ 기타 기계기구 및 소형 전동공구 사용·설치상태 - 외함접지 여부(또는 이중 절연구조의 공구 사용) - 전기드릴, 투광기 등 기계·기구의 접지형 콘센트의 사용 여부

□ 낙하·비래 등 재해예방

점검 항목	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
낙 하 · 비 래 재 해 방 지	□ 가설재 및 표지판의 설치상태의 적정성 - 비계의 설치기준 준수 여부(기초, 벽이음, 연결철물 설치상태) - 외부에 설치한 비계 및 갱폼 등에 과대 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치 여부 - 작업발판 결속 여부 - 옥상 가설재 및 자재 등의 결속 또는 하역 조치 여부 □ 낙하물방지망 설치 상태의 적정성 - 망의 설치 여부 - 망의 각도 및 수평 돌출 상태 적정성(각도 : 20∼30□, 돌출길이 2m 이상) - 비계사이, 비계와 구조물사이 방망 설치 여부 □ 각종 자재의 정리정돈 여부
질 식 · 기 타	□ 타워크레인 상호간섭에 따른 선회제한 스위치 부착 여부 □ 강풍 등 악천후시 크레인 등 장비의 작업중지 및 안전조치 이행 여부 □ 침수피해가 우려되는 장비 및 자재의 안전지역으로 이동 여부 □ 환기불량 밀폐장소에서 작업시 안전조치 여부 - 환기설비 설치 및 환기 실시 - 호흡용 보호구 지급 및 착용 - 작업전 유해가스 및 산소농도 측정 여부 □ 식당 및 식수대 주위 식염 비치 여부

4. 안전□보건조치 위반시 처벌 규정

□ 사업주의 안전상 조치 의무 위반

- 천재지변 등으로 작업수행상 위험 발생이 예상되는 장소에 그 위험을 방지하기 위한 필요한 조치(산안법 제23조 제3항) 위반 : 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금(산안법 제67조)

- 근로자를 산업재해발생위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 예방조치(산안법 제29조제2항) 위반 : 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금(산안법 제69조)

□ 사업주의 보건상 조치 의무 위반

- 고온□진동□이상기압 등 건강장해 예방을 위한 필요한 조치(산안법 제24조제1항) 위반 : 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금(산안법 제67조)

□ 사업주의 안전□보건점검 실시 의무 위반

- 정기 또는 수시로 작업장에 대한 안전□보건점검 실시 의무(산안법 제29조제3항)위반시 : 500만원이하의 벌금(산안법 제70조)

□ 사업주의 안전□보건 교육 실시 의무 위반

- 안전□보건교육을 실시(산안법 제31조 제1항 내지 제3항)하지 아니한 경우 :  500만원이하의 과태료(산안법 제72조)

□ 건설업자가 산업안전보건법에 의한 중대재해(3인이상 사망) 발생시 : 2∼4월 영업정지 또는 2,000∼4,000만원이하 과징금(건산법 제82조 제1항제6호), 6월이상 1년미만 입찰참가자격 정지(국가계약법 제27조)