직인생략

대한건설협회 서울특별시회

우 : 135-701   주 소 : 서울 강남구 논현동 71-2(건설회관6층)   전 화 : 3218-9118   전 송 : 545-1761

부서명 : 조사부                        부  장 : 윤종원          담당자 : 박창운(cwpark@scak.or,kr)

선결				지시
접수	일자 시간
				결 재 · 공 람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호 : 건협서울 3013-329

시행일자 : 2008. 5. 26

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부(팀)장

제    목 : 표준품셈 현장실사 세부계획서 제출 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 표준품셈 현장실사 자료는 표준품셈 제ㆍ개정 과정에서 중요한 자료로 활용되고 있는 점을 감안하시어, 서울시회에 배정된 모든 항목의 실사자료를 제출하여 적정공사비가 확보될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 시ㆍ도회별 현장실사항목을 첨부와 같이 송부하오니, 우리 서울시회에 배정된 항목의「현장실사 세부계획서」를 첨부양식에 작성하여 ’08. 5. 30(금)까지 서울시회(FAX : 545-1761)로 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 참고로 한국건설기술연구원(연구용역진 포함)에서 귀사 현장에 실사할 경우, 아래와 같이 실사일정 등을 본회 원가조사실(E-mail : sgdo@cak.or.kr)로 직접 통보하여 주시기 바랍니다.

▷ 통보서식(예시)

○ ㅇㅇ건설㈜, ㅇㅇ 건설현장(T 031-123-456)

실사일정	실사기관	실사항목	비 고
’08.06.16～20	중앙대학교	방음벽 설치	※실사전에 사전 통보 요망
’08.06.25～27	건설기술연구원	합판거푸집

첨  부 : 1. 2008년 표준품셈 개정대상항목 ----------- 1부.

2. 시ㆍ도회별 현장조사항목 배정결과 ----- 1부.

3. 표준품셈 현장조사(실사) 세부계획서 --- 1부.  끝.

협회 마일리지 점수배점 : 1점	건협서울 제3012-55호(‘08. 3. 17) 공문 ※ 시회홈페이지(www.scak.or.kr/사이버민원실/시행공문)1953번 참조

대 한 건 설 협 회  서 울 특 별 시 회 장

첨  부1

2008년 표준품셈 개정대상항목

1. 개정대상 항목수 (총 429항목)

구 분	계	토 목	건 축	기계설비	비 고
계	429	251	148	30	○문헌조사 : 5 ○현장조사 : 424
A 그룹	9	7	2	-
B 그룹	313	160	124	29
C 그룹	84	84	0	-
D 그룹	22	-	22	-
E 그룹	1	-	-	1

※ 그룹구분 : A(적용기준ㆍ기계경비 산정), B(가설공사ㆍ토공사ㆍ기초공사ㆍ철근콘크리트공사), C(기계화시공ㆍ도로포장 및 유지ㆍ궤도공사ㆍ지반조사ㆍ측량), D(방수공사), E(기계설비)

2. 현장조사 항목 (총 424항목)

□ A그룹 : 4항목 (신설 0  보완 4)

번호	항목명	구분	개정내용
1～4	1-10 재료의 단위중량(토목, 건축)	보완	․쇄석의 형상별 단위중량 추가
	1-24 체적환산계수(토목, 건축)	보완	․쇄석에 대한 체적변화율(L, C) 추가 필요

□ B그룹 : 313항목 (신설 1, 보완 312)

번호	항목명	구분	개정내용
1	2- 야생동물유도펜스설치	신설	․로드킬(Road-Kill) 예방을 위한 야생동물 유도휀스 표준형식 정립에 따라, 향후 로드킬(Road-Kill) 방지를 위한 야생동물 유도휀스 설치가 확대가 예상
2～3	5-3-1 pp마대 쌓기 및 헐기 (토목, 건축)	보완	․제방 수해복구에 적용하는 곡물마대(벌크)는 기계(굴삭기)를 사용하여 시공하고 있으므로 신설 필요
4～5	5-8 말뚝밖기용 천공 (토목, 건축)	보완	․말뚝박기용 천공은 말뚝건입용으로 ∅40cm(16〃)를 기준으로 되어있으나 다양한 종류의 파일 규격이 존재하므로 보완 필요
6～18	6장 철근콘크리트(13개 항목) 6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 (토목, 건축) 1. 작업능력(80㎥/hr급) 2. 타설인부 6-1-3 비탈면 구조물 콘크리트 타설(토목) 6-3-2 합판거푸집 (토목, 건축) 6-3-3 제치장 거푸집(건축) 6-3-5 유로폼(토목, 건축) 6-3-6 갱폼조립 및 해체 (토목, 건축) 6-3-8 문양거푸집(토목)	보완	․ 표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 재조사 요구

번호	항목명	구분	개정내용
19～48	2장 가설공사(96개 항목) ▷ 토목 (30항목) 2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모 2. 시험실의 규모 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-2-1 목조 가설건축물 2-2-2 철제조립식 가설건축물 1. 조립ㆍ해체 2. 손율 2-3 규준틀 2-3-1 토공의 비탈규준틀 2-3-2 수평 규준틀 2-3-3 세로 규준틀 2-4 비계 및 동바리 2-5 파이프 비계(강관비계) 2-5-1 강관비계 1. 조립ㆍ해체 2. 공기에 대한 손율 2-5-2 강관틀 비계 1. 조립ㆍ해체 2. 공기에 대한 손율 2-6 낙하물 방지 2-6-1 비계목 사용 2-6-2 강관사용 2-7 가설 울타리 2-7-1 목재 가설 울타리 1. 설치 2. 공기에 대한 손율 2-7-2 조립식 가설 울타리 1. 설치 2. 공기에 대한 손율 2-7-3 전기아연도금강판(EGI 휀스) 가설 울타리 2-7-4 가설방음벽 1. 지주 설치 2. 방음판 설치 2-8 동바리 2-8-1 강관동바리 2-8-2 조립식 강관동바리 2-9 파이프 루프공 1. 장비 조립ㆍ해체 2. 강관 추진공 가. 작업편성인원 나. 작업편성장비 다. 작업능력 3. 기계이동 설치 2-10 비산먼지 발생 억제를 위한 살수	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행

49～85	▷ 건축 (37항목) 2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모 2. 시험실의 규모 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-2-1 목조 가설건축물 2-2-2 철제조립식 가설건축물 1. 조립ㆍ해체 2. 손율 2-2-3 콘테이너형 가설건축물 2-3 가설 울타리 2-3-1 목재 가설 울타리 2-3-2 조립식 가설 울타리 2-3-3 전기아연도금강판(EGI 휀스) 가설 울타리 2-4 규준틀 2-4-1 토공의 비탈규준틀 2-4-2 수평 규준틀 1. 개소당 규준틀 2. 면적당 규준틀 2-4-3 세로 규준틀 2-5 건축구조물 동바리 2-5-1 목재 동바리 2-5-2 강관 동바리 2-5-3 조립식 강관 동바리 2-6 건축구조물 비계 2-6-1 통나무 비계 1. 재료규격 2. 비계매기 3. 외부비계 4. 내부비계 5. 비계다리 6. 철골조용 비계 2-6-2 파이프 비계(강관비계) 1. 강관비계매기 2. 강관틀 비계매기 3. 강관 조립말비계(이동식) 4. 강관 비계다리 5. 공기에 대한 손율 6. 비계용 브라켓 설치 2-7 낙하물 방지 2-7-1 비계목 사용 2-7-2 강관 사용 2-8 보호막 설치 2-9 건축물 보양 2-10 건축물 현장관리 2-11 방진망 설치 2-12 엘리베이터형 자재운반용 타워설치 2-13 자동세륜기 설치 2-14 쓰레기슈트 설치	〃	〃

86～ 114	▷ 기계설비 (29항목) 2-1 가설물의 한도 1. 시설물 규모에 의한 구분 2-2 가설물의 재료 및 손율 2-2-1 목조 가설 건축물 1. 재료 및 품 2. 손율 2-2-2 철재조립식 가설건축물 1. 재료 및 품 2. 손율 2-3 가설 울타리 2-3-1 목재 가설울타리 2-3-2 조립식 가설울타리 2-4 규준틀 2-4-1 토공의 비탈 규준틀 2-4-2 수평 규준틀 1. 개소당 규준틀 2. 면적당 규준틀 2-4-3 세로 규준틀 2-5 건축구조물의 동바리 2-5-1 목재 동바리 2-5-2 강관 동바리 2-6 건축구조물 비계 2-6-1 통나무 비계 1. 재료규격 2. 비계매기품 3. 외부비계 4. 내부비계 5. 비계다리 6. 철골조용 비계 2-6-2 파이프 비계(강관비계) 1. 강관비계 매기 2. 강관틀 비계매기 3. 강관 조립말비계 4. 강관 비계다리 5. 공기에 대한 손율 2-7 낙하물 방지 2-7-1 비계목 사용 2-7-2 강관 사용 2-8 보호막 설치 2-9 건축물 보양 2-10 건축물 현장정리	〃	〃

115～ 143	3장 토공사(29개 항목) - 토목 18항목, 건축 11항목 3-1 굴착 3-1-1 토사절취 3-1-2 암석절취 1. 육상 사. 암석절취(착암기) 아. 암석절취(인력) 2. 수중 3-1-3 터파기 1. 인력터파기 2. 기계사용터파기(암반) 3-2 인력 흙 다지기 3-4 비탈면 보호공 3-4-1 프리캐스트 콘크리트 블록설치 3-4-2 합성수지(P.E) 법면보호블록 설치 3-4-3 연속장섬유 보강토 공법 1. 옹벽조성공 2. 녹화토공 3-4-4 천연섬유 사면보호공 설치 3-5 비탈면 점검로 설치 3-6 보강토 옹벽 3-6-1 패널식 1. 패널 설치 가. 작업인원 나. 재료 2. 버팀목 설치ㆍ해체 3-8 암 성토	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목

144～ 265	5장 기초공사(122개 항목) ▷ 토목 58항목, 건축 64항목 5-1 기초다짐 및 지정 5-1-1 기초다짐 및 뒤채움 5-1-2 기초지정 5-3 흙막기 및 물막기 5-3-2 H-Beam 설치 및 철거 1. 작업능력 2. 품 5-3-3 흙막이판 설치 5-4 지하수처리공(Well Point공) 1. 설치 및 철거 2. 운전관리 5-5 고압분사 주입공법(JㆍSㆍP) 1. 플랜트 조립ㆍ해체 2. 지층별 재원 3. 작업시간 4. 천공 5. 천공+분사 가. 보링기(JSP용): 점토층ㆍ모래층 나. 보링기(4.2톤): 자갈층ㆍ호박돌층 다. 고압분사 재료비 라. 고압분사(자갈층ㆍ호박돌층) 마. 이토처리 5-6 S.C.W(Soil Cement Wall)공법 1. 시공능력 2. 편성인원 3. 사용장비 4. 시멘트 페이스트 배합비 5. 장비 조립 및 해체 5-7 지하연속벽공 1. 장비 조립, 해체 2. 작업편성 인원 및 장비 3. 작업소요시간 가. 굴착작업시간 나. 벽체조성 소요시간 5-9 말뚝두부정리 5-9-1 강관말뚝 두부정리 5-9-2 콘크리트말뚝 두부정리	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목

〃	5-10 매입말뚝공법(SIP) 1. 장비 조립ㆍ해체 2. 작업편성 인원 3. 편성장비 4. 작업능력 산정 5. 잡재료 등 손료 5-11 대구경 현장타설 말뚝공 5-11-2 요동식 올케이싱 말뚝공법(Benoto) 1. 장비 및 인원편성 2. BIT 소모율 3. 작업소요시간 가. 굴착시간 나. 말뚝조성시간 5-11-3 전회전식 올케이싱 말뚝공법 1. 장비 및 인력편성 2. CUTTING BIT 소모율 3. 작업소요시간 가. 굴착시간 나. 말뚝조성시간 5-14 페이퍼 드레인(Mandrel식) 1. 장비조립 및 해체 2. 장비 및 인력편성 3. 작업능력 5-15 Sand Pack Drain 1. 장비조립 및 해체 2. 장비 및 인력편성 3. 작업능력 5-16 차수재공 5-17 프런트재킹 공법 1. 수평 천공 가. 투입인력 및 장비 나. 천공시간 2. 강선 제작설치 3. 정착구 설치 4. 잭 설치 5. 선단슈관입 6. 굴착 및 견인 가. 투입인력 나. 장비편성 다. 1일 작업량 5-18 E.P.S 블록 성토공법	〃	〃

266～ 313	6장 철근콘크리트 (48항목) ▶ 토목 44항목 6-1 콘크리트 타설 6-1-1 콘크리트 타설 1. 레디믹스트 콘크리트 타설 2. 기계비빔타설 3. 인력비빔타설 6-1-2. 콘크리트펌프차 타설 3. 압송관 설치 및 철거 4. 펌프카의 수송비 6-1-4 모르타르 6-1-5 신더 콘크리트 6-1-6 포대 콘크리트 6-1-7 조약돌 콘크리트 6-1-8 구라놀리디크 콘크리트 6-1-9 에폭시 콘크리트 1. 콘크리트 접착제 바르기 2. 에폭시 모르터 및 콘크리트 가. 에폭시 모르터 나. 에폭시 콘크리트 3. 콘크리트 균열보수 4. 교량상판 철판접착공 6-2 철근 6-2-3 철근가스압접 6-2-4 철근의 기계적 이음 6-3 거푸집 6-3-1 목재거푸집 6-3-4 강재거푸집 1. 인력거치 및 해체 2. 장비조합 거치 및 해체 6-3-7 터널폼 6-3-10 합성수지(P.E) 무늬거푸집 6-3-11 문양스티로폴 부착 및 제거	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목

〃	6-4 구조물 제작 (편제 신설) 6-4-1 PSC빔 제작(포스트 텐션) 1. 콘조립 2. 스파이럴 조립 3. 인장작업 4. 그라우팅 5. 쉬즈관 조립 6. PSC빔 제작대 6-4-2 프리플렉스빔 제작 1. 제작대 설치 2. I-GIRDER SETTING 3. 하중재하 4. 하중제거 6-6 교량 가설공 (편제신설) 6-6-4 I.L.M공법(구 ILM공법의 압출작업 작업조 편성) 6-7 교량 부대공 (편제신설) 6-7-1 교량받침 설치공 6-7-2 교량신축이음장치 설치 6-7-3 교량점검시설 제작 및 설치 6-7-4 고무아스팔트 에멀션 방수 6-8 조립식 구조물 설치공 6-8-1 U형플륨(수로, 측구, 기타) 6-8-2 중량구조물 6-8-3 조립식PC맨홀 ▶ 건축 4항목 6-1 콘크리트 타설 6-1-1 콘크리트 타설 1. 레디믹스트 콘크리트 타설 6-2 철근 6-2-3 철근가스압접	〃	〃

□ C그룹 : 84항목 (신설 3, 보완 81)

번호	항목명	구분	개정내용
1～12	12장 도로포장(7개 항목) 12-5-1 안내표지판 1. 교통안전 표지공 2. 도로안내표지 설치공 3. 신호등 설치공 12-5-2 방음벽 설치 1. 앵커볼트 설치 2. 지주 설치 3. 방음판 설치 20장 토질 및 토양(5개 항목) 20-6 대구경 보링(지하수개발) 20-6-1 토사ㆍ모래ㆍ자갈 및 호박돌층 20-6-2 암반층 20- 평판 재하시험 20- 정 재하시험 20- 동 재하시험	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목
13	10-5 굴삭기 3. 1회싸이클시간	보완	․0.18㎥, 0.6㎥, 0.8㎥, 1.2㎥ 규격의 1회싸이클시간 추가
14～18	10-30 콘크리트펌프차 1. 작업능력 2. 타설인부 12-3-2 콘크리트 표층, 1. 인력시공 12-4-1, 1. 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 12-4-2, 3. 절삭 후 아스팔트 소파보수	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 재조사요구
19～23	12-3-1 아스팔트표층 2. 일반아스팔트포장 가. 인력식소규모장비사용시공 12-3-3 저속도로 포장 1. 보도용 블록 포장 12-6-2 차선도색 1. 페인트수동식 2. 페인트기계식 3. 융착식도료수동식	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 민원요청에 의한 적정성 검토
24	12-6-4 중앙분리대	보완	․중앙분리대의 규격변경에 따른 품 필요
25	16-1-1 궤도부설	보완	․현재는 장비(백호우)와 인력의 합동작업으로 시행하므로 기계화품을 적용 ․신축이음매 제작시 공장에서 조립된 상태로 납품, 현장까지 운반 부설됨으로 관련 품 신설
26	16-2-2 깬자갈 살포다지기	보완	․기계화품적용과 궤도양로의 분리가 불가피하여 개정 ․기계화품적용에 의한 품 개정과 "콘크리트도상부설"을 "궤광거치"로 용어변경
27～ 84	21장 측량 - 신설 3항목 - 보완 55항목	신설 보완	․설명생략

□ D그룹 : 22항목 (신설 1, 보완 21)

번호	항목명	구분	요청내용
1～21	13장 방수공사(21개 항목) 13-1 아스팔트 방수 1. 지붕방수 2. 지하실 저수조 및 실내방수 13-2 내산모르타르 1. 아스팔트 모르타르 2. 내산모르타르 13-3 아스팔트 바름 13-4 액체방수 1. 시멘트 액체방수 2. 로터스 방수 모르타르 바름 3. 실리콘 방수 13-5 시트방수 13-6 방수모르타르 1. 방수모르타르 2. 방수모르타르 바름 13-7 자갈뿌림 13-8 코킹 및 신축줄눈 1. 수밀코킹 2. 익스팬션 조인트(간단한 경우) 3. 익스팬션 조인트 4. 컨스트럭션 조인트 5. 컨트롤(블록벽체) 조인트 6. 익스팬션 조인트(기성형) 13-9 지수판 설치 13-10 도막방수 13-11 벤토나이트 방수	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역 수행
22	21- 석면함유건축물해체	신설	․건축법 시행규칙 제24조에서는 건축물의 멸실 신고시 석면 함유여부를 신고하도록 규정하고 있음. ․건축법에서 석면 해체․제거 공사를 상정하고 있어 공사기준 설정 필요

□ E그룹 : 1항목 (신설 0, 보완 1)

번호	항목명	구분	요청내용
1	Ⅱ. 3-2-6 완강기 설치	보완 (이월)	․완강기 설치품 조정 필요

첨  부2

시ㆍ도회별 현장조사항목

구 분	담당 시ㆍ도회	현장조사 항목	비 고
1	서울시회	A그룹 1～4, B그룹 1～85, C그룹 14～23	총 99항목
2	경기도회, 인천시회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, B그룹 19～85, C그룹 14～23	총 94항목
3	충남도회, 대전시회	A그룹 1～4, B그룹 49～85, B그룹 115～143, C그룹 14～23	총 80항목
4	강원도회, 충북도회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, C그룹 1～26, D그룹 1～22	총 65항목
5	대구시회, 경북도회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, B그룹 115～143, C그룹 14～23	총 56항목
6	부산시회, 경남도회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, B그룹 144～265, C그룹 14～23	총 149항목
7	전북도회, 전남도회, 제주도회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, B그룹 266～313, C그룹 14～23	총 75항목
8	울산시회, 광주시회	A그룹 1～4, B그룹 6～18, C그룹 14～23, D그룹 1～22, E그룹 1	총 50항목
계			총 424항목 (중복 제외)

※ 그룹구분 : A(적용기준ㆍ기계경비 산정), B(가설공사ㆍ토공사ㆍ기초공사ㆍ철근콘크리트공사), C(기계화시공ㆍ도로포장 및 유지ㆍ궤도공사ㆍ지반조사ㆍ측량), D(방수공사), E(기계설비)

첨  부3

■ 표준품셈 현장조사(실사) 세부계획서 (양식)

실 사 항 목	실사기관	실사대상 공사명	실사 가능 기간	설계 물량	실사 책임자		현장주소
					발주기관 (현장연락처 담당자)	시공회사 (현장연락처 담당자)

■ 표준품셈 현장조사(실사)실사 세부계획서 (작성사례)

실 사 항 목	실사기관	실사대상 공사명	실사 가능 기간	설계 물량	실사 책임자		현장주소
					발주기관 (현장연락처 담당자)	시공회사 (현장연락처 담당자)
3- 시험발파	도로공사	부산～울산 2공구	5월 2째주	65,595㎥	부산-울산사업소 ○○○ 051)727-8305	(주)한진중공업 ○○○ 051)724-2911	부산 기장군 기장읍 청강리 781
		김천-영동 4공구	6월 3째주	285,946㎥	영동-김천사업소 ○○○ 054)433-3367	두산중공업(주) ○○○ 043)743-7860	충북 영동군 추풍령면(리) 200-1
		대구-부산 10공구	4월 1째주	1,220천㎥	대구-부산사업소 ○○○ 055)355-9530	두산중공업(주) ○○○ 055)338-0791	경남 김해시 상동면 감로리 61-1
	대 전 청	홍성남부우회도로 축조 및 포장공사	7월 2째주	42,000㎥	대전청 ○○○ 042)670-3512	(주)한보 ○○○ 041)632-6387	충남 홍성군 구항면 마온리 53
	현대건설	중앙선 덕소-원주간 제9공구 노반시설공사	6월 1째주	1식	철도청 ○○○ 02)3299-7544	현대건설(주) ○○○ 033)732-9512	강원 원주시 지정면 판대리434

※ 1. 현장조사(실사) 배정항목을 선정하여 대상현장을 파악․제출하여 주시기 바랍니다. 실사가능기간은 작성사례와 같이 “○월 ○째주”로 기입하여 주시기 바랍니다. (제출기한 : ‘08.5.30(금)까지)

2. 실사현장은 2008년 표준품셈 개정대상항목(첨부1)중 현장조사(실사) 배정항목을 우선적으로 선정하여 주시기 바라며, 그 외 항목 중에도 참고자료가 있으면 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 해당항목 현장실사와 관련하여 표준품셈 관리기관 또는 건설협회에서 실사책임자와 직접 연락을 해야하오니, 실사책임자는 명확히 기재하여 주시기 바라며, 6월초 실사방법, 실사양식등을 명시한 실사안내서를 별도로 발송할 예정입니다.

4. 궁금한 사항이 있으시면 아래 품셈담당자에게 연락바랍니다.

- 담당자 : 대한건설협회 원가조사실 과장 도상근   e-mail : sgdo@cak.or.kr  Fax: 02-3443-2438  Tel: 02-3485-8303