-일괄․대안입찰 설계 최적평가를 위한-

｢잘된 설계｣,｢효율적인 설계｣의 판단방법(예시)

2010. 10

국 토 해 양 부

기술안전정책관

Ⅰ	목 적

❏ 일괄․대안 등의 설계심의에 있어 우수한 설계 제출자가 설계 적격자로 평가받을 수 있도록 『잘된 설계』,『효율적인 설계』의 일반적 판단방법을 제시하여 심의의 객관성과 공정성을 확보하고, 일괄․대안 등 심의제도의 안정적인 조기 정착을 도모하기 위함

Ⅱ	『잘된 설계』,『효율적인 설계』

□‘잘된 설계’, ‘효율적인 설계’의 개념

☞ 발주자가 요구하는 기능1), 품질2), 성능3) 및 안전기준4)을 만족하면서 시공비5)가 낮고 공사기간6)이 단축되며 이용자의 만족도가 높고, 환경친화적7)이면서 유지관리비를 포함한 생애주기비용이 최소화되는 목적물을 건설하기 위해 기술성과 경제성8)을 동시에 만족하는 최고의 가치9)를 추구한 설계

□ 기본 조건

가. 기 능

ㅇ 각종 설계기준, 시방기준을 준수하면서 목적물의 이용자나 사용자가 기대하는 서비스나 요구치를 만족할 수 있는 설계

ㅇ 편의성과 안전성을 확보한 인간중심형 디자인 계획과 글로벌시대에 부응할 수 있는 창의성과 다양성을 포함하는 설계

ㅇ 민원해소나 지역발전과의 연계성을 충분히 검토하여 합리적으로 반영된 설계

나. 품 질

ㅇ 국내외 품질관리 기준에 부합하고 내구성 확보를 반영한 설계

ㅇ 목표연도 동안 목적물의 속성, 가치, 유용성이 만족될 수 있는 설계

다. 성 능

ㅇ 목적물 및 목적물을 구성하고 있는 부품, 자재, 기계 등에 대하여 성능 측정, 시험, 평가, 관리가 가능할 수 있도록 한 설계

ㅇ 목표연도 동안 목적물의 성질과 기능이 원활한 상태로 유지될 것

ㅇ 시설물의 보수․관리 측면에서 유지관리가 용이한 설계

라. 안전기준

ㅇ 목표년도 동안 목적물 안전을 보장하기 위한 최소한의 기준을 제시한 설계로서, 안전관련 법규 및 제규정을 충족하는 설계

ㅇ 사용자의 편의성과 비상시 등에 대비한 시설물 안전성을 갖추고 있는 설계

마. 경제성

ㅇ 시설물 생애주기비용(LCC) 측면에서 경제적인 시공비용 투자 및 장기 공용성 확보로 유지관리 비용이 최소화되는 설계

바. 시공비

ㅇ 목적물의 시공에 소요되는 제반 비용으로서, 경제적인 시설물이거나 신공법․신기술을 적용한 장기공용성을 확보한 설계

ㅇ “총사업비 관리지침”을 잘 준수할 수 있고, 설계단계별 사업비 조정원칙 부합 및 시공단계에서 설계변경이 최소화될 수 있는 설계

사. 공사기간

ㅇ 목적물의 완공을 위한 공사에 소요되는 기간으로서, 효율적인 공정계획 수립을 위해 작업분류체계를 적용, 공기를 산출한 설계

ㅇ 공사의 불확실성을 충분히 감안한 공기산출을 적용한 설계

ㅇ 신기술․신공법 등을 활용한 공기단축 및 공사의 불확실성을 충분히 감안한 공기를 산출한 설계

아. 환경친화적

ㅇ 자연환경훼손과 민원발생을 최소화하면서 경제성을 갖춘 설계

ㅇ 주변경관과 생태계 특성을 반영하여 잘 어울리도록 한 설계

ㅇ 에너지 사용절감 및 건설폐기물 발생 최소화 등 저탄소 녹색성장이 고려된 미래형 설계기법이 반영된 설계

자. 최고의 가치

ㅇ 목적물의 성능이 지불비용에 비해 만족도가 가장 높은 상태(Best Value)가 되도록 선진국형 글로벌 스탠다드를 반영한 설계

☞ 이상은 “잘된 설계” “효율적인 설계”의 기능, 품질, 성능, 안전기준 등의 측면에서 개략적이고 부분적으로 살펴 본 기준으로, 발주청은 사업별 프로젝트의 특성에 맞게 세부 기준을 정하여 설계심의시 판단토록 조치

□ 심의평가에서의 『잘된설계』,『효율적인 설계』에 대한 일반적 판단 방법(예시)

가. 시방기준, 품질, 성능 및 안전 등의 제 기준을 만족하여야 하고 특히, 발주자가 요구하는 별도의 최소 요구조건이 주어졌을 경우 이를 만족하는 설계

나. 측량 및 지반조사 등 기초조사가 충분히 잘 이루어지고 이를 잘 반영한 설계

다. 민원 해소나 지역발전과의 연계성을 충분히 검토하여 합리적으로 반영된 설계

라. 시설물의 형식이나 공법이 지형조건이나, 주변지역 환경과 조화롭게 반영된 친환경적 설계

마. 저탄소 녹생성장이 고려된 미래형 설계기법이 반영된 설계

- 시공 및 유지관리 단계에서 에너지 사용이 최소화되는 설계

- 시공 및 유지관리 단계에서 건설폐기물 발생이 최소화되며, 발생된 폐기물의 재활용이 가능한 설계

바. 시설물의 내구성 및 유연성이 높은 설계

사. 시공중 또는 장래 이용과정에서 설계변경이나 하자발생이 최소화되는 설계

아. 생애주기비용(LCC) 개념을 적용하여 시공 및 유지관리 비용이 최소화되는 설계

자. 완공후 운영단계에서 사용자 만족도가 높은 설계

□ 적용방향

가. 국가에서는 분야별로 ‘잘된 설계’ ‘효율적인 설계‘를 평가할 수 있는 일반적 판단방법 예시를 제시

나. 각급 발주기관에서는 해당사업의 특성에 맞게 세부기준을 정하여 운용

Ⅲ	분야별 중점 검토사항 및 착안사항

□ 토목분야

가. 도로 및 교통분야

ㅇ 내실있는 사전조사 시행 여부

ㅇ 환경, 안전을 고려한 바람직한 설계기준 적용 여부

ㅇ 공종별(기하구조, 토공, 배수, 포장 등) 설계적정성 여부

ㅇ 경제성, 시공성, 유지관리를 고려한 도로설계의 창의성 반영 여부

ㅇ 유출입 시설의 적정성 여부

ㅇ 교통수요예측의 적정성 여부

ㅇ 지역분리 극복방안의 적정성 여부

나. 철도분야

ㅇ 사전조사의 적정성 여부

ㅇ 설계기준 반영의 적정성 여부

ㅇ 철도 기능에 부합한 설계 적정성 여부

ㅇ 정거장 위치의 적정성

ㅇ 정거장 시설규모의 적정성

ㅇ 배수시설, 부대시설 설계의 적정성 여부

ㅇ 철도운영 및 안전을 고려한 철도계획 수립 여부

ㅇ 경제성 분석을 통한 철도계획 수립 여부

ㅇ 환경친화적 철도설계의 창의성 여부

ㅇ 에너지 효율성 적정성 여부

ㅇ 궤도, 전철전력, 신호제어, 정보통신 계획의 적정성

다. 토목구조분야

ㅇ 조형성, 창의성, 주변과의 조화 여부

ㅇ 안전성, 편의성, 요소별 재해방지대책 수립 여부

ㅇ 구조 특성을 고려한 유지관리 및 계측의 적정성 여부

ㅇ 현장조건을 고려한 시공성, 신기술 적용의 적정성 여부

ㅇ VE/LCC 기법 적용 및 적정성 여부

ㅇ 구조물의 형식, 규모, 내하능력의 적정성 등 소요 성능의 만족여부

ㅇ 구조물 설계시 2차원 및 3차원 구조해석의 적절한 적용 여부

ㅇ 시설물의 균열 발생 및 균열 모멘트 검증에 의한 설계부실여부

라. 토질 및 기초분야

ㅇ 사전조사에 대한 계획, 항목, 내용, 수량의 적정성 여부

ㅇ 해당분야(구조물기초, 연약지반, 사면 등)별 설계적정성 여부

ㅇ 터널분야(굴착공법, 발파패턴, 지보공, 갱문형식 등)별 설계적정성 여부

ㅇ 경제성, 유지관리성을 고려한 시설물관리 계획의 적정성 여부

ㅇ 경관 및 환경을 고려한 공법선정의 적정성 여부

ㅇ 부등침하 및 압밀 등 장기변형 검증을 위한 3D지반해석의 안정성 여부

마. 수자원 분야

ㅇ 내실있는 사전조사 및 수리․수문분석의 적정성 여부

ㅇ 시설물간 연계성 및 지반조건 등을 고려한 주요 시설물의 위치, 형식, 규모, 기능 설정의 적정성 여부

ㅇ 시설물 생애주기비용(LCC) 측면의 경제성 및 유지관리 용이성 여부

ㅇ 홍수 등에 대비한 수리시설물의 조절능력 및 안전성 확보 여부

ㅇ 상․하류 영향 검토 및 피해저감대책의 적정성 여부

바. 상․하수도 분야

ㅇ 내실있는 사전조사를 통한 원수 수질특성 파악 및 장래 수질예측의 적정성

ㅇ 시설물간 연계성을 고려한 주요 시설물의 위치, 형식, 규모, 기능 설정의 적정성 여부

ㅇ 목표수질 달성을 위한 수처리 공법 선정의 적정성 여부

ㅇ 시설물 생애주기비용(LCC) 측면의 경제성 및 유지관리 용이성 여부

ㅇ 수질악화 대비 운영방안 및 배출수 처리 대책의 적정성 여부

바. 항만․해안분야

ㅇ 설계파 등 자연조건과 내진설계 등 설계기준의 적정성 여부

ㅇ 해역특성을 반영한 평면계획의 적정성 여부

ㅇ 수치․수리모형 실험의 적정성 및 결과 분석의 타당성 여부

ㅇ 수리특성 및 이용성과 경관성을 고려한 단면 설계여부

ㅇ 구조 형식, 피복재 등 구조물 세부설계의 적정성 여부

ㅇ 내실있는 사전조사, 시험 시행여부

사. 토목시공 건설관리분야

ㅇ 공정관리계획 및 공정 지연사유 예측의 적정성 여부

ㅇ 공사, 품질, 환경, 안전관리계획의 적정성 여부

ㅇ 민원처리 및 공사기반시설 설치의 적정성 여부

□ 건축분야

가. 건축계획분야

ㅇ 내실있는 사전조사 시행 여부

ㅇ 지형을 고려한 단지 및 건물배치 계획의 적합성 여부

ㅇ 단위세대 평면성능 고려 여부

ㅇ 해당분야(평면, 단면, 입면, 토탈디자인계획 등)별 설계적정성 여부

나. 건축구조분야

ㅇ 건축물 구조 설계기준의 타당성 여부

ㅇ 안전성, 경제성, 시공성, 사용성 및 내구성의 적정성 여부

ㅇ 현장조건을 고려한 시공성, 신기술 신공법 적용의 적정성 여부

다. 건축시공 건설관리분야

ㅇ 공정관리계획의 적정성 여부

ㅇ 시공계획의 적정성 여부

ㅇ 경제성, 유지관리성을 고려한 자재선정의 적정성 여부

라. 건축설비 통신분야

ㅇ 기계설비분야

- 설비시설배치, 동선계획의 적정성, 형식 등 계획의 타당성 여부

- 설비시스템 선정의 적정성 여부

- 건축기계설비 계획의 적정성 여부

- 고효율 장비선정 및 유지관리의 용이성, 적정성 여부

- 에너지 절약 및 신재생에너지 계획의 적정성 여부

ㅇ 전기설비분야

- 전력, 조명설비시스템의 경제성 확보 등 적정성 여부

- 고효율 장비선정 및 유지관리, 에너지절감 계획의 적정성 여부

- 제어설비 계획의 적정성 여부

- 전기인입, 공급방식 등 계획의 적정성 여부

- 신기술, 신공법 및 주요 자재선정의 적정성 여부

ㅇ 통신설비분야

- 정보통신 시설규모, 시스템구성, 시설배치적정성 여부

- 자동화 제어 설비시스템 구축계획 적정성 여부

- 설계기준 및 기술기준 등 제반 규정 적용 여부

마. 토목분야

ㅇ 단지 조성계획의 적정성 여부

ㅇ 우수, 오수, 상수도 등 기반시설계획의 적정성 여부

ㅇ 경관성을 고려한 단지마감 설계의 적정성 여부

- 공원 및 녹지 토공계획의 합리성 여부

- 구조물 계획의 적정성 여부

- 공사시공계획 수립의 적정성 여부

- 주요자재의 선정의 적정성 및 시공의 용이성 여부

- VE/LCC 기법 적용 및 적정성 여부

□ 공통분야

가. 환경분야

ㅇ 환경현황 조사의 정확성 및 신뢰성 여부

ㅇ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 여부

ㅇ 사후 환경영향조사계획 수립의 적정성 여부

나. 조경 및 경관분야

ㅇ 주제의 상징성, 창의성 등 경관계획의 적정성 여부

ㅇ 시공성, 유지관리성, 친환경성 여부

ㅇ 단지내 주요 공간계획의 적정성 여부

ㅇ 조경식재 및 시설물 계획의 적정성 여부

ㅇ 내실있는 사전조사 시행 여부

ㅇ 개발컨셉 등 기본구상의 적정성 여부

ㅇ 조경(식재, 시설물)계획의 적정성 여부

ㅇ 경관특화 및 경관적 조화방안 계획의 적정성 여부

Ⅳ	주요 세부평가 지표

범 례

- 정자체 : 기본설계(일괄) 심의항목

- 기울임체 : 실시설계포함(대안) 심의항목

□ 토목분야

전문분야	평가항목	배점기준
도로 및 교통분야	ㅇ 사전조사의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 측량, 골재원, 지장물 조사 - 토취장, 사토장 조사(기공승낙, 관련기관 인허가 가능여부) - 예상되는 민원에 대한 조사 및 대책 - 폐도 활용방안의 적정성(확장공사) - 상위계획 및 장래 개발계획과의 연계성이 우수한 설계 - 인접 공구와의 연결성이 우수한 설계 - 기존시설물 조사범위 및 연결방안의 적정성 ㅇ 설계기준 적정성 - 설계기준 설정의 적정성 및 준수여부 - 평면 및 종단선형의 적정성 - 안전을 고려한 바람직한 설계기준값 적용 ㅇ 도로기능에 부합한 설계 적정성 - 도로의 성격 및 목적에 맞는 설계 - 이용교통량, 교통류 특성을 고려한 도로의 기하구조 및 횡단구성 - 계획노선 전·후 선형을 고려한 종·평면 선형계획 ㅇ 유출입시설 계획의 적정성 - 이용교통량 산정 및 세력권 조사의 적정성 - 접속도로 용량검토의 적정성 - 교통량 및 교통류 특성(중차량)에 적정한 차로수 계획 - 교통영향권을 감안한 교차로 현황조사 - 교통량, 이용교통의 주방향을 고려한 교차로 형식 및 위치선정의 적정성 - 시 ․ 종점부 접속방안의 적정성 - 진․출입시설 용량산정의 적정성 - 주변지형, 환경에 부합되는 교차로 형식의 창의성 ㅇ 토공설계의 적정성 - 토공 균형을 고려한 종단선형 계획 - 순성토 및 사토 처리계획의 적정성 - 보안물건의 영향을 고려한 발파공법의 적정성 - 연약지반 처리계획 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
도로 및 교통분야	ㅇ 배수시설 적정성 - 도로설치에 따른 유역면적 조사의 적정성 - 배수시설 설치에 따른 인근 수로, 농지 등 영향검토 적정성 - 도로 유출수와 기존 수로 접속 또는 분리 설치계획의 적정성 - 유송잡물, 유지관리 등을 고려한 배수시설 규격의 적정성 - 산악지 도로 등 특수조건을 반영한 설계자의 창의성 반영여부 ㅇ 포장설계 적정성 - 포장형식 선정시 재료수급, 주변지역여건, 교통여건 등의 제반 여건에 대한 합리적 고려여부 - 포장단면 결정시 노상토 조사 적정성 - 탄소저감 등 다양한 경제성 영향인자에 대한 검토 적정성 - 통과구간 특성을 고려 저소음포장 적용 등 기능성포장 적용노력 ㅇ 부대시설 설계의 적정성 - 편의성 증대를 고려한 부대시설 설계 적정성 - 산악지 도로 등 특수조건을 반영한 설계자의 창의성 반영여부 ㅇ 깍기, 쌓기 사면의 보호공 설계 적정성 - 주변 경관과 조화를 이루는 사면보호공 처리의 적정성 - 절토사면의 보호공 설계 적정성 ㅇ 교통안전시설 배치의 적정성 - 선형, 이상기후, 운전자심리를 감안한 안전시설(조명, 통신 및 신호설비계획 포함) 설치의 적정성 - 공사중 교통처리계획의 적정성(확장공사) - 경찰청「교통안전시설 관련 매뉴얼」설계요령을 감안한 시설물 배치의 적정성 ㅇ 운영시 교통사고 방지대책의 적정성 - 교통사고 위험 예상구간에 대한 분석 및 대책 수립 - 졸음운전 예방을 위한 분석 및 시설물 설치 적정성 ㅇ 경제성 분석을 통한 도로 및 교차로 계획의 평가 - 경제성 분석을 통한 최적노선 선정 - LCC 및 VE기법 적용 등 효율적인 경제성 분석 ㅇ 유지관리비 절감을 위한 효율적인 시설물 계획 - 운영시 민원을 고려한 설계(소음 저감대책 등) ㅇ 환경친화적 도로설계의 창의성 - 산림훼손 및 경관훼손 최소화 계획 수립 - 저탄소 녹색도로 설계를 위한 창의적인 대책 ㅇ 지상․지하 지장물 처리의 적정성 ㅇ 요금소 계획의 적정성(유료도로) - 요금소 위치의 적정성 - 요금소 차로수의 적정성 - Hi-pass 차로수의 적정성 - 요금소 가․감속 테이퍼의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
철도분야	ㅇ 사전조사의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 측량, 골재원, 지장물 조사 등 ㅇ 설계기준 반영의 적정성 - 입찰안내서 요구조건 및 반영의 부합성 ㅇ 철도 기능에 부합한 설계 적정성 - 평면 및 종단 선형 설계의 적정성 - 노선 특성에 따른 선형 전․후 접속 검토 - 대안노선 선정 및 최적노선 선정 여부 - 궤도․전력․신호․통신 등 인터페이스 적정성 ㅇ 정거장 위치의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 정거장 입지의 적정성 ㅇ 정거장 시설규모의 적정성 - 장래 확장을 감안한 정거장 규모 및 배선계획 - 열차운행의 효율성 및 안전성을 고려한 정거장 시설배치 - 정거장 내의 기타 시설물의 배치계획 ㅇ 토공, 배수시설, 부대시설 설계의 적정성 ㅇ 철도운영 및 안전을 고려한 철도계획 수립 여부 - 열차안전운행 확보를 위한 안전시설 배치의 적정성 - 운영시 사고 방지대책의 적정성 - 운행선 인접구간 및 열차 안전운행을 고려한 단계별 시공계획 수립 ㅇ 경제성 분석을 통한 철도계획 수립 여부 - 유지관리비 절감을 위한 효율적인 시설물 계획 - 용지보상비 절감 및 지장물 저촉을 최소화한 선형 계획 - 종단변경으로 인한 사업비 증가 최소화 ㅇ 환경친화적 철도설계의 창의성 - 환경현황조사의 적정성 - 환경친화적 철도설계의 창의성 - 소음․진동․수질오염, 온실가스 등 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ㅇ 에너지 효율성 적정성 여부 ㅇ 궤도, 전철전력, 신호제어, 정보통신 계획의 적정성 - 각 분야별 설계기준 및 시공계획의 적정성 - 각 분야별 시공관리 계획의 적정성 - 신기술․신공법 적용의 적정성 - 안전성 확보 대책의 적정 수립 여부

전문분야	평가항목	배점기준
토목구조 분야	ㅇ 교량계획수립의 적정성 - 현지여건의 분석 및 위치선정 - 현장조건에 부합된 시공계획의 확실성, 용이성 - 교량위치, 연장, 미관 및 경간장 구성의 적정성 - 교량 상,하부,기초 형식, 부대시설 계획의 적정성 - 사용재료선정, 최적설계기법의 적합성 - 주요자재, 장비, 부대공 선정의 적정성 (구조용강재, 콘크리트, 케이블, 교량받침, 신축이음장치 등) - 하천기본계획 부합 여부 ㅇ수자원 및 항만해안분야 단면선정의 적정성 - 댐 및 방파제 단면선정의 적정성 - 구조물 세부설계 및 경제성분석의 적정성 ㅇ 설계기준 수립 및 세부구조계획의 적정성 - 각종 설계기준 및 제시방의 부합성 - 세부 공종 관리계획의 적정성 및 공기지연 최소화 방안 - 공종 위험요소별 재해방지대책 수립 ㅇ 교량상부 형식의 시공 적정성 ㅇ 교량하부 및 기초의 시공 적정성 - 세굴에 대한 수리, 수문 검토 ㅇ 교량가설공법의 적정성 (가도계획 포함) ㅇ 부대시설 시공 적정성 - 교량받침, 신축이음장치, 난간, 방호책, 강교도장, 교면배수, 비점오염처리시설 등 ㅇ 교면방수 및 교면포장의 적정성 ㅇ 터널 라이닝 두께산정을 위한 구조해석의 적정성 ㅇ 유지관리계획 및 계측시설계획의 적정성 - 계측 및 교통관리를 고려한 유지관리통합운영 계획 - 기존 인접구조물의 안전성 평가에 대한 적정성 - 구조의 특성을 반영한 적정한 유지관리 및 계측계획 ㅇ 계측시설의 설치 및 운영계획의 적정성 ㅇ 공용중 안전점검계획의 적정성 ㅇ 구조물 보수대책의 적정성 ㅇ 상,하부 단면산정, 구조계산 및 단면설계의 적정성 ㅇ 기초단면 구조계산 및 단면설계의 적정성 ㅇ 사용 프로그램의 적합성 ㅇ 설계기준, 제시방서의 부합성

전문분야	평가항목	배점기준
토목구조 분야	ㅇ 지진에 대한 안전성 - 세부 구조해석(내구성, 내풍, 내진설계 등)의 적정성 ㅇ 내구성, 내풍, 피로에 대한 설계 안전성 ㅇ VE/ LCC 기법적용의 적정성 및 교량계획 평가 - 신기술 ․ 신공법 적용의 적정성 - 설계 개선사항 반영을 통한 기능 및 경제성 향상 정도 - 새로운 기술 및 아이디어에 대한 설계 적용성 ㅇ 유지관리 비용 산출의 적정성 ㅇ 장대터널 사고 및 화재시 처리방안 ㅇ ITS/ FIMS 구축계획의 적정성 ㅇ 교량구조물의 주변 환경과의 조화 - 구조물의 조형성, 주변과의 조화 등의 적정성 - 환경훼손 최소화 시공법 (오탁방지망 등) - 기존국도 및 지방도로의 연계성 여부 - 인접주민의 환경 및 교통편의를 고려한 설계 ㅇ 유지관리 환경보존대책의 적정성 - 교량 세굴방지대책의 적정성 - 공용중 소음 등 환경피해 및 오염방지 대책의 적정성 ※ 특수교량 세부 평가지표(별첨1 참조)
토질 및 기초 분야	ㅇ 조사계획 및 조사항목, 내용, 수량의 적정성 - 합리적인 지반조사계획 수립 - 산사태 위험지역 해당여부를 위한 노선주변 200m이내의 지표 지질조사 계획 수립의 적정성 - 대규모 깎기구간 추정암선 정확도를 위한 시추조사 및 물리탐사 계획 수립의 적정성 - 깎기 운반토량 및 타공구 반입토 중 품질기준을 만족하는 노상재료의 확보의 적정성 ㅇ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 - 지반조사계획 및 결과분석의 적정성 ㅇ 구조물 기초지반(연약지반 등)설계의 적용성 - 연약지반의 특성 분석 및 개량공법 설계의 적정성 - 흙막이 가시설 설계의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
토질 및 기초 분야	- 안정성과 시공성을 고려한 구조물 기초설계 - 터파기구간 가시설에 대한 구조적 안정성검토의 적정성 - 지반 또는 구조물의 침하, 경도 등 공사중 계측관리계획의 적정성 ㅇ 깍기 및 쌓기 사면 설계의 적정성 및 안전성 - 비탈면안정해석 및 보강공법 선정의 적정성 - 발파시 기존구조물 안전을 고려한 시공계획 및 토공 운반계획 수립 - 지반조사 및 시험(슬레이킹, 스웰링, 포화민감도)을 통해 비탈면 유실방지를 위한 녹화공법 검토 - 비탈면 깎기로 인한 용수발생구간 예측 및 대책방안 수립의 적정성 ㅇ 교량기초 설계의 적정성 및 안전성 ㅇ 경제성 분석을 통한 구조물 기초 및 비탈면 보강공법 평가 ㅇ 유지관리비 절감을 위한 효율적인 시설물 계획 - 유지관리 효율성을 고려한 설계(점검관련시설, 시설물 교체 용이성 등) ㅇ 터널굴착공법의 적정성 - 발파공법 적용의 적용성 - 터널 내공단면 결정의 적정성 - 터널 계측관리의 적정성 ㅇ 발파패턴의 적정성 - 지반조사, 안정성 검토등의 결과를 고려하여 적절히 분류 ㅇ 지보공 적용의 적정성 - 터널 지보패턴 적용의 적정성 - 터널 갱문 비탈면 낙석 및 슬라이딩 피해방지 대책의 적정성 ㅇ 갱문형식의 적정성 - 터널의 갱구부 위치 및 갱문형식의 적정성 - 경관 및 디자인을 고려한 갱문 설계

전문분야	평가항목	배점기준
수자원 분야	ㅇ 조사 및 분석의 적정성 - 기초자료 수집 및 관련계획 검토 충실도 - 홍수량 산정 등 수리․수문 분석 및 결과의 적정성 - 사업 장애요인(민원등)에 대한 조사 및 대책의 적정성 - 상․하류 영향검토 조사 및 분석의 적정성 - 지하수위 변화 등 주변 영향 검토 적정성 ㅇ 시설물 설계․계획의 적정성 - 주요시설물(댐, 보, 어도, 제방,여수로, 유수전환시설, 취․방류시설, 소수력발전소, 하상유지시설, 가설비 등)의 최적 개발규모 선정, 기능의 우수성 - 시설물간 연계성 및 지반조건등을 고려한 주요 구조물의 위치, 형식 선정의 적정성 - 훼손지 최소화 및 복구대책의 적정성 - 치수 및 친수기능을 고려한 시설물 계획의 적정성 - 매설계측계기 설치계획 등 시설물 모니터링 시스템 구축계획의 적정성 - 배수시설물 규모의 적정성 ㅇ 경제성 및 유지관리 용이성 - 시설물 생애주기비용(LCC) 측면에서의 경제성 - 시설물 이용자 편의성 및 보수, 관리 측면에서의 유지관리 용이성 ㅇ 홍수 소통 및 비상시 대비 안전성 - 설계홍수량 유입시 소통 및 조절능력의 적정성 - 운영중 재해, 재난, 사고, 비상시 대응 및 운영계획의 적정성 - 홍수예경보설비 구성 및 운영의 적정성 - 수위급강하에도 안전한 비탈면 대책의 적정성 ㅇ 댐 - 지반조건을 고려한 댐형식(콘크리트 중력식, 아치형, 석괴댐 등) 선정의 적정성 - 댐제체 축조재료 선정의 적정성(매장량, 물성치 등) - 댐축조공법 선정의 적정성 - 단층대 등 댐기초처리의 적정성 - 댐체 매스콘크리트 균열제어 등 품질확보 적정성 - 지역경제 활성화 계획(이주단지 개발, 댐효용증진 사업계획 등)의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
수자원 분야	- 저수지 퇴사모델링 및 저감대책의 적정성 - 용수공급 방안의 적정성 ㅇ 여수로 - 홍수조절 효과를 감안한 여수로 방류능력 적정성 - 수치(수리)모형실험․분석의 적정성 ※ 수치모형(기본설계), 수리모형(실시설계) - 수류의 안정성 및 감세기능의 우수성 ㅇ 유수전환 - 유수전환대상 홍수량 산정의 적정성 - 유수전환방식 및 규모의 적정성 - 가물막이, 가배수터널 운영 및 폐쇄방식 적정성 - 공사중 하류하천 용수공급 방안의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
상․하수도 분야	ㅇ 조사 및 분석의 적정성 - 기초자료 수집 및 관련계획 검토 충실도 - 용수공급량 산정 및 수리분석의 적정성 - 사업 장애요인(민원 등)에 대한 조사 및 대책의 적정성 - 원수 수질특성 파악 및 장래수질 예측 적정성 ㅇ 시설물 설계․계획의 적정성 - 주요시설물 및 설비의 위치(배치), 형식, 규모, 기능 설정의 적정성 - 수처리 공법선정의 적정성 - 공정 최적운영 기법 도입의 적정성 - 시설물간․단위공정간 연계성 및 기존시설물 활용방안을 고려한 합리적 운영계획 수립여부 - 시설물간 통합운영에 대비한 자동화 계획 수립의 적정성 - 수질 및 유량 등에 대한 감시제어시스템 구성의 적정성 - 고탁도, 저수온 등에 따른 수질악화 및 비상시 운영계획의 적정성 - 안정적인 용수공급을 위한 설비(전원, 제어 및 통신설비 등) 이중화 계획의 적정성 - 정수수질을 고려한 저탄소, 고효율 설비 도입의 적정성 - 설비 성능보존 및 기술이전 계획 충실도 - 환경오염(탈취, 소음․진동) 방지계획의 적정성 - 신기술․신공법 활용방안의 적정성 ㅇ 경제성 및 유지관리 용이성 - 생애주기비용(LCC) 측면에서의 경제성 - 시설물 이용자 편의성 및 보수, 관리 측면에서의 유지관리 용이 - 에너지 소모량이 적은 설계 ㅇ 정수처리설비 - 최종 처리수 목표수질 달성 만족도 - 원수특성을 고려한 수처리 시설의 적정성 - 고도처리 및 폐수처리 연계운영 안정성 - 배출수 및 슬러지 처리대책의 적정성 - 최종 방류수 수질의 목표 달성 만족도 ㅇ 하수․폐수 처리설비 - 최종처리수 목표수질 달성 만족도 - 자원절감․재이용 및 친환경설계 도입 - 방류수 및 슬러지 처리방법의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
상․하수도 분야	ㅇ 지능형 관망 시설 - 관 내부 갱생공법(보수․보강) 선정의 적정성 - 갱생 신기술․신공법 활용방안의 적정성 - 블록 분할 및 고립확인 방안의 적정성 - 블록 구축 시설 및 설비 선정의 적정성 - 블록 감시 및 운영방안의 적정성 - 기존설비와의 연계․호환성 확보계획의 적정성 - 기존 지하매설물 조사계획의 적정성 - 수압의 배분 및 균등화계획 등의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
항만․해안 분야	ㅇ 사전조사 및 현지조사의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 유사 공종의 시공사례 및 피해사례 조사, 검토 - 해양환경 현황 조사(조사항목, 내용, 수량의 적정성) - 지장물 및 보상 물건 조사 - 모래, 석재 등 공사 재료 수급 등 재료원 개발계획의 적정성 - 하중조합의 적정성 ㅇ 설계기준의 적정성 - 설계기준 설정의 적정성(파랑, 조위, 설계풍속 등 자연조건) - 안전율 및 지지력 기준의 적정성 - 내진설계 및 기타 설계조건의 적정성 ㅇ 평면계획의 적정성 - 수리특성 개선 및 항내 정온도 확보 - 해역특성을 반영한 구조형식 - 유지관리 측면을 고려한 효율적인 시설계획 - 안전시설 배치의 적정성 ㅇ 수치모형실험 - 입력자료 분석과 실험조건 - 적정한 심해․천해 설계파 산정 - 해수유동, 부유사확산․저감방안, 퇴적․세굴, 해수교환 등 검토 - 수치모형실험 대안 입안 및 결과 분석의 타당성 - 수치모형실험 결과 분석의 타당성 ㅇ 수리모형실험 - 모형의 축척 및 범위 선정의 적정성 - 수리특성 분석의 적정성 - 수리모형실험 결과 분석의 타당성 - 기타 실험에 의한 제안 사항의 적정성 ㅇ 단면선정의 적정성 - 수리특성(반사파, 파력 및 월파의 저감 등)을 반영한 단면선정 - 단면의 시공성 및 유지관리의 용이성 - 단면의 미관과 독창성 및 상부시설의 이용방안 ㅇ 구조물 세부설계 - 마루높이 산정의 적정성과 시설물의 구조형식 - 구조물의 지지력과 안정성 검토 - 세굴방지공, 근고공, 피복재 등 시설의 적정성 - 안전 및 기타 편의시설 등의 적정성 - 기후변화에 대비한 시설계획의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
항만․해안 분야	ㅇ 부대시설 설계의 적정성 - 유지관리용 시설(전원 및 통신계획 포함)의 적정성 - 적출장 및 제작장 등 설치계획 - 항로 표지시설 및 오탁방지막 등 부대시설의 적정성 ㅇ 경제성 분석을 통한 시설물 계획 - VE/LCC 분석을 통한 효율적인 경제성 분석 ㅇ 항내 수질오염 및 생태계오염 방지대책의 적정성 - 환경친화적인 설계․시공 공법의 반영 여부 - 항내 수질오염 저감을 위한 방안의 적정성 ㅇ 신재생 에너지 이용계획 - 풍력, 파력, 태양력 등 저탄소 녹색성장 시설물 계획 - 등대, 보안등 등 상부시설에 대한 전원 공급 방안 - 자원절감․재이용 계획의 적정성 ㅇ 신기술․신공법의 적용 - 최근 개발된 신기술 등 연구성과 적용의 적정성 - 주변 여건에 적합한 신기술․신공법의 적용 여부 ㅇ 발주청에 대한 제안사항의 적정성 - 사업(공사) 관련 제안내용의 적정성 - 사후관리 관련 제안내용의 적정성 ㅇ 매립 및 준설계획 등

전문분야	평가항목	배점기준
토목시공 건설관리 분야	ㅇ 공정관리계획의 적정성 - 현장분석 및 공정관리 체계 수립 - 주요 공종별 공기 책정의 적정성 - 기타 공정지연 사유 예측(토지보상 지연, 민원 등) 및 공정지연 시의 만회 대책 ㅇ 환경관리계획의 적정성 - 환경영향평가서(보완서 포함) 내용 반영 여부 - 환경부 협의 의견 반영 여부 - 기타 공사중 환경영향 저감 대책 ㅇ 품질관리계획의 적정성 - 품질관리계획 또는 품질시험계획 수립의 적정성(건기법 의거) - 재료원(잔골재 등) 확보에 대한 적정성 - 품질관리비 산출방법의 적정성 - 품질관리실 조직 및 운영 계획 ㅇ 공사관리 계획의 적정성 - 공사관리를 위한 조직 구성 계획 - 현장관리를 위한 구간 분할 계획 - 주요 공종별 자재,인원,장비 투입 계획 ㅇ 안전관리계획의 적정성 - 안전관리계획 수립 적정성(건기법 의거) - 특수공종 안전관리 운영 계획 - 안전관리비 집행 계획(건기법 및 산업안전보건법 의거) - 공사 중 교통처리 계획 - 재해예방 및 악천후시 장비 등 대피계획의 적정성 ㅇ 예상 민원 처리계획의 적정성 - 민원 발생 요인 분석 및 예상 민원 내용 - 예상 민원을 고려한 설계 반영 사항 ㅇ 신기술, 신공법 도입의 적정성 - 신기술ㆍ신공법 적용의 적합성 - 신기술ㆍ신공법 도입의 효과 ㅇ 공사가설시설 설치계획의 적정성 - 공사용 작업장 및 공사용 재료 반입․반출시설 계획의 적정성 - 방진․방음 등 환경관리시설 계획의 적정성

□ 건축분야

전문분야	평가항목	배점기준
건축계획분야	ㅇ 사전조사의 적정성 - 각종 현황조사 및 관련계획 검토 - 예상되는 민원에 대한 조사 및 대책 - 해당부지의 지하매설물에 대한 검토 - 부지 및 주변현황 분석 - 관련 법규 및 지침 분석 ㅇ 단지 및 건물배치 계획의 적정성 - 주변환경과 조화로운 단지계획의 정합성 및 합리성 - 각 시설물 배치의 적정성과 지형을 감안한 계획 - 주동간 일조간섭을 최소화하기 위한 주동 및 배치계획 - 주동 저층부, 주거동내 및 주동간 세대의 프라이버시 확보계획 - 토지이용의 효율성, 외부 공간계획 - 보행, 차량, 주차 등 외부 동선계획 ㅇ 교통처리계획 - 출입구선정, 차량동선, 주차계획 등의 적정성 ㅇ 평면, 단면, 입면, 토탈디자인계획의 적정성 - 거주성을 고려한 합리적인 평면, 입면계획의 적합성 - 내부마감 및 시설물의 토탈디자인(인테리어부문)계획의 적정성 - 건축디자인의 창의성, 예술성, 상징성 - 각 기능단위별 실 배치계획 및 내부 동선계획 - 실내외 주요부분의 외장계획 - 실별 층고계획의 적정성 및 합리성 - 단면계획, 자연채광 및 환기계획의 적정성 ㅇ 에너지 절약 및 기타 - 에너지 절약을 위한 고효율 장비 선정계획의 적합성 - 마감재 및 각종 시설물의 기준이상 설계반영 계획수준 - 사용자재의 친환경성 및 유지관리성 - 에너지 절감계획의 효율성

전문분야	평가항목	배점기준
건축계획분야	ㅇ 부대복리시설 계획 등 옥외환경 계획 수준의 적정성 - 주민공동시설, 노유자 시설 등의 시설연계성과 접근성 - 지하주차장 계획의 경제성과 편의성 - 이용자의 편의를 고려한 평면계획과 외관창출을 위한 외관계획 - 경사지 처리와 관련한 노출구조물 입면계획 - 단지내 녹지의 적정한 배분과 외부 녹지와 생태적 연계성 - 시설물 이용자의 쉼터 및 휴게시설 설치계획의 적정성 - 장애인과의 친밀성과 편리성 계획 ㅇ 친환경 계획요소의 적정성 - 일조채광, 바람길, 원형지 보존, 녹지축 연계, 법면․옥상녹화, 비오톱, 친환경 배수, 빗물재활용, 환경정화수 식재 - 친환경 설계에 의한 정량적인 효과(친환경 장비에 의한 효과 제외) - 친환경재료의 사용 - 환경친화성 및 환경보존대책, 친환경건축물 인증계획 - 폐자재 및 사토 처리계획 - 신재생에너지 적용의 경제성 및 적적성친환경에너지 관리기법의 적용 ㅇ 건축물의 활용방안 - 활용방안에 대한 조사 및 주민들의 수요조사 여부 - 제시된 활용방안에 대한 편리성, 계획의 완결성 평가 ㅇ BF(Barrier Free) 등급을 받을 수 있도록 계획 ㅇ 건물의 색채계획 ㅇ 환경관리계획의 적정성 - 환경부 협의의견 반영 여부 - 기타 공사중 환경영향 저감 대책

전문분야	평가항목	배점기준
건축구조 분야	ㅇ 구조계획의 적정성 - 구조방식 선정 및 시스템 선정 적정성 - 공간활용 및 융통성, 가변성 등을 고려한 구조계획의 적정성 - 사용재료, 설계기준강도 및 하중적용의 적정성 - 기초구조물의 적정성 및 타당성 - 구조부재(보,기둥,슬래브등)의 경제성 및 적정성 - 구조계산서와 구조도 및 상세도의 일치여부 등 충실성 - 균열저감계획 수립 및 적정성 ㅇ 구조안정성 및 경제성, 시공성, 사용성 및 내구성의 적정성 - 주동 및 단위세대의 구조 설계계획 적정성 - 지하주차장의 안전 및 경제성 - 지하구조물과 인접구조물과의 상호 구조적 안전성, 경제성 - 시공시 발생되는 하중에 대한 적용여부 검토 - 구조체 결손부에 대한 설계 반영여부 ㅇ 기초 설계의 적정성 - 지반조사 내용 반영 및 지하수위 등 반영 - 구조물 터파기, 흙막이 등 가시설물의 적정성 ㅇ 신기술 신공법 적용 및 기타 - 시공성, 품질(성능), 경제성 향상을 위한 신기술 신공법 타당성
건축시공 건설관리 분야	ㅇ 공법선정, 시공관리, 품질 및 안전관리계획의 적정성 - 공사기간 준수를 위한 방안제시와 타당성 - 공기단축을 위한 세부적인 근거, 추진사항 및 타당성 - 공정관리계획, 품질 및 안전관리계획의 타당성 - 시공의 용이성 ㅇ 자재선정 계획 등 시공계획서의 적정성 - 자재선정의 적정성 - 지반, 기초 및 골조공법 선정과 가설 등 시공계획서의 적정 - 지정폐기물(석면) 처리에 대한 기준 제시 ㅇ 신기술, 신공법 적용 및 기타 자재의 규격화 - 시공성, 품질(성능), 경제성 향상을 위한 신기술 신공법 제시 ㅇ 사전조사(설계도서 검토, 계약서 검토, 입지조건, 지반조사)의 적정성 ㅇ 공법선정시 무공해성 ㅇ 가설공사에 대한 양중계획의 적정성

전문분야	평가항목	배점기준
건축설비 기계분야	가. 기계설비분야 ㅇ 설비시스템 선정의 적정성 - 냉난방 및 환기설비시스템의 경제성 확보 등 적정성 ㅇ 위생, 냉난방 및 소방설비의 적정성 - 소방시설 등 방재계획의 적정성 - 입주자 기호를 반영한 위생, 냉난방 설비시설 적정성 ㅇ 에너지 절약, 자동제어 설비 및 유지관리의 적정성 - 자동화 제어 설비시스템 구축계획 적정성 - LCC 및 에너지절약을 고려한 고효율 장비 선정의 적정성 - 유지관리 및 개보수의 용이성 ㅇ 신기술, 신공법 적용 및 기타 - 시공성, 품질(성능), 경제성 향상을 위한 신기술 신공법 제시 - 피난대비에 대한 고려 여부 - 소방대피 시뮬레이션을 통한 피난 검토여부 - 소방시스템 및 장비 선정의 적정성 여부 ㅇ 신공공기관 에너지이용 합리화 지침에 의한 시스템 조정의 적정성 - EHP → GHP 변경 (친환경 녹색성장) ㅇ 친환경시스템 적용 - 지구 온난화 방지를 위한 계획 제시 - 친환경 냉매의 적용, 친환경 자재 사용
건축설비 전기분야	나. 전기설비분야 ㅇ 설비시스템 선정의 적정성 - 전력, 조명설비시스템의 경제성 확보 등 적정성 - 시스템 구성 및 시설배치의 적정 설계 여부 ㅇ 전력, 조명, 소방설비의 적정성 - 전력, 조명, 소방설비의 합리적 계획 적정성(단위세대 전등․전열, 수변전설비, 예비전원, 동력․전력간선설비 등) - 경관조명 계획(야간경관, 건축물 경관조명 등) - 재난설비 및 인명의 안전성 계획 - 전력, 조명, 소방설비의 설계규격 적정성 여부 - 수변전설비, 예비전원 등의 용량설계의 적정성 여부

전문분야	평가항목	배점기준
건축설비 전기분야	ㅇ 에너지 절약, 자동제어 설비 및 유지관리의 적정성 - LCC 및 에너지절약을 고려한 고효율 장비선정의 적정성 - 자동화 제어 설비시스템 구축계획 적정성 - 유지관리 및 개보수의 용이성 ㅇ 저탄소, 녹색성장 계획의 적정성 - 신재생에너지(풍력, 태양광) 설비 계획의 적정성 ㅇ 신기술, 신공법 적용 및 기타 - 시공성, 품질(성능), 경제성 향상을 위한 신기술 신공법 제시 - 친환경 자재 사용 등 설비자재의 적용 여부
건축설비 통신분야	다. 통신설비 분야 ㅇ 정보통신 설비계획의 적정성 - 정보통신 설비계획(초고속정보통신망, 홈네트워크시스템, 원격검침시스템, 주차관제시스템, 무인경비시스템, 무인택배시스템, TV, 방송, CCTV설비, 비상벨시스템 등)의 적정성 - 관련 기술기준, 품셈 등 제반규정 및 법규에 적합하도록 적용 설계 여부 - 시설의 규모, 시스템 구성 및 시설 배치 적정 설계 여부 - 부대장비(전원, 냉난방기, 소화기 등) 적정 규격 설계 여부 - 각종 케이블(통신, 전원, 접지) 적정 규격 설계 여부 - 미래 주거성능 향상에 필요한 첨단IT수용을 위한 시스템계획 - NGN, ALL IP망, 무선망 등 최신망에 적합한 설계계획 - 정보통신설비계획에서의 초고속정보통신망의 특등급 반영 및 수평시스템의 CAT.6 등급 이상 반영계획 - 영상통신의 디지털화에 따른 F/O Cable의 채택 - 지능형배선망시스템 도입 - 지능형건축물 인증제도 도입 ㅇ 에너지 절약, 자동제어 설비 및 유지관리의 적정성 - LCC 및 에너지절약을 고려한 고효율 장비선정의 적정성 - 자동화 제어 설비시스템 구축계획 적정성 - 유지관리 및 개보수의 용이성 ㅇ 신기술, 신공법 적용 및 기타 - 시공성, 품질(성능), 경제성 향상을 위한 신기술 신공법 제시 - 친환경 자재 사용 등 설비자재의 적용 여부

전문분야	평가항목	배점기준
건축토목 분야	ㅇ 사전조사 및 부지조성계획의 적정성 - 단지조성계획고의 합리적 설계, 지반조사의 적정성 - 토공사 시공 및 안전관리 등 공사계획의 적정성 - 굴착 및 기초공사, 가시설 공법선정의 적정성 ㅇ 상하수도 등 기반시설계획의 적정성 - 상하수도계획 및 옹벽, 저수조, 공동구 등 구조물계획의 수준성 - 단지의 경관을 고려한 토목구조물의 계획 적정성 - 단지 토목구조물의 구조계산 및 상세 설계 적정성 - 단지의 미관을 고려한 보도, 도로의 안전시설물의 설치 적정성 - 지하매설물관리시스템의 구축 및 처리 수준 - 오․우수의 재이용계획 및 환경친화적인 구조물 계획 - 흙막이, 차수 및 계측관리의 적정성
건축기타 분야	ㅇ 건축물의 생애주기비용의 적정성 등 - 주요시설물의 경제적 분석의 타당성 - 경제적 시공계획 및 공법선정의 적정성 - LCC 및 LCA를 고려한 시설물 설계의 적정성 - 유지관리의 용이성(통합관리시스템 적용 여부) - 각 시스템(자동제어, 장비운용 등)의 유지관리 측면의 합리성 - 각 시스템(자동제어, 장비운용 등)의 용량 및 간섭 검토 적정성 ㅇ 건축폐자재 관리의 효율성 및 재활용 계획(정도) ㅇ 철거공사시 석면 등 유해물질 예방을 위한 설계반영여부 ㅇ 특수설계에 대한 평가항목 보완 - 장애인을 고려한 설계 - 공용공간 설계 - 범죄예방적 설계 - 다중이용건축물의 경우 대테러 설계에 대한 고려 등

□ 공통분야

전문분야	평가항목	배점기준
환경분야	ㅇ 환경현황 조사의 적정성 ㅇ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 - 기상, 대기질, 수질, 지형․지질 토양 등에대한 영향 저감계획 - 적정규모의 폐수처리시설 규격 검토의 적정성 - 동․식물상, 자연환경에 대한 저감계획 - 환경훼손 최소화 방안의 적정성 - 준설에 따른 환경오염 최소화 등 환경관리계획의 적정성 - 소음 ․진동, 위탁․경관에 대한 영향 저감방안의 적정성 ㅇ 사후 환경영향조사계획의 적정성 ㅇ 건설폐기물의 친환경 적정처리 및 재활용 촉진 적정성
조경 및 경관분야	ㅇ 주요공간계획의 적정성 - 단지 중심커뮤니티 공간계획의 적정성 - 단지내 환경친화계획 및 생태적측면의 계획적 고려 - 광장, 휴게공간, 운동공간 및 보행자 공간계획의 적합성 - 지구 고유의 특화계획의 적정성 - 주요공간계획의 위계성 및 연결성 ㅇ 조경식재계획의 적정성 - 식재 기반계획의 합리성 - 공간 및 생육조건별 수종선정 규격의 적정성 - 배식설계의 적정성 - 시간의 변화에 따른 식재 및도 및 수종 선정의 적정성 - 식재기반(토성,토심,배수) 조성계획의 합리성 - 관수시설 및 유지관리 계획의 적정성 - 적정 식재시기 확보 및 부적기 식재시 관리계획 반영여부 ㅇ 조경시설물계획의 적정성 - 환경 및 조경시설물의 디자인계획 적정성 - 조형시설물 설치계획의 경관성 및 타당성 - 관리시설물의 경관성, 내구성, 편의성 - 수경시설(분수, 벽천, 실개울 등)설치의 적정성 - 용수확보 및 수질관리 등 운영계획의 적정성 - 유니버설 디자인 및 Barrier Free 개념 적용의 적정성 - 포장계획의 경관성, 내구성, 유지관리성 및 보행자의 안전성 - 놀이시설 등 선정 계획의 적정성 - 어린이 놀이기구 안전검사 기준 반영 등

전문분야	평가항목	배점기준
조경 및 경관분야	- 이용자 중심의 고려 여부 - 포장계획의 적정성(내구성 및 보행자 고려) - 우․오수, 상수계획 및 주간선과의 연결 설계의 적정성 - 안전거리 확보 및 시설간의 이격거리의 적정성 - 목재시설물 방부처리 및 포장설계의 적정성 - 철재조립부 체결 및 도장처리 설계의 적정성 - 건축물의 인허가 승인 및 반영 여부 ㅇ 신기술, 신공법 적용 및 기타 - 시공성, 품질(성능), 경제성 향상을 위한 신기술 신공법 적용 ㅇ 대상지 현황분석의 충실도 - 상위계획 및 법률 등의 분석 및 부합성 - 대상지 및 주변환경 분석정도 (자연환경, 인문환경, 생태네트워크 등) - 대상지의 지역성 및 향토성 반영여부 - 기존자연자원의 활용정도 ㅇ 친환경계획의 적정성 - 친환경 설계기법(ESSD) 및 환경보존대책 반영여부 - 자연지반 녹지율, 녹지율, 생태면적율 확보의 적정성 - 비오톱(육생, 수생), 다층식재, 우수 및 자연에너지 활용여부 ㅇ 경관조명계획의 적정성 - 보행자 및 이용자의 안전 및 야간 시인성의 확보 여부 - 식물 생육의 영향을 고려한 조명계획 - 특화된 조명계획을 통한 양호한 야간경관의 확보여부

< 별 첨 1>

특수교량 세부 평가지표

□ 현수교

항 목	세 부 내 용	비 고
보강형설계	ㅇ 지간구성 - 지간구성은 적정한가? ㅇ 형고결정 - 경간대비 형고비는 적정하게 계획되었는가? - 해상교량의 지간구성과 통과높이 등의 범위지정은 적정한가? ㅇ 보강형 응력 - 적절한 하중의 산정과 구조계산으로 극한하중에 허용응력 범위 이내로 설계하였는가 ㅇ 보강형 유효폭 - 유효폭은 적절하게 적용하였는가?
케이블설계	ㅇ 케이블 단면 - 케이블의 단면은 구조계산등으로 적정하게 산정되었고 유지보수에 지장이 없는가? ㅇ 케이블 정착 방식 - 케이블의 정착방식은 시공성을 고려하여 결정하였는가? - 케이블의 정착방식은 적정하게 검토되었으며 타정식인 경우 주위 경관과 적절한가? ㅇ 케이블 세그 - 새그비는 적정하게 되었는가? ㅇ 케이블 밴드 - 케이블의 밴드 방식에는 안장식과 핀정착방식이 있는데 종합적인 장단점 검토한 후 적용하였는가? ㅇ 행거배치 - 행거의 배치 간격은 구조검토를 통하여 적정하게 산정되었으며, 행거의 재료는 적절한가? - 행거의 배치 방식은 적정하게 적용하였는가? - 행거의 유지보수 계획은 적절한가?

항 목	세 부 내 용	비 고
주탑설계	ㅇ 주탑형식 - 케이블 형식에 따른 주탑의 형식은 적절한가? - 전체적인 구조형식으로 볼때 주탑은 형상에 따른 구조검토는 적절하게 수행되었는가? - 주탑의 상징적이미지, 내구성, 경관등은 종합적으로 검토되었는가? ㅇ 주탑단면 - 주탑의 단면에서 구조형식 및 제작 및 운반 등 시공성은 검토되었는가? ㅇ 탑정, 탑기부 - 탑정부 및 탑기부의 구조검토는 적절한가?
교량받침	ㅇ 인장슈 - 구조검토 결과 인장슈 필요시 적정하게 배치가 되었으며, 연결부의 구조검토는 수행되었는가? ㅇ 수평슈 - 풍하중 및 지진에 의한 수평력에 적절한 검토를 수행하였는가?
기타검토	ㅇ 국부응력검토 - 주탑 및 보강형의 응력집중 점에 대하여 별도의 해석 및 응력검토를 실시하였는가? ㅇ 피로검토 - 활하중에 의한 변동응력이 작용하므로 보강형에 대하여 피로검토를 수행하였는가? ㅇ 내풍검토 - 보강형 및 주탑에 대하여 내풍검토를 수행하였는가? - 내풍에 대하여 필요시 풍동실험을 실시하여 안정성을 확인하였는가? ㅇ 내진검토 - 내진설계의 규정에 의거 적정한 해석기법의 수행을 하였는가? - 해석결과에 따라 구조물을 계획하는데 반영하였는가?

□ 사장교

항 목	세 부 내 용	비 고
보강형설계	ㅇ 지간구성 - 구조물의 형식결정(지간비, 케이블 형식, 상부형식, 주탑형식)은 주위경관, 경제성, 유지관리,시공성, 공기 등을 고려하였는가? ㅇ 형고결정 - 경간대비 형고비는 적정하게 계획되었는가? ㅇ 보강형 유효폭 - 유효폭은 적절하게 적용하였는가? ㅇ 보강형 응력검토 - 합성형 바닥판은 케이블에 의해 측방향 압축력이 도입되는 바, 강도감소계수를 압축부재에 적용하였는가? ㅇ 보강형 건조수축 검토 - 콘크리트 사장교에서 슬래브의 건조수축 효과를 적절히 고려하였는가?
케이블설계	ㅇ 케이블 형식 - 케이블의 형식은 적정하게 검토되었는가?(MS, PWS 등) - 케이블의 배치형식은 적정하게 검토되었는가? (방사형, Harp형, Pan형 등) ㅇ 케이블 정착 방식 - 케이블의 정착방식은 시공성을 고려하여 결정하였는가? ㅇ 케이블 구조검토 - 케이블 탄성계수 산정은 적절하며 케이블의 처짐은 고려되었는가? - 케이블 산정 및 용량 결정은 적절한가? (초기치해석 수행여부) - 케이블 파단시, 교체시에 대한 검토를 하였는가? - 케이블의 진동 및 피로검토를 하였는가? ㅇ 케이블 응력 - 하중별, 시공단계별, 케이블 교체시 케이블의 허용응력 산정은 적절한가? - 케이블 탄성계수 산정은 적절하며 케이블의 처짐은 고려되었는가?

항 목	세 부 내 용
주탑설계	ㅇ 주탑형식 - 케이블 형식에 따른 주탑의 형식은 적절한가? - 전체적인 구조형식으로 볼때 주탑은 형상에 따른 구조검토는 적절하게 수행되었는가? - 주탑의 상징적이미지, 내구성, 경관등은 종합적으로 검토되었는가? ㅇ 주탑단면 - 주탑의 단면에서 구조형식 및 제작 및 운반 등 시공성은 검토되었는가? ㅇ 탑정, 탑기부 - 탑정부 및 탑기부의 구조검토는 적절한가?
교량받침	ㅇ 부반력 제어 - 사장교 단부의 부반력을 제어하기 위한 부반력 제어장치는(End con'c Beam, Tie-Down) 고려되었는가? ㅇ 수평슈 - 풍하중 및 지진에 의한 수평력에 적절한 검토를 수행하였는가?
기타검토	ㅇ 국부응력검토 - 주탑 및 보강형의 응력집중 점에 대하여 별도의 해석 및 응력검토를 실시하였는가? ㅇ 피로검토 - 활하중에 의한 변동응력이 작용하므로 보강형에 대하여 피로검토를 수행하였는가? ㅇ 내풍검토 - 보강형 및 주탑에 대하여 내풍검토를 수행하였는가? - 내풍에 대하여 필요시 풍동실험을 실시하여 안정성을 확인하였는가? ㅇ 시공단계별 해석 - 시공단계 해석(stage analysis)시 역해석(backward run)과 순해석(forward work) 해석을 하였는가? ㅇ 내진검토 - 내진설계의 규정에 의거 적정한 해석기법의 수행을 하였는가? - 해석결과에 따라 구조물을 계획하는데 반영하였는가?

□ 아치교

항 목	세 부 내 용	비 고
아치형식 결정	ㅇ 도로의 노면위치 결정 - 주변현황과 어울리는 노면위치에 따른 아치형식을 검토하였는가?(중로, 하로, 상로 등) ㅇ 지간구성 - 지간구성은 적정한가? ㅇ 라이즈비 결정 - 아치라이즈비는(아치높이/경간장)은 적정하게 계획되었는가? ㅇ 아치교의 구조적 형식 검토 - 아치계교량의 수평반력을 작용에 따른 구조계 설정은 적절한가?
아치부재 설계	ㅇ 좌굴검토 - 보강형과 아치리브의 형상 및 강성에 따른 면내ㆍ면외 좌굴검토는 적절한가? ㅇ 부재배치 - 보강형, 아치리브, 스트럿, 세로보, 가로보 등 의 부재배치는 적절하며, 구조계산시 모델링을 적절한가? ㅇ 단면검토 - 적절한 하중의 산정과 구조계산으로 허용응역 범위 이내로 설계하였는가? ㅇ 케이블 적용 검토 - 케이블의 형식은 적정하게 검토되었는가?(MS, PWS 등) - 케이블의 배치형식은 적정하게 검토되었는가?
기타검토	ㅇ 국부응력검토 - 아치리브, 보강형 접합부 등의 응력집중 점에 대하여 별도의 해석 및 응력검토를 실시하였는가? ㅇ 피로검토 - 활하중에 의한 변동응력이 작용하므로 보강형에 대하여 피로검토를 수행하였는가? ㅇ 시공단계별 검토 - 아치교의 가설여건에 따른 투입장비 및 가설공법은 적절하며 시공순서에 따라 시공단계 해석을 수행하였는가? ㅇ 내진검토 - 내진설계의 규정에 의거 적정한 해석기법의 수행을 하였는가? - 해석결과에 따라 구조물을 계획하는데 반영하였는가?

□ 트러스교

항 목	세 부 내 용	비 고
트러스형식 결정	ㅇ 도로의 노면위치 결정 - 주변현황과 어울리는 노면위치에 따른 트러스형식을 검토하였는가?(하로, 상로 등) ㅇ 지간구성 - 지간구성은 적정한가? ㅇ 트러스교의 형식 검토 - 주트러스의 골조의 배치 및 복부재의 연결방식에 따라 구조계 설정은 적절한가? ㅇ 주트러스의 높이와 격간수 - 트러스의 지간길이, 주트러의 높이, 격간길이 등이 적정하게 산정되었는가?
트러스부재 설계	ㅇ 강종선택 및 강중 검토 - 주트러스 및 기타부재 강종선택은 적정하며 강재중량은 적정하게 산출되었는가? ㅇ 부재배치 - 상현재, 하현재, 수직재, 사재, 브레이싱, 가로보, 세로보, 스트러트, 가세트판 등 트러스교 부재배치는 적절하며, 구조계산시 모델링은 적절한가? ㅇ 단면검토 - 적절한 하중의 산정과 구조계산으로 허용응역 범위 이내로 설계하였는가
기타검토	ㅇ 국부응력검토 - 주트러스 및 기타부재 접합부 등의 응력집중 점에 대하여 별도의 해석 및 응력검토를 실시하였는가? ㅇ 피로검토 - 활하중에 의한 변동응력이 작용하므로 트러스 및 연결판 등에 대하여 피로검토를 수행하였는가? ㅇ 시공단계별 검토 - 아치교의 가설여건에 따른 투입장비 및 가설공법은 적절하며 시공순서에 따라 시공단계 해석을 수행하였는가? ㅇ 내진검토 - 내진설계의 규정에 의거 적정한 해석기법의 수행을 하였는가? - 해석결과에 따라 구조물을 계획하는데 반영하였는가?

< 별 첨 2>

한국환경공단 특수공종 평가지표

Ⅰ.	하․폐수처리시설

전문분야	평가항목	배점기준
상․하수도 분야	1. 하․폐수처리 공정계획의 적정성
	1) 기초자료 조사 및 관련계획 검토
	2) 하․폐수 슬러지 처리방안
	- 하․폐수 슬러지 발생량 산정
	- 하․폐수 슬러지 처리방법
	3) 환경오염 방지계획
	- 악취, 분진, 소음․진동 방지 대책(공사 및 가동시)
	- 방류수역에 미치는 영향검토 및 개선대책
	2. 처리공정 선정의 적정성
	1) 처리공정 선정
	- 처리공정 계획
	- 단위 공정별 용량계산
	- 수리계산 및 수리동선 계획
	- 공정모델링 및 시뮬레이션
	- 자동화 운전 계획
	2) 처리성능
	- 처리공정의 안정성 및 처리효율
	- 동일공법의 정상가동 여부
	- 성능보증 방안
	3. 시설물 배치계획의 적정성
	1) 전체설비 배치계획
	2) 관리동선 및 수리동선
	3) 차량 및 방문자 동선 계획
	4) 부지활용성 및 다목적 이용방안
	5) 주변지역과의 조화
	4. 경제성 평가의 적정성
	1) 유지관리비 산정
	- 유지관리비 산출 근거와 결과(인건비, 전력비, 약품비, 하․폐수찌꺼기처리비, 수선유지비 등)
	- 유지관리비 절감방안
	2) 경제성(LCC) 분석 및 가치분석(VE)의 적정성
	5. 기술이전 계획의 적정성
	1) 종합시운전 계획
	2) 운영요원 교육훈련 계획
	3) 기술이전 계획 및 사후관리방안
	6. 운영관리 방안의 적정성
	1) 운영관리계획(인원, 유지보수방안, 비상시 처리계획 등)
	2) 예비품 및 특수공구 공급내역
	3) 개량시 기존시설 운영계획
	4) 시설물 운영 안정성 및 유지관리 능력 향상을 위한 전원 및 세어설비 계획
	7. 저탄소 녹색성장성
	1) 신재생에너지 도입 계획
	2) 에너지절감 계획
	3) 자원절감․재이용 및 친환경설계도입
	4) 온실가스 배출 최소화

Ⅱ.	폐기물 처리시설(소각, 건조, 자원․에너지화)

전문분야	평가항목	배점기준
폐기물 분야	1. 소각/하수슬러지/바이오가스화 처리 공정계획의 적정성
	1) 기초자료 조사 및 관련계획 검토
	2) 열 및 물질수지 평형의 적정성
	2. 처리공정 선정의 적정성
	1) 처리공정 선정
	- 처리공정 계획
	- 단위 공정별 용량계산
	- 수리계산 및 수리동선 계획
	- 자동화 운전 계획
	2) 처리성능
	- 처리공정의 안정성 및 처리효율
	- 동일공법의 정상가동 여부
	- 성능보증 방안
	3. 시설물 배치계획의 적정성
	1) 전체설비 배치계획
	2) 관리동선 및 수리동선
	3) 차량 및 방문자 동선 계획
	4) 부지활용성 및 다목적 이용방안
	5) 주변지역과의 조화
	4. 경제성 평가의 적정성
	1) 유지관리비 산정
	- 유지관리비 산출 근거와 결과(인건비, 전력비, 약품비, 부산물처리비, 수선유지비 등)
	- 유지관리비 절감방안
	2) 경제성(LCC) 분석 및 가치분석(VE)의 적정성
	5. 기술이전 계획의 적정성
	1) 종합시운전 계획
	2) 운영요원 교육훈련 계획
	3) 기술이전 계획 및 사후관리방안
	6. 운영관리 방안의 적정성
	1) 운영관리계획(인원, 유지보수방안, 비상시 처리계획 등)
	2) 예비품 및 특수공구 공급내역
	3) 냉․난방 및 위생설비
	4) 전원 및 제어설비 계획 유지관리의 적정성과 경제성
	7. 환경오염 방지계획의 적정성
	1) 대기오염, 수질오염, 악취, 소음․진동 방지계획
	2) 환경오염방지시설의 적정성, 내구성, 안정성
	3) 환경오염방지시설의 운전 및 유지관리의 용이성
	8. 저탄소 녹색성장성
	1) 신재생에너지 도입 계획
	2) 에너지절감 계획
	3) 자원절감․재이용 및 친환경설계도입
	4) 온실가스 배출 최소화

Ⅲ.	생태하천

전문분야	평가항목	배점기준
자연생태 및 조경	1. 사전조사의 적정성
	1) 기초자료 조사 및 관련계획 검토
	- 하천자연도 평가
	- 개체종별 생물핵심서식처 조사
	- 수리현황조사(유속, 수위 변동폭 등)
	2) 지질 및 지형조사
	3) 주변 환경조사
	4) 관련법규 검토사항
	2. 자연생태 하천계획의 적정성
	1) 하천계획(단면, 저수로, 치수적 안정성)
	- 하천 특성반영
	- 유역개념의 통합적 하천관리
	- 하천중심의 종․횡단 생태네트워크 구축
	- 건전한 물순환 체계구축
	2) 호안 공법 및 하상안정화 대책
	3) 이상 호우 시 비상대책방안
	4) 하천 생태복원조성의 기본방향 설정
	- 역사적, 지역적, 계절적 특성과의 적용성
	5) 하천 생태복원 시설계획
	- 구간별 생태복원시설 계획의 적정성
	- 구간별 생태복원시설의 적용화
	- 하천 생태계의 건강성 회복
	- 하상부, 호안부, 고수부등 미세 지형별 생태 복원계획의 적정성
	6) 생태복원과 무관한 시설적용 유무
	7) 목표수질 달성방안
	8) 유지관리계획(평상시, 홍수시)
	9) 고수호안 및 저수호안의 구간별 호안공법의 선정
	3. 조경계획
	1) 조경계획의 기본방향 설정
	- 지역의 역사성과 현재의 상황과 어루러지는 주제선정
	2) 수종 선정기준 및 생태적 특성
	3) 각 구간별 연계성 및 공간구조의 효율성
	4) 자연 생태적인 식재계획 및 조경시설물계획
	- 주변 환경과의 조화성
	- 생태복원과 관련된 계획적용 유무
	5) 주야간 경관 계획
	6) 기존 옹벽부 처리의 경관조성 계획
	7) 산책로 계획검토
	- 평면계획, 단면규모, 적용재료 검토
	8) 사회적 약자를 위한 배리어프리 시설 도입계획
	4. 경관․조명 계획
	1) 조명의 표현
	- 독창성, 균형감, 조화감, 변형감, 리듬감
	- 적정한 광원사용
	- 장해광 유무, 눈부심 광원 간 관섭
	2) 도시경관과 조화
	5. 저탄소녹생 성장성
	1) 자원절감․재이용 및 친환경 설계도입
	2) 온실가스 배출 최소화

Ⅳ.	지능형 관망시설(상․하수 관망)

전문분야	평가항목	배점기준
상․하수도	1. 사전조사의 적정성
	1) 기초자료 조사
	- 일반 현황(배수구역, 지형, 지질, 토지이용, 인구 등) 조사
	- 상․하수도 현황 조사
	- 환경기초시설의 현황 조사
	2) 현장조사 및 분석
	- 도로, 하천 등 사업시행 지역의 현장조사 충실성
	- 축사, 우사, 돈사 등 주변 환경 조사
	- 침수지역 및 지하․지상 지장물 조사
	- CCTV 및 육안조사 결과에 대한 분석
	- 맨홀, 배수설비, 차집관거 조사내용 및 분석
	- 기존 관거 현황 및 문제점에 대한 분석
	3) 관련계획 검토 및 설계기준 설정의 적정성
	- 상위계획 및 관련계획 검토
	- 목표년도, 급수구역, 인구, 급수량 산정의 적정성
	2. 급수체계 검토 및 개선방안, 관망정비방안 제시(상수 관망)
	1) 기존 급수체계 검토 및 문제점 파악
	2) 급수체계 개선방안 제시
	3) 관로기능분리 및 관망정비방안 제시
	3. 하수관거시설 개선방안(하수 관망)
	1) 불명수 유입 억제를 위한 시설개선 방안
	2) 수세변소수 직투입 방안 제시 내용의 적정성
	3) 초기우수 오염관리 방안(필요시)
	4) 오접방지 방안에 대한 제시 여부
	5) 기존 하수관거 보수계획의 적정성
	4. 설계의 적정성(하수 관망)
	1) 하수관거 체계 구축의 적정성
	- 기본계획 관거노선 검토를 통한 노선변경 등 개선(안)의 적정성
	- 현장조사를 반영한 배수체계 및 노선계획 수립의 적정성
	2) 관종 선정의 적정성
	- 선정 관종의 적정성(내식성 및 내열·내한성, 부등침하에 대한 대응성, 수밀성, 통수성, 시공성, 외압에 대한 강도, 경제성 등)
	- 수밀성, 시공성 등을 고려한 접합방법의 적정성
	- 지역별 관종의 사용실적/평가에 관한 사항, 부설현장여건을 고려한 관종선정의 적정성 등
	3) 하수관거 수리, 용량 계산의 적정성
	4) 가시설, 관기초, 관보호공 등의 적용에 따른 계산근거 제시여부 및 적정성 등
	5) 관거 개·보수 계획의 적정성
	- 정비대상 관거 선정의 적정성(통수능 부족, 최소유속 미달관거 등)
	- 굴착, 비굴착 공법 선정의 적정성(시공성, 경제성, 공사기간, 교통 및 환경피해 등을 고려한 공법 적용 등)
	- 보수공법 선정시 접합부 등의 수밀성 확보방안
	- 차집관거 개·보수 공법, 맨홀보수 방법 선정의 적정성
	6) 배수설비 개량 계획의 적정성
	- 배수설비의 시설현황 및 문제점 파악의 적정성
	- 배수설비 형태의 적정성(단독, 공동, 상가, 공장 등)
	- 배수설비 개선방안의 적정성(정화조 폐쇄, 악취발생 방지시설, 저지대 가옥 등 지역별 특이사항에 대한 대책 등)
	5. 블록시스템 구축계획(상수 관망)
	1) 블록설정기준
	2) 블록분할 계획
	3) 블록구축을 위한 부속시설 신설 및 교체계획
	- 경계밸브실, 제수밸브실, 공기밸브실, 점검구실, 퇴수시설 등
	4) 블록구축을 위한 송․배․급수관로 신설계획(비상연결관 포함)
	5) 유지관리시스템 구축계획
	- 유량계, 수압계, 수질계 등 설치계획
	6. 관망해석(상수 관망)
	1) 유속의 적정성 검토
	2) 수압의 적정성 검토
	3) 수질의 적정성 검토
	4) 모형구성 및 보정의 적합성
	7. 상․하수도 관망 정비계획
	1) 불량관 선정기준 및 실제부합성
	2) 관로설계기준 검토
	3) 불량관 정비계획
	4) 부속시설 정비계획
	- 가압시설, 감압시설 선정기준의 적정성
	5) 불량계량기 정비계획
	8. 관거 유지관리모니터링 시스템
	1) 시스템장비 선정의 적정성 및 안전성
	- 하수관거 유지관리모니터링시스템 장비구성 방법 및 성능 등 세부사양의 적정성
	- 현장측정 자료의 전송주기(실시간 전송여부), DB저장용량 설정의 적정성
	- 현장측정데이터 전송을 위한 데이터통신방식 및 통신선로 구성 적합성
	- 서버의 부품중 CPU 및 전원부 이중화 등 시스템장비 안정성
	2) 현장 계측기기 선정의 적정성
	- 유량계 선정의 적정성(측정방식 및 세부사양, 자체 데이터 저장용량, 내구성, 전원공급방법의 적정성 등)
	- 강우량계 선정의 적정성 등
	3) 시스템 S/W의 적정성
	- 화면처리 구성의 적정성 및 조건별 검색 기능의 다양성
	- DB자료의 자동백업 기능 및 시스템 이상시 경보처리 가능항목 선정의 적정성
	- 분석 S/W 선정의 적정성
	9. 성과보증의 적정성
	1) 성과보증 목표제시의 적정성
	2) 성과보증 방안제시의 적정성
	10. 저탄소녹생 성장성
	1) 에너지 절감계획
	2) 자원절감․재이용 및 친환경 설계도입

< 별 첨 3>

한국철도시설공단 특수공종 평가지표

Ⅰ.	철도토목(궤도)

전문분야	평가항목	배점기준
궤 도	○ 노선 특성을 반영한 배선계획 수립 여부 - 구내 배선계획 및 단계별 운행선 변경계획의 적정성 - 장래 확장을 감안한 정거장의 규모 및 배선계획 - 열차운행의 효율성 및 안전성을 고려한 정거장 시설배치 - 정거장 내의 기타 시설 배치계획
	○ 궤도분야 설계기준의 적정성
	○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성 - 기존선과의 궤도구조 일관성 및 연계성 - 유지관리의 경제성 및 용이성 - 궤도 구조 계산의 적정성 - 궤도 절체 및 열차운행을 고려한 단계별 시공계획 수립 여부 - 후속 공정(전력, 신호, 통신 등)과의 인터페이스 조정 적정성
	○ 안전성 확보 대책의 적정 수립 여부 - 안전시설 배치의 적정성 - 운행선 인접공사 및 열차 운행 안전확보에 대한 적정성
	○ 시공 및 운영 중 환경파괴 저감대책의 적정성

Ⅱ.	철도 시스템(전철전력, 신호제어, 정보통신)

전문분야	평가항목	배점기준
전철전력 (10점)	○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성
	○ 전철전력분야 설계기준의 적정성
	○ 전철전력설비 설치계획의 적정성 - 전차선, 수․변전 설비 및 급전설비 계획의 적정성 - 기존시설 운영간섭 및 인터페이스 조정 - 변전실, 전기실 설비계획의 적정성 - 전력간선, 조명, 동력, 소방설비 계획 및 자동제어시스템의 적정성 - 주요장비 유지관리 비용 검토 - 유지관리계획 및 보수대책의 적정성
	○ 전철전력분야 시공관리 계획 수립의 적정성 - 전기분야 사업수행계획 및 인력투입계획의 적정성 - 품질, 공정, 안전관리계획의 적정성 - 예상민원 대처방안의 적정성
	○ 친환경적 설계기법 반영 및 신기술․신공법 적용의 적정성 - 에너지 절약시설, 자동제어 설비 설치 계획 - 기능을 고려한 환경친화적 설계 적용 - 신기술․신공법 적용 및 기타 자재의 규격화 등

전문분야	평가항목	배점기준
신호제어	○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성
	○ 신호분야 설계기준의 적정성
	○ 신호설비 설치계획의 적정성 - 신호방식, 기기배치 등의 적정성 - 기존시설 연계 운영계획 및 운영간섭과 인터페이스 조정 적정성 - RAMS 활동계획에 대한 적정성 - 주요장비 유지관리 비용 검토 - 유지관리계획 및 보수대책의 적정성
	○ 안전성 확보 대책의 적정 수립 여부 - 운행선 인접공사 및 열차운행 안전확보에 대한 적정성
정보통신	○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성
	○ 통신분야 설계기준의 적정성
	○ 통신설비 설치계획의 적정성 - 방식, 용량, 기능, 기기배치 등의 적정성 - 기존시설 연계 운영계획 및 운영간섭과 인터페이스 조정 적정성 - 주요장비 유지관리 비용 검토 - 유지관리계획 및 보수대책의 적정성
	○ 안전성 확보 대책의 적정 수립 여부 - 통신관로 설치작업에 따른 안전대책의 적정성 - 안전성을 고려한 장비선정의 적정성