건축기준 중 모호한 내용(작성 사례)

ㅇ  관련기준 : 건축물의 피난‧방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제9조제2항

- 피난계단 및 특별피난계단의 계단실 실내에 접하는 부분의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료로 할 것

ㅇ  모호한 내용 : 마감을 위한 바탕을 포함하므로 불연재료인 내화페인트를 사용해야 하는지, 아니면 수성페인트를 사용해도 되는 지에 대하여 지자체별로 다르게 적용

ㅇ  검토의견 : 내화페인트는 철재바탕에만 도포하므로 몰탈 등으로 마감된 계단실 내부에는 적용하지 아니함

[작성자 연락처]

기 업 명
부 서 명
작 성 자
연 락 처
E-mail