붙임		타워크레인 기종별 제작결함 사항

연번	기종	결함내용
1	FT-140L	ㆍ러핑 와이어로프 드럼 홈 깊이 안전기준 미달 ㆍ러핑 와이어로프 안전율 4.25로 안전기준(5이상) 미달 ㆍ러핑 와이어로프 시브 실물 치수가 형식도서와 상이 ㆍ볼트체결용 브라켓 용접부 형식도서(용접사양서)와 상이 ㆍ볼트체결용 브라켓 용접부 크랙발생, 구멍 등 결함 발견
2	CCTL 130-L43A	ㆍ러핑 와이어로프 안전율 4.87로 안전기준(5이상) 미달 ㆍ와이어로프 성적서 절단하중 미 기재 ㆍ마스트 풍하중 계산 오류
3	CCTL 140-43A	ㆍ러핑 와이어로프 안전율 4.87로 안전기준(5이상) 미달 ㆍ와이어로프 성적서 절단하중 미 기재
4	CCTL 80A	ㆍ호이스트 윈치 실물이 형식신고도서 사양과 상이 ㆍ와이어로프 성적서 없음 ㆍ마스트 풍하중 계산 오류 ㆍ러핑 브레이크 패드 간극 측정 센서 절단
5	CCTL 80B	ㆍ장비 제원표 미부착 ㆍ호이스트 윈치 실물이 형식신고도서 사양과 상이 ㆍ와이어로프 성적서 없음 ㆍ러핑 브레이크 패드 간극 측정 센서 절단
6	CCTL 110	ㆍ러핑 시브 실물 5개 확인, 형식신고도서 6개로 상이 ㆍ와이어로프 성적서 절단하중 정보 없음 ㆍ형식도서 상 와이어로프 6x19와 6x29 혼용하여 기재
7	CCTL 120	ㆍ러핑 시브 실물 5개 확인, 형식신고도서 6개로 상이 ㆍ와이어로프 성적서 절단하중 정보 없음 ㆍ러핑 시브 구조변경 시 목적과 관련 없는 호이스트 pulley 도면 변경 ㆍ마스트 풍하중 계산오류
8	CCTL 90	ㆍ러핑 시브 실물 5개 확인, 형식신고도서 6개로 상이 ㆍ와이어로프 성적서 절단하중 정보 없음 ㆍ형식도서 상 와이어로프 6x19와 6x29 혼용하여 기재
9	CCTL 90A	ㆍ와이어로프 성적서 없음
10	CCTL 150-L48A	ㆍ와이어로프 성적서 절단하중 정보 없음 ㆍ형식신고도서 상 러핑 시브 수량이 상이 ㆍ마스트 풍하중 계산오류
11	CCTL 150-L68B2	ㆍ와이어로프 성적서에 절단하중 정보 없음 ㆍ형식신고도서 상 러핑 시브 수량 상이
12	CCTL 150A	ㆍ와이어로프 성적서 없음 ㆍ형식신고도서 상 러핑 시브 수량 상이