KBC-2009와 KBC-2013 풍하중기준(안)의 비교

2014. 2. 25

(사)대한건축학회 건축표준설계위원회 풍하중분과

대표위원 하 영 철(금오공과대학교 건축학부 교수)

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3	0305. 1.2	0305.1.2 기본방침 (1) 풍하중은 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중 및 외장재설계용 풍하중으로 구분하고, 각각의 설계풍압에 유효면적을 곱하여 산정한다. (2) 주골조설계용 설계풍압은 설계속도압, 가스트영향계수, 풍력계수 또는 외압계수를 곱하여 산정한다. 다만, 부분개방형건축물 및 지붕풍하중을 산정할 때에는 내압의 영향도 고려한다. (3) 외장재설계용 설계풍압은 가스트영향계수와 내압, 외압계수를 함께 고려한 피크외압계수, 피크내압계수에 설계속도압을 곱하여 산정한다. (4) 설계속도압은 공기밀도와 설계풍속의 제곱을 곱하여 산정한다. (5) 통상적인 건축물에서는 지붕의 평균높이를 기준높이로 하며, 그 기준높이에서의 속도압을 기준으로 풍하중을 산정한다. (6) 이 절의 풍하중 산정방법은 바람의 난동에 기인하여 발생한 풍방향의 풍하중을 평가할 때 적용한다.	3	0305. 1.2	0305.1.2 기본방침 (1) 풍하중은 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중 및 외장재설계용 풍하중으로 구분하고, 각각의 설계풍압에 유효면적을 곱하여 산정한다. 주골조설계용 수평풍하중은 풍방향풍하중, 풍직각방향풍하중, 비틀림풍하중으로 구분하여 산정한다. (4) 설계속도압은 공기밀도와 설계풍속의 제곱을 곱하여 산정한다. (4)풍하중은 0305.5.1(설계풍속)에 근거하여 산정한다. (6) 이 절의 풍하중 산정방법은 바람의 난동에 기인하여 발생한 풍방향의 풍하중을 평가할 때 적용한다. (6) 0305.1.3(특별풍하중)에 해당하는 경우에는 0305.15(풍동실험)에 따라 풍하중을 산정하여야한다. 단, 평면형상이 사각형이고 높이방향으로 일정한 건축물로서 0305.9.1 및 0305.10.1의 적용범위를 만족하는 경우에는 0305.15(풍동실험)에 따르지 않고 0305.9.2 및 0305.10.2의 산정식에 따라 각각 풍직각방향 풍하중과 비틀림풍하중을 산정할 수 있다. (7) 거주성을 검토하기 위하여 필요한 응답가속도는 0305.13에 따라 산정할 수 있다. 이 때 필요한 재현기간1년풍속은 0305.16에 따른다. (8) 작은 규모의 건축물인 경우에는 0305.14(간편법)에 따라 풍하중을 산정할 수 있다..	풍직각방향, 비틀림 풍하중 산정방법도 신설 풍직각방향, 비틀림 풍하중을 해석적으로 산정할 수 있는 경우를 구분하여 제시 소규모건축물에 대한 간편법 신설 거주성 검토를 위한 응답가속도산정방법 신설
3	0305. 1.3	0305.1.3 특별풍하중 0305.1.3.1 풍진동의 영향을 고려해야할 건축물 (1) 장방형 평면인 건축물 [eqn: H/ sqrt {BD} ` >= `3.5] (0305.1.1) 여기서, [eqn: H] : 건축물의 기준높이 (m) [eqn: B]: 건축물의 대표폭 (m), [eqn: D] : 건축물의 깊이 (m) (4) 인접효과가 우려되는 건축물 건축물의 신축으로 인하여 인접한 기존건축물의 풍하중이 증가할 우려가 있는 경우에는 인접한 건축물과의 상호작용의 효과를 검토하여야 한다.	3	0305. 1.3	0305.1.3 특별풍하중 (1) 풍진동의 영향을 고려해야할 건축물 ② 원형평면이 아닌 건축물 [eqn: H/ sqrt {BD} ` >= `3.0] 또는 [eqn: H/ sqrt {A _{f}} GEQ3.0] (0305.1.1) 여기서, [eqn: H] : 건축물의 기준높이 (m) [eqn: B]: 건축물의 대표폭 (m), [eqn: D]: 건축물의 대표깊이 (m) [eqn: A _{f}]: 건축물의 기준층 바닥면적(m2) (4) 인접효과가 우려되는 건축물 신축건축물이 집단으로 건설될 경우 풍상측 장애물의 와류방출영역에 건축물이 위치할 때에는 진동으로 인해 증가하는 풍하중의 효과를 검토하여야하고, 또한 풍상측 장애물의 후류버펫팅이 발생하는 곳에 건축물이 위치할 때에는 국부적으로 증가하는 풍하중의 효과를 검토하여야 한다.	풍동실험결과에 의거하여 풍진동 영향 고려해야할 건축물의 규모를 하향함 인접효과가 우려되는 건축물을 명확하게 정의함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.2

0305.2 주골조설계용 수평풍하중

3

0305.2

0305.2 주골조설계용 수평풍하중

(1) 이 절은 건축물의 주골조를 설계하는 경우의 수평풍하중으로 풍방향의 풍하중을 산정할 때 적용하며 다음 모든 조건을 만족해야 한다.

① 건축물의 형상은 정형적이어야한다.

② 건축물은 풍직각방향풍하중, 와류방출, 공기력불안정진동 등을 유발하는 응답 특성을 나타내지 않아야한다.

③ 건축물은 풍상측의 장애물에 의해 발생하는 골바람효과나 버펫팅을 받는 곳에 위치하지 않아야한다.

풍하중 산정식을 적용할 수 있는 조건을 정의함

3

0305.

2.1

0305.2.1 밀폐형건축물

밀폐형건축물의 주골조설계용 설계풍압([eqn: p_f])은 다음 식으로 산정한다.

[eqn: p _{f} `=`G _{f}`` (q _{z} C _{pe1} -`q _{H} C _{pe2} `)]	(N/m2)        (0305.2.2)

여기서, [eqn: q_z] : 지표면에서 임의높이[eqn: z``] 에 대한 설계속도압([eqn: rmN/m^2])

[eqn: q_H] : 지붕면의 평균높이[eqn: H``] 에 대한 설계속도([eqn: rmN/m^2])

[eqn: G_f] : 주골조설계용 풍방향 가스트영향계수

[eqn: C_pe1] : 풍상벽의 외압계수

[eqn: C_pe2] : 풍하벽의 외압계수

3

0305.2.1

0305.2.1 밀폐형건축물

밀폐형건축물의 주골조설계용 설계풍압[eqn: p _{F}]는 다음 식으로 산정한다.

[eqn: p _{F} `=`G _{D} ``q _{H} (C _{pe1} -`C _{pe2} `)]	(N/m2)        (0305.2.2.)

단, 원형평면을 가진 건축물의 경우에는 [eqn: C_D =C_pe1 -C_pe2]로 적용한다.

여기서, [eqn: q_H] : 지붕면의 평균높이[eqn: H``] 에 대한 설계속도압(N/m2)	[eqn: G_D] :  풍방향가스트영향계수

[eqn: C_pe1] : 풍상벽의 외압계수

[eqn: C_pe2] : 풍하벽의 외압계수

[eqn: C_D] : 풍력계수(0305.7.3.의 (1)에 따른다)

풍상면, 풍하면 모두 지붕면 평균높이에서의 기준속도압만 사용하도록 수정함

3

0305.

5.5

0305.5.5 중요도계수

중요도계수 [eqn: I _{w}]는 0103에서 정의한 건축물의 중요도 분류에 따라 <표 0305.5.6>에 의해 정한다.

<표 0305.5.6> 중요도계수 [eqn: I_w]

중요도 분류	특	1	2	3
중요도계수 [eqn: I_w]	1.00		0.95	0.90
주) 35층 이상, 100m 이상인 건축물 또는 세장비가 5 이상인 건축물의 중요도계수 [eqn: I _w ``]는 1.1 이상으로 한다.

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

6.3

0305.6.3 래티스형탑상구조물

래티스형탑상구조물의 풍방향가스트영향계수 [eqn: G _{D}]는 다음 식으로 산정한다.

[eqn: G _{D} `=`1`+`g _{D} {C _{g} ^{prime }} over {C _{g}} ` sqrt {1+R _{D}}]                        (0305.6.3)

단,  [eqn: g _{D} `=` sqrt {2ln(`600 nu _{D} ``)+1.2}],     [eqn: C _{g} ^{prime =} {2I _{H}} over {alpha +3} sqrt {B _{D}}]

[eqn: C _{g} = {1} over {2 alpha +3} - {lambda _{B}} over {2 alpha +4}] ,       [eqn: B _{D} `=` LEFT ( 1- {3} over {4} lambda _{B} RIGHT ) ^{2} {1} over {1+ {2 sqrt {HB}} over {L _{H}}}]

[eqn: lambda _{B} =1- {B _{H}} over {B _{0}}],               [eqn: B= {B _{H} +B _{0}} over {2}]

여기서, [eqn: R _{D}]: 래티스형탑상구조물의 공진계수

[eqn: nu _{D}]: 래티스형탑상구조물의 레벨크로싱수

[eqn: alpha]: 풍속고도분포지수

[eqn: H]: 기준높이로, 래티스형탑상구조물의 최고높이(m)

[eqn: B _{0}]: 래티스형탑상구조물 밑면에서의 타워폭(m)

[eqn: B _{H}]: 래티스형탑상구조물의 기준높이에서의 타워폭(m)

래티스형탑상구조물의 풍하중 산정을 위한 가스트영향계수 신설함

3

0305.

7.1

0305.7 주골조설계용 풍압계수, 풍력계수

0305.7.1 외압계수

0305.7.1.1 밀폐형건축물

<표 0305.7.1> 밀폐형건축물의 외압계수[eqn: C _{pe}]

a) 벽면의 외압계수 ([eqn: C_"p`e"])

	[eqn: D/B]	[eqn: C _{"p"`"e"}]	적용 속도압
풍상벽	모든 값	0.8	[eqn: q_z]
풍하벽	0~1	-0.5	[eqn: q_H]
	2	-0.3
	≥4	-0.2
측벽	모든 값	-0.7	[eqn: q_H]
주) [eqn: q_z]：지표면에서 높이 [eqn: z `]에 대한 설계속도압, N/m² [eqn: q_H]：지붕면 평균높이 [eqn: H `]에 대한 설계속도압, N/m²

3

0305.

7.1

0305.7.1 외압계수

(1) 밀폐형건축물

<표 0305.7.1> 밀폐형건축물의 외압계수[eqn: C _{pe}]

① 벽면

외압계수  [eqn: C_"p`e"]

	[eqn: D/B]	[eqn: C _{"p"`"e"}]
풍상벽 [eqn: C _{p`e1}]	모든 값	[eqn: 0.8k _{Z} +0.03(D/B)]
풍하벽 [eqn: C_{p`e2}]	≤1	-0.5
	>1	[eqn: -0.5+0.25ln(D/B) ^{0.8}]
측벽	모든 값	-0.7

높이방향압력분포계수 [eqn: k _{Z}]

[eqn: Z LEQ 20 rm m]	[eqn: Z>20 rm m]
[eqn: (20`/H`) ^{2 alpha }]	[eqn: (Z`/H`) ^{2 alpha }]

풍동실험 결과에 근거하여 풍상면, 풍하면의 풍압계수가 변장비 [eqn: D/B]  에 따라 변하도록 수정함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.

7.1

b) 지붕면의 외압계수([eqn: C_"p`e"])

풍향	풍상면								풍하면
	[eqn: H`/D]	경사각(θ )
		0	10~ 15	20	30	40	50	≥60
용마루 직각	≤0.3	-0.7	0.21)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.01θ	-0.7
			-0.91)	0.0
	0.5	-0.7	-0.9	-0.75	-0.2	0.3	0.5	0.01θ
	1.0	-0.7	-0.9	-0.75	-0.2	0.3	0.5	0.01θ
	≥1.5	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-0.35	0.2	0.01θ
용마루 방향	[eqn: H/B]또는 [eqn: H/D]≤2.5	-0.7							-0.7
	[eqn: H/B]또는 [eqn: H/D]>2.5	-0.8							-0.8
주) (1) 정압 및 부압에 대하여 고려해야 한다. (2) 표에 주어진 [eqn: H/D] 및 경사각의 중간 값에 대해서는 직선보간하여 사용한다. (3) [eqn: B]：건물의 폭, 풍직각 방향 길이, m [eqn: D]：건물의 깊이, 풍방향 길이, m [eqn: z]：지표면으로부터의 임의높이, m [eqn: H]：지붕면 평균높이, m [eqn: theta]：지붕경사각, °

3

0305.

7.1

② 지붕면

평지붕 외압계수 [eqn: C _{pe}], [eqn: theta <10 DEG]

지붕 풍상 끝단으로부터의 수평거리	[eqn: H/D LEQ 0.5]	[eqn: H/D GEQ 1.0]
<0.5[eqn: H]	-0.9, -0.4	-1.3, -0.6
0.5[eqn: H]~1[eqn: H]	-0.9, -0.4	-0.7, -0.3
1[eqn: H]~2[eqn: H]	-0.5, 0	(-0.7, -0.3)*
2[eqn: H]~3[eqn: H]	-0.3, 0.1
>3[eqn: H]	-0.2, 0.2

풍상지붕면 외압계수 [eqn: C _{pe}], [eqn: theta GEQ 10 DEG]

[eqn: H/D]	지붕경사각 [eqn: theta DEG]
	10	15	20	25	30	35	[eqn: GEQ]45
[eqn: LEQ]0.25	-0.7, -0.3	-0.5, 0.0	-0.3, 0.2	-0.2, 0.3	-0.2, 0.4	0.0, 0.5	0.08[eqn: sin theta]
0.5	-0.9, -0.4	-0.7, -0.3	-0.4, 0.0	-0.3, 0.2	-0.2, 0.3	-0.2, 0.4
[eqn: GEQ]1.0	-1.3, -0.6	-1.0, -0.5	-0.7, -0.3	-0.5, 0.0	-0.3, 0.2	-0.2, 0.3

풍하지붕면 외압계수[eqn: C _{pe}] , [eqn: theta GEQ 10 DEG]

[eqn: H/D]	지붕경사각 [eqn: theta DEG]
	10	15	20	[eqn: GEQ]25
[eqn: LEQ]0.25	-0.3	-0.5	-0.6	[eqn: B/D<3]3	-0.6
0.5	-0.5	-0.5	-0.6	[eqn: 3 LEQ B/D LEQ 8]	-0.06(7+B/D)
[eqn: GEQ]1.0	-0.7	-0.6	-0.6	[eqn: B/D>8]	-0.9
주) (1) 표에서 주어진 [eqn: H], [eqn: theta],[eqn: H/D] 의 중간 값은 직선보간하여 사용할 수 있다. (2) 설계 시에는 표에서 주어진 2종류의 외압계수와 <표0350.7.3>의 내압계수를 함 께 고려하여 가장 불리한 것을 선택한다. (3) [eqn: theta]：지붕경사각(°) [eqn: D]：건물의 깊이, 풍방향 길이(m) [eqn: H]：지붕면 평균높이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 평지붕 및 경사지붕의  외압계수를 세분화하도록 수정함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.7.1

0305.7.1.2 곡면지붕

곡면지붕의 주골조설계용 외압계수 [eqn: C _{pe}]는 <표 0305.7.2>에 따른다.

＜표 0305.7.2＞ 곡면지붕의 외압계수 [eqn: C_pe]

조 건	높이 대 경간비 [eqn: gamma `(f ``/``l ` )]	[eqn: C_pe]
		풍상면 1/4 부분	중앙부 1/2 부분	풍하면 1/4 부분
[eqn: h_r ```＞``0]	0＜[eqn: gamma`]＜ 0.2 0.2≤[eqn: gamma`]＜ 0.3* 0.3≤[eqn: gamma`]≤ 0.6	－0.9 1.5[eqn: gamma`] - 0.3 2.75[eqn: gamma`]- 0.7	－0.7 - [eqn: gamma`] －0.7 - [eqn: gamma`] －0.7 - [eqn: gamma`]	－0.5 －0.5 －0.5
[eqn: h_r `=`0]	0 ＜ γ≤ 0.6	1.4[eqn: gamma`]	－0.7 - [eqn: gamma`]	－0.5

주) (1) [eqn: 0.2`` LEQ `r`` LEQ `0.3]인 경우, 풍상면 1/4부분에서는 [eqn: 1.5r-0.3] 대신 [eqn: 6r-2.1]로 할 수 있다.

(2) [eqn: gamma]＝[eqn: f ``/``l]

[eqn: f]：지붕면 높이, m

[eqn: l]：지붕면 경간, m

[eqn: h_r]：지표면에서 곡면지붕 처마까지의 높이, m

3

0305.

7.1

(2) 아치지붕

아치지붕의 주골조설계용 외압계수 [eqn: C _{pe}]는 <표 0305.7.2>에 따른다.

＜표 0305.7.2＞ 아치지붕의 외압계수 [eqn: C _{pe}]

① 풍향 [eqn: beta =0 DEG]

[eqn: f/D]	[eqn: R _{a}]부			[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부
	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.3]	[eqn: h/D] [eqn: =0.7]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.3]	[eqn: h/D][eqn: =0.7]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.3]	[eqn: h/D] [eqn: =0.7]
0	-0.4	-1.0	-0.9	-0.4	-1.0	-0.9	-0.4	-0.6	-0.9
0.1	-0.5	-1.2	-1.5	-0.9	-1.0	-1.0	-0.5	-0.5	-0.5
0.3	-0.1	-0.4	-0.9	-1.2	-1.4	-1.5	-0.5	-0.5	-0.5
0.4	0.2	0	-0.5	-1.2	-1.3	-1.4	-0.5	-0.5	-0.5
주) (1) 표에 주어진 [eqn: f/D], [eqn: h/D]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다. (2) +부호는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이고, - 부호는 위 방향으로 작용하는 경우이다.

② 풍향 [eqn: beta =90 DEG]

[eqn: f/B]	[eqn: R _{a}]부			[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부
	[eqn: h/B] [eqn: =0]	[eqn: h/B] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B] [eqn: =0.7]	[eqn: h/B] [eqn: =0]	[eqn: h/B] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B][eqn: =0.7]	[eqn: h/B] [eqn: =0]	[eqn: h/B] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B] [eqn: =0.7]
0	-0.4	-0.9	-0.8	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2
0.1	-1.2	-1.1	-1.1	-0.7	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4
0.3	-1.1	-1.1	-1.1	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4
0.4	-1.1	-1.1	-1.1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4
주) (1) 표에 주어진 [eqn: f/B], [eqn: h/B]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다. (2) +부호는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이고, -부 호는 위 방향으로 작용하는 경우이다. (3) [eqn: B] : 건축물의 폭(m) [eqn: D] : 건축물의 깊이(m) [eqn: H]: 지붕면 평균높이(m) [eqn: f] : 아치높이(m) [eqn: h] : 지표면에서 아치지붕 처마까지의 높이(m) [eqn: l] : [eqn: 4H`]와 [eqn: B] 중 작은 값(m) [eqn: f] [eqn: 0.5l] [eqn: l]

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 아치지붕의 주골조설계용 외압계수를 제시함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.7.1

3

0305.

7.1

(3) 돔지붕

돔지붕의 주골조설계용 외압계수[eqn: (C _{pe} )]는 <표0305.7.3>에 따른다.

＜표 0305.7.3＞ 돔지붕의 외압계수 [eqn: C _{pe}]

[eqn: f/D]	[eqn: R _{a}]부(정의 계수)			[eqn: R _{a}]부(부의 계수)
	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D][eqn: =1]
0	검토 불필요 함			-0.6	-1.4	-1.2
0.05	0.3	0	0	0	-1.0	-1.6
0.1	0.4	0	0	0	-0.6	-1.2
0.2	0.5	0	0	0	0	-0.4
0.5	0.7	0.6	0.6	검토 불필요 함

[eqn: f/D]	[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부			[eqn: R _{d}]부
	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D][eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]
0	0	-0.8	-1.2	0	-1.0	-0.4	0	-0.1	-0.3
0.05	0	-0.4	-0.8	-0.2	-0.4	-0.4	-0.1	-0.3	-0.3
0.1	0	-0.4	-0.6	-0.4	-0.6	-0.6	-0.2	-0.4	-0.4
0.2	0	-0.4	-0.6	-0.6	-0.8	-1.0	-0.2	-0.4	-0.4
0.5	0	-0.3	-0.4	-1.1	-1.2	-1.3	-0.2	-0.4	-0.4
주) (1) 표에 주어진 [eqn: f/D], [eqn: h/D]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다. (2) +부호는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이고, -부 호는 위 방향으로 작용하는 경우이다. (3) [eqn: D] : 건축물의 외경(m) [eqn: H]: 지붕면 평균높이(m) [eqn: f] : 돔높이(m) [eqn: h] : 지표면에서 돔지붕 처마까지의 높이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 돔지붕의 주골조설계용 외압계수를 제시함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

7.3

0305.7.3 풍력계수

(1) 원형평면을 가진 건축물

원형평면을 가진 건축물의 풍력계수는 <표 0305.7.5>에 따른다. 단, [eqn: DV _{H} GEQ rm 6(m ^{2} /s)`]이고, [eqn: H/D LEQ rm 8`]인 건축물에만 적용한다.

＜표 0305.7.5＞ 원형평면을 가진 건축물의 풍력계수 [eqn: C _{D}]

[eqn: C _{D} =1.2k _{1} k _{2} k _{z}]

여기서, [eqn: k _{1}]: [eqn: H/D]의 영향을 나타내는 계수

[eqn: k _{2}]: 표면거칠기의 영향을 나타내는 계수

[eqn: k _{Z}] : 높이방향압력분포계수

[eqn: H/D]의 영향을 나타내는 계수 [eqn: k _{1}]

[eqn: H/D<1]	[eqn: 1 LEQ H/D LEQ 8]
0.6	[eqn: 0.6(H/D) ^{0.14}]

표면거칠기의 영향을 나타내는 계수 [eqn: k _{2}]

평탄한 표면(금속, 콘크리트, 평탄한 칸막이벽 등)	0.75
거친 표면(외경의 1% 정도의 요철이 있는 칸막이벽 등)	0.9
극히 거친 표면(바깥지름의 5% 정도의 요철)	1

높이방향압력분포계수 [eqn: k _{Z}]

[eqn: Z<0.8H]	[eqn: Z GEQ 0.8H]
[eqn: (Z/H) ^{2 alpha }]	[eqn: 0.8 ^{2 alpha }]
주) [eqn: alpha]: <표 0305.5.4>에서 정한 값

[eqn: D]: 건축물의 외경(m)

[eqn: H]: 기준높이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 원형건축물의 풍력계수를 신설하고, 적용할 수 있는 범위를 규정함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.

7.3

0305.7.3.2 독립편지붕

독립된 편지붕의 주골조설계용 풍력계수는 <표 0305.7.5>에 따른다.

＜표 0305.7.5＞ 독립편지붕의 풍력계수[eqn: (C _{f} ``)]

지붕경사각 θ	[eqn: D/B]에 따른 [eqn: C _{f} `]값
	5	3	2	1	1/2	1/3	1/5
10 15 20 25 30	0.20 0.35 0.50 0.70 0.90	0.25 0.45 0.60 0.80 1.00	0.30 0.50 0.75 0.95 1.20	0.45 0.70 0.90 1.15 1.30	0.55 0.85 1.00 1.10 1.20	0.70 0.90 0.95 1.05 1.10	0.75 0.85 0.90 0.95 1.00

지붕경사각 θ	압력의 중심 [eqn: X_c `/D]
	[eqn: D/B] = 2~5	[eqn: D/B] = 1	[eqn: D/B] = 1/5~1/2
10~20 25 30	0.35 0.35 0.35	0.30 0.35 0.40	0.30 0.40 0.45
주) (1) 지붕면에 직각으로 작용하는 풍하중은 내측면으로 작용하는 경우와 외측면으로 작용하는 두 경우를 고려해야한다. (2) 풍방향은 수평방향으로부터 ± 10° 의 풍방향의 변동을 고려한다. (3) [eqn: D]：풍방향 지붕치수, m [eqn: B]：풍직각 방향 지붕치수, m [eqn: X_c]：풍상측 처마끝점으로부터 풍압력의 중심점까지의 거리, m [eqn: theta] ：지붕경사각, °

3

0305.

7.3

(2) 독립지붕

① 편지붕

독립된 편지붕의 주골조설계용 순압력계수 [eqn: C _{N} `]는 <표 0305.7.6>에 따른다.

＜표 0305.7.6＞ 독립편지붕의 순압력계수 [eqn: C _{N} `] ([eqn: theta LEQ 45 DEG], [eqn: beta =0 DEG ,``180 DEG])

지붕 경사각 [eqn: theta``( DEG)]	하중 상태	[eqn: theta`=`0 DEG`]				[eqn: theta`=`180 DEG`]
		개방흐름		장애흐름		개방흐름		장애흐름
		[eqn: C _{N,W}]	[eqn: C_N,L]	[eqn: C_N,W]	[eqn: C_N,L]	[eqn: C_N,W]	[eqn: C_N,L]	[eqn: C_N,W]	[eqn: C_N,L]
0	가나	1.2 -1.1	0.3 -0.1	-0.5 -1.1	-1.2 -0.6	1.2 -1.1	0.3 -0.1	-0.5 -1.1	-1.2 -0.6
7.5	가나	-0.6 -1.4	-1 0	-1 -1.7	-1.5 -0.8	0.9 1.6	1.5 0.3	-0.2 0.8	-1.2 -0.3
15	가나	-0.9 -1.9	-1.3 0	-1.1 -2.1	-1.5 -0.6	1.3 1.8	1.6 0.6	0.4 1.2	-1.1 -0.3
30	가나	-1.8 -2.5	-1.8 -0.5	-1.5 -2.3	-1.8 -1.1	2.1 2.6	2.1 1	0.6 1.6	-1 0.1
45	가나	-1.6 -2.3	-1.8 -0.7	-1.3 -1.9	-1.8 -1.2	2.2 2.6	2.5 1.4	0.8 2.1	-0.9 0.4
주) (1) [eqn: C _{N,W}`]와 [eqn: C _{N,L}]은 각각 지붕의 풍상측 반쪽 및 풍하측 반쪽에 대한 순압력을 나 타낸다. (2) 개방흐름은 지붕 밑의 공간이 50% 이상 장애물 없이 트여있는 경우이고, 장애 흐름은 지붕 밑의 공간이 50% 이상 장애물로 막혀있는 경우이다. (3) +부호는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이고, -부 호는 위 방향으로 작용하는 경우이다. (4) 표에서 주어진 [eqn: theta]의 중간 값은 직선보간하여 사용할 수 있다. (5) 각 지붕경사각에 대해 주어진 모든 하중상태를 고려해야한다

편지붕 하부 공간의 개방정도에 따라 순압력계수가 달라지도록 함

기존

2009년도 기준/해설

기존

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

7.3

② 경사지붕

독립된 경사지붕의 주골조설계용 순압력계수는 [eqn: C _{N}] <표 0305.7.7>에 따른다.

<표 0305.7.7> 독립경사지붕의 풍력계수 [eqn: C _{N}]

지붕경사각 [eqn: theta``( DEG)]	풍상지붕 [eqn: C _{N,W}]		풍하지붕 [eqn: C _{N,L}]
	하향	상향	하향	상향
[eqn: -30 DEG LEQ theta LEQ -10 DEG]	0.7+0.01[eqn: theta]	-0.6+0.03[eqn: theta]	0.05-0.025[eqn: theta]	-1.2-0.03[eqn: theta]
[eqn: -10 DEG < theta <10 DEG]	0.6	-0.9	0.3	-0.9
[eqn: 10 DEG LEQ theta LEQ 30 DEG]	0.3+0.03[eqn: theta]	-1.15+0.025[eqn: theta]	0.3	-0.6-0.03[eqn: theta]
주) (1) 하향은 지붕에 대해 풍력이 아래로 가해지는 경우이고, 상향은 위로 가 해지는 경우이다. (2) [eqn: theta]는 지붕경사각으로 부호는 아래 그림에 나타낸 방향에 따른다.

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 플랫폼, 공장 등 독립경사지붕에 적용할 수 있는 풍력계수를 신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

7.3

(3) 밀폐형독립벽체와 독립간판

밀폐형 독립벽체와 독립간판의 주골조설계용 풍력계수는 <표 0305.7.8>에 따른다.

<표 0305.7.8> 밀폐형독립벽체 및 독립간판의 풍력계수 [eqn: C _{D}]

[eqn: C _{D}], 경우 A와 경우 B일 때
틈새비,[eqn: rm s/h]	변장비,[eqn: rm B/s]
	[eqn: LEQ 0.05]	0.1	0.2	0.5	1	2	4	5	10	20	30	[eqn: GEQ 45]
1	1.80	1.70	1.65	1.55	1.45	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30
0.9	1.85	1.75	1.70	1.60	1.55	1.50	1.45	1.45	1.50	1.40	1.40	1.40
0.7	1.90	1.85	1.75	1.70	1.65	1.60	1.60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
0.5	1.95	1.85	1.80	1.75	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.75
0.3	1.95	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.85	1.85	1.85
0.2	1.95	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.85	1.90	1.90	1.95
[eqn: LEQ 0.16]	1.95	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.85	1.85	1.90	1.90	1.95
[eqn: C _{D}], 경우 C 일 때
영역 (풍상단에서의 거리)	변장비, [eqn: rm B/s]									영역 (풍상단에서의 거리)	변장비, [eqn: rm B/s]
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	[eqn: GEQ 45]
0～s	2.25	2.60	2.90	3.10	3.30	3.40	3.55	3.65	3.75	0～s	4.00	4.30
s～2s	1.50	1.70	1.90	2.00	2.15	2.25	2.30	2.35	2.45	s～2s	2.60	2.55
2s～3s	-	1.15	1.30	1.45	1.55	1.65	1.70	1.75	1.85	2s～3s	2.00	1.95
3s～10s	-	-	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	0.95	3s～4s	1.50	1.85
										4s～5s	1.35	1.85
										5s～10s	0.90	1.10
										[eqn: GEQ 10s]	0.55	0.55
주) (1) 총면적의 30% 이하의 개구부가가 있는 벽체, 간판을 밀폐형벽체․간판으로 분류한다. 개구부가 있는 밀폐형벽체․간판의 풍력계수에는 저감율 [eqn: [1-(1- epsilon ) ^{1.5`} ]]를 적용할 수 있다. (2) 수직과 경사풍향의 양쪽을 허용하기 위해 다음 경우를 고려해야한다. [eqn: rm s/h<1]일 때 경우 A: 합력은 기하중심을 통과하는 간판의 면에 수직으로 작용한다. 경우 B: 합력은 기하중심으로부터 풍상측으로 간판 평균폭의 0.2배 거리에 서 간판의 면에 수직으로 작용한다. 경우 C: 합력은 각 영역에서 기하중심을 통과하는 간판의 면에 수직으로 작 용한다 [eqn: rm s/h=1]일 때 위와 동일하다. 단, 합력의 수직 위치는 기하중심보다 위쪽으로 간판 평균높 이의 0.05배 거리에 작용한다. (3) 경우 C에서 [eqn: rm s/h>0.8]일 때는 풍력계수에 저감율 [eqn: rm (1.8-s/h)]를 곱해야한다. (4) [eqn: rm s/h], [eqn: rm B/s]의 중간값은 직선보간하여 사용할 수 있다. (5) [eqn: rm B]: 벽체․간판의 수평길이(m) [eqn: rm h]: 벽체․간판의 높이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 풍력계수를 신설함

기존		2009년도 기준/해설	기존		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 7.3	[eqn: rm s]: 벽체․간판의 수직길이(m) [eqn: rm epsilon]: 전면적과 밀폐형 벽체․간판 면적의 비율

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.

7.3

0305.7.3.5 트러스타워

트러스타워의 주골조설계용 풍력계수는 <표 0305.7.8>에 따른다.

＜표 0305.7.8＞ 트러스타워의 풍력계수 ([eqn: C_f])

타워의 평면	[eqn: C_f]
사각형	[eqn: 4.0 `` xi^2 ``-`` 5.9 `` xi `` + ``4.0]
삼각형	[eqn: 3.4`` xi^2 ``-``4.7 `` xi `` + ``3.4]
주) (1) 유효수압면적은 타워부재의 투영면적으로 한다. (2) 본 표의 풍력계수([eqn: C_f])는 면 부재로 구성된 트러스 타워에 적용한다. (3) 강관부재로 구성된 타워의 경우에는 위 표의 [eqn: C_f] 값에 다음 식으로 주 어지는 계 수를 곱하여 사용한다. [eqn: 0.51`` xi^2 ``+`` 0.57 ```<=` 1.0] (4) 타워의 형태가 사각형 평면으로 구성되고 바람이 대각선 방향으로 불 경우에는 위 표의 [eqn: C_f] 값에 다음 식으로 주어지는 계수를 곱하여 사용 한다. [eqn: 1``+``0.75`` xi ```<=`` 1.2] (5) 사다리 및 배관, 조명등, 엘리베이터 등과 같은 타워 부재에 가해지는 풍하중은 각각 부재형상에 맞는 풍력계수를 사용하여 계산되어야 한다. (6) [eqn: xi] : 트러스타워의 충실률(유효수압면적 / 외곽 전면적)

3

0305.

7.3

(4) 래티스형탑상구조물

래티스형탑상구조물의 주골조설계용 풍력계수는 <표 0305.7.9>에 따른다.

＜표 0305.7.9＞ 래티스형탑상구조물 풍력계수 [eqn: C _{D}]

① 사각형 평면의 풍력계수 [eqn: C _{D}]

충실율 [eqn: phi]	풍향이 구면에 직각인 경우		풍향이 구면에 45°인 경우
	앵글	원형강관	앵글	원형강관
0	3.8	2.3	4.4	2.5
0.5	1.9	1.4	2.3	1.7
0.6	1.9	1.4	2.3	1.7
주) (1) 유효수압면적은 래티스형탑상구조물의 투영면적으로 한다. (2) [eqn: phi] : 래티스형탑상구조물의 충실률(유효수압면적/외곽 전면적(=[eqn: Bh]) (3) 표에 나타낸 충실율 [eqn: phi]의 중간값에 대해서는 직선보간하여 사용할 수 있다.

② 삼각형 평면의 풍력계수 [eqn: C _{D}]

충실율 [eqn: phi]	앵글	원형강관
0	3.8	2.3
0.5	1.9	1.4
0.6	1.9	1.4
주) (1) 유효수압면적은 타워부재의 투영면적으로 한다. (2) [eqn: phi] : 래티스형 탑상구조물의 충실률(유효수압면적/외곽 전면적(=[eqn: bh_0])) (3) 표에 나타낸 충실율 [eqn: phi]의 중간값에 대해서는 직선보간하여 사용할 수 있다.

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 래티스형탑상구조물의 풍력계수를 부재의 종류, 충실율에 따라 세분화하도록  수정함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

7.3

(7) 지상에 설치한 펜스

지상에 설치한 펜스의 풍력계수 [eqn: C _{D} `]는 <표0305.7.12>에 따른다.

＜표 0305.7.12＞ 지상에 설치한 펜스의 풍력계수 [eqn: C _{D}]

충실율 [eqn: phi]	[eqn: C _{D}]
0	1.2
0.2	1.5
0.6	1.7
[eqn: GEQ]0.9 (평판펜스도 포함)	1.2
주) (1) 풍하중을 산정 할 때의 면적은 외곽면적에 충실율 [eqn: phi]를 곱한 것으로 한다. (2) 충실율 [eqn: phi]의 정의는 <표0305.7.9>와 같다. (3) 표에 나타낸 충실율 [eqn: phi]의 중간값에 대해서는 직선보간하여 사용할 수 있다. (4) [eqn: H]：펜스의 정상부 높이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 펜스의 풍력계수를 신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

7.3

(8) 부재

각종 부재의 풍력계수는 <표0305.7.13>에 따른다

＜표 0305.7.13＞ 부재의 풍력계수[eqn: C _{D}]

[eqn: C _{X`} =C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]
1.2	0°	2.1	0	0°	2.4	0
	45°	1.6	1.6	45°	1.6	0.7
				90°	0	0.8

[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]
0°	2.1	0	0°	1.2	0	0°	1.1	0
30°	2.1	-0.2	45°	0.8	0.8	45°	0.8	0.7
60°	0.7	1.1	90°	0.6	0.5	90°	0.9	0.5
			135°	-1.7	0.6	135°	-2.3	0.6
			180°	-2.3	0	180°	-2.5	0

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 건축물을 구성하는 각종 부재의 풍력계수를 신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

7.3

[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]
0°	2.0	0	0°	1.9	2.2	0°	2.0	1.1
45°	1.8	0.1	45°	2.3	2.3	45°	2.3	1.1
90°	0	0.1	90°	2.2	1.9	90°	1.8	0.8
			135°	-1.9	-0.6	135°	-1.7	0
			180°	-2.0	0.3	180°	-2.0	0.1
			225°	-1.4	-1.4	270°	0.6	-0.8
						315°	1.2	-0.2

						네트
[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	[eqn: theta]	[eqn: C _{X}]	[eqn: C _{Y}]	충실율 [eqn: phi]	[eqn: C _{X}]
0°	2.1	0	0°	2.6	0	0	2
45°	2.1	0.6	45°	2.0	0.8	0.2	2
90°	±0.6	0.7	90°	±0.6	0.8	0.6	2.7
			135°	-1.6	0.6	≥ 0.9 (평판도 포함)	2
			180°	-2.0	0
주) (1) 풍하중을 산정할 때 사용하는 면적은 [eqn: bl]이다.([eqn: b]: 부재 폭, [eqn: l]: 부재 길이) (2) 네트의 풍하중을 산정할 때 사용하는 면적은 [eqn: bl phi]로 한다. 충실율의 정의는 <표 0305.7.10>과 같다 (3) 표에 나타낸 각도 [eqn: theta] 및 충실율 [eqn: phi]의 중간값에 대해서는 직선보간하여 사용할 수 있 다.

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.8

0305.8 외장재설계용 풍압계수

3

0305.

8.1

0305.8 외장재설계용 풍압계수

0305.8.1 피크외압계수

(6) 아치지붕을 가진 건축물

장방형평면을 가진 기준높이 45m 이하인 아치지붕 건축물의 외장재설계용 피크외압계수는 <표 0305.8.6>에 따른다.

＜표 0305.8.6＞ 아치지붕면의 피크외압계수 [eqn: GC _{pe}]

① 벽면

정 및 부의 피크 외압계수는 지붕면 평균높이에 따라 <표 0305.8.1

> 또는 <표 0305.8.2a>에 따라 정한다.

② 지붕면

정의 피크 외압계수

[eqn: f/B _{1}]	[eqn: R _{a}]부			[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부
	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.7]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1][eqn: =0.7]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.7]
0.1	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
0.3	2.0	2.3	1.8	1.6	1.4	1.2	0.6	0.4	0.4
0.4	2.2	2.4	2.4	1.9	1.8	1.8	0.8	0.6	0.5
주) (1) 표에 주어진 [eqn: f/B_1], [eqn: h/B]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다. (2) 정의 피크 외압계수는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이다.

부의 피크 외압계수

[eqn: f/B _{1}]	[eqn: R _{a}]부			[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부			[eqn: R _{d}]부
	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.7]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1][eqn: =0.7]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.7]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.3]	[eqn: h/B_1] [eqn: =0.7]
0	-2.5	-3.2	-3.2	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-5.4	-5.4
0.1	-1.4	-4.2	-4.8	-1.8	-2.2	-3.2	-2.5	-2.5	-2.5	-3.4	-4.8	-4.4
0.3	-1.4	-2.4	-2.6	-2.0	-3.2	-3.2	-3.8	-4.4	-4.5	-4.0	-4.4	-4.5
0.4	-1.8	-2.4	-2.6	-2.4	-3.2	-3.2	-4.3	-4.4	-4.6	-4.0	-4.4	-4.8

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 아치지붕면의 외장재 설계용 피크외압계수를 신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

주) (1) 표에 주어진 [eqn: f/B_1], [eqn: h/B]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다.

(2) 부의 피크외압계수는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 위 방향으로 작용하는               경우이다.

(3) [eqn: B _{1}] : 건축물의 경간방향 길이(m)

[eqn: B _{2}] : 건축물의 경간직각방향 길이(m)

[eqn: H]: 지붕면 평균높이(m)

[eqn: f] : 아치높이(m)

[eqn: h] : 지표면에서 아치지붕 처마까지의 높이(m)

[eqn: l] : [eqn: 4H`], [eqn: B_1], [eqn: B_2]중 작은 값(m)

[eqn: f]

[eqn: f]

정의 피크외압계수 영역          부의 피크외압계수 영역

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.8

3

0305.

8.1

(7) 돔지붕을 가진 건축물

원형평면의 돔지붕을 가진 건축물의 외장재설계용 피크외압계수는 <표 0305.8.7>에 따른다. 단, 벽면부의 [eqn: h/D]가 1 이하인 건축물에만 적용한다.

＜표 0305.8.7＞ 돔지붕을 가진 건축물의 피크외압계수 [eqn: GC _{pe}]

① 벽면

정 및 부의 피크 외압계수는 <표 0305.8.8>에 따른다.

② 지붕면

정의 피크외압계수

[eqn: f/D]	[eqn: R _{a}]부			[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부
	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D][eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]
0	0.6	0.4	0.4	1.1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
0.05	1.3	0.5	0.5	1.0	0.4	0.4	0.5	0.1	0.1
0.1	1.7	-0.7	0.7	0.9	0.3	0.3	0.4	0	0
0.2	0.9(1+7[eqn: I _{H}])	0.6(1+7[eqn: I _{H}])	0.4(1+7[eqn: I _{H}])	1.2	0.6	0.6	0.2	0	0
0.5	1+7[eqn: I _{H}]	1+7[eqn: I _{H}]	1+7[eqn: I _{H}]	1.9	1.3	0.7	0.3	0	0
주) (1)[eqn: I _{H} `]는 기준높이 [eqn: H`]에서의 난류강도로 식(0305.6.1.1)에 따라 구한다. (2)표에 주어진 [eqn: f/B], [eqn: h/B]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다. (3)정의 피크 외압계수는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이다.

부의 피크외압계수

[eqn: f/D]	[eqn: R _{a}]부			[eqn: R _{b}]부			[eqn: R _{c}]부
	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D][eqn: =1]	[eqn: h/D] [eqn: =0]	[eqn: h/D] [eqn: =0.25]	[eqn: h/D] [eqn: =1]
0	-4.4	-5.1	-3.3	-1.5	-3.7	-3.0	-0.4	-2.3	-2.3
0.05	-3.0	-4.8	-3.3	-1.5	-2.7	-2.7	-1.3	-1.3	-1.3
0.1	-2.0	-4.2	-3.0	-1,5	-2.2	-2.2	-1.4	-1.4	-1.4
0.2	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1
0.5	-2.6	-2.6	-2.6	-2.8	-2.8	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 돔지붕을 가진 건축물의 외장재설계용 피크외압계수를 신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

주) (1) [eqn: I _{H} `]는 기준높이 [eqn: H`]에서의 난류강도로 식(0305.6.1.1)에 따라 구한다.

(2) 표에 주어진 [eqn: f/B], [eqn: h/B]의 중간값에 대해서는 직선보간 하여 사용한다.

(3) 부의 피크 외압계수는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 위 방향으로 작용하는              경우이다.

(4) [eqn: D] : 건축물의 외경(m)

[eqn: H]: 지붕면 평균높이(m)

[eqn: f] : 아치높이(m)

[eqn: h] : 지표면에서 돔지붕 처마까지의 높이(m)

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.8

3

0305.

8.1

0305.8.1.8 원형평면을 가진 건축물

원형평면을 가진 건축물의 외장재설계용 피크외압계수는 <표 0305.8.8>에 따른다. 단, [eqn: H/D LEQrm8`]인 건축물에만 적용한다.

＜표 0305.8.8＞ 원형평면을 가진 건축물의 피크외압계수 [eqn: GC _{pe}]

① 벽면

․정의 피크외압계수

[eqn: GC _{pe} =k _{Z} (1+7I _{Z} )]

여기서, [eqn: k _{Z}] : 높이방향압력분포계수로 <표0305.7                  .5>에 따라 구한다. 단, [eqn: 0.8H<Z _{b`}]                  일 때는 [eqn: k _{Z} `=0.8 ^{2 alpha } `]로 한다

[eqn: I _{Z} `]: 지표면으로부터 높이 [eqn: Z`]에서의 난                 류강도로 식(0305.5.4)에 따라 구                 한다.

단, [eqn: H<Z _{b}]인 경우 위의 [eqn: k _{Z}], [eqn: I _{Z}]을 구할 때는 [eqn: H`]         에서의 값으로 한다.

․부의 피크외압계수

[eqn: GC _{pe} =-[(k_1 -1)k_2 +k_3 +1.4](1+7I_H )]

여기서, [eqn: k _{1}]: [eqn: H/D]의 영향을 나타내는 계수로                    <표0305.7.5>에 따라 구한다.

[eqn: k _{2}]: 표면 거칠기의 영향을 나타내는                   계수로 <표0305.7.5>에 따라 구                  한다.

[eqn: k _{3} `]: 단부효과를 나타내는 계수로 아래                 표에 따라 구한다.

[eqn: I _{H} `]: 기준높이 [eqn: H`]에서의 난류강도로 식                  (0305.5.4)에 따라 구한다.

하층부	상층부
0.2	[eqn: H/D LEQ 2]	[eqn: 2<H/D LEQ 7]	[eqn: 7<H/D LEQ 8]
	[eqn: 0.2]	[eqn: 0.1(H/D)]	[eqn: 0.7]

건축물 입면

지붕 평면

[eqn: D]: 건축물의 외경(m)

[eqn: H]: 기준높이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 원형평면을 가진 건축물의 외장재 설계용 피크외압계수를  신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

② 지붕면

․정의 피크외압계수

검토할 필요 없다.

․부의 피크외압계수, [eqn: GC _{pe}]

[eqn: R _{a}]부		[eqn: R _{b}]부		[eqn: R _{c}]부
[eqn: H/D] =0.25	[eqn: H/D] =1	[eqn: H/D] =0.25	[eqn: H/D] =1	[eqn: H/D] =0.25	[eqn: H/D] =1
-5.1	-3.3	-3.7	-3.0	-2.3	-2.3
주) (1) 표에 주어진 [eqn: H/D]의 중간값t에 대해서는 직선보 간하여 사용한다. (2) [eqn: H/D>1`]인 경우에는 [eqn: H/D=1`]의 값을 사용한다.

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.8

3

0305.8

0305.8.3 독립지붕의 피크순압력계수

(1) 편지붕

장방형 평면을 가진 독립편지붕의 외장재설계용 피크순압력계수 [eqn: hat{C} ` _{N}]는 <표 0305.8.10>에 의해 정한다.

＜표 0305.8.10＞ 독립편지붕의 피크순압력계수 [eqn: hat{C} ` _{N}]

지붕 경사각 [eqn: theta``( DEG)]	유효수압 면적	[eqn: hat{C} ` _{N}]
		개방흐름						장애흐름
		영역③		영역②		영역①		영역③		영역②		영역①
0	[eqn: LEQ a ^{2}]	5.1	-7.0	3.8	-3.6	2.6	-2.3	2.1	-7.7	1.7	-3.8	1.1	-2.6
	[eqn: >a ^{2} ,`` LEQ 4a ^{2}]	3.8	-3.6	3.8	-3.6	2.6	-2.3	1.7	-3.8	1.7	-3.8	1.1	-2.6
	[eqn: >4a ^{2}]	2.6	-2.3	2.6	-2.3	2.6	-2.3	1.1	-2.6	1.1	-2.6	1.1	-2.6
7.5	[eqn: LEQ a ^{2}]	6.8	-9.0	5.1	-4.5	3.4	-3.0	3.4	-10.9	2.6	-5.5	1.7	-3.6
	[eqn: >a ^{2} ,`` LEQ 4a ^{2}]	5.1	-4.5	5.1	-4.5	3.4	-3.0	2.6	-5.5	2.6	-5.5	1.7	-3.6
	[eqn: >4a ^{2}]	3.4	-3.0	3.4	-3.0	3.4	-3.0	1.7	-3.6	1.7	-3.6	1.7	-3.6
15	[eqn: LEQ a ^{2}]	7.7	-8.1	5.8	-6.2	3.8	-4.1	5.1	-9.0	3.8	-6.8	2.6	-4.5
	[eqn: >a ^{2} ,`` LEQ 4a ^{2}]	5.8	-6.2	5.8	-6.2	3.8	-4.1	3.8	-6.8	3.8	-6.8	2.6	-4.5
	[eqn: >4a ^{2}]	3.8	-4.1	3.8	-4.1	3.8	-4.1	2.6	-4.5	2.6	-4.5	2.6	-4.5
30	[eqn: LEQ a ^{2}]	11.1	-10.7	8.3	-8.1	5.5	-5.3	6.8	-9.8	5.1	-7.5	3.4	-4.9
	[eqn: >a ^{2} ,`` LEQ 4a ^{2}]	8.3	-8.1	8.3	-8.1	5.5	-5.3	5.1	-7.5	5.1	-7.5	3.4	-4.9
	[eqn: >4a ^{2}]	5.5	-5.3	5.5	-5.3	5.5	-5.3	3.4	-4.9	3.4	-4.9	3.4	-4.9
45	[eqn: LEQ a ^{2}]	11.1	-9.8	8.3	-7.5	5.5	-4.9	9.0	-8.1	6.8	-6.2	4.5	-4.1
	[eqn: >a ^{2} ,`` LEQ 4a ^{2}]	8.3	-7.5	8.3	-7.5	5.5	-4.9	6.8	-6.2	6.8	-6.2	4.5	-4.1
	[eqn: >4a ^{2}]	5.5	-4.9	5.5	-4.9	5.5	-4.9	4.5	-4.1	4.5	-4.1	4.5	-4.1
주) (1) 개방흐름은 지붕 밑의 공간이 50% 이상 장애물 없이 트여있는 경우이고, 장애 흐름은 지붕 밑의 공간이 50% 이상 장애물로 막혀있는 경우이다. (3) +부호는 지붕의 윗 표면에 대해 압력이 아래 방향으로 작용하는 경우이고, -부 호는 위 방향으로 작용하는 경우이다. (4) 표에서 주어진 [eqn: theta]의 중간 값은 직선보간하여 사용한다. (5) 외장재설계는 표에 주어진 정압과 부압계수에 대해 수행해야 한다. (6) [eqn: a] : 건축물 최소폭의 0.1배 또는 0.4[eqn: H] 중 작은 값, 단 1.0m 보다 작아서는 안된 다. [eqn: H] : 지붕면 평균높이(m) [eqn: d] : 건축물의 풍방향 수평길이(m)

풍동실험 결과 및 해외기준을 참고하여 독립지붕의 외장재 설계용 피크외압계수를  신설함

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

0305.8

3

0305.8

(2) 경사지붕

장방형평면을 가진 독립경사지붕의 외장재설계용 피크순압력계수 [eqn: hat{C} ` _{N}]는 <표 0305.8.11>에 의해 정한다.

＜표 0305.8.11＞ 독립경사지붕의 피크순압력계수 [eqn: hat{C} ` _{N}]

① 정의 피크순압력계수

	지붕경사각 [eqn: theta DEG]	[eqn: hat{C} ` _{N}]
[eqn: R _{a}]부	[eqn: -30 DEG LEQ theta LEQ -10 DEG]	[eqn: (0.65-0.015 theta )(1+7I _{H} )]
	[eqn: -10 DEG < theta <10 DEG]	[eqn: 0.8(1+7I _{H} )]
	[eqn: 10 DEG LEQ theta LEQ 30 DEG]	[eqn: (0.55+0.025 theta )(1+7I _{H} )]
[eqn: R _{b}]부	[eqn: -30 DEG LEQ theta LEQ -10 DEG]	[eqn: (0.9-0.02 theta )(1+7I _{H} )]
	[eqn: -10 DEG < theta <10 DEG]	[eqn: 1.1(1+7I _{H} )]
	[eqn: 10 DEG LEQ theta LEQ 30 DEG]	[eqn: (0.85+0.025 theta )(1+7I _{H} )]
주) 정의 피크순압력계수는 지붕에 대해 풍압력이 아래방향으로 작 용하는 경우이다. [eqn: I _{H} `]: 기준높이[eqn: H`]에서의 난류강도로 식(0305.6.1.1)에 의해 구함. [eqn: theta] : <표 0305.7.7>에서 정해지는 지붕경사각 [eqn: l] : [eqn: 4H], [eqn: B _{1}], [eqn: B _{2}] 중 작은 값

② 부의 피크순압력계수

	지붕경사각 [eqn: theta DEG]	[eqn: hat{C} ` _{N}]
[eqn: R _{a}]부	[eqn: LEFT | theta RIGHT |<10]	[eqn: -3.5]
	[eqn: 10 LEQ LEFT | theta RIGHT | LEQ30]	[eqn: -2.9-0.06 LEFT | theta RIGHT |]
[eqn: R _{b}]부	[eqn: LEFT | theta RIGHT |<10]	[eqn: -4,5]
	[eqn: 10 LEQ LEFT | theta RIGHT | LEQ30]	[eqn: -3.8-0.075 LEFT | theta RIGHT |]
주) 부의 피크순압력계수는 지붕에 대해 풍압력이 위 방향으로 작용 하는 경우이다

[eqn: 0.1l]

[eqn: 0.1l]

[eqn: 0.1l]

[eqn: LEFT | theta RIGHT |<10 DEG]                    [eqn: 10 DEG LEQ LEFT | theta RIGHT | <30 DEG]

기존		2009년도 기준/해설	기존		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 9.1	0305.9 풍직각방향풍하중 0305.9.1 적용범위 본 절은 구조골조용 수평풍하중 가운데 풍직각방향풍하중을 산정하는 경우에 적용하며, 다음의 모든 조건을 만족하는 건축물이 벽면에 수직인 방향에서 바람을 받는 경우를 대상으로 한다. (1) 평면형상이 사각형이고 높이방향으로 일정하다. (2) [eqn: {H} over {sqrt {BD}} ` <= `6.0] (3) [eqn: 0.2 LEQ {D} over {B} LEQ 5] (4) [eqn: {n _{L} sqrt {BD}} over {V _{H}} LEQ 0.1] 여기서, [eqn: H] : 건축물의 기준높이 (m) (0305.1.2(5)에 따른다) [eqn: B]: 건축물의 대표폭 (m) [eqn: D] : 건축물의 깊이 (m) [eqn: V _{H}]: 설계풍속(m/s) (0305.5.1에 따른다.) [eqn: n _{L}]: 풍직각방향1차고유진동수(Hz)	풍직각방향방향 풍하중을 산정할 수 있는 조건을 신설함
3			3	0305. 9.2	0305.9.2 산정식 지표면으로부터 높이 [eqn: z]에서의 구조골조용 풍직각방향의 풍하중[eqn: W_L`]은 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{L} =~3`g _{L} C _{M,L} prime `q _{H} `A`` LEFT ( {z} over {H} RIGHT ) `` sqrt {``1+R _{L}}] (N) (0305.9.1) 단, [eqn: g _{L} sqrt {2ln(600n _{L} )+1.2}] [eqn: C _{M,L} prime `=`0.0073(D/B) ^{3} -0.0629(D/B) ^{2} +0.1959(D/B)] 여기서, [eqn: C _{M,L} ^{`} prime]: 변동전도모멘트계수 [eqn: q _{H}]: 설계속도압 ([eqn: rm N/m^2]) [eqn: A]: 수압면적 ([eqn: rm m^2]) [eqn: Z]: 지표면으로부터의 높이(m) [eqn: H]: 건축물의 기준높이 (m) [eqn: R _{L}]: 풍직각방향 공진계수 [eqn: n _{L}]: 풍직각방향1차고유진동수(Hz) [eqn: B], [eqn: D]: 각각 건축물의 대표폭, 대표깊이 (m)	풍동실험에 의한 경험식에 근거하여 풍직각방향 풍하중 산정식을 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 10.1	0305.10 비틀림 풍하중 0305.10.1 적용범위 이 절은 구조골조용 수평풍하중 가운데 비틀림 풍하중을 산정하는 경우에 적용하며, 다음의 모든 조건을 만족하는 건축물이 벽면에 수직인 방향에서 바람을 받는 경우를 대상으로 한다. (1) 평면형상이 사각형이고 높이방향으로 일정하다. (2) [eqn: {H} over {sqrt {BD}} ` <= `6] (3) [eqn: 0.2 LEQ {D} over {B} LEQ 5] (4) [eqn: {n _{T} sqrt {BD}} over {V _{H}} LEQ 0.1] 여기서, [eqn: H] : 건축물의 기준높이 (m) [eqn: B],[eqn: D]: 각각 건축물의 대표폭, 대표깊이 (m) [eqn: V _{H}]: 설계풍속(m/s) [eqn: n _{T}]: 비틀림1차고유진동수(Hz)	비틀림 풍하중을 산정할 수 있는 조건을 신설함
3			3	0305. 10.2	0305.10.2 산정식 지표면으로부터 높이 [eqn: z]에서의 구조골조용 비틀림풍하중[eqn: W_T`]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{T} =~1.8`g _{T} C _{T} prime `q _{H} `A`` LEFT ( {z} over {H} RIGHT ) `` sqrt {``1+R _{T}}] (N․m) (0305.10.1) 단, [eqn: g _{L} sqrt {2ln(600n _{T} )+1.2}] [eqn: C _{T} prime `=` LEFT [ 0.0066+0.015(D/B) ^{2} RIGHT ] ^{0.78}] 여기서, [eqn: C _{T} ^{`} prime]: 변동비틀림모멘트계수 [eqn: q _{H}]: 설계속도압 ([eqn: rm N/m^2]) [eqn: A]: 수압면적 ([eqn: rm m^2]) [eqn: Z]: 지표면으로부터의 높이(m) [eqn: H]: 건축물의 기준높이 (m) (0305.1.2(5)에 따른다) [eqn: R _{T}]: 비틀림진동의 공진계수 [eqn: n _{T}]: 비틀림1차고유진동수(Hz) [eqn: B],[eqn: D] : 건축물의 대표폭, 대표깊이 (m)	풍동실험에 의한 경험식에 근거하여 비틀림 풍하중 산정식을 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 11.1	0305.11 건축물 부속물 및 기타구조물의 풍하중 (1) 이 장은 밀폐형 독립벽체, 독립간판, 옥상구조물, 옥상설치물과 부착간판, 파라펫, 래티스 탑상형 구조물, 기타구조물( 개방형간판, 래티스구조물, 굴뚝, 탱크)에 대한 풍하중을 산정할 때 적용하며 다음 모든 조건을 만족하여야한다.	건축물 부속물 기타구조물의 풍하중 산정방법 신설
3			3	0305. 11.2	0305.11.1 밀폐형독립벽체 및 밀폐형독립간판 밀폐형독립벽체 및 밀폐형독립간판에 대한 풍방향풍하중 [eqn: W _{D} `]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{D} =q _{Z} G _{D} C _{D} A```` rm (N)] (0305.11.1) 여기서, [eqn: q _{Z}]: 지표면으로부터 높이 [eqn: Z]에서의 속도압으로, 식 (0305.5.1)에서 [eqn: H]를 [eqn: Z]로 교체한 값(N/m2)으로 합력점의 높이, 중요도계수[eqn: I_W]는 1.0을 사용한다. [eqn: G _{D}] : 가스트영향계수 (0305.6.1에 따른다) [eqn: C _{D}] : 풍력계수 (<표0305.7.7>에 따른다) [eqn: A] : 독립벽체 또는 독립간판의 총면적([eqn: rm m ^{2}])	독립벽체 풍하중 산정방법 신설
3			3	0305. 11.2	0305.11.2 옥상구조물 및 옥상설치물 (1) 지붕면평균높이 20m 이하인 건물의 옥상구조물 및 옥상설치물의 수평풍하중 [eqn: W _{H} `]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{H} =q _{H} (GC _{r} )A```( rm N)] (0305.11.2) 여기서, [eqn: q _{H}] : 옥상구조물 또는 설치물의 평균높이[eqn: H``] 에 대한 설계속도압(N/m2) (0305.5.에 따른다) [eqn: GC _{r}]: [eqn: A]가 [eqn: 0.1BH] 이하인 옥상구조물과 설비에 대해서는 1.9 이다. [eqn: GC _{r} `]은 [eqn: A]값이 [eqn: 0.1BH]에서 [eqn: BH]까지 증가하 면 1.9 에서 1.0까지 선형적으로 줄일 수 있다. [eqn: A] :옥상구조물과 설치물의 풍향에 대한 수직 수압면적 ([eqn: rm m ^{2}]) (2) 지붕면평균높이 20m 이하인 건물의 옥상구조물 및 옥상설치물의 수직풍하중 [eqn: W _{V} `]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{V} =q _{H} (GC _{r} )A _{H} ````( rm N)] (0305.11.3) (3) 지붕면 평균높이가 20m를 초과하는 건물의 옥상구조물 및 옥상설치물의 주골조는 0305.2(주골조설계용 수평풍하중)에 따라 산정하고, 외장재는 0305.4(외장재설계용 풍하중)에 따라 산정한다.	옥상구조물 풍하중 산정방법 신설

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 11.2	0305.11.3 부착간판 간판의 평면이 벽면의 평면에 평행하게 접촉되어 있고, 간판이 벽체의 측단부와 상단부의 밖으로 돌출하지 않는 건축물의 벽체에 부착된 간판의 풍방향풍하중은 0305.4(외장재설계용 풍하중)의 산정절차를 따른다. 이 때 피크내압계수 [eqn: GC _{p`i}]는 0으로 한다.	부착간판 풍하중 산정방법 신설
3			3	0305. 11.2	0305.11.4 파라펫 평탄한 지붕 또는 경사지붕을 가진 강체구조물 및 유연구조물 주골조의 파라펫에 작용하는 풍방향 풍하중 [eqn: W _{D} `]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{D} =q _{P} (GC _{pn} )A _{P} ````( rm N)] (0305.11.4) 여기서, [eqn: q _{P}] : 파라펫 최상단 높이에서의 설계속도압 (N/m2)(0305.5.에 따른다) [eqn: GC _{pn}] : 순압력계수로 풍상측 파라펫은 1.5, 풍하측 파라펫은 -1.0 [eqn: A _{P}] : 풍향에 수직인 파라펫의 수압면적([eqn: rm m ^{2}])	파라펫 풍하중 산정방법 신설
3			3	0305. 11.2	0305.11.5 래티스형탑상구조물 래티스형 탑상 구조물의 풍방향 풍하중 [eqn: W _{D}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: W _{D} `=``q _{Z} G _{D} C _{D} A _{F}] (N) (0305.115) 여기서, [eqn: q _{Z}] : 지표면으로부터 높이 [eqn: Z`]에서의 속도압으로, 식 (0305.5.1) 에서 [eqn: H`]를 [eqn: Z`]로 교체한 값(N/m2) [eqn: G _{D}]: 풍방향가스트영향계수(0305.6.1.3에 따른다.) [eqn: C _{D}]: 풍력계수(<표0305.7.9>에 따른다.) [eqn: A _{F}] : 지표면으로부터 높이 [eqn: Z`]에서 래티스형탑상구조물의 1구면 투영면적([eqn: rm m ^{2}])	탑상구조물 풍하중 산정방법 신설
3			3	0305. 11.2	0305.11.6 기타구조물 기타구조물(개방형간판 및 래티스구조물, 굴뚝, 탱크)에 대한 풍방향 풍하중 [eqn: W _{D} `]는 다음 식으로 구한다. [eqn: W _{D} =q _{h} G _{D} C _{D} A````( rm N)] (0305.11.6) 여기서, [eqn: q _{h}] : 면적 [eqn: A]의 중심높이 [eqn: h]에서의 설계속도압[eqn: ( rm N/m ^{2} )] (0305.5에 따른다) [eqn: G _{D}] : 풍방향가스트영향계수(0305.6.3에 따른다) [eqn: C _{D}] : 풍력계수(<표0305.7.910, <표0305.7.13>에 따른다) [eqn: A] : 풍향에 수직인 수압면적([eqn: rm m^2])	기타구조물 풍하중 산정방법 신설

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 11.2	0305.11.2.7 설계용 최소풍하중 기타구조물(개방형간판, 래티스구조물, 굴뚝, 탱크)에 대한 설계용 최소풍하중은 [eqn: rm 800``N/m ^{2}][eqn: TIMES A`] 이상이어야 한다. 여기서 [eqn: A`]는 유효수압면적이다.
3			3	0305. 12.1	0305.12 풍하중의 조합 이 절은 구조골조용 수평풍하중 및 지붕 풍하중의 조합에 관하여 정한 것이다. (1) 장방형 평면을 가진 건축물로서 식(0305.1.2)의 조건을 만족하지 않는 경우는 0305.12.2에 따라 풍방향과 풍직각방향의 조합을 고려하고, 식(0305.1.2)의 조건을 만족하는 경우는 0305.12.3에 따라 수평풍하중의 조합을 고려한다. (2) 수평풍하중과 지붕풍하중에 관해서는 0305.12.3에 따라 조합을 고려한다.	풍하중조합방법 신설
3			3	0305. 12.2	0305.12.1 저층 및 중층 건축물의 수평풍하중 조합 식(0305.1.2)의 조건을 만족하지 않는 저층 및 중층건축물의 경우에는 0305.2에서 산정한 풍방향 하중에 다음 식으로 구한 하중을 풍직각방향 하중으로 동시에 작용시킨다. [eqn: W _{LC`} = gamma W _{D}] (N) (0305.12.1) 단, [eqn: gamma =0.35 {D} over {B}] 또한 0.2 이상 여기서, [eqn: W _{LC}] : 풍직각방향조합하중(N) [eqn: W _{D}] : 풍방향하중(N)(0305.2에 따른다) [eqn: B] : 건축물의 대표폭 (m) [eqn: D] : 건축물의 대표깊이 (m)

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

12.3

0305.12.2 고층 및 유연건축물의 수평풍하중 조합

식(0305.1.2)의 조건을 만족하는 고층 및 유연건축물의 경우에는 <표 0305.12.1>에 나타낸 3종류의 조합하중을 고려한다.

＜표 0305.12.1＞ 수평풍하중의 조합하중

조합조건	풍방향 조합하중	풍직각방향 조합하중	비틀림 조합하중
1	[eqn: W _{D}]	0.4[eqn: W _{L}]	0.4[eqn: W _{T}]
2	[eqn: W _{D} LEFT ( 0.4+ {0.6} over {G _{D}} RIGHT )]	[eqn: W _{L}]	[eqn: kappa][eqn: W _{T}]
3	[eqn: W _{D} LEFT ( 0.4+ {0.6} over {G _{D}} RIGHT )]	[eqn: kappa W _{L}]	[eqn: W _{T}]
주) [eqn: W _{D`} ,W _{L} `],[eqn: W _{T}]: 각각 풍방향풍하중, 풍직각방향풍하중, 비틀림풍하중 [eqn: G _{D}]: 풍방향가스트영향계수

＜표 0305.12.2＞ <표 0305.12.1>의 [eqn: kappa]값

[eqn: D/B]	[eqn: n _{L} B/V _{H}]	[eqn: kappa]
1	0.1	0.55
	0.2	0.65
	0.6	0.80
2	0.1	0.55
	0.3	0.55
	0.6	0.65
3	-	0.55
주) [eqn: n _{1}]: 풍직각방향과 비틀림1차고유진동수 [eqn: n _{L} `]과 [eqn: n _{T}] 가운데 작은 값 (Hz) [eqn: D/B] 및 [eqn: n _{L} B/V _{H}]의 중간값은 직선 보간하여 사용한다.

3

3

0305.

12.4

0305.12.3 수평풍하중과 지붕 풍하중의 조합

0305.12.1 또는 0305.12.2로 조합을 고려한 수평풍하중에 0305.3에서 산정한 지붕풍하중을 동시에 작용시킨다.

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 13.3	0305.13 수평변위 및 응답가속도의 검토 0305.13.3. 풍방향변위․응답가속도의 산정 (1) 풍방향최대수평변위 밀폐형, 일부개방형 건축물의 풍방향최대수평변위 [eqn: X _{D,max}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: X _{D,max} = {C _{D} q _{H} BH} over {(2 pi n _{D} ) ^{2} M ^{*}} LEFT ( {1} over {2 alpha +2} + {1.5g _{D} I(z) sqrt {B _{D} +R _{D}}} over {alpha +2} RIGHT )](m) (0305.13.1) 단, [eqn: C _{D} `=~1.2 LEFT ( {z} over {H} RIGHT ) ^{2 alpha }] [eqn: g _{D} = sqrt {2ln`(600n _{D} )+1.2}] 여기서, [eqn: C _{D}]: 평균풍력계수 [eqn: q _{H}]: 설계속도압(N/m2) (0305.5에 따른다) [eqn: B]: 건축물의 풍방향대표폭 (m) [eqn: H] : 건축물의 기준높이([eqn: rm m]) [eqn: n _{D}] : 건축물의 풍방향1차고유진동수(Hz) [eqn: M ^{*}]: 풍방향1차진동일반화질량(kg) [eqn: alpha] : 고도분포지수(0305.5.3에 따른다) [eqn: beta] : 진동모드형에 관한 지수(일반건축물=1) [eqn: g _{D}] : 풍방향피크펙터 [eqn: I(z)]: 풍속의 난류강도(0305.6.1.2에 따른다) [eqn: B _{D}] : 풍방향비공진계수(0305.6.1.2에 따른다) [eqn: R _{D}] : 풍방향공진계수(0305.6.1.2에 따른다) [eqn: z] : 지표면으로부터의 높이(m)	스펙트럼모드해석법에 의해 평가한 풍방향 수평변위의 산정식을 신설함
					(2) 풍방향최대응답가속도 건축물 최상층에서의 풍방향최대응답가속도 [eqn: a _{D,max}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: a _{D,max} = {1.5g _{D} C _{D} `q _{H} BH`I(z) sqrt {R _{D}}} over {M ^{*} ( alpha +2)}] (m/s2) (0305.13.2) 단, [eqn: g _{D} = sqrt {2ln`(600n _{D} )+1.2}] [eqn: C _{D} `=~1.2 LEFT ( {z} over {H} RIGHT ) ^{2 alpha }]	스펙트럼모드해석법에 의해 평가한 풍방향 응답가속도의 산정식을 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 13.4	0305.13.4 풍직각방향변위․응답가속도의 산정 (1) 풍직각방향최대수평변위 0305.9.1(적용범위)를 만족하는 장방형 평면인 건축물의 풍직각방향최대수평변위 [eqn: Y _{L,max}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: Y _{L,max} = {g _{L} C _{ML} prime q _{H} BH} over {(2 pi n _{L} ) ^{2} M _{L} ^{*}} sqrt {1+R _{L}}] (m) (0305.13.3) 단, [eqn: g _{L} `=~ sqrt {2ln`(600n _{L} )+1.2}] 여기서, [eqn: g _{L}] : 풍직각방향피크팩터 [eqn: C _{ML} prime]: 풍직각방향변동전도모멘트계수 (식(0305.9.2에 따른 다) [eqn: q _{H}] : 설계속도압(N/m2) (0305.5에 따른다) [eqn: H] : 건축물의 기준높이 (m), (식0305.1.2(5)에 따른다) [eqn: B] : 건축물의 대표폭 (m) [eqn: n _{L}] : 풍직각방향1차고유진동수(Hz) [eqn: M _{L} ^{*}] : 풍직각방향1차진동일반화질량(kg) [eqn: R _{L}] : 풍직각방향의 공진계수(식(0305.9.3)에 따른다)	풍동실험결과에 의해 유도한 경험식에 근거하여 풍직각방향 수평변위의 산정식을 신설함
3			3	0305. 13.4	(2) 풍직각방향최대응답가속도 0305.9.1(적용범위)를 만족하는 장방형 평면인 건축물의 최상층에서 풍직각방향최대응답가속도 [eqn: a _{L,max}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: a _{L,max} = {g _{L} ``C _{M,L} prime q _{H} `BH} over {M _{L} ^{*}} sqrt {R _{L}}] (m/s2) (0305.13.4) 단, [eqn: g _{L} `=~ sqrt {2ln`(600n _{L} )+1.2}]	풍동실험결과에 의해 유도한 경험식에 근거하여 풍직각방향 응답가속도의 산정식을 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 13.5	0305.13.5 비틀림각변위․응답각가속도의 산정 (1) 비틀림각변위 0305.10.1(적용범위)를 만족하는 장방형 평면인 건축물의 비틀림에 의한 최대각변위 [eqn: theta _{max}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: theta _{max} = {0.6g _{T} `C _{T} prime q _{H} BDH} over {(2 pi n _{T} ) ^{2} I ^{*}} sqrt {1+R _{T}}] (rad) (0305.13.5) 단, [eqn: g _{T} `= sqrt {2ln`(600n _{T} )+1.2}] 여기서, [eqn: g _{T}] : 비틀림모멘트피크펙터 [eqn: C _{T} prime]: 변동비틀림모멘트계수(0305.10.2 식에 따른다) [eqn: q _{H}] : 설계속도압 ([eqn: rm N/m ^{2}]) [eqn: B] : 건축물의 대표폭 (m) [eqn: D] : 건축물의 깊이 (m) [eqn: H] : 건축물의 기준높이 (m) [eqn: n _{T}]: 비틀림1차고유진동수(Hz) [eqn: I ^{*}] : 일반화회전관성질량(kg/m2) [eqn: R _{T}] : 비틀림모멘트 공진계수(식(0305.10.3)에 따른다)	풍동실험결과에 의해 유도한 경험식에 근거하여 비틀림 각변위의 산정식을 신설함
3			3	0305. 13.5	(2) 비틀림최대응답각가속도 0305.10.1(적용범위)를 만족하는 장방형 평면인 건축물의 최상층에서 비틀림에 의한 최대응답각가속도 [eqn: a _{T,max}]는 다음 식으로 산정한다. [eqn: a _{T,max} `= {0.6`g _{T} `C _{T} prime q _{H} BDH} over {I ^{*}} sqrt {R _{T}}] (rad/s2) (0305.13.6) 단, [eqn: g _{T} `=~ sqrt {2ln`(600n _{T} )+1.2}]	풍동실험결과에 의해 유도한 경험식에 근거하여 비틀림 최대응답각가속도의 산정식을 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305. 14.1	0305.14 간편법에 따른 풍하중 0305.14.1 적용범위 이 절은 작은 규모의 건축물에 대한 간편한 풍하중을 산정할 때 적용하며, 다음 조건을 만족하는 건축물을 대상으로 한다. (1) [eqn: H LEQ 20 rm `m] (2) [eqn: H`/ sqrt {BD} LEQ 1.0] 또는 [eqn: H/ sqrt {A _{f}} LEQ1.0] (3) 형상이 정형적이어야 한다. 여기서, [eqn: H] : 건축물의 기준높이(m) [eqn: B]: 건축물의 대표폭 (m) [eqn: D] : 건축물의 깊이 (m) [eqn: A _{f}]: 건축물의 기준층바닥면적	풍동실험결과에 의거하여 간편법을 적용할 수 있는 건축물의 규모를 신설함
3			3	0305. 14.2	0305.14.2 주골조설계용 풍하중 주골조설계용 수평풍하중 [eqn: W _{SF}]는 다음 식에 의해 산정한다. [eqn: W _{SF} ``=`0.25`V _{0} ^{2} `H ^{0.44} `C _{e} `C _{F} `A] (N) (0305.14.1) 여기서, [eqn: V _{0}] : 기본풍속(m/s) [eqn: H] : 건축물의 기준높이(m) [eqn: C _{e}]: 건설지 주변의 지표면상황에 따라 정하는 환경계수 통상 1.0, 장애물이 없는 평탄지는 1.45, 해안가는 2.0으로 한다. [eqn: C _{F} =C _{pe1} -C _{pe2}]: 풍력계수(<표0305.13.1>에 따른다) [eqn: A] : 유효수압면적(m2) 주골조설계용 지붕풍하중 [eqn: W _{SFR}]은 다음 식에 의해 산정한다. [eqn: W _{SFR} ``=`0.25`V _{0} ^{2} `H ^{0.44} `C _{e} `C _{R} `A_R] (N) (0305.14.2) 여기서, [eqn: C _{R} =C _{peR} -C _{p`i}]: 풍력계수(<표0305.14.1>에 따른다) [eqn: C _{p`i}]: 내압계수(<표0305.7.3>에 따른다) [eqn: A_R] : 지붕보가 부담하는 부분의 유효수압면적(m2)	풍동실험결과에 의거하여 소규모건축물의 주골조 설계를 위한 풍하중 산정식을 신설함

기존

2009년도 기준/해설

기존

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

3

3

0305.

14.2

<표 0305.14.1> 저층건축물 설계용 외압계수 [eqn: C _{pe}]

대상	구분	Cpe
풍상면 [eqn: C _{pe1}]	B/H > 1	0.6
풍하면 [eqn: C _{pe2}]	D/B =0～1	-0.5
	D/B = 2	-0.3
	D/B ≥ 4	-0.3
지붕면 [eqn: C _{peR}]	1.0> D/B > 0.5	-0.9
	R1	-0.8
	R2	-0.3
	R3	-0.2
주) [eqn: rm R _{1}]: 풍상측 지붕 끝단에서 풍하측으로 B 거리까지의 지붕 [eqn: rm R _{2}]: 거리 B에서 2B 거리까지의 지붕 [eqn: rm R _{3}]: 거리 2B부터 풍하측 끝단까지의 지붕.

3

3

0305.

14.2

0305.14.4 외장재설계용 풍하중

외장재설계용 풍하중 [eqn: W _{SC}]는 다음 식에 의해 산정한다.

[eqn: W _{SC} ``=`0.12`V _{0} ^{2} `H ^{0.44} `C _{e} `(GC _{pe} -GC _{p`i} )`A _{C}] (N)     (0305.14.3)

여기서, [eqn: C _{e}]: 건설지 주변의 지표면상황에 따라 정하는 환경                  계수로 통상 1.0, 장애물이 없는 평탄지는                     1.7, 해안가는 2.2로 한다.

[eqn: GC _{pe}]: 외장재설계용 피크외압계수(0305.8.1에 따른다)

[eqn: GC _{"pi"}] : 외장재설계용 피크내압계수(0305.8.2에 따른다)

[eqn: A _{C}] : 외장재의 유효수압면적(m2)

풍동실험결과에 의거하여 소규모건축물의 외장재 설계용 풍하중 산정을 위한 간편식을 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
2	0208	0208 풍동실험 0208.1 일반사항 이 기준의 0305.1.3 특별풍하중을 적용해야 하는 건축물 또는 공작물에 대한 풍하중을 평가하는 경우에는 풍동실험을 수행한 결과에 의거하여 구조설계를 하여야 한다. 0208.2 실험기준 풍동실험은 다음 조건을 만족하여야 한다. (1) 풍동 내의 평균풍속의 고도분포, 난류강도분포 및 변동풍속의 특성은 건축현지의 자연대기경계층의 조건에 적합하도록 재현하여야 한다. (2) 대상건축물을 포함하여 주변의 건축물 및 지형조건을 건축현지조건에 적합하도록 재현하여야 한다. (3) 풍동 내 대상건축물 및 주변 모형에 의한 단면 폐쇄율은 풍동의 실험단면에 대하여 5 % 미만이 되도록 하여야 한다. (4) 풍동내의 압력의 분포는 일정하도록 하여야 한다. (5) 레이놀즈수에 의한 영향은 최소화하여 실험하여야 한다. 0208.3 실험절차 풍동실험은 풍공학전문가가 정한 풍동실험절차에 따라 실시하여야 한다.	3	0305.15	0305.15 풍동실험 0305.15.1 적용범위 (1) 이 절은 건축구조물이 0305.1.3(특별풍하중)의 조건을 가질 때 적용한다. (2) 이 풍동실험법은 0305.2(주골조설계용 수평풍하중), 0305.3(지붕골조설계용 지붕풍하중), 0305.4(외장재 설계용 풍하중), 0305.11(건축물 부속물 및 기타구조물의 풍하중) 및 0305.14(간편법)을 대신하여 건축구조물에 대한 풍압, 풍하중 및 풍응답을 평가할 때 사용한다. 0305.15.2 실험조건 풍동실험은 다음 조건을 만족하여야 한다. (1) 풍동 내의 평균풍속의 고도분포, 난류강도분포 및 변동풍속의 특성은 건축현지의 자연대기경계층의 조건에 적합하도록 재현하여야 한다. (2) 대상건축물을 포함하여 주변의 건축물 및 지형조건을 건축현지조건에 적합하도록 재현하여야 한다. (3) 풍동 내 대상건축물 및 주변 모형에 의한 단면 폐쇄율은 풍동의 실험단면에 대하여 8 % 미만이 되도록 하여야 한다. (4) 풍동내의 압력의 분포는 일정하도록 하여야 한다. (5) 레이놀즈수에 의한 영향은 최소화하여 실험하여야 한다. (6) 풍동측정기기의 응답특성은 요구하는 조건을 충족하여야 한다. 0305.15.3 동적응답 건축구조물의 동적응답을 결정하기 위한 실험을 실시할 경우에는 0305.15.2(실험조건)을 만족해야 하고, 구조모델과 관련 해석을 수행할 경우에는 질량분포, 강성, 감쇠를 고려해야 한다. 0305.15.4 풍동실험에 따른 풍하중의 제한 (1) 풍동실험에 따라 평가한 주골조설계용 수평풍하중은 [eqn: x]축과 [eqn: y]축 방향의 전체 주하중이 0305.2의 절차에 따라 산정한 값의 80% 이상이 되도록 하여야한다. 여기서 전체 주하중이란 유연건축물인 경우에는 전도모멘트, 기타 건축물은 밑면전단력이다. (2) 풍동실험에 따른 평가한 외장재설계용 풍압은 0305.4의 절차에 따라 벽체의 경우에는 ④영역, 지붕의 경우에는 ①영역에 대해 산정한 값의 80% 이상이 되도록 하여야한다.	풍동실험법의 적용범위를 제시함 풍동실험에 의해 평가한 풍하중이 기준에 비해 과소평가되는 것을 방지하기 위해 ASCE 7-10를 참고로 최저한계를 신설함

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2013년도 개정안	사유
장	절		장	절
3			3	0305.16	0305.16 재현기간1년풍속 재현기간1년풍속 [eqn: V _{1H}]는 다음 식에 따라 산정한다. [eqn: V _{1H} =0.6V _{0} `K _{zr} `K _{zt}] (m/s) (0305.16.1) 여기서, [eqn: V _{0}] : 기본풍속(m/s) (0305.5.2에 따른다) [eqn: K _{zr}] : 풍속고도분포계수 (0305.5.3에 따른다) [eqn: K _{zt}] : 지형계수 (0305.5.4에 따른다) 단, 건설지점 부근의 유효한 관측자료가 있는 경우에는 그 값에 따라서 설정할 수 있다.	응답가속도를 평가하기 위해 필요한 재현기간1년풍속을 신설함

-끝-