“역사가 된 50년, 발전을 향한 50년”

대 한 건 설 협 회  서 울 특 별 시 회

수신자 : 대표이사

참  조 : 업무부서(팀)장

제  목 : 레미콘·아스콘 품질관리지침 개정 안내

정부는 레미콘의 혼화재에 대한 품질관리 강화 및 품질관리 수준의 제고 등을 위하여‘혼화재를 사용한 레미콘의 세부기준’을 추가하는 내용으로「레미콘․아스콘 품질관리지침」을 개정․공포(2011.7.25.) 하였기에 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

＜주요 개정내용＞

ㅇ 고로스래그 미분말, 플라이애시 등의 혼화재가 결합재량(시멘트, 혼화재 등)대비 10%를 초과 사용할때 레미콘의 품질관리 기준 제시

ㅇ 종류별 혼화재의 치환율 범위, 단위수량, 단위 시멘트량에 대한 기준 제시

※ 일반CON'C 치환율은 고로스래그 미분말 10%이상～50%이하, 플라이애시는 10%이상～25%이하 등

ㅇ 혼화재 사용 레미콘의 품질시험 등 품질관리 기준 제시

⇒ KS규정, 시방서 등에 산재된 혼화재 관련 품질기준을 품질관리기준 지침에 포함

첨 부 : 레미콘․아스콘 품질관리지침 1부. 끝.

※ 첨부물은 우리 시회 홈페이지(www.scak.or.kr, 사이버민원실/시행문)에서 다운 받으시기 바랍니다.

					대한건설협회 서 울 특 별 시 회 장
수신자 :
담당자			박창운					팀장 황승현		실장		이정우					사무처장				김기덕
협조자
시 행		서울시회-499(2011.07.28)										접 수
우	135-701			서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관 6F										/	http://www.scak.or.kr
전화	02-3218-9119						전송		02-515-3057	/	cwpark@scak.or.kr							/	공개